
 GPS week: 1214   Day: 5   MJD: 52747                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2687     14    -0.31     0.84     4.71     0.00
 cod |   288     0  24289      0    -0.26     0.50     0.05    34.66
 emr |     0     0      0      0     0.11     0.00     0.00     0.00
 esa |   288     0  18675   6114    -0.55     2.20     0.16     8.08
 gfz |   288     0  19103    610    -0.65     0.68     0.07    26.70
 igu |    96     0   2687      5    -0.31     1.25     3.90     0.00
 ngs |    96     0   2687     15    -0.30     0.80     4.57     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  26005    194   541.86     5.18     0.06    30.56

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1776  -101     -    17   101  1008 -2426     -    23 |
    2 | -4921   -32     -     X    12  5299 -5024     -    26 |
    3 | -1930    -1     -    33   -92  4634 -1923     -    73 |
    4 | -1574    27     -    20    78 -3793 -1889     -  -104 |
    5 | -3319    35     -     X    40 -2604 -3261     -   -75 |
    6 |-10404   114     -     X     7-10554 -9252     -  -135 |
    7 |     0   -15     -   129    12 -2469  -145     -   -27 |
    8 |  1813  -138     -   433     0 -7051   956     -    49 |
    9 | -7181    62     -   -74   112 -3920 -5625     -  -151 |
   10 |  2987    22     -   -83    72  6152  2638     -   -68 |
   11 |  4589   -10     -   -36   -85  -145  4120     -    95 |
   13 |  3485    -2     -   352   -37  -269  3549     -   -42 |
   14 |  4865    44     -   215    -9   426  4731     -   -98 |
   15 | -9326    96     -     -   -88  5243 -9106     -   -32 |
   16 |  3737    15     -   101   -95   126  3456     -    40 |
   18 |  4550    50     -   437    18   595  4303     -  -163 |
   20 |  3463    -5     -    75    -8  1158  3518     -    -7 |
   21 |  2747    26     -   423    16 -2732  2630     -  -141 |
   22 | 17171   -66     -    76  -112 28805 17646     -   199 |
   23 |  2064    29     -   372    48 -1365  2391     -  -156 |
   24 |  2875    68     -     X    44  4925  2586     -  -115 |
   25 | -1814    50     -     X   -56 -2715 -1826     -    -8 |
   26 |  -696     5     -   111   147 -2350  -682     -  -157 |
   27 | -2766  -165     -   296   200-13602 -2646     -   -62 |
   28 | -2766     9     -    -8    -3  5817 -2342     -    -6 |
   29 |   311    28     -  -112   125  -988   251     -  -112 |
   30 |  -382    57     -   -17    96 -3070  -645     -  -144 |
   31 | -3198   -42     -    23   -74 -5073 -3111     -   107 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -138     -     -     -     -     -     -   157 |
 ALGO |     -     9     -     X     -     -     -     -   -10 |
 AMC2 |     -   -70     -     -     -     -     -     -    80 |
 AOML |     -  -100     -     -     -     -     -     -   114 |
 AREQ |     -   164     -    10   -23     -     -     -  -165 |
 ARTU |     -     4     -     -    -5     -     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -     -  -245     -     -     -   214 |
 AUCK |     -   -10     -     X     X     -     -     -    11 |
 BAHR |     -   -33     -   318    43     -     -     -   -82 |
 BILI |     -     1     -     -    -1     -     -     -     - |
 BOGT |     -    94     -    -9     -     -     -     -  -102 |
 CAS1 |     -    40     -   373   -64     -     -     -   -85 |
 CEDU |     -    -2     -    26     -     -     -     -    -4 |
 CHUR |     -   209     -     -     -     -     -     -  -237 |
 COCO |     -  -100     -   143   -16     -     -     -    89 |
 DAVR |     -    96     -     -   -69     -     -     -   -48 |
 DRAO |     -    56     -     -     -     -     -     -   -64 |
 FAIR |     -     -     -     X    53     -     -     -   -46 |
 FORT |     -     -     -     X    -2     -     -     -     1 |
 GLPS |     -    24     -     -   -31     -     -     -     - |
 GODE |     -   -16     -     -     -     -     -     -    18 |
 GOLD |     -    62     -  -153     -     -     -     -   -36 |
 GRAZ |     -   -44     -  -294     -     -     -     -   118 |
 GUAM |     -     -     -  -138     -     -     -     -    36 |
 GUAT |     -    37     -     -   -48     -     -     -     - |
 HERS |     -  -369     -     -     -     -     -     -   419 |
 HRAO |     -   -65     -     -   -62     -     -     -   128 |
 IISC |     -    -4     -     X   -97     -     -     -    89 |
 KERG |     -     -     -  -208    97     -     -     -   -30 |
 KIRU |     -     6     -  -293     -     -     -     -    71 |
 KOKB |     -  -125     -     -  -109     -     -     -   235 |
 KOUR |     -    46     -     X   -29     -     -     -   -27 |
 LPGS |     -    96     -  -727     -     -     -     -    56 |
 MAC1 |     -   -45     -   209  -140     -     -     -   120 |
 MAS1 |     -    50     -  -210     X     -     -     -    -3 |
 MATE |     -     -     -     X    24     -     -     -   -21 |
 MAW1 |     -   120     -     -   -78     -     -     -   -68 |
 MCM4 |     -    24     -     -   269     -     -     -  -251 |
 MDO1 |     -     -     -     X    35     -     -     -   -30 |
 METS |     -   -71     -     -     -     -     -     -    81 |
 MKEA |     -    -5     -  -363   -98     -     -     -   183 |
 NKLG |     -     -     -     -  -378     -     -     -   330 |
 NLIB |     -     -     -  -356     -     -     -     -    94 |
 NPLD |     -    -6     -     -     -     -     -     -     7 |
 NRC2 |     -    27     -     X    38     -     -     -   -64 |
 NRIL |     -    47     -     -   -61     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    24     -     -   -32     -     -     -     - |
 OS0G |     -   -17     -  -598   148     -     -     -    15 |
 PERT |     -    62     -     X    32     -     -     -   -98 |
 PIE1 |     -     -     -  -812     -     -     -     -   215 |
 PIMO |     -     -     -     X   965     -     -     -  -843 |
 POL2 |     -    63     -     -     -     -     -     -   -71 |
 POTS |     -   -73     -  -243    56     -     -     -    97 |
 RBAY |     -     -     -     -  -167     -     -     -   146 |
 REYK |     -     -     -     -  -160     -     -     -   140 |
 RIOG |     -    53     -    29   -95     -     -     -    16 |
 SCH2 |     -   -14     -     -     -     -     -     -    16 |
 SELE |     -    14     -   219     -     -     -     -   -73 |
 STJO |     -   -48     -     -     -     -     -     -    54 |
 THTI |     -     -     -   305   -89     -     -     -     1 |
 THU3 |     -   -38     -     -    49     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -     -   530  -160     -     -     -     X |
 TLSE |     -  -294     -     -     -     -     -     -   334 |
 TSKB |     -   -18     -     X     3     -     -     -    18 |
 URUM |     -   -36     -     -     -     -     -     -    41 |
 USNO |     -    78     -     -     -     -     -     -   -89 |
 USUD |     -    42     -  -100     -     -     -     -   -22 |
 VILL |     -   -26     -     X     -     -     -     -    29 |
 WTZR |     -    31     -  -542     -     -     -     -    92 |
 WUHN |     -     -     -  -230     -     -     -     -    61 |
 YAKT |     -   -50     -     -     -     -     -     -    57 |
 YAR2 |     -    16     -     -     -     -     -     -   -18 |
 YELL |     -    25     -     X   -45     -     -     -    11 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7040    31     -   101    28  3037  6183     -    30 |  288   3.66
    2 |  3516    53     -     X    68  2070  3448     -    48 |  288   2.81
    3 |  4071    53     -   123    36  4744  4035     -    53 |  288   2.13
    4 |  2422    37     -   131    30  1673  2126     -    40 |  288   0.95
    5 |  5643    55     -     X    41  3229  4931     -    40 |  288   2.76
    6 | 10165    32     -     X    35  6238 11450     -    31 |  288  10.54
    7 |  1439    64     -   172    86  1213  1595     -    89 |  288   0.64
    8 |  6282    55     -   104    37  4181  6237     -    76 |  288   4.36
    9 |  6080    69     -   243    54  2623  5675     -    48 |  288   2.34
   10 |  2838   118     -   205   173  4473  3290     -    28 |  288   2.72
   11 |   798    57     -   194    32   452  1365     -    32 |  288   0.28
   13 |  1117    43     -   192    32   334  1299     -    43 |  288   0.24
   14 |  1090    51     -   185    30   648  1241     -    25 |  288   0.17
   15 |  3340    47     -     -    31  1740  3424     -    46 |  288   2.22
   16 |  1201    61     -   197    65   310  1168     -    71 |  288   0.36
   18 |  1056    53     -   154    50   766  1016     -    32 |  288   0.37
   20 |   684    84     -   191    27  1214   631     -    50 |  288   0.25
   21 |  1872    57     -   146   227  1975  1904     -   118 |  288   0.82
   22 | 15330    63     -   155    79 11893 14343     -    40 |  288   7.72
   23 |  8278   157     -   158   122  4852  7198     -    75 |  284   7.27
   24 |  2419    46     -     X    40  3429  2397     -    33 |  288   2.36
   25 |  2984    32     -     X    26  2350  2635     -    33 |  288   1.85
   26 |   937    60     -   245    54  1066   965     -    44 |  288   0.55
   27 |  1568    45     -   161    39  8781  1624     -    85 |  288   1.18
   28 |  1791    57     -   159    65  3831  2516     -    60 |  288   0.41
   29 |  1229    70     -   125    82  1053  1139     -    31 |  288   0.94
   30 |  2057    58     -   179    45  2590  1924     -    40 |  288   0.77
   31 |  1296    56     -   108    34  3113  1196     -    41 |  288   1.26
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29     -     -     -     -     -     -    32 |  286   0.12
 ALGO |     -    20     -     X     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 AMC2 |     -    24     -     -     -     -     -     -    27 |  285   0.08
 AOML |     -    21     -     -     -     -     -     -    24 |  285  25.14
 AREQ |     -    36     -   103    57     -     -     -    34 |  288  25.47
 ARTU |     -    16     -     -    20     -     -     -     - |  288  14.22
 ASC1 |     -     -     -     -    25     -     -     -    22 |  270    >>>
 AUCK |     -   141     -     X     X     -     -     -   160 |  264  12.25
 BAHR |     -    69     -   204   200     -     -     -    77 |  288   0.57
 BILI |     -    20     -     -    26     -     -     -     - |  287   7.47
 BOGT |     -    70     -   124     -     -     -     -    51 |  288  21.69
 CAS1 |     -    29     -   124    25     -     -     -    66 |  288   7.19
 CEDU |     -    27     -   172     -     -     -     -    25 |  288  12.98
 CHUR |     -    34     -     -     -     -     -     -    39 |  283   0.86
 COCO |     -    24     -   119    54     -     -     -    49 |  288   9.81
 DAVR |     -    37     -     -    69     -     -     -    54 |  288  15.15
 DRAO |     -    21     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.08
 FAIR |     -     -     -     X    72     -     -     -    63 |  285   0.12
 FORT |     -     -     -     X    52     -     -     -    46 |  282   0.13
 GLPS |     -    24     -     -    31     -     -     -     - |  288  25.26
 GODE |     -    22     -     -     -     -     -     -    26 |  286   0.09
 GOLD |     -   111     -   199     -     -     -     -    90 |  272  16.68
 GRAZ |     -    29     -   182     -     -     -     -    26 |  287  29.06
 GUAM |     -     -     -   156     -     -     -     -    41 |  286  13.95
 GUAT |     -    19     -     -    25     -     -     -     - |  277    >>>
 HERS |     -    34     -     -     -     -     -     -    39 |  262   9.08
 HRAO |     -    26     -     -    18     -     -     -    31 |  288  20.61
 IISC |     -    66     -     X    38     -     -     -    87 |  287  32.91
 KERG |     -     -     -   114    45     -     -     -    48 |  287   1.18
 KIRU |     -    37     -   160     -     -     -     -    23 |  282  11.78
 KOKB |     -    98     -     -   155     -     -     -    42 |  288   0.09
 KOUR |     -    47     -     X    30     -     -     -    44 |  288   1.76
 LPGS |     -    44     -   188     -     -     -     -    38 |  286  29.79
 MAC1 |     -    38     -    90    49     -     -     -    54 |  288  15.29
 MAS1 |     -    28     -   228     X     -     -     -    45 |  288   2.38
 MATE |     -     -     -     X   125     -     -     -   109 |  287   0.20
 MAW1 |     -    25     -     -    35     -     -     -    47 |  288  27.33
 MCM4 |     -   149     -     -   154     -     -     -   291 |  287    >>>
 MDO1 |     -     -     -     X    23     -     -     -    20 |  286  11.48
 METS |     -    17     -     -     -     -     -     -    19 |  285   0.17
 MKEA |     -    52     -   104    55     -     -     -    54 |  288  34.05
 NKLG |     -     -     -     -   103     -     -     -    90 |  218 116.16
 NLIB |     -     -     -   268     -     -     -     -    71 |  213   0.08
 NPLD |     -    12     -     -     -     -     -     -    14 |  285   0.09
 NRC2 |     -    36     -     X    29     -     -     -    52 |  288   0.06
 NRIL |     -    23     -     -    30     -     -     -     - |  284  12.13
 OHI2 |     -    24     -     -    31     -     -     -     - |  285   7.69
 OS0G |     -    29     -   171    19     -     -     -    19 |  288   0.13
 PERT |     -    21     -     X    43     -     -     -    38 |  288   2.46
 PIE1 |     -     -     -   303     -     -     -     -    80 |  102   0.18
 PIMO |     -     -     -     X    46     -     -     -    40 |  188  19.59
 POL2 |     -    27     -     -     -     -     -     -    30 |  288  15.67
 POTS |     -    25     -    98    24     -     -     -    22 |  288  13.91
 RBAY |     -     -     -     -    64     -     -     -    56 |  194  63.09
 REYK |     -     -     -     -   193     -     -     -   169 |  153  17.79
 RIOG |     -    46     -   112    33     -     -     -    62 |  287  18.81
 SCH2 |     -    20     -     -     -     -     -     -    22 |  285  34.95
 SELE |     -    42     -   137     -     -     -     -    69 |  288  28.51
 STJO |     -    30     -     -     -     -     -     -    34 |  286  21.63
 THTI |     -     -     -   168    47     -     -     -    27 |  287   7.17
 THU3 |     -    28     -     -    36     -     -     -     - |  288   7.68
 TIDB |     -     -     -   209    63     -     -     -     X |  105   0.07
 TLSE |     -    24     -     -     -     -     -     -    27 |  285   0.63
 TSKB |     -    53     -     X    24     -     -     -    59 |  288   0.95
 URUM |     -    28     -     -     -     -     -     -    31 |  288  23.56
 USNO |     -    18     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.07
 USUD |     -    49     -   136     -     -     -     -    39 |  288  10.75
 VILL |     -    19     -     X     -     -     -     -    22 |  288   4.51
 WTZR |     -    22     -   129     -     -     -     -    18 |  288   0.07
 WUHN |     -     -     -    81     -     -     -     -    21 |  283  78.30
 YAKT |     -    17     -     -     -     -     -     -    19 |  286   0.53
 YAR2 |     -    20     -     -     -     -     -     -    23 |  286   3.22
 YELL |     -    16     -     X    46     -     -     -    48 |  288   0.14
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4708    53     -   162    71  3897  4571     -    60 |


 BEST CLOCK FIT: NRC2   288   0.06 (ns) 

