
 GPS week: 1279   Day: 4   MJD: 53201                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0    -0.11     0.32     2.93     0.00
 cod |   288     0  23522     17    -0.17    -0.05     0.04    20.92
 esa |   288     0  17406    761 -1078.06    28.01     0.05    15.52
 gfz |   288     0  20839    288    -0.29     0.33     0.02    33.51
 iga |    96     0   2663      1    -0.13     0.38     0.05     0.00
 igu |    96     0   2688      8    -0.20     0.79     3.02     0.00
 jpl |   288     0  13479    528    -8.52     1.77     0.03    30.05
 ngs |    96     0   2592      0    -0.11     0.33     2.51     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -2628   -43   197   -49    17 -7633  -137 -2089     - |
    3 | -4077   -69   -61    35   125 -4929    47 -3445     - |
    4 | -5127   -42   -15    54  -105  1465  -189 -3953     - |
    5 |  1639   -50    -8     6   -21  2828    38  1341     - |
    6 |   764    96  -175     0   -98-14460   187   772     - |
    7 |    41  -201   509   -87  -150  -506  -211   -38     - |
    8 |  3235    30  -148    58   184  3194   -61  2110     - |
    9 | -7393   -34   137    -8  -186 -5273   -41 -7605     - |
   10 |  1983    69  -125   -13    90 10119    35  1464     - |
   11 |  1460  -177   329   -29     9  1692  -112  2209     - |
   13 |  2639     5   163   -70    10   851   -80  3313     - |
   14 |  2915    27    15   -31    33  2026     9  3428     - |
   15 |  -819    -8   308  -190     6 10279    59  -103     - |
   16 |  3767   -50   353  -143   -85  2044    99  4260     - |
   17 |   972    49   -16   -24     7  4857     X   424     - |
   18 |  1968    55   -89    -8    30  2048   136  2489     - |
   19 |  4711   -75   509  -164     -     -     -     -     - |
   20 |  3671   -65   373  -117   -19    43   -20  4043     - |
   21 |  5769    23    55  -117    17  3286    93  5737     - |
   22 | -3386   -29   -56    78    32 -1130   -43 -2610     - |
   23 |  4589     9  -138    58  -101 -6882     X     -     - |
   24 | -2254    54   128   -13  -115  6556  -102 -1308     - |
   25 |  -757   -22   143   -56  -110 -6188    21   -64     - |
   26 |  -754   -89    35    51   -48   934  -106  -307     - |
   27 | -1817  -132    76    49    21 -2868     X -1424     - |
   28 | -1181    28  -326   135   294   235   -12   492     - |
   29 | -3050   -40   -74    63    38  1992   -38 -2315     - |
   30 |   211   -88   -79    32   -32 -1663    76  -740     - |
   31 | -7092   -10   -80   170   151 -4183  -161 -6079     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 AMC2 |     -    97     -     -     -     -   -68     -     - |
 ARTU |     -   109  -153    41     -     -   -42     -     - |
 ASC1 |     -    86     -   -54     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -     3    -4     -     -     -     -     -     - |
 BILI |     -    95     -   -36     -     -   -26     -     - |
 BOGT |     -   118     X   -74     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    59     -     -     -     -   -41     -     - |
 CAS1 |     -   220  -591   105     -     -    33     -     - |
 CEDU |     -   -58     X     -     -     -    40     -     - |
 CHAT |     -   -25     -    16     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   153  -206     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   139  -169    -9     -     -     4     -     - |
 DAV1 |     -    76     -   -85     -     -    41     -     - |
 DGAR |     -   -26     -    22     -     -    -7     -     - |
 DRAO |     -     -  -278     -     -     -   143     -     - |
 DWH1 |     -   411     -     -     -     -  -286     -     - |
 FAIR |     -    82  -413   111     -     -    32     -     - |
 FLIN |     -    89     -     -     -     -   -62     -     - |
 GLPS |     -    46     -    63     -     -  -102     -     - |
 GODE |     -    -3     X     -     -     -     2     -     - |
 GOLD |     -    57    49     -     -     -   -62     -     - |
 HOB2 |     -    27   -37     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -38     -     -    42     -     - |
 HRAO |     -     -     -   -66     -     -    74     -     - |
 IISC |     -   146  -468   125     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    11     -    30     -     -   -41     -     - |
 KERG |     -    64  -186    46     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    43     -   -64     -     -    42     -     - |
 KOUR |     -  -188   674  -193     -     -     -     -     - |
 KSTU |     -     -  -176    81     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -  -316     -     -     -     -   220     -     - |
 LPGS |     -    -7   383  -173     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -62    26   -94     -     -   135     -     - |
 MAS1 |     -     -   310  -143     -     -     -     -     - |
 MATE |     -    -6     8     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   165     -  -103     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     8     -     1     -     -    -7     -     - |
 MCM4 |     -  -512     -   320     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   142  -102   -41     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   195   -43   -94     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -   -74     -     -    83     -     - |
 NRIL |     -     6     -     X     -     -    -4     -     - |
 NTUS |     -  -108    -8    71     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -  -290     -   181     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   198  -132   -57     -     -    -6     -     - |
 ONSA |     -  -265   357     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -   -38     -    24     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     3     -    21     -     -   -26     -     - |
 PERT |     -  -121   -57   102     -     -     -     -     - |
 PETP |     -   -36     -    40     -     -   -20     -     - |
 POTS |     -   -27     -    17     -     -     -     -     - |
 SANT |     -  -452    68   251     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -   159     -     -     -     -  -111     -     - |
 THTI |     -     -   202   -94     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   142  -418   105     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    71   -96     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    -5     -     -     -     -     3     -     - |
 TOW2 |     -    88     -   -55     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -40     9     -     -    10     -     - |
 USUD |     -     -    47   -85     -     -    70     -     - |
 WTZR |     -   502  -677     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -14     -     -     -     -    10     -     - |
 YKRO |     -  -347     -   217     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3167    46    23    31    25  2472    33  3004     - |  288   3.05
    3 |  4097    26    32    19    48  2177    34  2978     - |  288   1.61
    4 |  1779    50    35    28    86  1027    46  1863     - |  288   0.58
    5 |  3627    28    51    14    27  3113    30  3419     - |  288   1.55
    6 |  1812    30    26    19    34  9351    61  2428     - |  288   2.31
    7 |  1232    22    23    16    40  1149    59  1147     - |  288   0.55
    8 |  3624    55    58    24    57  3287    49  3172     - |  288   1.85
    9 |  6593   107   100    60    59  3067    49  5539     - |  288   2.02
   10 |  2980    44    54    17    48  4887    33  2001     - |  288   1.64
   11 |   922    67    53    29    67   842    43   693     - |  288   0.30
   13 |   629    40    52    19    52   543    24   527     - |  288   0.21
   14 |  1287    41    29    33    65   914    44   937     - |  288   0.17
   15 |  3128    60    35    26    98  5696    23  2884     - |  288   2.60
   16 |   864    31    64    39    34   819    63   707     - |  288   0.34
   17 |  3400    72    36    40    42  2565     X  3529     - |  288   0.81
   18 |  1067    33    37    17    37   906    46   828     - |  288   0.38
   19 |  2189    31    92    37     -     -     -     -     - |  288   0.36
   20 |  1397    42    22    28    62   500    14  1085     - |  288   0.22
   21 |  1842    65    41    29    44  1161    37  1633     - |  288   0.39
   22 |   830    40    61    34    58  1257    23   638     - |  288   0.38
   23 |  3759    61    29    37    41  4630     X     -     - |  288   0.68
   24 |  6441    65    92    33    46  3851    41  3910     - |  288   2.52
   25 |  1615    59    49    24    60  3389    50  2124     - |  288   2.08
   26 |  1707    32    63    26    35   963    28  1580     - |  288   0.52
   27 |  1040    63    60    20    74   902     X  1255     - |  288   0.59
   28 |  3263    48    85    21    37  1175    24  3281     - |  288   0.47
   29 |  1299    31    42    14    58  1151    17  1475     - |  288   0.67
   30 |  4828    27    45    20    28  2162    34  4319     - |  288   0.73
   31 |  1850    28    58    25    38  2782    27  1720     - |  288   0.46
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 AMC2 |     -    12     -     -     -     -     8     -     - |  288   0.03
 ARTU |     -    84    35    20     -     -    45     -     - |  284  12.18
 ASC1 |     -    32     -    20     -     -     -     -     - |  279    >>>
 AUCK |     -    81   109     -     -     -     -     -     - |  153  14.01
 BILI |     -    24     -    13     -     -    13     -     - |  287   8.97
 BOGT |     -    24     X    15     -     -     -     -     - |  287  15.53
 BRUS |     -    35     -     -     -     -    24     -     - |  288   0.04
 CAS1 |     -    29    63    19     -     -    18     -     - |  288   7.63
 CEDU |     -    25     X     -     -     -    17     -     - |  288  51.89
 CHAT |     -    61     -    38     -     -     -     -     - |  275  12.64
 COCO |     -    30    40     -     -     -     -     -     - |  288   4.15
 CRO1 |     -    35    33    35     -     -    40     -     - |  277  23.61
 DAV1 |     -    38     -    18     -     -    19     -     - |  288  20.35
 DGAR |     -    35     -    27     -     -    24     -     - |  288  16.71
 DRAO |     -     -    71     -     -     -    37     -     - |  286   0.14
 DWH1 |     -    20     -     -     -     -    14     -     - |  288   0.53
 FAIR |     -    21    41    25     -     -    22     -     - |  288   0.08
 FLIN |     -    17     -     -     -     -    12     -     - |  288   7.36
 GLPS |     -    17     -    18     -     -    17     -     - |  288   9.80
 GODE |     -    22     X     -     -     -    15     -     - |  288   0.04
 GOLD |     -    35    70     -     -     -    30     -     - |  288  13.92
 HOB2 |     -    27    36     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -    17     -     -    19     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -     -     -    21     -     -    23     -     - |  288   1.14
 IISC |     -    43    33    30     -     -     -     -     - |  288  16.76
 ISPA |     -    42     -    26     -     -    36     -     - |  288   9.66
 KERG |     -    50    58    13     -     -     -     -     - |  288   1.36
 KOKB |     -    31     -    23     -     -    22     -     - |  288   0.04
 KOUR |     -    32    34    21     -     -     -     -     - |  288   2.40
 KSTU |     -     -    43    20     -     -     -     -     - |  285  10.70
 LAMA |     -    31     -     -     -     -    22     -     - |  287  13.85
 LPGS |     -    54    29    27     -     -     -     -     - |  288 172.00
 MAC1 |     -    29    49    34     -     -    32     -     - |  288  12.17
 MAS1 |     -     -    27    13     -     -     -     -     - |  288   2.42
 MATE |     -    19    25     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 MAW1 |     -    25     -    15     -     -     -     -     - |  288  30.39
 MBAR |     -    41     -    26     -     -    34     -     - |  288  24.20
 MCM4 |     -    42     -    26     -     -     -     -     - |  248  12.24
 MKEA |     -    31    81    23     -     -     -     -     - |  288  22.65
 NKLG |     -    22    62    30     -     -     -     -     - |  287 272.37
 NLIB |     -     -     -    17     -     -    19     -     - |  288   0.04
 NRIL |     -    19     -     X     -     -    13     -     - |  288   9.47
 NTUS |     -    30    59    22     -     -     -     -     - |  288   8.82
 NYA1 |     -    23     -    14     -     -     -     -     - |  288   0.10
 OHI2 |     -    72    65    26     -     -    47     -     - |  288   6.98
 ONSA |     -    22    30     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 OPMT |     -    29     -    18     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |     -    24     -    13     -     -    22     -     - |  288  52.59
 PERT |     -    31    50    15     -     -     -     -     - |  288   1.52
 PETP |     -    29     -    12     -     -    16     -     - |  287  10.60
 POTS |     -    29     -    18     -     -     -     -     - |  288  23.80
 SANT |     -    15    30    11     -     -     -     -     - |  288   4.64
 SCUB |     -    17     -     -     -     -    12     -     - |  288  15.36
 THTI |     -     -    47    22     -     -     -     -     - |  288   5.93
 THU3 |     -    17    33    13     -     -     -     -     - |  288   9.87
 TIDB |     -    19    25     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 TIXI |     -    22     -     -     -     -    15     -     - |  287  37.67
 TOW2 |     -    25     -    16     -     -     -     -     - |  288  10.99
 UNSA |     -     -    35    18     -     -    23     -     - |  288  20.80
 USUD |     -     -    54    36     -     -    40     -     - |  288  11.76
 WTZR |     -    19    26     -     -     -     -     -     - |  184   0.04
 YAKT |     -    31     -     -     -     -    22     -     - |  288   0.51
 YKRO |     -    37     -    23     -     -     -     -     - |  279  39.40
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2930    40    51    25    53  3020    28  2505     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   17.80   | 4.02e-14  7.70e-15  4.12e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   17.80   | 3.71e-14  8.39e-15  2.26e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    8.94   | 5.65e-14  1.75e-14  4.90e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.04   | 4.64e-14  1.21e-14  3.82e-15 |
 OPMT |   287     0     0   140    7.99   | 4.68e-14  1.18e-14  3.28e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    7.31   | 5.36e-14  1.22e-14  4.24e-15 |
 DRAO |   286     0     0   285    6.76   | 8.45e-14  2.22e-14  9.41e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    6.70   | 3.57e-14  1.07e-14  7.99e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    5.24   | 4.76e-14  1.21e-14  3.95e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.25   | 4.82e-14  9.76e-15  2.21e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.96   | 5.82e-14  1.35e-14  6.81e-15 |
 TIDB |   288     0     3   164    2.46   | 1.52e-13  1.60e-14  5.89e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.71   | 6.00e-14  1.73e-14  6.27e-15 |
 WTZR |   184     0     0    39    1.16   | 4.55e-14  1.88e-14         - |
 G29  |   288     0     0   288    0.28   | 4.11e-13  1.01e-13  6.07e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.24   | 2.70e-13  7.09e-14  6.33e-14 |
 G16  |   288     0     2   115    0.21   | 5.30e-13  5.26e-14  4.19e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.17   | 2.02e-13  1.32e-13  4.25e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.15   | 5.24e-13  1.43e-13  3.47e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.12   | 3.33e-13  1.12e-13  7.31e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.11   | 3.61e-13  1.05e-13  6.84e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.10   | 5.14e-13  1.43e-13  3.44e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 4.37e-13  1.34e-13  1.63e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.40e-13  1.17e-13  4.37e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.08   | 4.58e-13  1.14e-13  5.38e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 3.74e-13  1.43e-13  7.63e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.20e-13  4.58e-14  1.13e-13 |
 G23  |   288     0     5     8    0.03   | 5.26e-13  6.23e-14  4.12e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 1.41e-12  3.27e-13  1.65e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.02   | 1.18e-12  3.36e-13  2.14e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.02   | 1.30e-12  3.75e-13  1.45e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.53e-12  4.26e-13  1.94e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.40e-13  1.71e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.80e-13  2.20e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.64e-12  4.44e-13  3.41e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.70e-12  5.56e-13  1.16e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.01   | 1.27e-12  3.81e-13  1.19e-13 |
 THTI |   288     0     0   143    0.00   | 3.58e-13  1.63e-13  4.75e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.63e-14  7.80e-15  2.90e-15 |
 TIXI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   153     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 7.28e-13  7.17e-14  3.89e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  3.92e-13  2.51e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.27e-13  6.91e-14  3.13e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.61e-13  1.11e-13  3.53e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.97e-13  6.78e-14  1.30e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 8.18e-13  9.25e-14  2.09e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.14e-12  1.24e-13  5.11e-14 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.68e-13  8.41e-14  1.68e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.16e-13  7.58e-14  2.40e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.79e-13  7.00e-14  3.63e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  4.66e-13  1.94e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  6.12e-13  3.51e-13 |
 YKRO |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.81e-12  8.73e-13  4.38e-13 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   248     1     1     0    0.00   | 6.14e-13  5.18e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  6.30e-13  1.88e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 4.28e-13  1.35e-12  3.94e-13 |
 CEDU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.53e-18  5.59e-17  3.69e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      HOB2 |
------------------------------------------+------------------------------+
