
 GPS week: 1297   Day: 0   MJD: 53323                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2770     11    -0.02    -0.11     2.47     0.00      0
 cod |   288     0  23078    307    -0.48     0.49     0.06    13.87      0
 emr |   288     0  17935    245   250.49    43.43     0.05    17.36      0
 esa |   288     0  17653    590   249.86    43.53     0.07    12.55      0
 gfz |   288     0  19386    337     0.17     0.20     0.04    23.41      0
 iga |    96     0   2687     35     0.01    -0.08     0.09     0.00      0
 igu |    96     0   2770     12    -0.08     0.44     2.88     0.00      0
 jpl |   288     0  18640    288    -1.53    -1.70     0.05    19.98      0
 ngs |    96     0   2770     11    -0.03    -0.09     2.15     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  19785   3253   250.46    43.43     0.07    12.83      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -7464    15  -163     9    76    51 -9862    58 -6549     -   -33 |
    3 | -2799   -38   -75   -30    11  -127  -720    56 -1897     -    64 |
    4 |  -620   -21    -7   -48   117   -60  1247   -38  -529     -   -75 |
    5 |  3687    -4   -22   184    37   173  4369   -75  1700     -   -95 |
    6 | -4212  -142   -55   394    11  -381-16023  -114 -3415     -     X |
    7 | -1010   -79   198  -240    29   182 -1880     X -1294     -     X |
    8 | -3935   -86    35   -68    37   -73 -2119     5 -3756     -    37 |
    9 |   -77  -110   -92   200    76  -260 -8172   -57 -1254     -    -2 |
   10 | -2492    62    48   -91    -4   134  5342   -10 -1934     -   -20 |
   11 |  2869    42   -13   -82   -58   -92  -149   105  3193     -    -5 |
   13 |  4096   120   -22   204   -12    42   920     0  3813     -  -278 |
   14 | -1104   -26   -68    46   -36  -139  -261    99   127     -   -18 |
   15 | -4762     X    37   -64    -1   -50  2402    39 -3984     -   -86 |
   16 |  4233    17  -170    63  -103   -51   817   206  4020     -    18 |
   17 | -2604    47   -50   123    28    95  8686   -31 -1880     -  -106 |
   18 |  4770    30   -43     5   -53   -51  2282    91  4527     -   -24 |
   19 |  5929  -142  -219    39    75  1616  2648   232  5378     -   -81 |
   20 |  5704   -96  -188   -95    78    -2  2901   206  5389     -   -13 |
   21 |  1453    99    93  -295  -134   134  1021   203  1671     -   -15 |
   22 |   652   142    39  -141   -46  -264  2575    54    57     -   -69 |
   23 |  -788    70  -182    73    -2   -86  -838   110 -1137     -   -68 |
   24 | -1222     3   -17   183    11  -101  6009   -78  -312     -   -57 |
   25 |  -515  -110  -120   328     9  -243   989   -19  -435     -   -25 |
   26 | -1250  -113    86    67    87  -229 -1631   -49 -1786     -  -139 |
   27 |  -584   -91   -25    27    62  -163 -1928   -66  -874     -    96 |
   28 |  2290    12   104  -165  -105   100  3685    18  3033     -   171 |
   29 |  -350     -     X     X   213     - -2907   -65  -824     -  -238 |
   30 | -3607  -113    38   284     8    14 -3363   -95 -3331     -   -75 |
   31 |  2822  -113    11  -254   179   -56  1485   -32  1414     -    78 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   199  -119     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 ALGO |     -  -178  -102   515     -     -     -   -46     -     -  -101 |
 ALRT |     -     -     -     -    -8     -     -    10     -     -     - |
 AMC2 |     -  -115   150     -     -     -     -  -146     -     -   148 |
 ANKR |     -    -3     -     -     -     -     -     2     -     -     - |
 ARTU |     -    67     -    19   -31     -     -   -22     -     -     X |
 BAHR |     -     -   -86     -   208     -     -  -105     -     -   -99 |
 BILI |     -     -     -     -   -19     -     -    23     -     -     X |
 BOGT |     -     -     -  -269   136     -     -     -     -     -    15 |
 BOR1 |     -    14   -11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -  -117    93     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     -   234  -153     -     -     9     -     -    37 |
 CHUR |     -    45    26     -     -     -     -   -53     -     -     X |
 COCO |     -     1     -     7  -108     -     -    32     -     -   140 |
 CRO1 |     -     -   147  -218   -97     -     -     8     -     -   207 |
 DAV1 |     -    72     -     -   -45     -     -     2     -     -     X |
 DGAR |     -   -89     -     -     -     -     -    62     -     -     - |
 DRAO |     -   115   -94    89     -     -     -   -33     -     -   -34 |
 DWH1 |     -   145  -116     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    75    79  -101   -48     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   117     -  -114     -     -     -   -10     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -446    93     -     -  -131     -     -   469 |
 HARB |     -   135     -     -     -     -     -     -     -     -  -146 |
 HOB2 |     -     8   281     -     -     -     -  -250     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -  -143     -     -   167     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -46     -     -    54     -     -     X |
 IENG |     -  -168   134     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -74    40     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -67     -     -    35     -     -    75     -     -  -109 |
 JAB1 |     -     -     -    36     -     -     -   -23     -     -     - |
 KERG |     -     -   103   -63    20     -     -     -     -     -  -114 |
 KGN0 |     -    45    26     -     -     -     -   -54     -     -     - |
 KIT3 |     -   -19     -   -60    43     -     -     -     -     -     X |
 KOKB |     -     -   -19     -    41     -     -     -     -     -   -50 |
 KOSG |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 KOUR |     -   222     -  -344    61     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -  -287   -55   417     -     -     -     -     -     -   -28 |
 MAC1 |     -    79     -   -51   -72     -     -     -     -     -   106 |
 MAS1 |     -     -    29  -152   -45     -     -    75     -     -    74 |
 MATE |     -   142     -     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    19     -     -   -65     -     -     8     -     -    86 |
 MCM4 |     -   120   -96     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -91   182     -   -81     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -   -52    72     -     -     -     -     -     -     - |
 MSKU |     -   115     -     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   202     -  -174     -     -     -     -     -     -   -49 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    52     -     -   -80 |
 NNOR |     -     -    76   151     -     -     -  -161     -     -     - |
 NPLD |     -  -119    95     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -   -43     -   -58     -     -     -     -     -   164 |
 NTUS |     -   -63     -   -17    42     -     -   -56     -     -    96 |
 OHI2 |     -    -4     -    28   -17     -     -     7     -     -     X |
 ONSA |     -   -62    73   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -13     X     -     -     -     -     -     -    18 |
 PETP |     -     -     -     -     3     -     -    -4     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -43    60     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -57     -     -    15     -     -     -     -     -    34 |
 PRDS |     -   -64    51     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -41    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -28     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    11     -   -36    13     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    87   -31     -     -     -     -   -34     -     -     X |
 THTI |     -     -    24    51    14     -     -     -     -     -  -107 |
 THU3 |     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 TIDB |     -   -64     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -14     -     -     7     -     -     2     -     -     - |
 TRO1 |     -   401     -     -   -78     -     -  -148     -     -   -60 |
 TSKB |     -   -42    71   -49     -     -     -     -     -     -    -2 |
 UNSA |     -     -     -   -67    36     -     -     -     -     -     X |
 URUM |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 USN3 |     -    37     -     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 USNO |     -     1    19     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 WHIT |     -   -44     -     -     -     -     -   -69     -     -   154 |
 WTZR |     -    29     -  -264     -     -     -    57     -     -   138 |
 YELL |     -   -41    52   101   -69     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7655   174    41    83    44   184  4057   112  6082     -    42 |  288   6.13
    3 |  2010    62    58    34    26   104  2279    30  2691     -    42 |  288   1.51
    4 |  1129    74   144    40    33    68  1054    61  1063     -   112 |  288   0.98
    5 |  3368    33    76    55    13    57  4300    46  2513     -    93 |  288   1.44
    6 |  2955    65    44    34    32    74  9462    44  2419     -     X |  288   1.32
    7 |  1143    81    46    25    50    63  1709     X   892     -     X |  288   0.79
    8 |  2935    37   105    40    27    67  2409    41  2070     -    77 |  288   2.19
    9 |  1368    60    69    85    30    47  4081    38  1941     -   102 |  288   1.20
   10 |  4143    46    46    28    14    68  4112    45  3855     -    70 |  288   2.28
   11 |   813    57    52    59    16    52   423    38  1026     -    39 |  288   0.43
   13 |   562    57    41    51    62    62  1353    54   671     -   108 |  288   0.32
   14 |  2199    84    36    68    31    60   712    20  2148     -    44 |  288   0.26
   15 |  2960     X    40   101    19    74  2480    50  2487     -    76 |  288   2.10
   16 |   849    35    32    38    21   122   608    29   655     -    46 |  288   0.28
   17 |  1851    87    35    62    83   101  5076    33  1499     -    61 |  288   1.61
   18 |   645    78    35    30    26    74  1049    53   601     -    44 |  288   0.26
   19 |   719    57    60   117    28   174  1233    42   565     -    52 |  288   0.32
   20 |   426    66    45    38    50   114  1126    38   440     -    33 |  288   0.17
   21 |  1344    82    80    31    36    56   494    33   853     -    31 |  288   0.33
   22 |   986    53    35    29    41    89  1244    45  1223     -    38 |  288   0.20
   23 |   646    53    67    50    30    65   695    37   629     -    80 |  288   0.32
   24 |  4174    63    29    36    27    64  3525    25  3787     -   107 |  288   3.26
   25 |  3380    44    38    90    20    66  2440    34  2870     -    67 |  288   2.16
   26 |  1265   108    57   159    91   160  1068    95  1029     -    69 |  288   0.76
   27 |   546    60    91    42    33    74  1364    49   934     -   139 |  288   0.70
   28 |  2371    35    90    49    16    32  1778    63  1792     -    76 |  288   0.36
   29 |  2708     -     X     X   107     -  1783   108  2623     -   113 |  245   0.86
   30 |  1030    45    46    55    29    46  2968    42   787     -    47 |  288   0.57
   31 |  2116    86    93    50    80    48  1284    73  2031     -    36 |  288   1.06
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    49    49     -     -     -     -    25     -     -     - |  288   0.04
 ALGO |     -    38    14    44     -     -     -    20     -     -    19 |  288   0.02
 ALRT |     -     -     -     -    22     -     -    26     -     -     - |  288   8.49
 AMC2 |     -    86    57     -     -     -     -    52     -     -    16 |  288   0.02
 ANKR |     -    28     -     -     -     -     -    19     -     -     - |  288  11.32
 ARTU |     -    30     -    34    16     -     -    19     -     -     X |  288  10.54
 BAHR |     -     -    46     -    60     -     -    24     -     -    51 |  288   0.36
 BILI |     -     -     -     -    19     -     -    22     -     -     X |  287   8.46
 BOGT |     -     -     -    34    22     -     -     -     -     -    31 |  288  41.01
 BOR1 |     -    34    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.42
 BRUS |     -    36    29     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 CAS1 |     -     -     -    70    24     -     -    32     -     -    66 |  288   7.94
 CHUR |     -    24    41     -     -     -     -    31     -     -     X |  288   0.05
 COCO |     -    57     -    69    35     -     -    43     -     -    49 |  288   7.70
 CRO1 |     -     -    68    68    72     -     -    81     -     -   174 |  288  15.21
 DAV1 |     -    39     -     -    32     -     -    53     -     -     X |  288  13.09
 DGAR |     -    20     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  286  19.95
 DRAO |     -    39    12   101     -     -     -    42     -     -    15 |  288   0.07
 DWH1 |     -    39    31     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.55
 FAIR |     -    32    39    44    24     -     -     -     -     -     - |  288   0.86
 GLPS |     -    58     -     -    34     -     -     -     -     -     - |  271  25.11
 GOLD |     -    72     -    78     -     -     -    35     -     -     - |  288  10.29
 GUAM |     -     -     -    88    51     -     -    69     -     -   103 |  288  21.01
 HARB |     -    88     -     -     -     -     -     -     -     -    95 |  285  34.96
 HOB2 |     -    35    33     -     -     -     -    38     -     -     - |  288   0.08
 HOFN |     -     -     -     -    26     -     -    31     -     -     - |  286    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    31     -     -    36     -     -     X |  288   0.33
 IENG |     -    49    40     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.68
 IISC |     -     -     -    54    29     -     -     -     -     -     - |  288  26.87
 ISPA |     -    36     -     -    30     -     -    62     -     -    36 |  288  19.71
 JAB1 |     -     -     -    95     -     -     -    60     -     -     - |  288  16.34
 KERG |     -     -    45    54    32     -     -     -     -     -    34 |  288   1.61
 KGN0 |     -    15    28     -     -     -     -    21     -     -     - |  287   0.25
 KIT3 |     -    25     -    31    14     -     -     -     -     -     X |  288  13.22
 KOKB |     -     -    77     -    47     -     -     -     -     -    50 |  288   0.07
 KOSG |     -    50     -     -     -     -     -     -     -     -    54 |  288  18.47
 KOUR |     -    45     -    50    28     -     -     -     -     -     - |  288   1.79
 LPGS |     -    68    68    44     -     -     -     -     -     -    55 |  288  26.34
 MAC1 |     -   103     -   124    42     -     -     -     -     -    81 |  268  41.61
 MAS1 |     -     -    31    27    20     -     -    31     -     -    29 |  288   1.80
 MATE |     -    54     -     -    32     -     -     -     -     -     - |  287   0.07
 MBAR |     -   173     -     -    73     -     -    36     -     -    39 |  288  16.70
 MCM4 |     -    28    22     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  36.65
 MDO1 |     -    77    22     -    39     -     -     -     -     -     - |  288  22.07
 MIZU |     -     -    38    52     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.67
 MSKU |     -    59     -     -    35     -     -     -     -     -     - |  287  20.05
 NKLG |     -    51     -    32     -     -     -     -     -     -    45 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    26 |  287   0.02
 NNOR |     -     -    37    44     -     -     -    34     -     -     - |  288  16.19
 NPLD |     -    51    41     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    18     -    19     -     -     -     -     -    19 |  288   0.03
 NTUS |     -    51     -    49    27     -     -    30     -     -    74 |  288   9.44
 OHI2 |     -    39     -   137    35     -     -    50     -     -     X |  284   7.32
 ONSA |     -    28    48    47     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -     -    31     X     -     -     -     -     -     -    42 |  288    >>>
 PETP |     -     -     -     -    20     -     -    23     -     -     - |  287  12.80
 PIE1 |     -     -    42    58     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 POTS |     -    45     -     -    34     -     -     -     -     -    37 |  288  14.84
 PRDS |     -    70    56     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2.10
 PTBB |     -    26    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.25
 RIOG |     -    27     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  263  11.66
 SANT |     -   132     -   136    57     -     -     -     -     -     - |  287  11.60
 STJO |     -    40    15     -     -     -     -    27     -     -     X |  288   0.12
 THTI |     -     -    42    72    54     -     -     -     -     -    28 |  288   6.37
 THU3 |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   6.18
 TIDB |     -    49     -    54     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.13
 TOW2 |     -    76     -     -    31     -     -    66     -     -     - |  288  12.11
 TRO1 |     -    83     -     -    27     -     -    35     -     -    41 |  288   8.44
 TSKB |     -    45    48    48     -     -     -     -     -     -    63 |  179   0.84
 UNSA |     -     -     -    71    38     -     -     -     -     -     X |  275  17.53
 URUM |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288  30.52
 USN3 |     -    20     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  287   0.02
 USNO |     -    87    47     -     -     -     -     -     -     -    99 |  265   0.05
 WHIT |     -    66     -     -     -     -     -    51     -     -    26 |  288   1.85
 WTZR |     -    35     -    23     -     -     -    12     -     -    38 |  288   0.04
 YELL |     -    79    19   139    31     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2471    64    53    68    40    88  2878    46  2146     -    66 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   12.48   | 3.70e-14  6.31e-15  1.54e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   12.48   | 3.28e-14  7.45e-15  1.36e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   12.25   | 3.08e-14  6.68e-15  2.58e-15 |
 USNO |   265     0     0   261   11.30   | 3.80e-14  6.34e-15  1.97e-15 |
 NLIB |   287     0     0   286   10.14   | 3.55e-14  6.50e-15  1.54e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.56   | 4.15e-14  1.09e-14  4.48e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.80   | 3.99e-14  7.80e-15  1.95e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.67   | 4.48e-14  8.68e-15  1.61e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.73   | 2.95e-14  7.08e-15  1.45e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.11   | 2.92e-14  9.51e-15  3.28e-15 |
 USN3 |   287     0     1   182    2.87   | 9.30e-14  1.10e-14  2.49e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.82   | 6.32e-14  1.53e-14  7.55e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.62   | 5.59e-14  1.67e-14  4.45e-15 |
 MATE |   287     0     0   286    2.07   | 7.94e-14  1.82e-14  3.87e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.80   | 2.93e-14  6.07e-15  6.80e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    1.46   | 4.82e-14  6.88e-15  3.30e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.25   | 2.73e-14  8.98e-15  3.56e-15 |
 TIDB |   288     1     0   287    1.22   | 1.77e-13  1.88e-14  7.74e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.08   | 5.42e-14  1.80e-14  5.16e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.94   | 5.01e-14  1.19e-14  5.32e-15 |
 PTBB |   288     1     0   287    0.17   | 3.74e-13  7.59e-14  2.56e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.55e-13  9.23e-14  2.29e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.11   | 3.30e-13  1.20e-13  4.44e-14 |
 G23  |   288     1     0   287    0.11   | 5.26e-13  1.36e-13  1.55e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.09   | 3.67e-13  1.40e-13  5.81e-14 |
 BOR1 |   288     1     0   287    0.07   | 5.01e-13  1.36e-13  4.37e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.07   | 3.36e-13  7.79e-14  7.54e-14 |
 MIZU |   287     0     0   142    0.06   | 3.57e-13  1.00e-13  7.17e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.06   | 4.78e-13  1.33e-13  5.28e-14 |
 G16  |   288     1     2    78    0.06   | 4.82e-13  5.93e-14  3.44e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.05   | 2.96e-13  9.49e-14  9.68e-14 |
 IENG |   288     1     0   287    0.05   | 5.11e-13  1.36e-13  6.44e-14 |
 G19  |   288     1     2    96    0.04   | 6.62e-13  8.47e-14  2.62e-14 |
 G13  |   288     1     1    50    0.04   | 5.30e-13  6.27e-14  2.37e-14 |
 G06  |   288     1     0   287    0.03   | 3.63e-13  1.14e-13  1.19e-13 |
 BAHR |   288     1     0   287    0.03   | 6.49e-13  1.40e-13  2.52e-14 |
 G29  |   245     1     0   240    0.02   | 3.98e-13  1.19e-13         - |
 HRAO |   288     0     0   143    0.02   | 1.26e-13  4.38e-14  2.28e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.02   | 4.09e-13  1.42e-13  1.12e-13 |
 FAIR |   288     1     0   287    0.02   | 3.61e-13  1.05e-13  6.93e-14 |
 G31  |   288     1     0   287    0.01   | 2.13e-13  1.67e-13  1.11e-13 |
 G17  |   288     1     0   287    0.01   | 8.82e-13  2.41e-13  1.74e-13 |
 TSKB |   179     1     0   178    0.01   | 9.98e-13  2.86e-13         - |
 G05  |   288     1     0   287    0.01   | 1.31e-12  3.75e-13  7.52e-14 |
 G09  |   288     1     0   287    0.01   | 1.34e-12  4.42e-13  7.30e-14 |
 G10  |   288     1     0   287    0.01   | 1.27e-12  2.97e-13  1.80e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.01   | 1.31e-12  4.08e-13  1.57e-13 |
 G25  |   288     1     0   287    0.01   | 1.46e-12  4.53e-13  2.00e-13 |
 G08  |   288     1     0   190    0.01   | 1.21e-12  3.79e-13  2.06e-13 |
 G15  |   288     1     0   287    0.01   | 1.50e-12  5.24e-13  2.53e-13 |
 MAS1 |   288     1     0   287    0.00   | 2.03e-12  5.26e-13  1.21e-13 |
 WHIT |   288     1     0   287    0.00   | 4.82e-13  2.05e-13  1.19e-13 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.39e-12  3.58e-13  1.67e-13 |
 KERG |   288     0     0   143    0.00   | 1.14e-12  3.81e-13  1.57e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.52e-14  5.52e-15  1.14e-15 |
 HOFN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.67e-14  2.68e-14 |
 G24  |   288     1     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.22e-13  3.98e-13 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.66e-14  1.80e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.61e-13  9.86e-14  3.48e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.14e-13  7.00e-14  1.40e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.04e-13  2.50e-14 |
 G14  |   288     2     6     0    0.00   | 5.08e-13  8.58e-14  4.26e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 7.27e-13  7.31e-14  5.61e-14 |
 G03  |   288     1     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.06e-13  1.24e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.67e-12  8.16e-13  7.83e-13 |
 URUM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.69e-13  1.68e-13  5.34e-13 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     1     0    0.00   | 7.72e-13  7.91e-13  1.27e-12 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   268     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.79e-13  6.53e-13  1.32e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     0     0    0.00   | 3.57e-13  1.15e-12  7.95e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.14e-17  2.57e-16  1.54e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      STJO      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
