
 GPS week: 1297   Day: 3   MJD: 53326                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2831      0     0.18     0.00     2.85     0.00      0
 cod |   288     0  27518    519    -0.04     0.17     0.04    14.79      0
 emr |   288     0  20458    447   380.37    43.89     0.03    22.91      0
 esa |   288     0  18444   2429   379.80    43.81     0.05     9.89      0
 gfz |   288     0  19891    884     0.60    -0.78     0.02    26.24      0
 iga |    96     0   2659     30     0.01     0.19     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2684      9     0.09    -0.35     3.48     0.00      0
 jpl |   288     0  19128      0    -5.39    -0.49     0.04    13.14      0
 ngs |    96     0   2755      9     0.21    -0.12     2.25     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  34019   1979   380.34    43.91     0.04    13.03      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |-11026   -89   -36    86    65     --15534     9 -7186     -   -41 |
    2 | 12481    13     -     -     X     -     -   -15     -     -     - |
    3 | -1749   -78   -47   -58    91  -158 -1909    74 -1284     -   -44 |
    4 |     5    34   -94   175     6   -94 -5546    63  -544     -   -82 |
    5 | -3733    -2   -30   263   -16   231  9124   -23 -2868     -   -89 |
    6 | -1373  -130   -62   338    59   -84-10798   -83 -1274     -   -35 |
    7 | -3135    82   105  -298   -78    63 -1731   146 -2925     -   -42 |
    8 |  1320    43    31   -99    26   -47    24   -20  1065     -   -61 |
    9 |   -95   -55   -78   153    53   -67 -7435   -14  -273     -   -11 |
   10 | -5364    84    36  -206    17   152 -1569    96 -4437     -  -134 |
   11 |  7100    -1    10  -143   -21  -229 -1770   138  6220     -    -5 |
   13 |  3720   142  -122   -11    11  -148   394   112  3986     -   -73 |
   14 |  2342  -105   -60    14    12     7    25   130  2693     -    60 |
   15 | -4962  -164    93   -10   -10   131  3808    98 -3691     -   -49 |
   16 |  3671   -39  -141    52    63   -89     0   162  4167     -   -37 |
   17 |   -33    12    59    19     9   189  3949     5 -1010     -  -154 |
   18 |  3724    -4   -78   100    46   -21   967    47  3911     -   -74 |
   19 |  5718   143  -128   -56    -2  1076  -197    77  5641     -    33 |
   20 |  3786   -81   -84  -196   171  -100  -382    63  4034     -   -19 |
   21 |  1434    11    82  -131   -22    24   380   166  1673     -  -181 |
   22 | -1402    29   -46  -226    39  -210  1111   175 -1156     -   -36 |
   23 | -1234    50  -131   102     4   -62  1293   103 -1134     -   -18 |
   24 |  1452    98   -76   142   -28     0 21632    48  3980     -   -76 |
   25 |  -191  -219   -62   135   145  -227  6782     1  -647     -   -38 |
   26 | -3013     X   -83     X    81   -90 -3168    68 -3339     -   -88 |
   27 | -4059    49  -173    53   141  -124 -2458   -18 -3664     -   -57 |
   28 | -2401   176  -134  -215   -45    69   949   276  -694     -    15 |
   29 |  -596     X    21     X     X  -370     -   -37 -1151     -     X |
   30 | -4950  -180   -75   520    53   -28  -894   -84 -4162     -   -72 |
   31 |  4725   141  -140  -103   -19    53  4955   136  3910     -    65 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    24     7     -     -     -     -    -5     -     -   -35 |
 ALGO |     -     -  -101   515     -     -     -   -92     -     -  -120 |
 ALRT |     -   -70     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -117   141     -     -     -     -  -241     -     -   128 |
 ARTU |     -     -     -    46   -19     -     -     3     -     -     X |
 AUCK |     -   -27     -     X     -     -     -     -     -     -    30 |
 BAHR |     -     6    -1     -    24     -     -    -6     -     -   -47 |
 BJFS |     -     -     -     -  -125     -     -     -     -     -   252 |
 BOGT |     -   139     -    24   -42     -     -     -     -     -   -91 |
 BOR1 |     -   -48    52     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 BRMU |     -     -     -     -    39     -     -     -     -     -   -79 |
 BRUS |     -     1    -4     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 CAS1 |     -    22     -    95   -74     -     -     -     -     -    52 |
 CHAT |     -     -     -     -    -8     -     -     -     -     -    17 |
 CHUR |     -    40    60     -     -     -     -    20     -     -  -171 |
 COCO |     -    67     -   -61   -90     -     -     -     -     -   151 |
 CRO1 |     -     -   301  -181   -81     -     -   -75     -     -  -154 |
 DAV1 |     -    57     -     -    30     -     -   -48     -     -   -77 |
 DGAR |     -   -67     -     -     -     -     -    75     -     -     X |
 DRAO |     -   129   -89     -     -     -     -   112     -     -  -103 |
 DWH1 |     -   222   -63     -     -     -     -     -     -     -  -140 |
 FAIR |     -     -    74     7   -67     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    14     -     -     -     -     -   -16     -     -     - |
 FORT |     -     -    -9   -68    34     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    75     -     -   -28     -     -     -     -     -   -29 |
 GODE |     -     -   142  -158     -     -     -  -104     -     -   -24 |
 GODZ |     -     -     -     -     -     -     -   -60     -     -    61 |
 GRAZ |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 GUAM |     -     -     -     X   115     -     -  -314     -     -    84 |
 GUAT |     -     -     -     -   -61     -     -     -     -     -   123 |
 HOB2 |     -  -129   160     -     -     -     -     -     -     -  -135 |
 HOFN |     -     -     -     -   -88     -     -     -     -     -   177 |
 HOLM |     -   115     -     -     -     -     -  -129     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -30     -     -    31 |
 IENG |     -  -139    89     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    19    -7     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   103  -238     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   114     -     -   -36     -     -    14     -     -   -71 |
 JAB1 |     -    94     -  -140     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     X     -     -     -     -   -34     -     -    34 |
 KELY |     -   179     -     -     -     -     -  -201     -     -     - |
 KERG |     -   -32    77     X   -72     -     -     -     -     -    42 |
 KGN0 |     -   -50    41     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 KIRU |     -   -41     -     -     -     -     -   -44     -     -    91 |
 KOKB |     -  -103    68     -   -53     -     -    44     -     -    59 |
 KOUR |     -   257     -  -343    18     -     -     -     -     -   -61 |
 LPGS |     -   -30   -11   154     -     -     -     -     -     -   -64 |
 MAC1 |     -  -100     -   -51    33     -     -     -     -     -    85 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    12     -     -   -12 |
 MAS1 |     -     -     -     X   -35     -     -    55     -     -    16 |
 MATE |     -   -48     -     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 MBAR |     -   -73     -     -   -11     -     -   -78     -     -   183 |
 MCM4 |     -   230  -149     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    57     -     -  -173     -     -     -     -     -   274 |
 MEDI |     -     -    58     -     -     -     -  -120     -     -    19 |
 METS |     -   -62    36     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 MIZU |     -     -    22   -59     -     -     -     -     -     -     1 |
 MKEA |     -     -     -     9     -     -     -    17     -     -   -24 |
 NKLG |     -     -     -   -68     -     -     -     -     -     -    51 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -   -73     -     -    74 |
 NNOR |     -     -     2    87     -     -     -   -45     -     -    -9 |
 NPLD |     -   -76    84     -     -     -     -  -145     -     -    84 |
 NRC1 |     -    53    50     -   -79     -     -     -     -     -    11 |
 NRIL |     -    56     -     -   -64     -     -    66     -     -     X |
 NSSP |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 NTUS |     -  -198     -   -26     -     -     -     -     -     -   244 |
 NYA1 |     -   124     -     -   -96     -     -     -     -     -   103 |
 OHI2 |     -    85     -    97   -16     -     -     -     -     -  -137 |
 ONSA |     -   -62     1    91     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    12  -161   100     -     -     -     -     -   -50 |
 PIE1 |     -     -    30     X     -     -     -     -     -     -   -53 |
 PIMO |     -     -     -   524     -     -     -     -     -     -  -397 |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -   -91     -     -    92 |
 POTS |     -   -76     -     -   -58     -     -     -     -     -   202 |
 PRDS |     -     -   -41     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 PTBB |     -    -6    11     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 QAQ1 |     -   -43    -7     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 REYK |     -    59     -     -     -     -     -     -     -     -   -67 |
 RIOG |     -   -26    44     -   -13     -     -     -     -     -   -22 |
 SANT |     -    10     -  -121    39     -     -     -     -     -   -13 |
 SCH2 |     -     5    65     -     -     -     -  -195     -     -    75 |
 SEY1 |     -  -153     -     -    86     -     -     -     -     -     X |
 SFER |     -  -103    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    72   -21     -     -     -     -   -44     -     -     X |
 THTI |     -     -     X   272     X     -     -     -     -     -  -206 |
 THU3 |     -     3     -     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -69     -     -    70 |
 TIDB |     -     -     -   -44     -     -     -     -     -     -    34 |
 TOW2 |     -   -35     -     -    37     -     -     -     -     -   -35 |
 TRO1 |     -   148     -     -   -74     -     -     -     -     -   -18 |
 TWTF |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 UNSA |     -     -     -    20     -     -     -     -     -     -   -15 |
 URUM |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -     -    86 |
 USN3 |     -   -45     -     -     -     -     -   -44     -     -    95 |
 USNO |     -   -93    95     -     -     -     -     -     -     -   -62 |
 USUD |     -   -50     -    43     -     -     -    24     -     -     X |
 VILL |     -     -     -   -29     -     -     -     -     -     -    22 |
 WHIT |     -   -48     -     -     -     -     -   -60     -     -   115 |
 WILL |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 WTZR |     -    45     -  -199     -     -     -     -     -     -   100 |
 WUHN |     -  -160     -     -   142     -     -     -     -     -  -104 |
 YAKT |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 YAR2 |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 YELL |     -     -    24     X  -109     -     -     -     -     -   178 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5935   121    56   145    21     -  4706    96  5620     -    78 |  288   5.09
    2 |  6202   118     -     -     X     -     -   133     -     -     - |  229   1.03
    3 |  3252    61    31    38    47    68  4024    64  2518     -    51 |  288   1.59
    4 |  3015    42    36    42    29    36  3078    27  2786     -    43 |  288   1.03
    5 |  1906    16    15    37    17    39  5842    48  2673     -    46 |  288   1.52
    6 |  1264    67    17    58    19    49  5242    38  1392     -    46 |  288   0.94
    7 |  2676    48    30    33    27    65  1973    68  2286     -    41 |  288   0.81
    8 |  3493    30    18    27    24    23  2606    19  3298     -    47 |  288   2.58
    9 |  2522    43    25    52    31    80  3600    27  1967     -    41 |  288   2.04
   10 |  2564    39    18    34    27    30  2400    33  2937     -    81 |  288   2.40
   11 |  1111    63    38    28    25    84  1246    33  1060     -    44 |  288   0.35
   13 |   474    75    26    76    46    56   565    41   389     -    56 |  288   0.24
   14 |   573    80    44    31    29    87   517    33   428     -    80 |  288   0.29
   15 |  3791    41    25    26    44    39  2445    86  3660     -    41 |  288   2.65
   16 |   594    29    28    49    30    51   595    35   644     -    50 |  288   0.33
   17 |  3189    39    22    48    18    43  1442    31  2388     -    33 |  288   1.37
   18 |   786    34    25    35    36    31   568    25   746     -    70 |  288   0.39
   19 |   764    83    29    53    27   106   865    59   569     -    61 |  288   0.34
   20 |   355    54    34    45    19    83   557    54   386     -    55 |  288   0.18
   21 |  1013    47    19    30    20    39  1047    28   699     -    47 |  288   0.59
   22 |   573    48    53    33    18    36   721    27   348     -    76 |  288   0.18
   23 |   774    98    39    32    28    85  1019    39   679     -    68 |  288   0.31
   24 |  7851    45    41    92    21    50 12381    35  4042     -   114 |  288   2.52
   25 |  1538    37    26    56    25    61  4792    72  1997     -    38 |  288   1.28
   26 |  2596     X    40     X    45   117  2779    30  1944     -    70 |  276   0.82
   27 |  1198    47    17    22    22    28  1893    45  1139     -    39 |  288   0.89
   28 |  2913    39    26    36    22    83  2774    25  2057     -   102 |  288   0.99
   29 |  1582     X    11     X     X   145     -    19  1198     -     X |  213   0.49
   30 |  1890    20    20    37    15    28   741    51  1735     -    32 |  288   0.29
   31 |  2052    51    23    40    21    53  2444    56  2913     -    55 |  288   2.03
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    38    31     -     -     -     -    25     -     -    32 |  288   0.04
 ALGO |     -     -    10    22     -     -     -    13     -     -    13 |  288   0.02
 ALRT |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   9.10
 AMC2 |     -    25    28     -     -     -     -    33     -     -    20 |  288   0.04
 ARTU |     -     -     -    21    12     -     -    24     -     -     X |  288  11.68
 AUCK |     -    27     -     X     -     -     -     -     -     -    30 |  253  12.59
 BAHR |     -    44    32     -    18     -     -    26     -     -    14 |  288   0.30
 BJFS |     -     -     -     -     7     -     -     -     -     -    14 |  287  10.76
 BOGT |     -    35     -    36    22     -     -     -     -     -    17 |  288  22.67
 BOR1 |     -    20    16     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   1.01
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.09
 BRMU |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 BRUS |     -    21    16     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.02
 CAS1 |     -    20     -    58    21     -     -     -     -     -    21 |  288   9.51
 CHAT |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    22 |  287  11.12
 CHUR |     -    21    12     -     -     -     -    15     -     -    25 |  288   0.14
 COCO |     -    22     -    73    27     -     -     -     -     -    17 |  288   7.09
 CRO1 |     -     -    37    40    27     -     -    34     -     -    35 |  288  17.80
 DAV1 |     -    30     -     -    20     -     -    38     -     -    21 |  288  12.62
 DGAR |     -    27     -     -     -     -     -    31     -     -     X |  288  19.62
 DRAO |     -    20    15     -     -     -     -    22     -     -    31 |  288   0.06
 DWH1 |     -    27    27     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.87
 FAIR |     -     -    25    56    16     -     -     -     -     -     - |  288   0.97
 FLIN |     -     8     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   8.08
 FORT |     -     -    29    49    35     -     -     -     -     -     - |  288   0.15
 GLPS |     -    33     -     -    15     -     -     -     -     -    19 |  288  21.64
 GODE |     -     -    19    21     -     -     -    18     -     -    14 |  288   0.26
 GODZ |     -     -     -     -     -     -     -    11     -     -    11 |  288  11.02
 GRAZ |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    22 |  286    >>>
 GUAM |     -     -     -     X    12     -     -    21     -     -    20 |  288  18.82
 GUAT |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 HOB2 |     -    23    24     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -     8     -     -     -     -     -    17 |  287    >>>
 HOLM |     -    10     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   8.58
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    20 |  288   0.77
 IENG |     -    30    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.62
 IISC |     -     -     -    41    16     -     -     -     -     -     - |  235  25.92
 IRKT |     -     -    48   111     -     -     -     -     -     -     - |  251 310.24
 ISPA |     -    22     -     -    21     -     -    39     -     -    27 |  288  15.04
 JAB1 |     -    19     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  287  17.01
 JPLM |     -     -     X     -     -     -     -   150     -     -   151 |  287   9.70
 KELY |     -    15     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  286   8.41
 KERG |     -    40    21     X    20     -     -     -     -     -    36 |  288   0.95
 KGN0 |     -    29    30     -     -     -     -     -     -     -    24 |  287   0.31
 KIRU |     -    15     -     -     -     -     -    15     -     -    17 |  288   7.93
 KOKB |     -    28    18     -    16     -     -    19     -     -    32 |  288   0.18
 KOUR |     -    30     -    53    30     -     -     -     -     -    26 |  288   2.29
 LPGS |     -    55    47    55     -     -     -     -     -     -    32 |  288  30.16
 MAC1 |     -    28     -    47    22     -     -     -     -     -    40 |  288  16.67
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    44     -     -    44 |  284  14.58
 MAS1 |     -     -     -     X    14     -     -    34     -     -    30 |  288   1.92
 MATE |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.15
 MBAR |     -    31     -     -    38     -     -    31     -     -    53 |  287  17.49
 MCM4 |     -    38    24     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  21.10
 MDO1 |     -    23     -     -    31     -     -     -     -     -    53 |  243 148.68
 MEDI |     -     -    22     -     -     -     -    25     -     -    19 |  288   0.04
 METS |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287  11.30
 MIZU |     -     -    21    46     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.20
 MKEA |     -     -     -    56     -     -     -    23     -     -    28 |  288  32.06
 NKLG |     -     -     -    47     -     -     -     -     -     -    35 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    31     -     -    31 |  288   0.03
 NNOR |     -     -    21    41     -     -     -    28     -     -    24 |  288  16.53
 NPLD |     -    26    32     -     -     -     -    27     -     -    20 |  287   0.05
 NRC1 |     -    38    13     -    18     -     -     -     -     -    10 |  288   0.02
 NRIL |     -    18     -     -    15     -     -    16     -     -     X |  288   9.44
 NSSP |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   9.13
 NTUS |     -    26     -    40     -     -     -     -     -     -    39 |  288  11.51
 NYA1 |     -    21     -     -    11     -     -     -     -     -    11 |  288   0.04
 OHI2 |     -    61     -    61    47     -     -     -     -     -    90 |  288   7.46
 ONSA |     -    25    21    28     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -     -    40    81    23     -     -     -     -     -    72 |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    16     X     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.09
 PIMO |     -     -     -    19     -     -     -     -     -     -    15 |   81  17.11
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    15 |  288  10.03
 POTS |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -    15 |  288  20.68
 PRDS |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   2.44
 PTBB |     -    18    15     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   9.83
 QAQ1 |     -    29    29     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   8.24
 REYK |     -    82     -     -     -     -     -     -     -     -    94 |  257   8.31
 RIOG |     -    37    22     -    19     -     -     -     -     -    40 |  288  12.79
 SANT |     -    21     -    64    24     -     -     -     -     -    26 |  287   7.33
 SCH2 |     -    18    15     -     -     -     -    21     -     -    15 |  288  17.63
 SEY1 |     -    39     -     -    22     -     -     -     -     -     X |  286  19.74
 SFER |     -    25    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.32
 STJO |     -    19    14     -     -     -     -    21     -     -     X |  288   0.09
 THTI |     -     -     X    34     X     -     -     -     -     -    26 |  160   3.06
 THU3 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   7.76
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    17 |  288   0.04
 TIDB |     -     -     -    43     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.08
 TOW2 |     -    33     -     -    26     -     -     -     -     -    26 |  288   9.49
 TRO1 |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     -    16 |  288   9.09
 TWTF |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  179   0.55
 UNSA |     -     -     -    27     -     -     -     -     -     -    21 |  288  17.64
 URUM |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  12.51
 USN3 |     -    17     -     -     -     -     -     9     -     -    17 |  288   0.03
 USNO |     -    23    11     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.02
 USUD |     -    41     -    76     -     -     -    27     -     -     X |  288   9.75
 VILL |     -     -     -   142     -     -     -     -     -     -   107 |  280  15.39
 WHIT |     -    17     -     -     -     -     -    10     -     -    19 |  288   2.30
 WILL |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288  85.84
 WTZR |     -    11     -    17     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.05
 WUHN |     -    37     -     -    16     -     -     -     -     -    28 |  287  20.66
 YAKT |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.37
 YAR2 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288 161.11
 YELL |     -     -    21     X    21     -     -     -     -     -    12 |  285   0.02
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2854    40    27    54    24    64  3477    43  2253     -    43 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.93e-14  9.56e-15  1.76e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.31e-14  5.93e-15  3.61e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.96   | 2.73e-14  6.76e-15  2.94e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 3.92e-14  1.37e-14  2.71e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.38   | 3.88e-14  8.95e-15  6.21e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.10   | 3.92e-14  1.58e-14  4.97e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.06   | 4.47e-14  1.26e-14  5.24e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.17   | 3.26e-14  6.11e-15  1.85e-15 |
 NLIB |   288     0     0   143    4.48   | 3.84e-14  7.70e-15  3.04e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.90   | 2.93e-14  6.31e-15  3.18e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.75   | 4.07e-14  9.97e-15  4.22e-15 |
 YELL |   285     0     0   284    3.34   | 2.72e-14  5.88e-15  2.29e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.77   | 8.69e-14  1.24e-14  3.23e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.72   | 5.75e-14  1.51e-14  9.50e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.07   | 6.95e-14  1.56e-14  5.51e-15 |
 NRC1 |   288     0     1   152    1.57   | 9.08e-14  1.05e-14  2.16e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.53   | 5.18e-14  1.06e-14  1.61e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.46   | 1.96e-13  2.34e-14  5.53e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    1.11   | 7.93e-14  1.55e-14  1.05e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.02   | 4.60e-14  1.62e-14  5.18e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    0.94   | 6.79e-14  1.99e-14  7.43e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    0.54   | 4.80e-14  7.77e-15  2.72e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.51   | 3.29e-14  9.76e-15  2.07e-14 |
 IRKT |   251     0     0   135    0.33   | 8.01e-14  1.67e-14         - |
 CHUR |   288     0     0   143    0.30   | 4.81e-14  1.09e-14  7.90e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.30   | 3.87e-14  8.86e-15  3.86e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.21   | 5.03e-13  5.47e-14  4.03e-14 |
 G23  |   288     0     1   199    0.19   | 5.02e-13  9.13e-14  3.45e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.16   | 3.66e-13  7.70e-14  1.50e-14 |
 G30  |   288     0     1   141    0.15   | 3.19e-13  8.52e-14  2.67e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.14   | 3.61e-13  1.23e-13  3.16e-14 |
 G19  |   288     0     0   224    0.11   | 6.48e-13  8.01e-14  2.83e-14 |
 G29  |   213     0     0   209    0.09   | 3.70e-13  1.03e-13         - |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.08   | 4.82e-13  1.27e-13  8.71e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.41e-13  9.36e-14  1.01e-13 |
 G26  |   276     0     0   274    0.07   | 3.39e-13  1.11e-13  7.33e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.67e-13  9.56e-14  9.50e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.07   | 5.79e-13  1.43e-13  4.90e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.20e-13  3.98e-14  7.66e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 5.06e-13  1.38e-13  6.19e-14 |
 SFER |   287     0     0   137    0.05   | 3.75e-13  8.37e-14  2.43e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 3.76e-13  1.23e-13  1.06e-13 |
 G02  |   229     0     1    97    0.04   | 5.59e-13  1.10e-13         - |
 FAIR |   288     1     0   271    0.03   | 3.20e-13  8.89e-14  7.28e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.76e-13  1.59e-13  1.39e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.03   | 4.29e-13  1.48e-13  4.28e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 6.86e-13  1.83e-13  1.52e-13 |
 G25  |   288     0     1   276    0.02   | 1.31e-12  3.93e-13  1.26e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 1.99e-13  1.86e-13  2.20e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.73e-13  1.79e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.79e-13  1.73e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.14e-12  3.79e-13  7.37e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  3.94e-13  2.37e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  4.78e-13  2.74e-13 |
 TWTF |   179     0     0    29    0.01   | 3.49e-13  1.32e-13         - |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  3.39e-13  2.46e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  4.30e-13  1.82e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.98e-12  5.39e-13  1.51e-13 |
 WHIT |   288     0     1   144    0.00   | 5.33e-13  2.00e-13  1.48e-13 |
 BAHR |   288     0     2    12    0.00   | 6.21e-13  1.38e-13  2.37e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.80e-14  6.48e-15  1.70e-15 |
 PIMO |    81     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.58e-13  7.34e-14  7.71e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.18e-13  3.14e-13 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 6.20e-13  7.80e-14  1.56e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.16e-13  1.13e-13  4.62e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.31e-13  6.42e-14  1.25e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.10e-12  1.16e-13  4.30e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  4.92e-13  3.50e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.97e-13  6.41e-14  3.61e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.88e-13  6.28e-14  2.12e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.64e-13  7.30e-14  4.56e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  5.25e-13  1.30e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.64e-12  6.81e-13  4.93e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   160     0     0     0    0.00   | 3.93e-13  2.27e-13         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 3.07e-14  5.91e-15  4.52e-15 |
 SEY1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.83e-13  4.47e-13  1.03e-12 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   257     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PTBB |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.83e-13  3.69e-13  1.36e-12 |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     0     0    0.00   | 5.22e-13  3.35e-13  1.05e-12 |
 JAB1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   235     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GODZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     2     0    0.00   | 3.41e-13  1.43e-12  5.31e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.61e-17  1.93e-16  1.16e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
