
 GPS week: 1310   Day: 1   MJD: 53415                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0    -0.01     0.03     3.47     0.00      0
 cod |   288     0  28391      0     0.35    -0.83     0.04    19.77      0
 emr |   288     0  24869      9   287.98    53.37     0.04    19.57      0
 esa |   288     0  18815    595   287.30    53.50     0.06    11.02      0
 gfz |   287     0  28052   1147     0.42     0.22     0.04    21.81      0
 iga |    96     0   2880      7    -0.02     0.03     0.11     0.00      0
 igu |    96     0   2784      1    -0.05     0.10     3.43     0.00      0
 jpl |   288     0  18208    616    -1.00    -0.41     0.07     9.84      0
 ngs |    96     0   2880      4    93.33   110.37     3.01     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36207   4500   287.90    53.34     0.04    17.99      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2473    -7   -79    10   119   -55  1024    20   717     -   -67 |
    2 | -1300    87   -56   -89    61    20  -689    60  -793     -   -86 |
    3 | -2538  -130  -133    92   191  -152 -3461    19 -2852     -    -9 |
    4 |  2676    36  -135    38    70   -22   752    77  1965     -   -42 |
    5 |  9605   -63    20     8    41    17  8592    87  4261     -   -55 |
    6 | -4758   -32   -36    18    53  -180  3976    53 -3702     -   -29 |
    7 | -3799  -109   -57    89   150   152  1482   -22 -3428     -   -41 |
    8 | -8694    68  -100    55   -22    29  -245    12 -6415     -    21 |
    9 |  4568   -10     3   -14    71   -95-11607     X  2535     -   -69 |
   10 | -2925    12    -1    98    37   212 -3940    38 -2267     -  -140 |
   11 |  2360    82  -150    30   131   -25  1354   -60  2951     -   -71 |
   13 |  2336   161  -127   -99   138   -29 -1125   -87  2771     -  -102 |
   14 |  3331    74   -39  -112    89   -71   549   133  3522     -  -150 |
   15 | -3229   -89    31   -65   110    76 -1642    40 -1954     -   -50 |
   16 |  3520   -60    10    43    -8   -65  -321   117  3524     -   -25 |
   17 | -6912    46    41   -14     X   154  1709    77 -5460     -  -129 |
   18 |  1550    95    19   -61   -72  -104   456    88  1939     -   -52 |
   19 |  2935    71   -83   -21    54  1375  -323   169  3351     -  -132 |
   20 |  1991   -35  -114   -71   142    34  1123   124  2111     -   -27 |
   21 |   703   129    97  -132  -139   -39   794   225  1626     -  -122 |
   22 |   147    -6    32    -9    44  -219-13340   126  -917     -  -144 |
   23 | -1189   227  -132  -148   -55  -217    94   -14 -1285     -    58 |
   24 | -5811   -17  -130   179    66   -76  6561    44 -4878     -   -55 |
   25 |   256   -64   -87   -18   126  -264  4296    92  -118     -   -26 |
   26 | -2958    11   -49    23    66  -131 -2019    81 -3176     -   -97 |
   27 |   639   -32   -72     7   115  -121  2830    -1   179     -   -29 |
   28 |  7234   105   -43  -185    14   133  4456    -9  7122     -    33 |
   29 | -2343    63    21    18   -45  -114     -   130 -1961     -  -121 |
   30 | -1503   -44   -42   131    43  -192 -2057    73 -1282     -   -79 |
   31 |  1635   -37  -169    38   189    39   591   -18  1630     -   -17 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     1   -28     -     -     -     -    17     -     -    20 |
 ALGO |     -     -   -86   592  -208     -     -     -     -     -   -18 |
 ALIC |     -    64     -     -   -58     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -151   158     -     -     -     -  -254     -     -   133 |
 ARTU |     -   122     -    32   -70     -     -  -127     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   161     -     -  -274     -     -   -53 |
 AUCK |     -     -     -     X   -83     -     -     -     -     -   100 |
 BAN2 |     -     -   -60     -     -     -     -    11     -     -    58 |
 BJFS |     -     -     -     -     8     -     -   -17     -     -     X |
 BOGT |     -     -     -  -164    98     -     -    34     -     -   -35 |
 BOR1 |     -    26    15     -    -7     -     -     -     -     -   -36 |
 BREW |     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 BRMU |     -     -     -     -   -10     -     -     -     -     -    12 |
 BRUS |     -    66    27     -   -64     -     -   -46     -     -     X |
 CAGZ |     -   125     -     -     -     -     -     -     -     -  -138 |
 CAS1 |     -    11     -     2   -59     -     -     -     -     -    58 |
 CEDU |     -  -230     -    57     2     -     -   141     -     -   140 |
 CHAT |     -   -24     -     -    27     -     -     -     -     -    -6 |
 COCO |     -   -87     -   116   -14     -     -     -     -     -    41 |
 DAEJ |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 DGAR |     -     -     -     -   -52     -     -   -77     -     -   105 |
 DRAO |     -    40    20   103   -93     -     -   -15     -     -    -7 |
 DWH1 |     -   145   -34     -     -     -     -     -     -     -  -124 |
 FAIR |     -   -37   108  -203    22     -     -    38     -     -     - |
 FLIN |     -     -     -     -     7     -     -   -16     -     -     - |
 FORT |     -    65     6  -188    70     -     -   -81     -     -     X |
 GLPS |     -    38     -     -    65     -     -  -221     -     -     X |
 GODE |     -     -    45    63   -30     -     -     4     -     -   -54 |
 GOLD |     -    44     -   -52   -20     -     -    14     -     -     X |
 GRAS |     -     -     -     -    -1     -     -     2     -     -     X |
 GRAZ |     -     -   -30     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 GUAT |     -  -141     -     -   -99     -     -     -     -     -   275 |
 HARB |     -     -     -     -    11     -     -     -     -     -   -13 |
 HERS |     -   -45    45     -     -     -     -     -     -     -     X |
 HLFX |     -     -   201     -     -     -     -  -400     -     -     X |
 HOB2 |     -   -56   124     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 HRAO |     -  -111     -     -   -26     -     -    64     -     -   118 |
 IENG |     -   -79    80     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    95   -48     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -     8     -     -     -     -     -   -16     -     -     X |
 JOZE |     -     -     -     -     0     -     -     -     -     -     0 |
 JPLM |     -     -    17     -  -170     -     -   109     -     -   127 |
 KARR |     -    15     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -  -169  -151   151     -     -   -84     -     -   140 |
 KGN0 |     -   -14    -2     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 KIRU |     -    61     -   -97     -     -     -    71     -     -   -46 |
 KOKB |     -  -125   111     -     X     -     -   -20     -     -    29 |
 KOSG |     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 KOUR |     -    40     -   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -40     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -57    75     X     X     -     -     -     -     -   -19 |
 MAC1 |     -  -143     -    -4    28     -     -     -     -     -   125 |
 MAD2 |     -     -    -6     -     -     -     -  -126     -     -    75 |
 MALI |     -    72     -   -48    44     -     -     -     -     -  -102 |
 MAS1 |     -   -78   143   -19   -71     -     -     -     -     -    28 |
 MATE |     -     -     -   -62   -27     -     -     -     -     -    71 |
 MAW1 |     -   131     -     -  -132     -     -     -     -     -    16 |
 MBAR |     -    -5     -     -   -48     -     -   -35     -     -    82 |
 MCM4 |     -   196  -198     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   165   -84     -  -201     -     -     -     -     -   150 |
 METS |     -   -46     6     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 MIZU |     -     -  -185   261     -     -     -     -     -     -    49 |
 MSKU |     -    18     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    89     -   -87     -     -     -     -     -     8 |
 NNOR |     -     -    94  -274     -     -     -     -     -     -    65 |
 NPLD |     -   -88    41     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 NRC1 |     -   164    15     -  -134     -     -     -     -     -   -34 |
 NSSP |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 NTUS |     -  -176     -    99   -28     -     -     -     -     -   166 |
 NYA1 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 NYAL |     -     -    53     -   -47     -     -     -     -     -     X |
 ONSA |     -   -13    84   -10   -58     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    66  -216   128     -     -   -21     -     -   -82 |
 PIE1 |     -     -     -   -79   -49     -     -     X     -     -   115 |
 PIMO |     -     -     -   222  -101     -     -     -     -     -   -13 |
 POL2 |     -  -219     -     -   417     -     -  -482     -     -     X |
 POTS |     -    67     -     -   -61     -     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -     -     5     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 PTBB |     -    37    -8     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 RESO |     -    60     -     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 RIOG |     -    -3   123     -   -55     -     -     -     -     -   -64 |
 SCH2 |     -    11   127     -  -228     -     -     -     -     -   125 |
 SELE |     -    57     -     -     -     -     -     -     -     -   -63 |
 SFER |     -    29   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -73    31     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 STJO |     -     -    60     -   -37     -     -   -38     -     -     X |
 STR1 |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 SUTH |     -   -54     -     -  -102     -     -     -     -     -   183 |
 THTI |     -     -   -15   118   -95     -     -     -     -     -    58 |
 THU3 |     -    39    89     -    60     -     -     -     -     -  -212 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    73     -     -   -40 |
 TIDB |     -     -    25    71   -76     -     -     -     -     -    20 |
 TLSE |     -     -   -11     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 TOW2 |     -    42     -     -     3     -     -     -     -     -   -49 |
 TRO1 |     -   -26     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 TROM |     -     -     -     -  -189     -     -     -     -     -   229 |
 TSKB |     -   -84    -2    88    79     -     -     -     -     -   -54 |
 TWTF |     -   -54   -20     -     -     -     -     -     -     -    81 |
 UNSA |     -     -     -   -33    17     -     -     -     -     -     X |
 USN3 |     -    34     -     -     -     -     -    -8     -     -   -33 |
 USNO |     -   -40    28     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 USUD |     -     -   -98   211   -62     -     -    96     -     -     X |
 VILL |     -     -     -   -62   -58     -     -     -     -     -   108 |
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 WILL |     -   -37    85     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 WTZR |     -   -15   100  -150   -28     -     -     -     -     -    34 |
 YAR2 |     -  -122   118     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 YEBE |     -     -   242     -     -     -     -     -     -     -  -263 |
 YELL |     -     6    31  -106   -35     -     -     -     -     -    67 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6905    46    44    48   112    35  3652    48  6365     -    67 |  288   5.11
    2 |  1038    51    35    41    53    92   387    36   839     -    53 |  288   0.40
    3 |  5679   138    24    73    84    84  5680    51  4935     -    54 |  288   1.62
    4 |  1030    33    31    62    21    68   837    86  1904     -    40 |  288   1.10
    5 |  5572    46    31    41    32    81  5813    72  4982     -    48 |  288   3.17
    6 |  2516    40    20    49    30    69  1978    83  2162     -    76 |  288   1.28
    7 |   990    36    44    32    31    63  1814    56   890     -    38 |  288   0.72
    8 |  4835    58    47    75    53    72  3213    71  4776     -    72 |  288   1.63
    9 |  7348    46    73    67    35   268  9838     X  4755     -    84 |  288   2.46
   10 |  2765    58    59    51    52    86  2408    77  2606     -    60 |  288   1.61
   11 |   636    42    58    48    45    68   874    34   736     -    68 |  288   0.46
   13 |   560    32   108   100    53    62   740    42   861     -    98 |  288   0.30
   14 |   561    57    64    98    23    87   493    56   618     -    67 |  288   0.21
   15 |  5275    15    39    37    23    63  2334    43  4883     -    39 |  288   2.81
   16 |   630    61    22    43    35    89   384    65   943     -    73 |  288   0.39
   17 |  3090    49    57    72     X   100  2716    61  2436     -    66 |  287   2.31
   18 |   830    62    66   131    37   106   467    59   809     -    67 |  288   0.41
   19 |   512    50    28   109    59   168   526    62   628     -    55 |  288   0.21
   20 |   742    77    57    49    28    70   907    35   746     -    65 |  288   0.35
   21 |  1359    26    31    43    43    64   830   120  1097     -    75 |  288   0.29
   22 |  5300    73    84    67    44    76  8589    68  4542     -    66 |  288   0.53
   23 |   713    44    52    68    29    76   440    57   698     -    59 |  288   0.28
   24 |  3501    30    22    26    16   108  3835    50  3539     -    54 |  288   3.06
   25 |  7567    26    37    31    22    85  5291    72  6317     -    63 |  288   1.88
   26 |  1780    60    62    44    36    67  1155    72  1123     -    34 |  288   0.64
   27 |  1929    80    61    78    40    62  1975    81  1210     -    68 |  288   0.83
   28 |  2277    57    31   122    27    88  2171    80  2540     -    62 |  288   1.16
   29 |   825    39    46   103    40   306     -    69   859     -    59 |  288   0.67
   30 |   719    53    18    39    23    88  1101    64   653     -    42 |  288   0.70
   31 |  2491    64    32    74    31    47  1225    69  2102     -    90 |  288   0.47
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    31    24     -     -     -     -    76     -     -    21 |  288   0.04
 ALGO |     -     -    17    46    24     -     -     -     -     -    22 |  288   0.02
 ALIC |     -    17     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287  10.92
 AMC2 |     -    19    40     -     -     -     -    78     -     -    28 |  288   0.02
 ARTU |     -    17     -    54    14     -     -    68     -     -     X |  288  11.08
 ASPA |     -     -     -     -    27     -     -    58     -     -    43 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -     X    23     -     -     -     -     -    28 |  263  11.87
 BAN2 |     -     -    47     -     -     -     -    70     -     -    24 |  257  17.65
 BJFS |     -     -     -     -    13     -     -    30     -     -     X |  286  10.24
 BOGT |     -     -     -    51    71     -     -   177     -     -    44 |  256  18.18
 BOR1 |     -    22    28     -    16     -     -     -     -     -    22 |  288   0.42
 BREW |     -     -    31     -     -     -     -     -     -     -    34 |  284   9.14
 BRMU |     -     -     -     -    23     -     -     -     -     -    28 |  287    >>>
 BRUS |     -    25    30     -    19     -     -    53     -     -     X |  288   0.04
 CAGZ |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  280   0.88
 CAS1 |     -    32     -    69    20     -     -     -     -     -    38 |  288   8.28
 CEDU |     -    27     -    35    17     -     -    22     -     -    35 |  285  64.95
 CHAT |     -    51     -     -    63     -     -     -     -     -    48 |  287  12.45
 COCO |     -    29     -    79    52     -     -     -     -     -    35 |  288   8.90
 DAEJ |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287    >>>
 DGAR |     -     -     -     -    37     -     -    63     -     -    28 |  288  20.37
 DRAO |     -    51    22    31    19     -     -    62     -     -    51 |  286   0.09
 DWH1 |     -    29    27     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.81
 FAIR |     -    52    22    33    17     -     -    71     -     -     - |  288   0.14
 FLIN |     -     -     -     -    33     -     -    72     -     -     - |  169  48.73
 FORT |     -    36    33    67    37     -     -    50     -     -     X |  288   0.06
 GLPS |     -    38     -     -    19     -     -    68     -     -     X |  288  22.02
 GODE |     -     -    35    45    25     -     -    66     -     -    21 |  288   0.09
 GOLD |     -    22     -    29    19     -     -    57     -     -     X |  288  11.49
 GRAS |     -     -     -     -    16     -     -    35     -     -     X |  287   7.36
 GRAZ |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286    >>>
 GUAT |     -    36     -     -    30     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    17 |  286  29.95
 HERS |     -    24    24     -     -     -     -     -     -     -     X |  241  16.62
 HLFX |     -     -    31     -     -     -     -    62     -     -     X |  288   9.96
 HOB2 |     -    19    23     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.08
 HRAO |     -    27     -     -    35     -     -    50     -     -    34 |  288   0.26
 IENG |     -    22    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.87
 IISC |     -     -     -   111    56     -     -     -     -     -     - |  287  25.69
 INVK |     -    13     -     -     -     -     -    27     -     -     X |  288   8.56
 JOZE |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    14 |  287    >>>
 JPLM |     -     -    75     -    40     -     -   136     -     -    52 |  288    >>>
 KARR |     -    32     -     -    29     -     -     -     -     -     - |  287  13.67
 KERG |     -     -    36    50    53     -     -    33     -     -    63 |  288   1.17
 KGN0 |     -    46    49     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.48
 KIRU |     -    13     -    46     -     -     -    21     -     -    26 |  288  11.80
 KOKB |     -    35    25     -     X     -     -    46     -     -    32 |  288   0.06
 KOSG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  32.81
 KOUR |     -    45     -    82     -     -     -     -     -     -     - |  276   2.13
 LAMA |     -    18     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  286   7.17
 LPGS |     -    28    36     X     X     -     -     -     -     -    28 |  286  21.92
 MAC1 |     -    55     -    62    75     -     -     -     -     -    50 |  281  14.39
 MAD2 |     -     -    62     -     -     -     -    75     -     -    33 |  284   0.08
 MALI |     -    25     -    53    42     -     -     -     -     -    36 |  288  18.75
 MAS1 |     -    51    33    76    64     -     -     -     -     -    27 |  285   2.37
 MATE |     -     -     -    33    21     -     -     -     -     -    21 |  288   0.12
 MAW1 |     -    20     -     -    30     -     -     -     -     -    33 |  288   9.35
 MBAR |     -    82     -     -    52     -     -   146     -     -    67 |  288  14.68
 MCM4 |     -    56    57     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  30.59
 MDO1 |     -    58    27     -    35     -     -     -     -     -    64 |  288    >>>
 METS |     -    13    25     -     -     -     -     -     -     -    23 |  287   6.64
 MIZU |     -     -    21    96     -     -     -     -     -     -    42 |  274   0.35
 MSKU |     -    37     -     -    34     -     -     -     -     -     - |  281  10.95
 NLIB |     -     -    34     -    39     -     -     -     -     -    67 |  288   0.06
 NNOR |     -     -    27    56     -     -     -     -     -     -    15 |  288  12.01
 NPLD |     -    20    29     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.03
 NRC1 |     -    36    20     -    37     -     -     -     -     -    39 |  288   0.02
 NSSP |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   8.59
 NTUS |     -    44     -    52    20     -     -     -     -     -    48 |  288   9.90
 NYA1 |     -     9     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.08
 NYAL |     -     -     8     -     7     -     -     -     -     -     X |  287   0.08
 ONSA |     -    34    77    24    36     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -     -    25    49    26     -     -    28     -     -    43 |  288   3.18
 PIE1 |     -     -     -    31    11     -     -     X     -     -    27 |  288   0.07
 PIMO |     -     -     -   100    36     -     -     -     -     -    71 |  283  16.65
 POL2 |     -    14     -     -    21     -     -    61     -     -     X |  288  10.81
 POTS |     -    23     -     -    21     -     -     -     -     -     X |  287  17.16
 PRDS |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   1.40
 PTBB |     -    22    37     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.27
 RESO |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   9.18
 REYK |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   7.60
 RIOG |     -    26    24     -    24     -     -     -     -     -    37 |  288  10.05
 SCH2 |     -    21    24     -    12     -     -     -     -     -    19 |  288  61.73
 SELE |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287  21.30
 SFER |     -    23    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   0.52
 SPT0 |     -    21    16     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.03
 STJO |     -     -    20     -    14     -     -    53     -     -     X |  288   0.06
 STR1 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.64
 SUTH |     -    27     -     -    22     -     -     -     -     -    36 |  288  13.62
 THTI |     -     -    22    52    35     -     -     -     -     -    33 |  288   6.08
 THU3 |     -    24    16     -    17     -     -     -     -     -    22 |  288   8.06
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    13 |  288   0.05
 TIDB |     -     -    19    46    32     -     -     -     -     -    19 |  288   0.09
 TLSE |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.44
 TOW2 |     -    24     -     -    27     -     -     -     -     -    23 |  288  14.18
 TRO1 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.37
 TROM |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    15 |  263    >>>
 TSKB |     -    44    17    38    26     -     -     -     -     -    55 |  288   1.49
 TWTF |     -    31    48     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -    84    42     -     -     -     -     -     X |  212  19.63
 USN3 |     -    17     -     -     -     -     -    58     -     -    19 |  288   0.04
 USNO |     -    29    13     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.04
 USUD |     -     -    35    35    22     -     -    44     -     -     X |  288   9.60
 VILL |     -     -     -    61    29     -     -     -     -     -    58 |  288   8.45
 WHIT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   1.32
 WILL |     -    13    16     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  74.24
 WTZR |     -    27    27    18    22     -     -     -     -     -    26 |  288   0.04
 YAR2 |     -    40    28     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  58.06
 YEBE |     -     -   101     -     -     -     -     -     -     -   110 |  243 121.17
 YELL |     -    34    14    34    14     -     -     -     -     -    19 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3471    41    41    63    36   108  3433    67  3009     -    45 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.98   | 4.11e-14  9.03e-15  2.10e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.98   | 3.30e-14  7.46e-15  4.05e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.98   | 4.07e-14  6.81e-15  1.35e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.91   | 3.80e-14  6.47e-15  1.83e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.89   | 5.28e-14  1.15e-14  2.60e-15 |
 MAD2 |   284     0     0   283    5.74   | 4.69e-14  7.09e-15  3.55e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.64   | 3.27e-14  6.40e-15  1.21e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.54   | 7.80e-14  1.20e-14  2.48e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    4.69   | 3.17e-14  7.95e-15  3.21e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.64   | 3.58e-14  9.93e-15  6.20e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.48   | 4.13e-14  1.11e-14  5.63e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.39   | 3.35e-14  1.10e-14  4.12e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.65   | 4.90e-14  9.05e-15  4.54e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.42   | 5.18e-14  2.32e-14  6.11e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.40   | 4.10e-14  9.79e-15  4.08e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.31   | 3.33e-14  6.71e-15  4.15e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.47   | 4.46e-14  9.50e-15  5.34e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.28   | 2.78e-14  1.20e-14  3.55e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.14   | 4.94e-14  1.22e-14  8.10e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    0.99   | 3.13e-14  8.32e-15  6.61e-15 |
 DRAO |   286     0     0   136    0.98   | 6.31e-14  1.71e-14  9.08e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.86   | 1.04e-13  1.99e-14  5.19e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.63   | 5.03e-14  1.09e-14  5.31e-15 |
 FORT |   288     0     0   143    0.48   | 7.21e-14  1.65e-14  4.60e-15 |
 YEBE |   243     2     0   110    0.32   | 3.35e-13  4.13e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 2.73e-13  6.86e-14  2.38e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.23   | 1.67e-13  4.24e-14  1.33e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.22   | 9.91e-14  2.39e-14  3.07e-14 |
 G13  |   288     0     0   268    0.21   | 5.35e-13  5.83e-14  3.49e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.20   | 2.54e-14  7.86e-15  5.97e-15 |
 G23  |   288     0     2   144    0.09   | 4.86e-13  6.57e-14  2.69e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.08   | 1.96e-13  7.19e-14  4.61e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.71e-13  1.13e-13  5.59e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.07   | 4.00e-13  1.18e-13  3.13e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.07   | 3.76e-13  1.28e-13  6.74e-14 |
 SFER |   283     0     0   280    0.07   | 3.83e-13  7.46e-14  5.57e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.31e-13  9.76e-14  6.91e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 5.12e-13  7.47e-14  3.95e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.98e-13  8.91e-14  9.71e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.61e-13  1.33e-13  6.74e-14 |
 MIZU |   274     0     0   273    0.05   | 3.46e-13  9.06e-14  2.54e-14 |
 G14  |   288     0     3    65    0.05   | 5.98e-13  6.71e-14  1.84e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.58e-13  1.20e-13  6.45e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.63e-13  1.23e-13  3.31e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.39e-13  1.75e-13  1.02e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 3.75e-13  1.41e-13  7.53e-14 |
 G28  |   288     0     2    85    0.03   | 6.67e-13  7.60e-14  8.70e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.14e-13  1.74e-13  4.73e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.03   | 1.92e-13  2.59e-14  9.53e-15 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.45e-13  1.23e-13  8.36e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.63e-13  1.20e-13  1.45e-13 |
 CAGZ |   280     0     4   115    0.02   | 6.96e-13  1.30e-13  7.95e-14 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.01   | 5.60e-14  1.58e-14  5.46e-15 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.70e-13  3.21e-13  1.60e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  4.46e-13  7.67e-14 |
 G17  |   287     0     0   286    0.01   | 1.02e-12  3.49e-13  1.63e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.38e-13  1.55e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.57e-13  1.48e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  4.72e-13  1.69e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.89e-13  1.53e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.17e-12  4.36e-13  1.83e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.88e-13  2.56e-13 |
 KOUR |   276     0     0   143    0.00   | 1.45e-12  4.40e-13  1.90e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-14  5.62e-15  2.36e-15 |
 TROM |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   263     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.77e-13  3.80e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.15e-12  1.19e-13  4.62e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.70e-13  1.20e-13  2.50e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.14e-13  2.73e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.74e-13  7.07e-14  2.26e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.20e-13  3.86e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  5.41e-13  2.65e-13 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.92e-13  7.04e-14  4.27e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  4.20e-13  3.85e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.39e-13  6.17e-14  3.30e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     2     0    0.00   | 4.96e-13  3.27e-13  1.20e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.72e-13  3.75e-13  3.59e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  5.83e-13  2.36e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   285     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  4.91e-13  2.95e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.72e-13  2.32e-13  5.37e-13 |
 JOZE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-13  1.23e-13  5.59e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   169     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.17e-13  8.56e-13  7.65e-13 |
 CEDU |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   257     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.71e-17  2.05e-16  1.23e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
