
 GPS week: 1323   Day: 4   MJD: 53509                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772     23     0.47    -1.41     2.53     0.00      0
 cod |   288     0  26239   1179     0.31    -1.02     0.04    13.34      0
 emr |   288     0  25747      0   232.85     5.65     0.02    25.77      0
 esa |   288     0  17642   5340   232.94     5.45     0.07     6.54      0
 gfz |   288     0  29352    357     0.27    -1.08     0.03    20.79      0
 iga |    96     0   2676     42     0.23    -0.61     0.15     0.00      0
 igu |    96     0   2676      3     0.34    -0.90     2.72     0.00      0
 jpl |   288     0  20205    113     4.39    -1.17     0.03    21.84      0
 ngs |    96     0   2772      6     0.34    -0.90     2.50     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  39308    294   232.94     5.58     0.05    11.71      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2295     X   -79     X    40 -1462  3454    68   190     -     5 |
    2 | -1248    32   -11    10   -40  -276  -640   101 -1500     -  -143 |
    3 |  4557  -154   -95   277   162  -835  2836   -12  2564     -   -35 |
    4 |  -548  -129    47  -218   119  -187  3934    14 -1077     -   -73 |
    5 | -8665   139   -19     -   -82     -     -    53 -6368     -   -70 |
    6 | -1627    50  -135   572   -12  -229 -7137    94 -2036     -  -205 |
    7 |  1116    18    73  -276    62  3398 -1891   -54   -84     -   -38 |
    8 | -2475   -96    57  -181    82  1647 -1227    11 -2186     -   -81 |
    9 |  1081    37    -6  -246    20   -77 14996   101   683     -  -145 |
   10 | -4347  -105    69    92    -2   593  3212    29 -3628     -  -135 |
   11 |  2720    -4   -59    16   142  -200 -1068    -7  2778     -  -103 |
   13 |  1777   -47   -39   -34   115   889  -978    36  1837     -  -110 |
   14 |  4437    44  -121   181    55 -1234  -729   111  4445     -  -186 |
   15 | -3350     X   -52     X    65  -169-13692    47 -1888     -   -90 |
   16 |  7167   -14  -117   240    67  -764  -612    69  6726     -   -94 |
   18 |  4433    79  -173   355    51  -591   392   131  4182     -  -242 |
   19 |   507   303  -287   -30   153  -815   109    37   236     -   -37 |
   20 |  6142    45   -90  -235   116   712  -939    14  5574     -    45 |
   21 |  3355   112  -125   581   -29  -275 -1200    74  3339     -  -250 |
   22 | -1791   104  -192   129    92 -1062  -546   136 -1356     -  -182 |
   23 |   134   226   -74  -130     0   -32  -392     0  -265     -   -39 |
   24 |  2730   -75    74  -141    57  1109  2444   -81  1937     -    50 |
   25 | -1088   -86   -75   295    90 -1370  1756    25  -837     -  -111 |
   26 |   785     X    20     X     8   -90  -742    47   527     -  -148 |
   27 | -6556   -76   -46    61   -27  -999  2878   116 -5680     -   -23 |
   28 |   218    51    43  -345   132  -241  1201   -93   740     -   -25 |
   29 |  1710     X     -     X   -70  3086   157   127  1190     -  -118 |
   30 |  1147    -1   -92   525   -31  -316 -4454   136  -640     -  -291 |
   31 |-10583    94    41  -196   110   248  -863  -127 -9332     -   -66 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -31     -     -     -     -    73     -     -   -67 |
 ALGO |     -     -    26    47    -5     -     -     -     -     -   -73 |
 ALRT |     -  -104     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -29   192     -     -     -     -  -256     -     -    87 |
 AREQ |     -     -    36     -    -8     -     -     -     -     -   -66 |
 ARTU |     -     -     -  -304   151     -     -    64     -     -  -214 |
 ASPA |     -     -     -     -    58     -     -   -17     -     -   -71 |
 AUCK |     -     6     -     -    43     -     -     -     -     -   -83 |
 BAHR |     -   -91    53     -   -43     -     -    57     -     -   -43 |
 BAN2 |     -     -   -47     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 BILI |     -   129     -     -   -34     -     -    -7     -     -   -72 |
 BJFS |     -     -     -     -   -97     -     -     -     -     -   172 |
 BOGT |     -     -     -     X   139     -     -   -91     -     -   -76 |
 BOR1 |     -   -15    51     -  -165     -     -     -     -     -   197 |
 BREW |     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 BRMU |     -     -     -     -   -52     -     -     -     -     -    92 |
 BRUS |     -   -67   108     -     -     -     -  -138     -     -    94 |
 CAGZ |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 CAS1 |     -     9     -     X     4     -     -    26     -     -   -66 |
 CEDU |     -     -     -   -45     -     -     -   -59     -     -   136 |
 CHAT |     -     -     -     -    40     -     -     -     -     -   -70 |
 CHUR |     -     -    99     -   -85     -     -     -     -     -   -65 |
 COCO |     -   219     -  -657     -     -     -    -3     -     -    76 |
 CORD |     -   -51     -     -     -     -     -   -31     -     -   116 |
 DAEJ |     -    54     -     -     -     -     -     -     -     -   -61 |
 DARW |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 DAV1 |     -   -51     -     -    69     -     -     -     -     -   -64 |
 DGAR |     -  -155     -     -     -     -     -   -12     -     -   198 |
 DRAO |     -   216    -9  -253   -86     -     -    93     -     -  -106 |
 DWH1 |     -   117   -68     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 FAIR |     -     -    96     X   -76     -     -   -41     -     -     - |
 FORT |     -   -20  -148     X    78     -     -     -     -     -   208 |
 GLPS |     -    24     -   121    22     -     -  -113     -     -    76 |
 GODE |     -     3    21   118   -69     -     -     -     -     -     7 |
 GOLD |     -   -24     -    -2    -9     -     -    -8     -     -    59 |
 GRAS |     -   -80     -     -   -21     -     -     -     -     -   129 |
 GUAM |     -   144     -     X    56     -     -  -241     -     -   186 |
 GUAT |     -     -     -     -    -9     -     -     -     -     -    16 |
 HARB |     -   -57     -     -   -43     -     -     -     -     -   142 |
 HERS |     -  -201   -26     -     -     -     -     -     -     -   280 |
 HLFX |     -     -    96     -     -     -     -     -     -     -  -211 |
 HOB2 |     -     0    28     -   -69     -     -    75     -     -   -81 |
 HOFN |     -     -     -     -   -11     -     -    11     -     -     - |
 HRAO |     -   -43     -     -    28     -     -     -     -     -    -1 |
 IENG |     -  -118    61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -440   139     -     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -     -     -     -   -91     -     -    86     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -  -121     -     -     -     -     -   215 |
 JPLM |     -     -    84     -  -200     -     -     -     -     -   171 |
 KARR |     -    48     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -  -133   -53    16     -     -   186     -     -   -56 |
 KGN0 |     -   -51    35     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 KIT3 |     -     -     -     X   148     -     -  -192     -     -    95 |
 KOKB |     -    42    79     -  -129     -     -     -     -     -     7 |
 KOUR |     -   -76     -     X   -12     -     -   -26     -     -   158 |
 LAE1 |     -   -55     -     -   201     -     -     -     -     -  -308 |
 LHAS |     -     6     -     -    15     -     -   -98     -     -   149 |
 LPGS |     -   -52    93     X     -     -     -     -     -     -  -145 |
 MAC1 |     -    -6     -     X     0     -     -     -     -     -     6 |
 MAD2 |     -     -   -66     -     -     -     -     -     -     -   145 |
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -  -125     -     -   232 |
 MAS1 |     -     -  -150   592     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -     -   178   -75     -     -     -     -     -    37 |
 MAW1 |     -   125     -     -   -39     -     -    -4     -     -   -65 |
 MBAR |     -     -     -     -     6     -     -    15     -     -   -45 |
 MCM4 |     -   179    84     -     X     -     -  -209     -     -     - |
 MDO1 |     -   106   -74     -  -188     -     -     -     -     -   376 |
 MEDI |     -   -20   -59     -     -     -     -     -     -     -   152 |
 METS |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 MIZU |     -     -   -36   534     -     -     -     -     -     -  -206 |
 MKEA |     -     -     -     X   -32     -     -     4     -     -    50 |
 NLIB |     -   124    47     -  -126     -     -     -     -     -   -21 |
 NNOR |     -     -    49  -192     -     -     -     -     -     -     - |
 NPLD |     -  -291    87     -     -     -     -     -     -     -   139 |
 NRC1 |     -     -    15     -    -3     -     -     -     -     -   -27 |
 NRIL |     -     -     -     -     4     -     -   -21     -     -    32 |
 NSSP |     -  -112     -     -     -     -     -     -     -     -   128 |
 NTUS |     -  -132     -  -126   126     -     -     -     -     -    -9 |
 NYAL |     -     -    22     -     1     -     -     -     -     -   -49 |
 ONSA |     -     -    57     X  -103     -     -     -     -     -    56 |
 PDEL |     -     -     -     -    41     -     -     -     -     -   -72 |
 PERT |     -     -   141  -554     -     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -     -     -     -   100     -     -   -23     -     -  -134 |
 PIE1 |     -     -     -  -101     -     -     -     -     -     -    56 |
 POL2 |     -     -     -     -   -49     -     -     -     -     -    86 |
 POTS |     -     4     -     -   -32     -     -     -     -     -    52 |
 PRDS |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 PTBB |     -  -151    42     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 QAQ1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 RBAY |     -    74     -     -  -106     -     -     -     -     -    94 |
 RIOG |     -   -10    31     -   -22     -     -     -     -     -   -18 |
 SCH2 |     -     -   115     -  -194     -     -     -     -     -    90 |
 SCUB |     -   197     -     -     -     -     -  -182     -     -   118 |
 SFER |     -   -46    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -  -380     -     -   230     -     -   247 |
 SPT0 |     -  -211    44     -     -     -     -     -     -     -   144 |
 STJO |     -    97    -5     -   -38     -     -   -12     -     -    -9 |
 STR1 |     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 SUTM |     -     -    51     -     6     -     -   -76     -     -    19 |
 THTI |     -     -    22     X    19     -     -     -     -     -   -82 |
 THU3 |     -   -52    97     -   130     -     -     -     -     -  -385 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -   -54 |
 TIDB |     -     -   122  -197   -86     -     -     -     -     -    -7 |
 TIXI |     -     -     -  -581   142     -     -    34     -     -   -11 |
 TLSE |     -     -   -79     -     -     -     -     -     -     -   175 |
 TOW2 |     -    45     -     -    33     -     -    14     -     -  -136 |
 TRO1 |     -  -105     -     -     -     -     -     -     -     -   119 |
 TROM |     -     -     -     -  -101     -     -     -     -     -   179 |
 TSKB |     -    19   -18   422     -     -     -   -68     -     -   -82 |
 TWTF |     -  -197    57     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 UNSA |     -     -     -     X    -3     -     -     -     -     -     5 |
 USN3 |     -    15     -     -     -     -     -    17     -     -   -49 |
 USNO |     -    46   -21     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 WES2 |     -     -   -81     -     -     -     -     -     -     -   179 |
 WHIT |     -    73     -     -     -     -     -     -     -     -   -84 |
 WILL |     -    -6    18     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 WTZA |     -   -90     -     -     -     -     -     -     -     -   103 |
 WTZR |     -     -    76   185  -143     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     5     -    21     -     -     -     -     -   -48 |
 YAR2 |     -     8    20     -   -49     -     -     -     -     -    33 |
 YEBE |     -     -    30     -     -     -     -  -201     -     -   218 |
 YELL |     -    83    98  -344   -54     -     -     -     -     -   -23 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5094     X    47     X   101   317  8462    60  5551     -    54 |  276   4.05
    2 |   859    72    39    78    25   104   840    23   943     -    72 |  288   0.17
    3 |  4248    60    18    52    24    50  1828    24  4663     -    57 |  288   2.22
    4 |  1440    60    13   112    37   159  1322    55  1529     -    56 |  288   1.00
    5 |  3605    28    17     -    22     -     -    13  4241     -    48 |  288   2.10
    6 |  1580    38    17    36    12    87  4744    16  1461     -    60 |  288   0.64
    7 |  2369    42    22    83    28   148  1733    17  2134     -    56 |  288   1.23
    8 |  2805    33    20    51    18    86  2083    25  2783     -    71 |  288   2.34
    9 |  2925    26    38    55    42   105  6663    24  2794     -    75 |  288   2.86
   10 |  2909    41    24    47    34   123  3297    33  2845     -    47 |  288   1.83
   11 |   645    53    27    65    17   156   867    34   709     -    66 |  288   0.38
   13 |   632    70    25   103    29   155  1006    28   867     -   106 |  288   0.19
   14 |   994    76    46    94    39   184   850    36  1076     -    77 |  288   0.25
   15 |  5955     X    26     X    66   139  4464    49  5253     -    91 |  288   3.67
   16 |   755    34    22   125    33   122   936    20   470     -    83 |  288   0.23
   18 |  1034    56    26    51    36   102   604    16   933     -    87 |  288   0.37
   19 |   491    71    29    62    24    71   411    41   452     -    87 |  288   0.21
   20 |  1084    43    25    55    17    73  1060    31  1287     -    42 |  288   0.21
   21 |   895    66    38    38    21   109  1215    18   935     -    91 |  288   0.29
   22 |  1219    50    29    50    20   110   931    25  1180     -    99 |  288   0.43
   23 |   715    71    28    99    27   153  1028    24  1299     -    84 |  288   0.32
   24 |  4296    79    22    98    37   244  2577    47  3811     -    66 |  288   2.25
   25 |  2372    46    16    54    33    53  2487    23  2352     -    75 |  288   1.91
   26 |   867     X    29     X    40    78   308    21   858     -   103 |  276   0.45
   27 |  2349   101    21    76    30   117  1358    52  2007     -    40 |  288   1.10
   28 |  1483    19    34    83    38    76   594    20  1454     -   103 |  288   0.34
   29 |   796     X     -     X    81   440  1040    67  1028     -    64 |  276   0.48
   30 |  4603    45    25    46    21   141  2491    19  2861     -    61 |  288   0.36
   31 |  1654    92    75    77    41   148   454    60  2816     -    66 |  288   0.65
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    17     -     -     -     -    15     -     -    24 |  288   0.05
 ALGO |     -     -    17    50    14     -     -     -     -     -    12 |  288   0.04
 ALRT |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  286   5.61
 AMC2 |     -    18    15     -     -     -     -    19     -     -    23 |  288   0.02
 AREQ |     -     -    26     -    22     -     -     -     -     -    57 |  288  12.97
 ARTU |     -     -     -    67    17     -     -    23     -     -    37 |  243   9.73
 ASPA |     -     -     -     -    35     -     -    35     -     -    33 |  288    >>>
 AUCK |     -    40     -     -    24     -     -     -     -     -    29 |  264   8.88
 BAHR |     -    33    15     -    17     -     -    26     -     -    51 |  288   0.36
 BAN2 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  16.38
 BILI |     -    40     -     -     9     -     -    10     -     -    44 |  287   8.79
 BJFS |     -     -     -     -     7     -     -     -     -     -    12 |  287   7.81
 BOGT |     -     -     -     X    25     -     -    25     -     -    79 |  288  13.66
 BOR1 |     -    17    13     -    18     -     -     -     -     -     9 |  288   0.73
 BREW |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    22 |  287    >>>
 BRUS |     -    29    12     -     -     -     -    26     -     -    26 |  288   0.05
 CAGZ |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   1.53
 CAS1 |     -    29     -     X    24     -     -    11     -     -    76 |  288   7.76
 CEDU |     -     -     -    52     -     -     -    19     -     -    48 |  288  14.52
 CHAT |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    34 |  287  10.07
 CHUR |     -     -    19     -    29     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 COCO |     -    36     -    55     -     -     -    29     -     -    47 |  288   8.72
 CORD |     -    36     -     -     -     -     -    16     -     -    26 |  288   9.31
 DAEJ |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   6.88
 DARW |     -     -    56     -     -     -     -     -     -     -   124 |  261  10.27
 DAV1 |     -    21     -     -     8     -     -     -     -     -    26 |  288   2.25
 DGAR |     -    33     -     -     -     -     -    32     -     -    41 |  288  18.97
 DRAO |     -    28    15    36    18     -     -    14     -     -    32 |  288   6.41
 DWH1 |     -    51    29     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.58
 FAIR |     -     -    17     X    20     -     -    10     -     -     - |  288   0.06
 FORT |     -    32    25     X    35     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 GLPS |     -    29     -    73    19     -     -    15     -     -    21 |  288  12.85
 GODE |     -    51    22    34    45     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 GOLD |     -    41     -    58    23     -     -    25     -     -    18 |  288  11.59
 GRAS |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     -    12 |  288   8.20
 GUAM |     -    28     -     X    27     -     -    23     -     -    43 |  288   9.81
 GUAT |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 HARB |     -    43     -     -    41     -     -     -     -     -   102 |  287  32.28
 HERS |     -    50    50     -     -     -     -     -     -     -    62 |  264  37.98
 HLFX |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    30 |  286   3.75
 HOB2 |     -    22    16     -    25     -     -    19     -     -    26 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    17     -     -    16     -     -     - |  283    >>>
 HRAO |     -    28     -     -    34     -     -     -     -     -    57 |  288   0.94
 IENG |     -    21    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.67
 IISC |     -     -     -    55    17     -     -     -     -     -     - |  283  16.28
 JAB1 |     -     -     -     -    22     -     -    21     -     -     - |  264  11.60
 JOZE |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    14     -    19     -     -     -     -     -    26 |  288   7.55
 KARR |     -    32     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   9.97
 KERG |     -     -    37    80    33     -     -    39     -     -    31 |  264   1.24
 KGN0 |     -    45    15     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.33
 KIT3 |     -     -     -     X    15     -     -    18     -     -    23 |  288  11.65
 KOKB |     -    64    22     -    29     -     -     -     -     -    50 |  288   0.06
 KOUR |     -    25     -     X    43     -     -    37     -     -    31 |  288    >>>
 LAE1 |     -    42     -     -    42     -     -     -     -     -    77 |  287   8.59
 LHAS |     -    28     -     -    24     -     -    19     -     -    19 |  278  10.49
 LPGS |     -    44    29     X     -     -     -     -     -     -    65 |  288  21.31
 MAC1 |     -    45     -     X    18     -     -     -     -     -    47 |  264  14.81
 MAD2 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.07
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    31 |  200    >>>
 MAS1 |     -     -     8    33     -     -     -     -     -     -     - |  254  19.10
 MATE |     -     -     -    65    29     -     -     -     -     -    63 |  288   0.09
 MAW1 |     -    16     -     -    18     -     -    16     -     -    56 |  288   7.43
 MBAR |     -     -     -     -    38     -     -    52     -     -    66 |  288  19.46
 MCM4 |     -    34    15     -     X     -     -    17     -     -     - |  288  15.66
 MDO1 |     -    44    17     -    18     -     -     -     -     -    36 |  288  10.72
 MEDI |     -    25    12     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.11
 METS |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    41 |  279   9.29
 MIZU |     -     -    15    53     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.44
 MKEA |     -     -     -     X    16     -     -    25     -     -    28 |  288  19.77
 NLIB |     -    52    18     -    38     -     -     -     -     -    68 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    15    60     -     -     -     -     -     -     - |  154  12.51
 NPLD |     -    28    15     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.09
 NRC1 |     -     -    14     -    15     -     -     -     -     -    35 |  288   0.06
 NRIL |     -     -     -     -    21     -     -    18     -     -    32 |  288   5.48
 NSSP |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   9.11
 NTUS |     -    46     -    49    20     -     -     -     -     -    51 |  288   9.16
 NYAL |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -    23 |  288   0.06
 ONSA |     -     -    14     X    18     -     -     -     -     -    15 |  287   0.05
 PDEL |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    40 |  288  53.94
 PERT |     -     -    23    90     -     -     -     -     -     -     - |  213   2.04
 PETP |     -     -     -     -    16     -     -    12     -     -    33 |  287  10.25
 PIE1 |     -     -     -    34     -     -     -     -     -     -    19 |  217   1.47
 POL2 |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    17 |  288   8.04
 POTS |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -    14 |  288  14.07
 PRDS |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.11
 PTBB |     -    16     8     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.49
 QAQ1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   5.15
 RBAY |     -    35     -     -    36     -     -     -     -     -    52 |  272 121.04
 RIOG |     -    21    15     -    20     -     -     -     -     -    26 |  288   8.05
 SCH2 |     -     -    13     -    20     -     -     -     -     -    19 |  288  24.94
 SCUB |     -    17     -     -     -     -     -    20     -     -    35 |  288  10.94
 SFER |     -    79    41     -     -     -     -     -     -     -     - |  231 636.81
 SHAO |     -     -     -     -    16     -     -    15     -     -    30 |  288  16.94
 SPT0 |     -    17    10     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 STJO |     -    36    12     -    17     -     -    20     -     -    20 |  288   0.03
 STR1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.86
 SUTM |     -     -    37     -    41     -     -    29     -     -    30 |  282  12.83
 THTI |     -     -    23     X    29     -     -     -     -     -    48 |  288   7.24
 THU3 |     -    22    13     -    19     -     -     -     -     -    20 |  288   5.99
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -    33 |  288   0.07
 TIDB |     -     -    19    48    18     -     -     -     -     -    32 |  288   0.07
 TIXI |     -     -     -    61    16     -     -    11     -     -    35 |  287   6.69
 TLSE |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.42
 TOW2 |     -    17     -     -    31     -     -    23     -     -    58 |  288   9.49
 TRO1 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   8.06
 TROM |     -     -     -     -     8     -     -     -     -     -    15 |  288    >>>
 TSKB |     -    31    27    52     -     -     -    21     -     -    37 |  288   1.18
 TWTF |     -    23    14     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.03
 UNSA |     -     -     -     X    38     -     -     -     -     -    67 |  288  12.41
 USN3 |     -    44     -     -     -     -     -    23     -     -    33 |  288   0.03
 USNO |     -    29    15     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.03
 WES2 |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    13 |  286   0.86
 WHIT |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   1.65
 WILL |     -    31    21     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288 158.08
 WTZA |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  282   0.57
 WTZR |     -     -    28    26    34     -     -     -     -     -     - |  282   0.20
 WUHN |     -     -    23     -    23     -     -     -     -     -    39 |  287  10.47
 YAR2 |     -    44    18     -    23     -     -     -     -     -    47 |  288 163.36
 YEBE |     -     -    13     -     -     -     -    30     -     -    26 |  288 115.54
 YELL |     -    33    23    46    44     -     -     -     -     -    37 |  288   0.02
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2533    42    24    66    29   154  2720    29  2499     -    48 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 3.81e-14  7.36e-15  1.70e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.78   | 5.03e-14  2.03e-14  7.96e-15 |
 ONSA |   287     0     0   286    7.70   | 3.76e-14  1.11e-14  4.25e-15 |
 STJO |   288     1     0   287    6.39   | 3.64e-14  1.19e-14  7.51e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.77   | 5.97e-14  1.22e-14  2.60e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.72   | 2.63e-14  5.72e-15  5.51e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.43   | 3.94e-14  1.03e-14  3.48e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.27   | 4.29e-14  1.03e-14  2.89e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    4.56   | 4.09e-14  7.83e-15  6.97e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.38   | 5.79e-14  1.82e-14  3.02e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.88   | 3.89e-14  7.94e-15  2.05e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.67   | 4.76e-14  7.17e-15  1.79e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.50   | 8.60e-14  1.09e-14  4.30e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.36   | 4.85e-14  8.82e-15  3.77e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    3.29   | 5.67e-14  1.02e-14  3.47e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.24   | 3.41e-14  6.92e-15  5.42e-15 |
 TID1 |   288     0     0   287    2.06   | 5.39e-14  1.28e-14  4.35e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.84   | 1.03e-13  1.48e-14  1.00e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.71   | 4.97e-14  1.66e-14  4.31e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.09   | 3.63e-14  8.83e-15  2.59e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.05   | 3.51e-14  8.91e-15  1.07e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.04   | 5.20e-14  1.64e-14  6.27e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.95   | 1.71e-13  1.86e-14  6.03e-15 |
 WTZR |   282     0     0   279    0.90   | 4.89e-14  2.56e-14  1.20e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.81   | 6.42e-14  1.49e-14  3.86e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.78   | 3.30e-14  7.51e-15  4.23e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    0.49   | 4.22e-14  9.45e-15  2.72e-15 |
 PIE1 |   217     0     0   214    0.35   | 8.49e-14  2.09e-14         - |
 YEBE |   288     1     0   287    0.32   | 7.02e-14  1.63e-14  2.81e-14 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.22   | 4.43e-14  1.14e-14  7.16e-15 |
 G30  |   288     0     0   288    0.13   | 2.66e-13  9.68e-14  3.31e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   287    0.13   | 3.12e-13  7.28e-14  5.01e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.21e-13  7.72e-14  2.71e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.12   | 3.61e-13  1.07e-13  5.46e-14 |
 PTBB |   288     0     2   157    0.12   | 3.57e-13  7.68e-14  3.73e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.11   | 5.95e-14  1.80e-14  1.10e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.10   | 3.87e-13  1.07e-13  2.93e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 4.05e-13  1.23e-13  5.90e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.78e-13  1.42e-13  4.93e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.06   | 3.84e-13  1.05e-13  4.27e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 3.27e-13  8.35e-14  3.28e-14 |
 G29  |   276     0     0   273    0.05   | 3.51e-13  1.36e-13  3.33e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.05   | 2.19e-13  7.34e-14  6.14e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.13e-13  1.53e-13  8.48e-14 |
 SFER |   231     0     0   138    0.04   | 3.61e-13  1.16e-13         - |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.90e-13  1.93e-13  7.33e-14 |
 WTZA |   282     0     0   131    0.03   | 4.22e-13  1.26e-13  4.03e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.44e-13  4.60e-14  1.15e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.91e-13  1.42e-13  1.16e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.02   | 3.87e-13  1.37e-13  1.11e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 2.93e-13  1.18e-13  1.50e-13 |
 WES2 |   286     0     0   141    0.02   | 4.37e-14  3.14e-14  7.75e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.07e-12  3.46e-13  9.98e-14 |
 DRAO |   288     0     1   253    0.01   | 8.32e-14  2.68e-13  4.03e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  3.14e-13  9.29e-14 |
 KERG |   264     0     0   263    0.01   | 1.18e-12  3.25e-13  1.23e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.49e-13  2.13e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  3.71e-13  1.89e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.19e-13  2.21e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  3.93e-13  2.64e-13 |
 G05  |   288     0     0   143    0.00   | 1.29e-12  4.44e-13  2.22e-13 |
 G25  |   288     0     0   175    0.00   | 1.24e-12  4.05e-13  1.54e-13 |
 THTI |   288     0     0   248    0.00   | 3.94e-13  1.69e-13  5.18e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-14  4.27e-15  2.33e-15 |
 NNOR |   154     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   279     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.38e-13  6.57e-14  2.38e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.01e-13  2.65e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.89e-13  8.70e-14  2.42e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.25e-13  8.09e-14  3.58e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.48e-13  1.15e-13  2.69e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.10e-13  6.01e-14  1.82e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.39e-13  6.83e-14  1.59e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.44e-13  8.03e-14  4.48e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.26e-13  5.18e-14  2.02e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.41e-13  4.74e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.92e-13  6.05e-14  2.89e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.65e-13  6.08e-14  1.84e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.60e-13  8.64e-14  4.91e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  5.76e-14  1.15e-14 |
 G01  |   276     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  6.28e-13  2.88e-13 |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.14e-13  2.77e-13  1.05e-13 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   272     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   213     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  4.75e-13         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 7.22e-13  6.10e-13  9.09e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.65e-13  4.29e-13  1.38e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.41e-13  2.87e-13  6.33e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     0     0    0.00   | 1.93e-13  1.82e-13  4.79e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.91e-13  4.17e-13  2.62e-13 |
 DARW |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.50e-13  8.40e-13  9.17e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.22e-17  3.87e-16  2.32e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ALGO      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
