
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1796   Day: 4   MJD: 56820                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117594    665   -1708     366     14     13     17    110    113    101   16.65
 emr |  2880     0 100647     60    3294    -421     18     17     21    137    139    125   12.22
 esa |  2880     0 121215   1737    -836    1308     12     11     14    178    200    100   19.88
 gfz |  2871     0 128718  12339    -310     769     13     11     14    130    133    125   18.86
 grg |  2880     0 120885   7609    -354     293     19     17     22    146    123    178   12.01
 mit |  2880     0 110798  10242    -315      17     26     24     31    228    246    153    7.24
 igr |   288     0  42996     21    7054    -276     17     22     15     91     84     93    0.00
 jpl |   287     0  28126    599    2654    -108     17     20     16    106    136     92   13.15
 ngs |    96     0   2880      6   -1697     391   1521   1521      0   3330   3330      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    79   218  -300     X   171   -41  -111   180   853     - |
    2 |  -289  -216   -25   601  -210   -70    76  -244 -1624     - |
    3 |   -35   -23   225     0     X  -508   115     X -6665     - |
    5 |   110    53  -136     6    -8    -3   -26   180  -166     - |
    6 |   239     -   -91     X     X  -300   257     -   770     - |
    7 |   108    65  -156   -64   131     X   -61   110   524     - |
    8 |   -49   -98   183    40   -46  -247    -6  -109 -2955     - |
   10 |   -71  -164   241   -44   -53     X   -49  -108 -7174     - |
   11 |    29    57   -75    59  -101    64    18   -35  3352     - |
   12 |    10   197  -154   -88    16   284   -90   -80  -835     - |
   13 |    27    63   -70   -53   189  -136   -99   -99  4321     - |
   14 |   -56  -132   109     3    49   -22    37   -92  3116     - |
   15 |    93   -45   -98   -43    75   118     0    16   891     - |
   16 |   -38  -135   208    40  -121  -174    63    92  2356     - |
   17 |    92    39  -244   -67    20   515   -31   100  -271     - |
   18 |    68   -38   -25     X  -185   267    59    95  -863     - |
   19 |   -47  -183   258  -107  -109   202    82  -159   -74     - |
   20 |   -67  -153   285   -49     9  -267    31    40  2464     - |
   21 |   -42   -41   145    65  -273    49    79    18  3241     - |
   22 |  -148  -151   346     0   -43  -289    82    21 -2536     - |
   23 |    69     8  -123   -94   199   106   -39  -153  -428     - |
   24 |    90   205  -267    42    -5    52   -60   152  1408     - |
   25 |  -108    40   -27    36     4   158   -31   -19   661     - |
   26 |     3    20     3   -19     -     X  -111     X -2526     - |
   27 |   -42   342   -44   -20     -  -334     7   154   382     - |
   28 |  -203   -60   224   -92   201  -108   -12  -174  6571     - |
   29 |   197   146  -364   -15     3   307    -6   141 -1320     - |
   30 |   -14    51   -51     X     -    99   -91   -54  1916     - |
   31 |    83   101  -270   -64    46   464  -131    43  -776     - |
   32 |   -89  -162   292   -71    43  -208    44   -19 -5066     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     8   -96   138     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    98  -168     -     -     -    93     -     - |
 ADIS |     -     -   223     -  -370     -   478     -     -     - |
 AJAC |     -     -   -75     -    42   138     -     -     -     - |
 ALBH |   -19    72     -   -44    -5     -     -    25     -     - |
 ALGO |     1    95     -  -179   151   -63   163    64     -     - |
 ALIC |   -99     -    -6  -209   443    56   -97     -     -     - |
 ALRT |   -65     -    57   -61   183     -    16   -83     -     - |
 AMC2 |    53     -     -   -19     -    34    36   -60     -     - |
 ANKR |   -31     -    18     -    25     -    10   -10     -     - |
 AREQ |   -31    43     -    -1     -     -   -24     -     -     - |
 AREV |     -     -    51  -122     -     -    15    98     -     - |
 ARTU |    31     -    30   -85   -14     -    19    51     -     - |
 ASPA |   136     -    52   -33  -223     -   147     -     -     - |
 AUCK |   101     -   -68   -45  -209   419    18     -     -     - |
 BAKE |     -     -    -7     -   140     -    98  -136     -     - |
 BAKO |     -     -     -   -74     -   193     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    52   -43   -17     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -  -117   123     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -71    94   -30     -     -     -     -    47     -     - |
 BOGT |  -103     -    47   -64   189     -    28   -21     -     - |
 BOR1 |  -323     -     -  -143   673     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   114     -    95   -92  -171     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    68     -     -     -  -115     -     -     -     - |
 BRFT |   -87     -   121  -240   239   103    33     -     -     - |
 BRMU |  -175     -    48   -92   283    43   -37     -     -     - |
 BRST |  -129     -   -21     -   213     -   -78     -     -     - |
 BRUX |    57     -     -   -87   114     -    28   -52     -     - |
 BUCU |     -     -   -59     -    98     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -30     -    99  -125    74     -    69     -     -     - |
 CEDU |    -7     -   184  -168  -149   197    68     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -65     -     -    47    93     -     - |
 CHPI |     -     -    70   -62     -     -    10   -16     -     - |
 CHTI |    95     -    13     2  -156     -    95     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -182   286     -     -     -     -     - |
 CHUR |  -121    11     X   152     X     -     -   -76     -     - |
 COCO |   186     -    41  -123  -134     -    47     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -114    92   173     6     -     -     - |
 CORD |   -73     -   -37     -     -    74   -56   110     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -    88     -     -   -80     -     - |
 CRO1 |     -    91     -  -201   234  -230   -13   115     -     - |
 CUSV |     -     -   201  -211     -     -   -83     -     -     - |
 DAEJ |    58     -     -   -61    16     -    33     -     -     - |
 DARW |     -    47     -   -61     -    79     -     -     -     - |
 DAV1 |    81     -   143  -132  -215   121    48     -     -     - |
 DGAR |   -20     -     -   -72   140     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    65   -91     -     -    55    32     -     - |
 DRAO |   -14    58    30   -64   -23    55     -     -     -     - |
 DUBO |    49     -    29     X     X     -     7  -106     -     - |
 FAA1 |  -189     -   206     9   147     -   181  -220     -     - |
 FAIR |     -    56     -  -133   229     -   -51   -70     -     - |
 FALK |     -     -     -    15     -     -     -   -22     -     - |
 FLIN |     X     -  -295     -   452     -     -    32     -     - |
 GLPS |  -103     -    52   -29   194     -   -14   -83     -     - |
 GLSV |    11     -    37    17   -97   -11    47     -     -     - |
 GMSD |     -     -    88  -137     -   116    57     -     -     - |
 GODE |     8    37     -  -114   196  -108    -3     -     -     - |
 GOLD |   -56     -   102   -40    45  -122    10     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -63    98     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -134     -     -   -15   176    62     8     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -85   183     -    -6   -46     -     - |
 GUUG |     -     -   -12    79  -103     -     -     -     -     - |
 HARB |   -86     5     X     -   118     -     -     -     -     - |
 HERS |   111  -565   253     -     -     3     -     -     -     - |
 HERT |     -     -   -42     -    70     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    58     -     -   -82     -     -    21     -     - |
 HNPT |     -     -     -    -1   -48    89     -     -     -     - |
 HOB2 |   142   117   166  -565   127   282   -34     -     -     - |
 HOFN |  -141     -   171  -142   136     -   -73     -     -     - |
 HOLB |  -120     -     -  -118   351     -  -103     -     -     - |
 HOLM |    88     -     -   -78     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   129     -     -     -  -248   114   122     -     -     - |
 HYDE |   -51     -    63  -179   173   123   -18     -     -     - |
 IENG |   -15    60     -     -     -   -66    18     -     -     - |
 INVK |    63     -     -   -97    49     -     -    15     -     - |
 IQAL |     -     -    13     -     -     -    -5   -19     -     - |
 IRKJ |     -     -     X   -76     X   198     -     -     -     - |
 ISPA |    71     -    35   -99     X     -   -12     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -11     -    -7    42     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -199     -     -   202     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   138     -     5   -79   -17     -   -54     -     - |
 KARR |  -101     -   143   -83   -76   183    50     -     -     - |
 KELY |     -     -    80  -143     X     -     -    85     -     - |
 KERG |    36   -49     X     X     X     -     -     -     -     - |
 KIRU |    28    18    29   -54    50  -115    46     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    37     -   -61     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -131    21     -     -   323  -135   -72   -74     -     - |
 KOKV |     -     -    76   -80     -     -    52     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -   -48    76     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -79     -    68  -111    82   153    38     -     -     - |
 KUUJ |     -     -    45     -     -     -   -21   -68     -     - |
 LAMA |   -51     -     -  -107   205    57   -30     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -31     -    52     -   -81     -     -     - |
 LPGS |     -  -104    64     -     0     -     5     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -23     -     -     -    33     -     - |
 MAC1 |   -48     -     -   -93   140   121    14     -     -     - |
 MAD2 |     -   -61     -     -     -   103     -     -     -     - |
 MAG0 |    34     -     X   -55     -     -    41    36     -     - |
 MAL2 |  -186     -   155   -65   237     -   -18  -178     -     - |
 MANA |     -     -    48  -104    83     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -50   -34     -   275  -278     -     -     -     - |
 MAS1 |  -112    22   102   -39   160     -   -42  -123     -     - |
 MATE |     -    94    12  -161   119    33   -22     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -    -1     2     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    69     -   113  -156  -187   255    47     -     -     - |
 MBAR |     -     -    20     -    -7     -   -20   -23     -     - |
 MCIL |     -     -    23  -164   220     -   -79     -     -     - |
 MCM4 |   -46    18     -  -122   236     -    40     -     -     - |
 MDVJ |   137     -   -25  -129   -14     X    21    62     -     - |
 MEDI |     -   121     -     -     -  -204     -     -     -     - |
 METS |    -4     -     -   -67     -     -    30   102     -     - |
 MGUE |     -     -    77     -     -     -     -  -116     -     - |
 MIZU |    63    65     -  -151     -   140    26     -     -     - |
 MKEA |     -     -    91   -80   -25     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    42     -  -190   201     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -136     -   353     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -    32     -   -53     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -59   246     -     -  -141     -     - |
 NAMA |     -     -   326  -344     -     -     -     -     -     - |
 NANO |  -115     -    49   -84   211     -   -26     -     -     - |
 NICO |  -162     -    27    -5    88   166     5     -     -     - |
 NIST |   -92   126     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 NNOR |     -    36    67     -   -69  -131    47     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -   305  -506     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    57   -95    55     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    38     -  -189   330  -121   -81     -     -     - |
 NRIL |    49     -   -47  -102    70     -    21    91     -     - |
 NRMD |   -34     -     -    30     X     -     -     -     -     - |
 NTUS |    -7     -    39  -114   124    -1    17     -     -     - |
 NYA1 |   -21     -    97   -69   -34    20  -162     -     -     - |
 NYAL |     -   190     -    20   126  -207  -150  -207     -     - |
 OHI2 |     -     -    55     -   -91     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    12     -    18   -64     -     -     -     - |
 ONSA |   -80    68    70   -29    77  -108   197   -38     -     - |
 OPMT |    20   145     -  -124     -    32     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     2     -    -4     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -99   199     -     -   -40     -     - |
 PARC |     -     -     -    66  -103     X     -     -     -     - |
 PDEL |   -50     -    79   -94    99   -20    16     -     -     - |
 PERT |  -158    30    70  -130   332   -79    19     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    44     -     -    82   -63     -     - |
 PIE1 |     -   117    39  -101   -18     -    66    -6     -     - |
 PIMO |     -     -    46  -186   -20     -    14   217     -     - |
 POL2 |   -88     -     -    -2   238     -     -  -104     -     - |
 POLV |     -     -     -    21  -174   234     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    -5     -     9     -    90     -     -     - |
 POVE |     -     -   148  -156     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -25    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |   -55    63    38     -     -   -85   -19     -     -     - |
 QUIN |   -87     -    95     -     -     -     -   -34     -     - |
 RBAY |    69     -   -37  -163   222     -   -66     -     -     - |
 RECF |     -     -   117  -123     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    65     -    23  -103     -     -    21    30     -     - |
 REUN |     X     -    64   -74    14     -   -13     -     -     - |
 REYK |     -     -     -  -130   278  -123    78     -     -     - |
 SAVO |     -     -   203  -213     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -    49   -73    99     -     -   -60     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -22     -     -    31    32     -     - |
 SFER |     -    14   -68   -39    82   131    77     -     -     - |
 SOFI |     -     -    74   -91    21     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -93   -29     -     -   193     -  -155     -     -     - |
 SSIA |   -87     -     -   -67   227     -     4     -     -     - |
 STHL |   -59     -    69    -9     -     -    57   -17     -     - |
 STJO |     -    59     -   -81   164  -205     -    25     -     - |
 STR1 |     -   -14     -     -   -76   150     -     -     -     - |
 SUTH |    67     -     -     -  -106     -     -    11     -     - |
 SUTM |     -   145     -     -  -148     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -   105  -111     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -184   204    34  -160   170   121     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -30     -    50     -   -28     -     -     - |
 SYDN |   -23     -    19     -     -     -   471     -     -     - |
 SYOG |     -   103     -  -148   127     -    73     -     -     - |
 THTI |     -    -9    54  -216   260     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -57   113     -   -60   129     -    25   -65     -     - |
 TIDB |   -95   -40     -  -138   393    -9   -58     1     -     - |
 TIXI |     -     -   -10     -    80     -   -60   -58     -     - |
 TLSE |  -168   189    28  -145   221     X     -     -     -     - |
 TNML |     -   -30     -     -   169  -232     -     -     -     - |
 TOW2 |  -116     -   121   -69    71     -    86     -     -     - |
 TRO1 |   -73     -   150  -136    40    69   -23   -13     -     - |
 TSKB |    44   146     -  -134     -     -    -3     -     -     - |
 TWTF |   -94    39     -  -239   316   100   -83    86     -     - |
 UFPR |     -     -    83   -88     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    16     -   -26     -   165     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -    32     -  -101   -29     -     - |
 USN3 |   -35     -     -     -   124  -125    39     -     -     - |
 USNO |     -   259     -     -  -263     -     -     -     -     - |
 USUD |     -    71     -   -60     -    38     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -   -15     -    38     -     -     -     - |
 VILL |     7    51    18   -58    -2     -     1     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    31   -52     -     -     -     - |
 WAB2 |    92     -     -   -96     -    41   105     -     -     - |
 WES2 |     7    22    90  -121   -22    54   -19     -     -     - |
 WHIT |    24   137     1  -105    -9     -   129     -     -     - |
 WILL |  -174   118     -   -47   223   -47   -71     -     -     - |
 WROC |     -     -     -     -   -11    19     -     -     -     - |
 WSRT |    81   235     -  -250    43    -1   -34     -     -     - |
 WTZA |    -4     -     -     -     -   -58    13    37     -     - |
 WTZR |  -142     -    76  -119   282   -41  -203     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -54     8   129     -     -     -     - |
 YAKT |    52     -    -4  -155     -     -    65   162     -     - |
 YAR2 |   -43    36     -     7     -     -     -    12     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -26    43     -     -     -     - |
 YELL |     -   123     -   -67     5  -105   -35    35     -     - |
 YKRO |    87     -    86   -72     -     -    15  -136     -     - |
 YSSK |    17     -     -   -53     -     -    44    55     -     - |
 ZAMB |   -53     -    65  -101   101     -   -24    22     -     - |
 ZECK |   206     -    13  -140  -180   154    -5     -     -     - |
 ZIMM |   -80     -     -   -48   189     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    14    19    13     X    13    19    32    28   514     - | 2880     97
    2 |     8    18     9     9    17    15    30    32   572     - | 2880    207
    3 |    13    19    10    23     X    21    38     X  3222     - | 2878   1853
    5 |     9    16     9     8    13    19    27    25   567     - | 2880    247
    6 |    11     -     6     X     X    27    25     -   552     - | 2880    700
    7 |    11    17    11     9    15     X    19    17   700     - | 2880    293
    8 |    10    19    13    12    21    40    20    19  4181     - | 2880   4189
   10 |     8    15    10     9    16     X    16    19  4244     - | 2880   3510
   11 |     9    20    10     9    20    21    15    11   630     - | 2880    332
   12 |    13    16    12     8    17    17    16    18   481     - | 2880    341
   13 |    11    22    14    13    18    28    21    17   779     - | 2880    207
   14 |    11    20    15     9    14    38    26    17   526     - | 2880    197
   15 |    15    18    10    11    14    20    17    15   669     - | 2880    320
   16 |    14    19    11    12    27    19    19    16   635     - | 2880    327
   17 |    13    15    14    12    20    23    28    16   861     - | 2880    346
   18 |    18    19    16     X    12    18    18    28  2910     - | 2880   1371
   19 |    12    16    12    14    22    18    24    22   855     - | 2880    222
   20 |    12    15    10     7    14    21    13    14   455     - | 2880    286
   21 |    11    14     7     9    16    15    12    13   456     - | 2880    288
   22 |     9    13    10    14    11    28    12    13  1029     - | 2880    424
   23 |    13    23    14    14    15    15    29    23  1014     - | 2880    215
   24 |    25    22    12    11    17    29    25    24  1388     - | 2880   1214
   25 |     9    18    12    13    15    16    20    17   368     - | 2880    168
   26 |    25    20    19    21     -     X    25     X   596     - | 2880    272
   27 |     8    16     6     9     -    19    30    25   568     - | 2880    224
   28 |    12    14     9    12    17    24    26    24  1624     - | 2880    298
   29 |    23    17     9    12    15    21    23    20   701     - | 2880    270
   30 |     8    18    11     X     -    40    25    15   574     - | 2880    295
   31 |    14    15    10     9    23    37    17    18   723     - | 2880    210
   32 |     8    17    11     8    14    16    14    18  1367     - | 2880   1026
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    15    17    26     -     -     -     -     - |  288   8804
 ABPO |     -     -     8    12     -     -     -    16     -     - |  288  13594
 ADIS |     -     -     9     -    15     -    11     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -    12     -    25    29     -     -     -     - |  288   2461
 ALBH |    14    12     -    18    16     -     -    14     -     - |  288   9684
 ALGO |    13    22     -    19    23    36    34    12     -     - |  288     92
 ALIC |    10     -    12    10    19    15    13     -     -     - |  288   2955
 ALRT |    11     -    10     9    15     -    12     9     -     - |  288   5746
 AMC2 |    16     -     -    22     -    28    39    16     -     - |  288     29
 ANKR |    11     -    12     -    23     -    15    12     -     - |  288    >>>
 AREQ |    18    22     -    11     -     -    15     -     -     - |  288   6192
 AREV |     -     -     8     9     -     -     8    11     -     - |  288   8128
 ARTU |    16     -    12    13    21     -     7    16     -     - |  287  10210
 ASPA |    16     -    13    18    27     -    11     -     -     - |  288   6715
 AUCK |    16     -    16    16    27    25    17     -     -     - |  288   3599
 BAKE |     -     -    50     -    42     -    21    48     -     - |  288    >>>
 BAKO |     -     -     -    14     -    36     -     -     -     - |  284   4349
 BARH |     -     -    11    14    26     -     -     -     -     - |  288   3342
 BJCO |     -     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288   6445
 BJNM |    12    31    18     -     -     -     -    17     -     - |  288     51
 BOGT |    24     -    11    10    23     -    11    14     -     - |  288  17120
 BOR1 |    13     -     -    12    20     -     -     -     -     - |  288   9354
 BRAZ |    14     -    15    16    18     -     -     -     -     - |  288   6922
 BREW |     -     9     -     -     -    16     -     -     -     - |  288     61
 BRFT |    17     -    17    17    27    42    11     -     -     - |  288   4426
 BRMU |    15     -    12    11    21    43    14     -     -     - |  288   3869
 BRST |    17     -    11     -    37     -     8     -     -     - |  288   1356
 BRUX |    14     -     -    12    10     -     7    11     -     - |  288    566
 BUCU |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288   3835
 CAS1 |    11     -    12    18    18     -    13     -     -     - |  288   6602
 CEDU |    18     -    15    16    26    23    12     -     -     - |  288   3963
 CHAN |     -     -     -    14     -     -    13    20     -     - |  287   8745
 CHPI |     -     -    12    12     -     -     7    10     -     - |  288   7742
 CHTI |    13     -    12    12    27     -    13     -     -     - |  288   2711
 CHUM |     -     -     -    15    24     -     -     -     -     - |  288  19828
 CHUR |    16    11     X    14     X     -     -     9     -     - |  286    >>>
 COCO |    22     -    19    19    34     -    11     -     -     - |  288   8786
 CONZ |     -     -     -    12    28    45    16     -     -     - |  288     43
 CORD |    15     -    16     -     -    39    19    20     -     - |  288   5027
 CRAO |     -     -     -     -    20     -     -    18     -     - |  287  10478
 CRO1 |     -    20     -    15    19    35    12    11     -     - |  288     69
 CUSV |     -     -    10    10     -     -    10     -     -     - |  288   6880
 DAEJ |    20     -     -    15    22     -    36     -     -     - |  287    869
 DARW |     -    25     -    22     -    31     -     -     -     - |  288   4006
 DAV1 |    12     -     8    10    14    28    10     -     -     - |  288   3263
 DGAR |    16     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  288  20388
 DGAV |     -     -     8     9     -     -     7    13     -     - |  288   8419
 DRAO |    16    21    14    13    24    37     -     -     -     - |  288   3632
 DUBO |    38     -    27     X     X     -    19    16     -     - |  285    >>>
 FAA1 |    16     -    15    16    23     -    12    15     -     - |  288  19310
 FAIR |     -    15     -    12    17     -     9    12     -     - |  288   9104
 FALK |     -     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  287   6814
 FLIN |     X     -    13     -    31     -     -    17     -     - |  287    >>>
 GLPS |    12     -    10    10    18     -    11    16     -     - |  288  14366
 GLSV |    22     -    13    14    27    27    11     -     -     - |  288   1374
 GMSD |     -     -    14    13     -    51    11     -     -     - |  288   2782
 GODE |    23    17     -    18    29    43    14     -     -     - |  288    100
 GOLD |    17     -    14    14    18    26    12     -     -     - |  288   4244
 GOPE |     -     -     -    12    19     -     -     -     -     - |  287    659
 GRAZ |    20     -     -    18    31    33    16     -     -     - |  288   2851
 GUAM |     -     -     -    18    25     -    15    17     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -    15    16    29     -     -     -     -     - |  288   6761
 HARB |    21    19     X     -    28     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HERS |    11    12    13     -     -    12     -     -     -     - |  288     23
 HERT |     -     -    13     -    21     -     -     -     -     - |  288   3825
 HLFX |     -    26     -     -    19     -     -    21     -     - |  288    >>>
 HNPT |     -     -     -    23    28    39     -     -     -     - |  288   3990
 HOB2 |    13    35    13    19    31    45     8     -     -     - |  288     89
 HOFN |     6     -    15     8    27     -     8     -     -     - |  288   1834
 HOLB |    10     -     -    12    18     -    14     -     -     - |  288   4065
 HOLM |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   9113
 HRAO |    10     -     -     -    13    13    19     -     -     - |  288    621
 HYDE |    15     -    10    12    17    32    14     -     -     - |  288   5438
 IENG |    10    20     -     -     -    27    19     -     -     - |  288     44
 INVK |    15     -     -    15    14     -     -     7     -     - |  288   9305
 IQAL |     -     -    13     -     -     -    10    20     -     - |  287   3328
 IRKJ |     -     -     X     9     X    24     -     -     -     - |  268     75
 ISPA |    15     -    28    28     X     -    26     -     -     - |  273  17962
 JOZ2 |     -     -    16     -    24    30     -     -     -     - |  288   4105
 JOZE |     -    22     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -    11    15    36     -    10     -     - |  288   2536
 KARR |    10     -    10     9    26    31     9     -     -     - |  288   5692
 KELY |     -     -    30    26     X     -     -    17     -     - |   58  13593
 KERG |    32    44     X     X     X     -     -     -     -     - |  275  10382
 KIRU |    15    19    13    12    25    27    15     -     -     - |  288   2492
 KIT3 |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    15    14     -     -    19    21    12    11     -     - |  288    131
 KOKV |     -     -    11    11     -     -     8     -     -     - |  288    110
 KOUC |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     - |  119   4449
 KOUR |    25     -    19    23    37    30    14     -     -     - |  288     56
 KUUJ |     -     -    32     -     -     -    10    48     -     - |  277 395037
 LAMA |    16     -     -    17    30    34    13     -     -     - |  288   2529
 LHAZ |     -     -     7     -    12     -    11     -     -     - |   26    >>>
 LPGS |     -    41    20     -    29     -    20     -     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  287   8801
 MAC1 |    15     -     -    14    23    40    16     -     -     - |  288   2164
 MAD2 |     -     9     -     -     -    16     -     -     -     - |  288     76
 MAG0 |    21     -     X    11     -     -    13    37     -     - |  287   8938
 MAL2 |    37     -    16    23    29     -    13    22     -     - |  288   9472
 MANA |     -     -    13    13    28     -     -     -     -     - |  288  10771
 MAR6 |     -    11    12     -    21    30     -     -     -     - |  288   1819
 MAS1 |    11    29    13    15    21     -     8    12     -     - |  288  12927
 MATE |     -    15    15    12    24    46    13     -     -     - |  288     81
 MAUI |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288  48580
 MAW1 |    13     -     9    12    22    41    10     -     -     - |  288   4905
 MBAR |     -     -    11     -    14     -    14    16     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    11    14    16     -    10     -     -     - |  288   9732
 MCM4 |    11    24     -    17    20     -    20     -     -     - |  288   7590
 MDVJ |    20     -    17    16    21     X    14    18     -     - |  288     25
 MEDI |     -    17     -     -     -    28     -     -     -     - |  287     38
 METS |    16     -     -    10     -     -    12    12     -     - |  287     78
 MGUE |     -     -     8     -     -     -     -    13     -     - |  287     27
 MIZU |    17    30     -    16     -    20    28     -     -     - |  288    667
 MKEA |     -     -    10    12    20     -     -     -     -     - |  288  16178
 MOBS |     -     -    10     -    22    34     -     -     -     - |  288   4130
 MORP |     -     -     -    16     -    41     -     -     -     - |  285   5430
 MQZG |     -     -    13     -    21     -     -     -     -     - |  287   4420
 NAIN |     -     -     -    10    18     -     -    12     -     - |  288   7584
 NAMA |     -     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288   5683
 NANO |    17     -    11    14    24     -    12     -     -     - |  288   2628
 NICO |    19     -    20    12    24    30    14     -     -     - |  288   2215
 NIST |    23    31     -     -     -     -    40     -     -     - |  288     31
 NNOR |     -    27    19     -    23    38    14     -     -     - |  288    556
 NOT1 |     -     -     -     -    11    18     -     -     -     - |  288     51
 NOVM |     -     -    10    10    23     -     -     -     -     - |  288     35
 NRC1 |     -    23     -    17    24    23    17     -     -     - |  288     33
 NRIL |    10     -     9     6    15     -     6     8     -     - |  288   8593
 NRMD |    43     -     -    38     X     -     -     -     -     - |  277   4408
 NTUS |    20     -    11    15    38    27    13     -     -     - |  288   4483
 NYA1 |     9     -     8     7    15    19    13     -     -     - |  288   4582
 NYAL |     -    19     -     8     9    31    13     9     -     - |  288    793
 OHI2 |     -     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    10     -    10    19     -     -     -     - |  288    117
 ONSA |    10    16    15    11    18    15    14    12     -     - |  288     29
 OPMT |    12    12     -    11     -    35     -     -     -     - |  288     25
 OUS2 |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    12    15     -     -    13     -     - |  288  10806
 PARC |     -     -     -    13    20     X     -     -     -     - |  288   5273
 PDEL |    17     -    15    16    26    32    14     -     -     - |  288   3840
 PERT |    14    24    13    12    29    27     8     -     -     - |  288   4433
 PETS |     -     -     -     8     -     -    10    11     -     - |  286  12413
 PIE1 |     -    16    12    11    23     -     8    15     -     - |  288     49
 PIMO |     -     -    17    22    34     -    15    26     -     - |  288   7599
 POL2 |    13     -     -    10    18     -     -     9     -     - |  288   9949
 POLV |     -     -     -    10    18    27     -     -     -     - |  288   2417
 POTS |     -     -    16     -    26     -    26     -     -     - |  283    >>>
 POVE |     -     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  288   7796
 PRDS |    13    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  266    >>>
 PTBB |     8    17    11     -     -    17    25     -     -     - |  288     81
 QUIN |    23     -    18     -     -     -     -    13     -     - |  288  11119
 RBAY |    20     -     9    10    24     -    13     -     -     - |  288   5877
 RECF |     -     -    17    18     -     -     -     -     -     - |  288   8594
 RESO |     9     -     8     8     -     -    11    13     -     - |  288   8231
 REUN |     X     -    11    11    24     -     9     -     -     - |  278   4986
 REYK |     -     -     -    20    21    28    21     -     -     - |  288   2121
 SAVO |     -     -    18    19     -     -     -     -     -     - |  288   7771
 SCOR |     -     -     9     8    19     -     -     8     -     - |  288   8561
 SEY1 |     -     -     -    19     -     -    14    28     -     - |  287   7701
 SFER |     -    14    10     8    19    26    14     -     -     - |  288    222
 SOFI |     -     -    11    21    41     -     -     -     -     - |  286   5948
 SPT0 |    16    23     -     -    20     -    21     -     -     - |  262     80
 SSIA |    19     -     -    16    31     -    13     -     -     - |  288   9910
 STHL |    27     -    16    14     -     -    10    15     -     - |  288  19910
 STJO |     -    16     -    24    20    34     -    19     -     - |  288    304
 STR1 |     -    16     -     -    31    36     -     -     -     - |  288   1062
 SUTH |    19     -     -     -    17     -     -    17     -     - |  288  13645
 SUTM |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   7654
 SUWN |    17    23    14    12    24    35     -     -     -     - |  288   3399
 SVTL |     -     -     9     -    15     -    11     -     -     - |  288     43
 SYDN |    11     -    10     -     -     -    16     -     -     - |  287    521
 SYOG |     -    16     -    10    12     -    10     -     -     - |  196   5415
 THTI |     -    31    18    15    24     -     -     -     -     - |  288  10978
 THU3 |     8    14     -    14    20     -    11    12     -     - |  288   7905
 TIDB |    20    22     -    14    18    32     9    11     -     - |  288     45
 TIXI |     -     -     9     -    15     -    10    10     -     - |  288    >>>
 TLSE |    20    12    13    13    26     X     -     -     -     - |  288   1512
 TNML |     -    25     -     -    33    36     -     -     -     - |  288   1665
 TOW2 |    11     -    12    13    21     -     9     -     -     - |  288   6049
 TRO1 |    11     -    11    11    17    38    15    11     -     - |  288   5125
 TSKB |    29    27     -    38     -     -    19     -     -     - |  288   7052
 TWTF |    22    20     -    23    30    42    17    16     -     - |  288     31
 UFPR |     -     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288   6026
 ULAB |     -     -    10     -    17     -    12     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    25     -    23    23     -     - |  276    >>>
 USN3 |    16     -     -     -    19    32    24     -     -     - |  288     40
 USNO |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     - |   24     19
 USUD |     -    39     -    24     -    43     -     -     -     - |  288     52
 VALP |     -     -     -    16     -    43     -     -     -     - |  240   5329
 VILL |    19    18    13    19    29     -    11     -     -     - |  288   6080
 VNDP |     -     -     -     -    15    24     -     -     -     - |  288   4899
 WAB2 |    13     -     -    14     -    23    27     -     -     - |  286    225
 WES2 |    14    28    12    17    29    27    19     -     -     - |  288    135
 WHIT |    18    15    13     9    15     -     8     -     -     - |  288  32986
 WILL |    16    18     -    10    22    42    14     -     -     - |  288   3509
 WROC |     -     -     -     -    15    25     -     -     -     - |  288   2150
 WSRT |    15    15     -    15    15    18    11     -     -     - |  288     27
 WTZA |    12     -     -     -     -    28    14    11     -     - |  288    691
 WTZR |    12     -    13    14    27    39    16     -     -     - |  288     41
 XMIS |     -     -     -    13    13    31     -     -     -     - |  288   3247
 YAKT |    17     -    10    15     -     -    12    10     -     - |  287  65743
 YAR2 |    15    31     -    11     -     -     -     8     -     - |  288   7646
 YARR |     -     -     -     -    10    16     -     -     -     - |  288   3246
 YELL |     -    17     -    12    15    24    10     9     -     - |  288     25
 YKRO |    11     -    10    14     -     -    12    14     -     - |  288  27422
 YSSK |    18     -     -    12     -     -    13    14     -     - |  287  13757
 ZAMB |    17     -     8    10    17     -    10    12     -     - |  288  15572
 ZECK |    17     -    13    14    27    28    10     -     -     - |  288     81
 ZIMM |    18     -     -    14    33     -     -     -     -     - |  288   8169
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    19    12    13    19    26    17    18  1521     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   CHUR  | 1796-4 12:50:00 |       15989
esa |   FLIN  | 1796-4 13:40:00 |        1042
gfz |   HOB2  | 1796-4  5:35:00 |         846
gfz |   CHUR  | 1796-4 12:50:00 |        -663
grg |   QAQ1  | 1796-4  0:25:00 |   820216822
grg |   KELY  | 1796-4  4:10:00 |  -820177106
grg |   NRMD  | 1796-4  5:20:00 |  -820273263
grg |   NRMD  | 1796-4  5:30:00 |   820272464
grg |   NRMD  | 1796-4 13:25:00 |  -820214715
grg |   NRMD  | 1796-4 14:10:00 |   820214823
mit |      7  | 1796-4  0:01:00 |       -2450
mit |      3  | 1796-4  0:01:00 |        1173
mit |      3  | 1796-4  0:05:00 |        -929
mit |      3  | 1796-4 23:58:30 |        -567
mit |      3  | 1796-4 23:59:00 |        2525
mit |      3  | 1796-4 23:59:30 |       -1207



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     3.72     4.17     4.15     4.15   | 4.64e-14  1.01e-14  3.00e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     2.98     4.17     4.15     4.15   | 8.70e-14  2.44e-14  5.85e-15 |
 MDVJ |   288   288     1   288     3.92     4.17     4.15     4.15   | 4.82e-14  1.08e-14  3.46e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.19     4.17     4.15     4.15   | 6.52e-14  1.10e-14  1.79e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.11     4.17     2.13     2.13   | 3.14e-14  5.88e-15  1.37e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.84     4.17     4.15     4.15   | 3.71e-14  7.68e-15  5.90e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.21     4.17     4.15     4.15   | 5.50e-14  7.89e-15  3.84e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.15     4.17     2.86     2.86   | 3.30e-14  4.85e-15  1.64e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.97     4.17     4.15     4.15   | 4.00e-14  1.09e-14  1.02e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     3.75     4.17     1.89     1.89   | 3.67e-14  1.07e-14  4.58e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.11     4.17     4.15     4.15   | 3.38e-14  5.65e-15  2.23e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.20     4.17     4.15     4.15   | 4.37e-14  1.07e-14  7.76e-15 |
 MATE |   288   286     1   288     2.81     4.17     3.28     3.28   | 4.74e-14  1.16e-14  3.17e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.74     4.16     2.52     2.52   | 7.34e-14  1.82e-14  1.09e-14 |
 MEDI |   287   285     0   287     3.42     4.16     1.02     1.02   | 5.41e-14  1.30e-14  2.35e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     3.78     4.14     4.15     4.15   | 4.27e-14  7.71e-15  1.34e-15 |
 WAB2 |   286   286     0   286     4.11     4.14     1.18     1.18   | 4.19e-14  1.17e-14  1.14e-14 |
 SPT0 |   262   256     2   262     3.70     3.77     3.77     3.77   | 2.96e-12  6.78e-13  2.45e-13 |
 IRKJ |   268   267     1   268     2.41     3.76     1.19     1.19   | 8.36e-14  1.94e-14  5.72e-15 |
 KOUR |   288   275     5   288     2.42     3.59     0.66     0.66   | 1.04e-13  2.07e-14  4.71e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.18     2.91     1.27     1.27   | 7.81e-14  1.16e-14  4.33e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.97     2.39     0.38     0.38   | 4.84e-14  1.83e-14  2.53e-14 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.76     1.91     1.61     1.61   | 1.01e-13  8.88e-15  2.61e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     1.72     1.82     1.18     1.18   | 3.75e-14  7.20e-15  1.57e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.71     1.79     0.21     0.21   | 5.62e-14  9.02e-15  3.58e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.62     1.62     4.15     4.15   | 8.05e-14  1.22e-14  1.77e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.59     1.55     4.15     4.15   | 1.25e-13  1.31e-14  5.90e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.08     0.72     0.79     0.79   | 4.56e-14  1.62e-14  1.14e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.15     0.36     4.15     4.15   | 4.87e-14  1.83e-14  1.42e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.76     0.36     0.22     0.22   | 5.16e-14  1.14e-14  2.27e-15 |
 MGUE |   287   287     0   287     0.75     0.35     0.26     0.26   | 3.69e-14  5.74e-15  1.51e-15 |
 MAD2 |   288   287     1   288     0.69     0.29     0.57     0.57   | 4.84e-14  1.09e-14  7.81e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.64     0.27     0.83     0.83   | 5.53e-14  1.78e-14  3.00e-14 |
 CONZ |   288   288     0   250     0.51     0.19     3.59     3.59   | 5.78e-14  1.19e-14  4.06e-15 |
 USN3 |   288   279     5    13     0.13     0.19     0.19     0.19   | 8.51e-14  1.81e-14  2.57e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.53     0.17     0.02     0.02   | 2.59e-13  7.51e-14  1.55e-13 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.52     0.16     0.26     0.26   | 3.63e-14  1.17e-14  4.27e-15 |
 USNO |    24    24     0    24     0.14     0.15     0.06     0.06   | 6.87e-14         -         - |
 G32  |   288   288     0   288     0.57     0.09     1.12     1.12   | 2.19e-13  7.02e-14  1.67e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.05     0.05   | 3.83e-13  1.86e-13  2.92e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.53     0.53   | 4.03e-13  1.17e-13  6.74e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.29     0.05     0.04     0.04   | 5.83e-13  4.30e-14  7.11e-15 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.28     0.05     0.03     0.03   | 4.84e-13  1.40e-13  2.85e-14 |
 G26  |   288   287     1   288     0.78     0.05     0.05     0.05   | 2.18e-13  7.17e-14  2.43e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.02     0.02   | 1.66e-13  9.39e-14  8.90e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.59     0.59   | 4.94e-13  1.32e-13  5.02e-14 |
 NNOR |   288   248    10   288     0.24     0.04     0.10     0.10   | 1.17e-12  2.76e-13  4.80e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.94     1.94   | 5.92e-13  6.03e-14  1.52e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.43     0.43   | 5.96e-13  5.69e-14  2.52e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.47     1.47   | 5.43e-13  5.14e-14  1.27e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.51     0.51   | 6.55e-13  6.94e-14  1.23e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.88     0.88   | 7.05e-13  6.62e-14  3.68e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.45     0.45   | 6.30e-13  6.17e-14  2.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.20     1.20   | 6.49e-13  7.13e-14  1.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.16     0.16   | 6.44e-13  5.79e-14  1.49e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.25     1.25   | 6.41e-13  6.34e-14  4.42e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.67     0.67   | 6.47e-13  7.29e-14  2.52e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.81     1.81   | 7.15e-13  8.08e-14  4.80e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.23     0.23   | 7.60e-13  7.28e-14  4.57e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.75     0.01     0.15     0.15   | 6.06e-14  1.63e-14  6.00e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.22     0.22   | 6.16e-13  6.38e-14  1.79e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.17     0.17   | 6.62e-14  2.73e-14  3.14e-14 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-14  1.36e-14  9.59e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  2.84e-13  7.34e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  3.44e-13  2.47e-13 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-14  2.95e-14  2.56e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  5.41e-13  5.37e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.49e-13  2.19e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  9.16e-14  3.15e-14 |
 G18  |   288   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.05e-13  1.64e-13 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  9.15e-14  2.66e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-13  1.10e-13  3.88e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.80e-13  6.20e-14  1.88e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.66e-13  1.41e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  8.52e-14  1.58e-14 |
 GLSV |   288   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  5.06e-13  9.01e-14 |
 HARB |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.17e-08  1.59e-08  8.04e-09 |
 HOFN |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  8.08e-13  1.79e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.35e-13  2.78e-13  4.01e-13 |
 MAC1 |   288   264    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  7.82e-13  1.87e-13 |
 MAS1 |   288    70   141     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.25e-11  1.19e-11  1.89e-12 |
 NICO |   288   250    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  1.10e-12  2.35e-13 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.18e-14  1.04e-14  2.70e-15 |
 NYAL |   288   260     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.92e-13  3.33e-14 |
 OPMT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-14  6.08e-15  2.00e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  2.88e-13  1.09e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-13  1.30e-13  4.71e-14 |
 TIDB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-13  1.28e-14  4.78e-15 |
 TLSE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.88e-13  1.27e-13 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-13  2.11e-14  5.43e-15 |
 WROC |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  8.51e-13  2.89e-13 |
 WSRT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.62e-14  6.66e-15  2.77e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-14  4.40e-15  1.79e-15 |
 NOT1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-14  1.58e-14  4.29e-15 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  7.29e-13  1.52e-13 |
 AJAC |   288   254    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  9.83e-13  2.86e-13 |
 TNML |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  4.07e-13  1.35e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-14  4.86e-15  1.30e-15 |
 IQAL |   287   240    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  1.06e-12  2.60e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.76e-22  9.86e-20  3.38e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PIE1      YELL      OHI3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
