
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1803   Day: 2   MJD: 56867                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     31    -607     833   1184   1184      0   3375   3375      0    0.00
 cod |   288     0  30821   2845   -1454    1198     28     29     28    201    127    225    9.82
 emr |   288     0  21773    316   -1146    1247     20     23     18    136    100    156   15.01
 esa |   288     0  30403    214    -828     -68     10     10     10    103    146     78   31.46
 gfz |   288     0  36804   1145    -960     283     13     14     13     90    113     82   23.79
 iga |    96     0   2976      0    -541     730     41     41      0     77     77      0    0.00
 igc |   288    11   8613    334      -5    -156    124    124      0    452    452      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0    -546     736    989    989      0   1966   1966      0    0.00
 jpl |   288     0  23223    896     972     629     15     16     15    136    178    101   19.92
 ngs |    96     0   2976     11    -568     836   1168   1168      0   3065   3065      0    0.00
 usn |   288     0  28906    951   -2113    2473     47     72     33    154    219    122    0.00
 whu |   288     0  29541    598    1136   -2412     51     56     48    321    171    369    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   708   182    -9  -200     X    55  -336  -397   232   576     X   117 |
    2 |  -773  -284   -61   -26   433  -133  -189  -851  -313  -816   449  -311 |
    3 |  -664   -26  -167    89   137  -100  -147  3779  -165 -1800  -123  -113 |
    4 | -1952   137    82   -77   -44    53  -184  1433    46 -1770   225    -7 |
    5 |  -659   159   134  -151     2    76   141   251    64  -692   267  -183 |
    6 |  1852   142  -118    72     X    11  -207  1950  -101  1682     X  -286 |
    7 | -1548    70  -108  -115    27     9    92  -593   197 -1150   134   -96 |
    8 | -8792   -29  -134    73     X   -75     - -4456     X -8006     8   -75 |
   10 | -1811  -147   -59   284   -28   -27  -391   423  -310 -2487  -127  -185 |
   11 |  6104   -50  -127   -66   119   -50  -351   279    82  5383   314   -41 |
   12 | -1287    83   137  -146    -1   101   156  -685    93  -902   101  -242 |
   13 |  1278    78   -55    -8    11     0   400 -1036     3  1898   189  -105 |
   14 |  1123   -88   -40    51    21   -32   177 -2614   -32   977    53   -78 |
   15 |  -326     X    33  -151    13    -1   336   308   198  -172   262   -61 |
   16 |  2517   -37  -134    38   129   -49   101  -108   -96  2543   -64   -61 |
   17 | -1321    83    70  -290    53    56    19  -750   301 -1285   226   -90 |
   18 |  4185    -9  -117   -99    74  -115   372   478   162  4202   103   -62 |
   19 |  -670  -115   -60    76   -31   -30   -44     -    19  -665   135  -208 |
   20 |  3211   -78   -68   114    63   -40  -430  -650  -166  2939  -180  -108 |
   21 |  2541  -182   -17    -4   141    18   -43  -721   -61  2488    51   -81 |
   22 | -4053  -174    75   148    82   -13   208 -2789  -303 -3143  -254  -178 |
   23 |    89   137   -36  -113    19    18   582  -101   116   178   296  -176 |
   24 | -3833    79   -90  -154   134    72   280  3726   143  -576   261   -48 |
   25 |   756   -75  -106   -35    41    74   -36  -414   115   618     3  -288 |
   26 | -3710    25   -63    20     1    21   -45 -1139     2 -3662   107    -7 |
   27 |  4960   112  -112    30    27   -13  -235  1649   -50  3924     X  -175 |
   28 |  6672  -180   -38   114    19    -1   -41  2255   -86  5914   -13   -98 |
   29 | -1174   146   146  -359     8    16   356 -1303   382 -1021   313  -141 |
   30 |     -    54   -82   -80     X   115  -345  1000   161  -255     -  -284 |
   31 | -1773   121    17  -261   128    88   172   113   188 -1553   245  -181 |
   32 | -3757  -139  -154   171    79  -104  -360   963  -180 -3776  -215  -129 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -    -9     -     -     -    11     -     -     4 |
 ADIS |     -     -     -   100   143     -     -     -  -328     -     -    66 |
 ALGO |     -  -116    76     -     -     -     -     -     -     -  -136  -127 |
 ALIC |     -    -9     -    29   -34     -     -     -     -     -    17   -55 |
 ALRT |     -   -60     -     -    25     -     -     -     -     -   -43    -4 |
 AMC2 |     -   -67    63     -     -     -     -     -   -15     -   -81    31 |
 ANKR |     -   104     -   -74     -     -     -     -    65     -     -     - |
 AREQ |     -    38     -     -     -     -     -     -   -19     -     -   119 |
 AREV |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    44     -   -13   -71     -     -     -    83     -    -6   -28 |
 BAKE |     -     -     -    16   -22     -     -     -     -     -    54   -38 |
 BJCO |     -     -     -   -25    33     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    47    84     -     -     -  -175     -  -103   128 |
 BRFT |     -   494     -    18  -224     -     -     -     -     -  -253     - |
 BRST |     -  -431     -   135     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 BRUX |     -   -17     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   509     -   -85   -49     -     -     -     -     -  -127  -270 |
 CEDU |     -     X     -     X  -103     -     -     -   124     -    76    33 |
 CHPI |     -     -     -    36   -89     -     -     -    51     -    -9   -81 |
 CHTI |     -   469     -  -146     -     -     -     -     -     -     -  -146 |
 CHUR |     -    47     -   -53     -     -     -     -    61     -    41     - |
 COCO |     -     X     -    99   -91     -     -     -   -49     -   -19     2 |
 CONZ |     -     -    40     -   -25     -     -     -     -     -  -123  1278 |
 CORD |     -     -     -    19   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    51     -   -27     -     -     -    -6     -   -75     - |
 CUSV |     -     -     -   151  -200     -     -     -     -     -     -  -401 |
 DAEJ |     -  -444   -54     -     -     -     -     -   215     -   231     - |
 DARW |     -     X     -    30   -40     -     -     -     -     -  -191     0 |
 DAV1 |     -  -139     -    75   -43     -     -     -     -     -    37  -158 |
 DUBO |     -     -     -    -1     2     -     -     -     -     -   -52     - |
 FAA1 |     -  -171     -   104   -68     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -  -216     -    83    41     -     -     -   -69     -   -97    96 |
 GLSV |     -  -225     -     -    93     -     -     -     -     -   -68     - |
 GMSD |     -     -     -    48   -63     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    17     -   -11     -     -     -     -     -   -58     - |
 GODZ |     -     -    88   -42     -     -     -     -     -     -     -  -131 |
 GOL2 |     -     -    74   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -14     -     -     6     -     -     -     -     -     -    -4 |
 GRAZ |     -   -72     -     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     3     -     -     -    -3     -    89     - |
 HARB |     -  -164  -252   170    10     -     -     -     -     -    -6    55 |
 HERS |     -   -57    37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   499  -204   -43   -57     -     -     -    42     -    90    15 |
 HOFN |     -   546     -     -  -225     -     -     -     -     -  -212     - |
 HOLB |     -   248     -   -77     -     -     -     -     -     -  -131    -8 |
 IENG |     -   -60    39     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    19    -6     -     -     -   -22     -    38    -3 |
 INVK |     -   -36     -     -    15     -     -     -     -     -   -29   138 |
 IQAL |     -     -     -     4     -     -     -     -    -6     -     -  -113 |
 JPLM |     -     -   111     -    -2     -     -     -   -81     -     7     - |
 KARR |     -     X     -    73   -97     -     -     -     -     -  -203     - |
 KERG |     -   634     -     -  -262     -     -     -     -     -   -86  -319 |
 KIRU |     -    40     8   -16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKV |     -     -     -    24   -32     -     -     -     -     -     -   -39 |
 KOUR |     -   -68     4     0    25     -     -     -     -     -     -   -26 |
 KRGG |     -     -     -   229   -63     -     -     -  -271     -     -     - |
 LAMA |     -  -279     -     -   115     -     -     -     -     -     -   973 |
 LHAZ |     -     -     -    33   -44     -     -     -     -     -   253   -42 |
 LPGS |     -     -     -   -24    31     -     -     -     -     -   -65    20 |
 MAC1 |     -   -26     -   -57    74     -     -     -    14     -   -74    27 |
 MAG0 |     -  -108     -    43   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -15     -     8    16     -     -     -   -26     -     -  -114 |
 MAS1 |     -   -60  -102    95   -37     -     -     -     -     -  -110     - |
 MATE |     -     -   -18    29   -67     -     -     -    48     -   -20     - |
 MAW1 |     -     X     -    35   -60     -     -     -    16     -   119   -19 |
 MCIL |     -     -     -   -17    22     -     -     -     -     -   -84   -25 |
 MCM4 |     -   -26     -     -    11     -     -     -     -     -    75   -66 |
 METS |     -     9    38     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    56     -     -     -     -   -88     -     -     - |
 MIZU |     -    74   -48     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   143     -     -   -59     -     -     -     -     -     3   -28 |
 NICO |     -   423     -     -  -174     -     -     -     -     -  -276  1441 |
 NIST |     -   159  -104     -     -     -     -     -     -     -     -   -66 |
 NKLG |     -  -118     -    87   -26     -     -     -   -42     -    87   108 |
 NNOR |     -     -    22   -11     -     -     -     -     -     -    58   -22 |
 NRC1 |     -     -   141     -   -89     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -85     -   -68    42     -     -     -    98     -   -31    -6 |
 NURK |     -     -     -   -34    46     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   -81     -    51     -     -     -     -     -   154   152 |
 ONSA |     -  -209   317     -  -114     -     -     -     -     -     -  -108 |
 OPMT |     -    32   -21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    60   -80     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   292     -     -   -81     -     -     -   -48     -     2     - |
 PERT |     -     -     -    33   -43     -     -     -     -     -  -293     - |
 PETS |     -     -     -     -    40     -     -     -   -48     -     -   110 |
 PIE1 |     -     -   388   -71  -151     -     -     -     -     -  -140     - |
 PIMO |     -     -     -    42   -33     -     -     -   -26     -   -90   -29 |
 POTS |     -     -     -   -40    53     -     -     -     -     -    78     - |
 PRDS |     -  -179   598  -229     -     -     -     -     -     -     -  -282 |
 PTBB |     -   -40    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -36    -8   -19     -     -     -     -    53     -   -37     - |
 RBAY |     -   104     -     -   -43     -     -     -     -     -   143   -50 |
 RESO |     -   -89     -     -    37     -     -     -     -     -     -    49 |
 REUN |     -  -356     -    57    67     -     -     -     -     -   -94   -88 |
 REYK |     -     -     -   138  -183     -     -     -     -     -     -  1262 |
 RIO2 |     -     -     -   -62    82     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -66     -    12     1     -     -     -    13     -   -55   -38 |
 SEY1 |     -     -     -     -    67     -     -     -   -80     -   127   -20 |
 SPT0 |     -   -35    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -523     -   190    21     -     -     -   -79     -  -119     - |
 STHL |     -    49     -   -40   -17     -     -     -    60     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -    -1     -     -     -     1     -   -36    24 |
 SYDN |     -     X   281     -     -     -     -     -  -212     -     -  -177 |
 SYOG |     -   296  -328    87   -26     -     -     -     -     -   118  -647 |
 TASH |     -     -     -   -64    85     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -45   -31     -   -42     -     -     -    95     -  -152     - |
 TIDB |     -   -38    35    59   -86     -     -     -     -     -    31     - |
 TIXI |     -     -     -   -17    22     -     -     -     X     -  -116   -23 |
 TLSE |     -  -588     -     -   242     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   322     -   -65  -104     -     -     -    69     -  -100  -103 |
 TRO1 |     -     8     -     -    -3     -     -     -     -     -  -119     - |
 TSKB |     -     X   -53     -    34     -     -     -     -     -   -13     - |
 TWTF |     -    50    -4     -   -18     -     -     -     -     -    10    17 |
 ULAB |     -     -     -  -106   140     -     -     -     -     -   -99    21 |
 UNSA |     -     -     -     -   -58     -     -     -    70     -     -  -207 |
 URUM |     -     -     -    72    38     -     -     -  -159     -     -    44 |
 USN3 |     -   -31    21     -     -     -     -     -     -     -   -69     - |
 USUD |     -     -   -59     -     -     -     -     -    44     -     -     - |
 VALD |     -     -     -    12     -     -     -     -   -18     -     -    -3 |
 VILL |     -     -    22   -11     0     -     -     -     -     -    41     - |
 WAB2 |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -61     X   -24     5     -     -     -    57     -   -92     0 |
 WSRT |     -    78   126     -  -136     -     -     -    29     -    15   134 |
 WTZA |     -   -43    28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   178  -116     -     -     -     -     -     -     -  -104  1387 |
 YAKT |     -     -    42   -34     -     -     -     -    23     -     -    41 |
 YAR2 |     -     -     -     -    83     -     -     -   -99     -     -     - |
 YELL |     -     -     -    -2     3     -     -     -     X     -  -230  -113 |
 YSSK |     -     -     -     -   -20     -     -     -    24     -     -     - |
 ZECK |     -   -17     -    -4    12     -     -     -     -     -     -     2 |
 ZWE2 |     -    17     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   340    21    22     8     X    32    99   259     9   463     X    41 |  288    192
    2 |   335    34    19    12    12    35    83   371    11   318    82    40 |  288    222
    3 |  1497    38    21    16    12    42   116  1271    12  1974    75    66 |  288   1184
    4 |  1361    42    21     7    13    41   246  1561    13  1245    63    50 |  288    907
    5 |   809    42    21    12     9    21    77   294    21   762    87    34 |  288    235
    6 |   636    40    50    14     X    34   142  1114    26   638     X    63 |  288    262
    7 |   491    25    23     8    15    44    83   359    12   573    46    73 |  288    253
    8 |  2797    29    23    15     X    29     -  2303     X  2477    54   203 |  288   2695
   10 |  2206    28    31     6    18    32   154  1949    13  2186    89    28 |  288   1482
   11 |  1684    23    19     9    15    31   100   298    11  1352    52    22 |  288    351
   12 |   529    30    22     8    15    58    40   388     9   461    69    48 |  288    243
   13 |   728    15    22     8    10    33    84   704    14   805    66    30 |  288    237
   14 |  1033    29    21     7    12    33    91  1153    15   718    57    52 |  288    246
   15 |   896     X    14    12     9    48    57   290    11   697   103    33 |  288    207
   16 |   463    37    21     8    11    41    48   256    11   358    93    53 |  288    329
   17 |   549    19    26    14    29    37    79   312    10   613    69    44 |  288    322
   18 |   514    35    19     7    13    32   104   413    11   594    61    38 |  288    248
   19 |   492    36    14    11    10    31   121     -    17   463   109    46 |  288    257
   20 |   480    40    25     6    10    23   107   277    10   458    45    48 |  288    283
   21 |   701    27    30    12    13    68   105   489    16   522    74    44 |  288    451
   22 |  1852    29    13     9    12    39   177  1567    17  1429    78    43 |  288    525
   23 |   309    16    14    11    15    32   123   287    11   290    55    38 |  288    248
   24 |  2858    39    29    10    23    89   110  1914    16  3558    66    25 |  288   1760
   25 |   302    30    23     6    14    45    66   402    11   305    78    29 |  288    238
   26 |   452    27    16     9    14    18    95   666    21   334    70    26 |  288    216
   27 |  1819    29    20     8     9    26    85  1284    14  1665     X    48 |  288    210
   28 |  1629    18    13     9    10    30    87  1426    10  1340    45    25 |  288    286
   29 |   807    28    26     6     9    32   103   963    12   616    77    65 |  288    247
   30 |     -    29    26    24     X    63   365   486    53   321     -    35 |  288    243
   31 |   468    18    37     9    20    73    53   329    11   462    60    67 |  288    321
   32 |   518    18    23     8    13    19    79   569    13   528    65    45 |  288    453
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -     -    24 |  288  11579
 ADIS |     -     -     -    10    16     -     -     -    22     -     -    30 |  288    >>>
 ALGO |     -    30    20     -     -     -     -     -     -     -    21    40 |  286    225
 ALIC |     -    40     -     9    11     -     -     -     -     -    18    22 |  284   3527
 ALRT |     -    24     -     -    10     -     -     -     -     -    15    14 |  288   5302
 AMC2 |     -    16    17     -     -     -     -     -    12     -    24    56 |  288     26
 ANKR |     -    27     -     7     -     -     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    32     -     -     -     -     -     -    16     -     -    37 |  258   4739
 AREV |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   6826
 ARTU |     -    42     -     8    11     -     -     -    10     -    15    22 |  287   8786
 BAKE |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     -    18    36 |  288   3904
 BJCO |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   8084
 BOGT |     -     -     -    11    17     -     -     -    11     -    26    24 |  288  13278
 BRFT |     -    37     -    11    15     -     -     -     -     -    32     - |  288   3352
 BRST |     -    32     -    10     -     -     -     -     -     -     -    26 |  276   1547
 BRUX |     -    27     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    519
 CAS1 |     -    35     -     9     8     -     -     -     -     -    27    27 |  276   4759
 CEDU |     -     X     -     X     6     -     -     -     8     -    15    18 |  250   4520
 CHPI |     -     -     -     9    10     -     -     -    10     -    21    22 |  288   7757
 CHTI |     -    45     -    14     -     -     -     -     -     -     -    51 |  235   4529
 CHUR |     -    34     -     8     -     -     -     -    15     -    15     - |  288  21369
 COCO |     -     X     -    10    12     -     -     -    13     -    26    17 |  288   8788
 CONZ |     -     -    17     -    11     -     -     -     -     -    32    25 |  288    107
 CORD |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5528
 CRO1 |     -     -    25     -    14     -     -     -    12     -    25     - |  288     26
 CUSV |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -    37 |  288   8437
 DAEJ |     -    55    19     -     -     -     -     -    25     -    25     - |  288   1052
 DARW |     -     X     -     8    11     -     -     -     -     -    23    47 |  288   3437
 DAV1 |     -    20     -     7     8     -     -     -     -     -    23    40 |  288   8352
 DUBO |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -    32     - |  288  45026
 FAA1 |     -    37     -    17    31     -     -     -     -     -     -     - |  288  16815
 GLPS |     -    16     -     6    10     -     -     -     9     -    19    15 |  288  13934
 GLSV |     -    23     -     -     9     -     -     -     -     -    24     - |  288   1452
 GMSD |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   4116
 GODE |     -     -    13     -     8     -     -     -     -     -    19     - |  288     65
 GODZ |     -     -    18     9     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288  12089
 GOL2 |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     71
 GRAS |     -    20     -     -     8     -     -     -     -     -     -    25 |  285   2687
 GRAZ |     -    27     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2919
 GUAM |     -     -     -     -    28     -     -     -    34     -    70     - |  277   6009
 HARB |     -    26    14     7     9     -     -     -     -     -    30    38 |  288   1006
 HERS |     -    26    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 HOB2 |     -    33    29    12    19     -     -     -    18     -    31    36 |  288     29
 HOFN |     -    22     -     -     9     -     -     -     -     -    23     - |  288   1747
 HOLB |     -    31     -    10     -     -     -     -     -     -    25    41 |  252   4029
 IENG |     -    17    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 IISC |     -     -     -    15    17     -     -     -    19     -    21    31 |  288  18600
 INVK |     -    21     -     -     9     -     -     -     -     -    20    16 |  180   5699
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -    12     -     -    55 |  288   2725
 JPLM |     -     -    11     -     8     -     -     -    10     -    23     - |  288   8334
 KARR |     -     X     -     7     9     -     -     -     -     -    26     - |  288   5165
 KERG |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -    33    26 |   81   3150
 KIRU |     -    14    20     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1710
 KOKV |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     -     -    47 |  276     73
 KOUR |     -    30    20     8    14     -     -     -     -     -     -    39 |  288     18
 KRGG |     -     -     -     8     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   2349
 LAMA |     -    20     -     -     8     -     -     -     -     -     -    27 |  288   3025
 LHAZ |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    35    93 |  267    >>>
 LPGS |     -     -     -    15    19     -     -     -     -     -    45    33 |  288    >>>
 MAC1 |     -    21     -    11    12     -     -     -    12     -    40    61 |  288   2475
 MAG0 |     -    47     -    13     9     -     -     -     -     -     -     - |  287   9655
 MAL2 |     -    28     -    11    13     -     -     -    17     -     -    48 |  288   7953
 MAS1 |     -    24    33     8    12     -     -     -     -     -    25     - |  288  11457
 MATE |     -     -    20     8    10     -     -     -    16     -    16     - |  288    129
 MAW1 |     -     X     -     7     8     -     -     -    10     -    20    35 |  288   4103
 MCIL |     -     -     -    21    27     -     -     -     -     -    26    24 |  252   6381
 MCM4 |     -    41     -     -    17     -     -     -     -     -    30    30 |  281   6766
 METS |     -    26    26     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  287    555
 MGUE |     -     -     -     8     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     26
 MIZU |     -    15    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    339
 NANO |     -    25     -     -    10     -     -     -     -     -    20   125 |  288   3178
 NICO |     -    26     -     -    11     -     -     -     -     -    25    30 |  288   2046
 NIST |     -    25    17     -     -     -     -     -     -     -     -   109 |  278     33
 NKLG |     -    32     -    15    23     -     -     -    22     -    64    27 |  288   8773
 NNOR |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -    28    28 |  287    523
 NRC1 |     -     -    11     -     7     -     -     -     -     -     -     X |  288     21
 NRIL |     -    31     -    11    13     -     -     -    10     -    21    18 |  288   8662
 NURK |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  275    >>>
 NYA1 |     -     -    10     -     7     -     -     -     -     -    16    18 |  212   4346
 ONSA |     -    30    21     -     9     -     -     -     -     -     -    26 |  288     17
 OPMT |     -    13     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 PALV |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   4045
 PDEL |     -    25     -     -    14     -     -     -    12     -    31     - |  288   2557
 PERT |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    26     - |  288   3907
 PETS |     -     -     -     -    11     -     -     -    13     -     -    19 |  287  12402
 PIE1 |     -     -    14    10    12     -     -     -     -     -    35     - |  288     57
 PIMO |     -     -     -    11    17     -     -     -    18     -    63    29 |  288   4836
 POTS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 PRDS |     -    24    26    12     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288    205
 PTBB |     -    14     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 QAQ1 |     -    26    15     8     -     -     -     -     9     -    20     - |  285   8128
 RBAY |     -    33     -     -    13     -     -     -     -     -    27    26 |  288   7280
 RESO |     -    15     -     -     6     -     -     -     -     -     -    21 |  288   9506
 REUN |     -    34     -     9    13     -     -     -     -     -    50    26 |  276   4257
 REYK |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     -     -    63 |  288   2224
 RIO2 |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCH2 |     -    35     -    27    18     -     -     -    19     -    26    38 |  288   3197
 SEY1 |     -     -     -     -    17     -     -     -    21     -   104    74 |  288   8708
 SPT0 |     -    22    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 SSIA |     -    37     -    13    17     -     -     -    18     -    33     - |  288   8075
 STHL |     -    32     -    14    26     -     -     -    29     -     -     - |  288  16737
 STJO |     -     -     -     -    10     -     -     -    12     -    27    28 |  288    258
 SYDN |     -     X    15     -     -     -     -     -    12     -     -    55 |  288    621
 SYOG |     -    26    11     7    11     -     -     -     -     -    24    21 |  288   5630
 TASH |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THU3 |     -    32     9     -    10     -     -     -    12     -    10     - |  288   5476
 TIDB |     -    41    22    14    17     -     -     -     -     -    34     - |  288     38
 TIXI |     -     -     -    23    30     -     -     -     X     -   112   194 |  285    >>>
 TLSE |     -    22     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  263   1712
 TOW2 |     -    18     -     7    10     -     -     -     8     -    24    84 |  288   5579
 TRO1 |     -    29     -     -    12     -     -     -     -     -    14     - |  287   5110
 TSKB |     -     X    22     -    14     -     -     -     -     -    33     - |  287   5364
 TWTF |     -    20    22     -    16     -     -     -     -     -    25    55 |  288     33
 ULAB |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -    25    20 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    11     -     -     -    13     -     -   166 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    12    14     -     -     -    16     -     -    30 |  288    >>>
 USN3 |     -    17    11     -     -     -     -     -     -     -    17     - |  288     30
 USUD |     -     -    24     -     -     -     -     -    18     -     -     - |  288     39
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     -    11     -     -    29 |  288   4666
 VILL |     -     -    21     7    10     -     -     -     -     -    20     - |  288   2494
 WAB2 |     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    623
 WHIT |     -    33     X     9    10     -     -     -    13     -    18    21 |  288  36747
 WSRT |     -    27    25     -    20     -     -     -    18     -    18    24 |  288     15
 WTZA |     -    16    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    463
 WTZR |     -    14     9     -     -     -     -     -     -     -    27    39 |  288     30
 YAKT |     -     -    20    11     -     -     -     -     9     -     -    22 |  287  11092
 YAR2 |     -     -     -     -     5     -     -     -     6     -     -     - |  288   6317
 YELL |     -     -     -    13    17     -     -     -     X     -    14    30 |  284    >>>
 YSSK |     -     -     -     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  287  12782
 ZECK |     -    16     -     9    10     -     -     -     -     -     -    18 |  288     40
 ZWE2 |     -    32     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1184    29    21    11    14    42   125   990    16  1168    47    51 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   286     1   288     4.04     5.26     5.26     5.26   | 4.29e-14  1.07e-14  2.32e-15 |
 HOB2 |   288   281     2   288     3.90     5.26     2.01     2.01   | 1.01e-13  1.58e-14  3.74e-15 |
 ONSA |   288   287     0   288     3.59     5.26     5.26     5.26   | 3.61e-14  6.27e-15  1.78e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     4.05     5.26     5.26     5.26   | 3.84e-14  8.08e-15  5.56e-15 |
 SPT0 |   288   286     1   288     5.24     5.26     5.26     5.26   | 3.69e-14  1.06e-14  4.59e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.20     5.26     5.26     5.26   | 4.32e-14  5.79e-15  2.82e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.83     5.26     5.26     5.26   | 3.98e-14  1.24e-14  2.60e-15 |
 MGUE |   288   287     0   288     5.22     5.26     5.26     5.26   | 4.00e-14  7.50e-15  1.94e-15 |
 OPMT |   288   287     0   288     5.19     5.23     5.25     5.25   | 3.20e-14  8.31e-15  2.51e-15 |
 YELL |   284   278     2   284     5.14     5.18     5.19     5.19   | 5.75e-08  1.77e-08  5.46e-09 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.46     5.17     5.26     5.26   | 4.06e-14  8.64e-15  1.84e-15 |
 ALGO |   286   283     1   286     3.42     5.11     5.22     5.22   | 6.73e-14  1.15e-14  1.58e-14 |
 NIST |   278   278     0   278     3.82     5.06     5.07     5.07   | 3.72e-14  1.11e-14  2.29e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.34     4.90     4.84     4.84   | 5.09e-14  1.20e-14  3.53e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.25     4.68     2.42     2.42   | 3.39e-14  8.76e-15  4.26e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.10     4.23     1.91     1.91   | 3.05e-14  7.82e-15  1.12e-14 |
 GODE |   288   287     1   288     2.80     3.46     0.84     0.84   | 5.64e-14  1.03e-14  5.10e-15 |
 KOUR |   288   287     1   288     2.76     3.37     0.45     0.45   | 3.91e-14  8.41e-15  1.85e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.39     2.54     0.29     0.29   | 5.70e-14  1.93e-14  1.27e-14 |
 TWTF |   288   285     1   122     1.37     1.94     2.20     2.20   | 4.67e-14  8.94e-15  4.49e-15 |
 USUD |   288   287     1   288     1.97     1.72     2.32     2.32   | 1.09e-13  1.23e-14  2.98e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.77     1.40     0.89     0.89   | 3.65e-14  1.19e-14  1.41e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.76     1.37     1.20     1.20   | 1.01e-13  1.67e-14  3.47e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.60     1.13     4.03     4.03   | 1.06e-13  1.22e-14  3.19e-15 |
 G25  |   288   283     2   288     3.35     0.58     2.91     2.91   | 5.65e-14  2.11e-14  1.91e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.81     0.11     0.16     0.16   | 1.87e-13  5.32e-14  2.10e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.33     0.08     0.21     0.21   | 8.19e-13  7.86e-14  2.80e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.36     0.06     0.34     0.34   | 3.97e-13  1.21e-13  6.10e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.05     0.05   | 4.15e-13  1.56e-13  1.43e-14 |
 G27  |   288   286     1   288     3.22     0.05     0.06     0.06   | 6.76e-14  1.89e-14  2.51e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.32     0.05     0.02     0.02   | 6.70e-13  9.17e-14  4.78e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.53     0.53   | 5.54e-13  1.37e-13  6.37e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.07     0.07   | 5.07e-13  1.56e-13  1.31e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.29     0.29   | 7.29e-14  3.48e-14  2.93e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.03     1.15     1.15   | 5.47e-13  5.29e-14  1.34e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.26     0.26   | 6.21e-13  8.09e-14  2.30e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.89     0.89   | 5.20e-13  6.61e-14  1.67e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.55     0.55   | 6.57e-13  6.26e-14  5.12e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.02     0.74     0.74   | 6.34e-13  6.10e-14  1.85e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.02     0.30     0.30   | 6.72e-13  6.99e-14  3.25e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.02     0.28     0.28   | 6.14e-13  6.64e-14  1.99e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.48     0.48   | 5.95e-13  5.98e-14  1.98e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.10     0.10   | 6.83e-13  7.02e-14  2.62e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.75     0.75   | 6.85e-13  6.09e-14  1.92e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.42     0.42   | 6.62e-13  7.42e-14  2.72e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.02     2.72     2.72   | 7.85e-13  6.70e-14  2.82e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.68     0.02     0.31     0.31   | 5.12e-14  1.77e-14  2.67e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.82     0.02     0.24     0.24   | 2.24e-13  7.47e-14  6.12e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-14  9.55e-15  2.85e-15 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  3.43e-13  1.16e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.68e-13  3.39e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.05e-13  8.94e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  7.06e-14  4.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-13  8.97e-14  2.46e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.01e-13  3.41e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.27e-13  4.06e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-13  6.66e-14  2.54e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.16e-13  1.55e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  6.86e-14  2.15e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-14  3.46e-14  2.55e-14 |
 GLSV |   287   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  4.72e-13  9.84e-14 |
 HOFN |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  6.84e-13  1.60e-13 |
 KIRU |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.93e-13  1.96e-13 |
 MAC1 |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  1.04e-12  2.29e-13 |
 NICO |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  8.88e-13  2.39e-13 |
 NNOR |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  2.24e-13  4.02e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-14  8.78e-15  1.75e-15 |
 PIE1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-14  9.08e-15  4.18e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.39e-13  5.81e-13  2.06e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.05e-13  1.91e-13  3.48e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-14  4.34e-15  1.50e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-14  1.13e-14  6.06e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  3.12e-13  8.22e-14 |
 TLSE |   263   261     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.45e-13  1.72e-13 |
 GRAS |   285   254    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  1.09e-12  2.33e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-13  3.55e-13  7.83e-14 |
 REYK |   288   160    76     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-11  5.23e-12  7.09e-13 |
 BRST |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IENG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-14  1.77e-14  6.72e-15 |
 NANO |   288   242    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-12  1.15e-12  3.01e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-13  1.80e-13  7.57e-14 |
 GODZ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  7.74e-13  1.50e-12 |
 KOKV |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-14  9.49e-15  1.13e-14 |
 KRGG |   288   257    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  9.92e-13  2.62e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.00e-21  1.46e-19  5.41e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
