
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1872   Day: 6   MJD: 57354                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120705     11    -778    -404     13     12     14    127    139     90   19.14
 emr |  2880     0  86400    103    5589      92     24     24      0    122    122      0    8.08
 esa |  2880     0 120964    318   -1196    1279      6      6      7    119    136     59   35.09
 gfz |  2871     0 130031    819    -724     459     14     15     13     99     98    103   17.75
 grg |  2880     0 109407   5634    -340     415     27     28     23    189    189    188    7.94
 mit |  2880     0 106777    293    -291     209     48     49     42    390    418    240    0.00
 igr |   288     0  38967      1    3353     208     16     23     13     85     92     83    0.00
 jpl |   288     0  25379     45    5623      68     17     21     15    117    172     73   12.01
 ngs |    96     0   2880      6    -741    -500   1149   1149      0   2860   2860      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   201   173  -187   165  -237    21   116   237   853     - |
    2 |   -35  -127   112  -108   -44  -101    -7    15 -1240     - |
    3 |  -106    10  -130   160   454   403    49    48   925     - |
    5 |   113    76  -176   108   174  -190    74   109 -2201     - |
    6 |  -103   -77    16   112     X   209    78    45   673     - |
    7 |   120    73  -140   118   -28  -181    38   133 -2555     - |
    8 |  -228  -145   133   -74   315   413   -73  -269  1798     - |
    9 |  -105  -189     3    35   369   449   -67  -107  -547     - |
   11 |   -42    64    81   -62  -198  -358   -31    85  5950     - |
   12 |   105   111   -82   -17     9  -190    47   172 -1925     - |
   13 |   -37    86   -21   -14    92  -892   -22   222  2121     - |
   14 |   -65   -49   101  -108    10  -177   -58   -39  2081     - |
   15 |    52    89  -122    26   248  -378    36   107 -1501     - |
   16 |   -95  -125   115     3  -124   436   -42  -232   996     - |
   17 |   244    39  -205   139   -45   -85   122    84  -945     - |
   18 |    21   -14     8    12   -98  -349     9     0  5706     - |
   19 |   -34  -135   145  -103  -167   393   -69  -154 -1733     - |
   20 |  -136  -137   120   -24    11   411   -78  -149  2170     - |
   21 |   -64  -117   115   -20  -169    60    -4  -137  2657     - |
   22 |  -242   -91   244  -153    -7   776  -140  -352   179     - |
   23 |   124    65   -14   -62  -185  -770    26   124  -861     - |
   24 |   120   160  -153   128   -88   102   105   196 -3511     - |
   25 |   -70    31    74   -16  -162   283   -17    51  -460     - |
   26 |    -2    42   -11   -44   106   306    23    23  -341     - |
   27 |    24    71   -12    28  -131   292    22   -76  -513     - |
   28 |  -209   -91   167  -188   291  -564  -157  -103  3697     - |
   29 |   309   222  -256   124  -154  -888   175   259 -2362     - |
   30 |    31   -21    35   -56   -75    55   -38   -48   -16     - |
   31 |   236   209  -190   -18    95   375    56    41 -2217     - |
   32 |  -126  -206   229   -93  -261   135  -103  -214 -7038     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -28    55     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    -3   -95     -  -145     -   152     -     - |
 ALBH |    15     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -39     -     -    42     -     -   -51     -     -     - |
 ALIC |   -16     -    41   -63     -     -   -27     -     -     - |
 ALRT |   -32     -     -    -8     X     -    17    62     -     - |
 AMC2 |    21     -     -   -23     -     -    93     -     -     - |
 ANKR |     -     -    -6     -     -     -     -    17     -     - |
 AREQ |   -44     -     -    74     -     -   -59   -39     -     - |
 AREV |     -     -    19   -38     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |    -2     -    22   -48     X   -34   -43     9     -     - |
 ASPA |     -     -    62  -123     -    62  -138     -     -     - |
 AUCK |   -27     -    15     0     -     -    38     -     -     - |
 BAKE |     -     -    19   -78    92     -     -     -     -     - |
 BAKO |    50     -     -   -54     -  -190     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    53  -105     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    88  -152     -     -     -   -31     -     - |
 BJFS |     -     -     -  -159   355  -242     -     -     -     - |
 BJNM |    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -65     -     -  -108   397    32   -85     -     -     - |
 BOR1 |     8     -     -    -9     -     -   -56     -     -     - |
 BRAZ |    -8     -     6    -4     -  1350    15     -     -     - |
 BRMU |   -39     -   107   -98     -   -42   -94  -107     -     - |
 BRST |   101     -   -55     -    -3     -     -     -     -     - |
 BRUX |    81     -     -   -29  -131     -    29     -     -     - |
 CAS1 |  -130     -    94  -154   242     -  -114     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -74   166     -     -     -     -     - |
 CEDU |  -109     -   122   -68     -     -   -21   -83     -     - |
 CGGN |   119     -    74  -248     -   -91   -61     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -48     -     -    16    71     -     - |
 CHTI |   -19     -   -42   -62   283     -    36    59     -     - |
 CHUR |     6     -    22   -60     -     -   -25    16     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -   195   -59     -  -129     -     - |
 COCO |  -179     -    57     -   299     -   -85   -65     -     - |
 CORD |   -61     -    42   -17     -     -   -59     -     -     - |
 CRO1 |    89     -     -   -96     -     -  -122     -     -     - |
 DAEJ |   137     -     -  -148     -     -   -58     -     -     - |
 DAKR |     -     -    24   -47     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -120     -   180  -148     X     -   -76  -120     -     - |
 DAV1 |   -73     -    44  -114   237     -   -82     -     -     - |
 DGAR |   -38     -     -   -26   151    38     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    -2   -54     -     -   -18    85     -     - |
 DRAO |    15     -    17   -49     -    61   -66     -     -     - |
 DUBO |   -35     -     7  -111   301     -   -43     -     -     - |
 FAIR |   -99     -     -    75    68    33     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -18     -     -     -    26     -     - |
 FLIN |   -18     -    40   -60     -   -99     -     -     -     - |
 GLSV |   104     -     8    -3  -202  -134    49   -53     -     - |
 GMSD |     -     -    50  -159   136   -37     -     -     -     - |
 GODE |     2     -     -   -55   119    -3    23     -     -     - |
 GOLD |  -157     -    89    -7     -   -90   -65     -     -     - |
 GOPE |    57     -     -   -62     -    58     -     -     -     - |
 GRAS |   141     -    14  -180     -  -258  -120     -     -     - |
 GRAZ |   -51     -    89  -121     -  -303   -94     -     -     - |
 GUAM |   -14     -     -    15     -     -     6     0     -     - |
 GUAT |  -106     -   102   -79     -     -  -121     -     -     - |
 GUUG |     -     -    20   -39     -     -     -     -     -     - |
 HARB |    68     -    46  -209     -  -300   -64    68     -     - |
 HERS |   -84     -    46     -     -  -205  -117     -     -     - |
 HOFN |  -229     -   149  -139   201  -416  -133     -     -     - |
 HOLB |    20     -     -   -17   -11     -     -     -     -     - |
 HYDE |     0     -    65  -115   -32     -   -49     -     -     - |
 IISC |   101     -     -  -104     -     -  -104    -7     -     - |
 INVK |   -22     -     -   101  -177    29     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    42   -66   -39     -     -     -     -     - |
 ISPA |    66     -   -27     9    18     -    -2   -49     -     - |
 JPLM |     -     -     -  -120   269     -   -58     -     -     - |
 KARR |  -153     -    87  -120   254  -306   -77     -     -     - |
 KELY |     -     -    13   -80   199     -     -   -52     -     - |
 KERG |    80     -    31  -148     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -    20     -     -     X     -   -60     -     - |
 KIRU |    24     -   -35   -20   143    -6    -6     -     -     - |
 KOKB |   -19     -     -     -     -     -     -    30     -     - |
 KOKV |     -     -    58  -115     -     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -    52  -104     -  -231     -     -     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -   303     -     -  -200     -     - |
 KOUR |   -34     -    22    -8     -     -   -30     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   -52   158     -     -   -28     -     - |
 LAMA |    45     -     -   -48     -     1     2     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     2     -    -9     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -59     -    12     -    89     -    55     -     -     - |
 MAC1 |   -64     -   102  -115    11     -   -45   -32     -     - |
 MAG0 |   -10     -    55   -97     -    23   -60     -     -     - |
 MAL2 |   -46     -     X    49     X     -    48     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -63     X  -165     -    93     -     - |
 MAS1 |  -113     -    63    39   -94   -80    12     -     -     - |
 MATE |    54     -    27   -92     -     -   -36   -30     -     - |
 MAW1 |   -40     -    34   -89   166     -   -51   -14     -     - |
 MCIL |     -     -    55  -175   288     -  -139   -92     -     - |
 MCM4 |   -74     -     -    80     X     -    86     -     -     - |
 MDVJ |    96     -   -44   -15     -     -     -     -     -     - |
 METG |     -     -   -43     -   190     -     -     -     -     - |
 METS |   -11     -     -    12     -   -19     8     -     -     - |
 MGUE |     -     -    28     -  -126     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   141  -279     -  -371  -344     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -21     -    94  -298     -     -     -     - |
 MONP |    10     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -92     -     -    14   136     -     - |
 NAIN |     -     -     -    -7    16     -     -     -     -     - |
 NANO |   -59     -    84  -103     -     -  -103     -     -     - |
 NICO |   -53     -    79   -18  -179  -214   -24     -     -     - |
 NIUM |     -     -    63  -125     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |    69     -    45  -219   129  -275  -183     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -18     -    81  -164     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -40     X     -     -     -   117     -     - |
 NRC1 |    57     -     -   -67     -     -    10     7     -     - |
 NRIL |   -36     -    39  -101   169   -16   -32    19     -     - |
 NRMD |    61     -     -   -66     X     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -99     -   127  -143     -     -  -104     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    15     -     -     -   -11   -43     -     - |
 OHI3 |     -     -    -4     -    20   -28     -     -     -     - |
 ONSA |   101     -     -  -109     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -17     -    77     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    12   -26    79     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    48  -107   -84     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -    67  -132     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |    53     -    92   -84  -277   -44   -45   -45     -     - |
 PERT |   -69     -    69   -62     -  -404   -69     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    -2     -     -   -12     3     -     - |
 PIE1 |     -     -    67  -132     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |    89     -    95  -211  -175   -55    33     -     -     - |
 POHN |     -     -     -   -20     X     -     -    30     -     - |
 POL2 |    -3     -     -   -19     -     -    -9    32     -     - |
 POTS |   224     -  -122     -     -     -   164     -     -     - |
 PRDS |    -7     -     -     7     -     -   199     -     -     - |
 PTBB |   -36     -    20     -     -     -     3     -     -     - |
 QAQ1 |   -57     -   -16    93     -     -    17     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -    45  -101     -     -     -     -     - |
 QUIN |  -149     -    81     -     -    30     -     -     -     - |
 RABT |    11     -     -    34    -4     -     -   -66     -     - |
 RBAY |   126     -     -  -135     -  -140   -52     -     -     - |
 RECF |     -     -    38   -75     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -20     -     -    23     -     -    34    -3     -     - |
 REUN |  -130     -    29   -30   249  -293  -100     -     -     - |
 RIOP |    18     -     -    37     -     -    43   -82     -     - |
 SALU |     -     -    97  -142     -     -     -   -75     -     - |
 SANT |   -51     -     -   -46     -    33     -   149     -     - |
 SAVO |     -     -    43   -85     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     4     -    13   -34     -     -   -28     7     -     - |
 SCOR |     -     -    -7  -131   259     -     -    44     -     - |
 SCRZ |     -     -    27     -  -119     -     -     -     -     - |
 SEY1 |    38     -     -   -80     -  -336   -18    64     -     - |
 SEYG |     -     -   -19     -    83     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -    54  -107     -  -181     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    49   -97     -     -     -     -     -     - |
 STHL |    37     -    39  -142     -     -   -42    37     -     - |
 STJO |    24     -     -     1     -   -79    -8   -39     -     - |
 STK2 |     -     -   -21     -    95     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -61     -     -   -31   214     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -    45   -88     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |    -8     -    42  -193   265  -276  -149     -     -     - |
 SYDN |   -84     -    46     -     -   -55    36     -     -     - |
 SYOG |    96     -    23  -146     X  -245  -105     -     -     - |
 TASH |     -     -   -20     -    91     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    72   -96     -   459   -54   -69     -     - |
 THU2 |     -     -    59  -116     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     0     -     -     0     -     -    97     -     -     - |
 TIDB |   -18     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     0     -    93     -   -95   -62     -     - |
 TLSE |   150     -    22  -130  -167  -249   -81     -     -     - |
 TONG |     -     -   -30     X   132   -19     -     -     -     - |
 TOW2 |   -91     -   -29     -   385     -   -70   -21     -     - |
 TRO1 |  -294     -   122   -11   219     -   -37   -17     -     - |
 TSKB |   345     -     -  -372     -  -401  -318     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -35     -   153  -231     -     -     -     - |
 TWTF |    20     -   -27    -7   -12     -    10    64     -     - |
 UFPR |     -     -    -6    11     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -37     -   165     -     -     -     -     - |
 URUM |  -116     -    17     -   202     -   -61     -     -     - |
 USUD |   -87     -     -    94     -     -   -57     -     -     - |
 UZHL |     -     -    24   -47     -  -106     -     -     -     - |
 VILL |    59     -    29   -62  -132   -81     8     -     -     - |
 WAB2 |    29     -     -   -31     -    29    32     -     -     - |
 WHIT |    -2     -    40   -72     -     -    17    -5     -     - |
 WILL |    18     -     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    26     -   -50     -   157     -    84     -     -     - |
 WSRT |    58     -     -   -62     -   -37     7     -     -     - |
 WTZR |   -85     -   126  -158     -     -   -79     -     -     - |
 XMIS |     -     -     8  -183   373     -     -     -     -     - |
 YAKT |   115     -     9  -142     -    70   169     -     -     - |
 YAR2 |   -63     -     -    68     -     -    31     -     -     - |
 YELL |    47     -     -   -14   -92    38    19     6     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -90   201    12     -     -     -     - |
 YKRO |    51     -    15   -85     -   -16     -     -     -     - |
 YSSK |    -6     -     -   -36     -    32     -    62     -     - |
 ZAMB |  -101     -    85   -42     -  -207   -79   -25     -     - |
 ZECK |   118     -   -22   -85     -    42    -8     -     -     - |
 ZIMM |   164     -     -  -177     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7    25     4    11    27    25    28    28   417     - | 2880     93
    2 |     8    22     5    16    33    29    11    11   517     - | 2880    191
    3 |    11    30     6    11    28    35    18    16   880     - | 2880    194
    5 |     8    20     5    14    34    39    14    16   533     - | 2880    414
    6 |     8    33     7    18     X    36    14    14   447     - | 2880    111
    7 |     8    19     7    15    27    53    27    18  2106     - | 2880    189
    8 |    12    25     8    12    19    64    32    33  1538     - | 2880   1006
    9 |     5    27     5    10    34    30    25    21   401     - | 2880    217
   11 |     8    22     6    14    23    24    21    13  2456     - | 2880    452
   12 |    16    21     4    21    25    69    26    21   550     - | 2880    307
   13 |    17    42     9    19    34    41    27    29   531     - | 2880    426
   14 |    22    26     5     9    36    46    18    19   516     - | 2880    174
   15 |    16    23     7    13    30    57    24    16   447     - | 2880    329
   16 |    16    29    15    31    26    56    29    32   527     - | 2880    429
   17 |     6    22     5    13    28    51    20    15   752     - | 2880    289
   18 |    10    24     4    12    28    22     7    12  1184     - | 2880    261
   19 |     9    21     7    10    28   113    22    20   328     - | 2880    233
   20 |    12    17     5    19    30    21    20    19   316     - | 2880    219
   21 |    18    24     8    14    25    34    20    19   472     - | 2880    349
   22 |    11    21     7     8    29    18    41    40  2644     - | 2880    369
   23 |     9    21     5    11    33    44    21    21   460     - | 2880    151
   24 |    19    18     5    16    31    47    32    25  3140     - | 2880   1978
   25 |    10    18     6    18    27    38    18    11   322     - | 2880    167
   26 |     7    26     5    12    20    53    12    15   556     - | 2880    263
   27 |    10    25     6    13    22    60    14    18   450     - | 2880    165
   28 |    17    20     6    12    21    55    21    15  1619     - | 2880    573
   29 |    12    20     5    16    28    86    35    31   451     - | 2880    364
   30 |    10    18     6    15    25    24    13    12   362     - | 2880    257
   31 |    17    27     8    15    33    59    19    22   462     - | 2880    159
   32 |    11    24     7    15    27    34    27    27  1157     - | 2880    996
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   8464
 ABPO |     -     -    15    37     -    75     -    27     -     - |  288  22343
 ALBH |     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4538
 ALGO |     8     -     -     8     -     -    23     -     -     - |  288     22
 ALIC |    14     -     8    12     -     -    12     -     -     - |  288   3046
 ALRT |    37     -     -    47     X     -     9    13     -     - |  288   5931
 AMC2 |    11     -     -    12     -     -    22     -     -     - |  288     24
 ANKR |     -     -     3     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 AREQ |    13     -     -    11     -     -    12    12     -     - |  288   5144
 AREV |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   5077
 ARTU |     7     -     3     9     X    50     8     8     -     - |  288  10277
 ASPA |     -     -    12    24     -    64    24     -     -     - |  284   8370
 AUCK |    20     -    11    15     -     -    16     -     -     - |  288   6249
 BAKE |     -     -     4     6    22     -     -     -     -     - |  288   3908
 BAKO |    40     -     -    43     -    40     -     -     -     - |  279   2471
 BARH |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   4020
 BJCO |     -     -     7    11     -     -     -    13     -     - |  288   6701
 BJFS |     -     -     -     6    13    23     -     -     -     - |  288   2251
 BJNM |    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 BOGT |    10     -     -    13    19    24    18     -     -     - |  288   7504
 BOR1 |    10     -     -    10     -     -    14     -     -     - |  288   4167
 BRAZ |    21     -    11    16     -    52    14     -     -     - |  288   7673
 BRMU |    13     -     8    11     -    33    10     9     -     - |  288   5615
 BRST |    19     -     7     -    39     -     -     -     -     - |  288   2227
 BRUX |     8     -     -     9    13     -     9     -     -     - |  288     16
 CAS1 |    14     -     7     9    22     -     9     -     -     - |  288   3341
 CCJ2 |     -     -     -     9    21     -     -     -     -     - |  288  10299
 CEDU |    16     -     8    12     -     -     8    11     -     - |  288   6385
 CGGN |    10     -     6    11     -    28     9     -     -     - |  287   5519
 CHAN |     -     -     -     6     -     -     6     9     -     - |  288     91
 CHTI |    22     -    14    19    32     -    18    15     -     - |  288   6444
 CHUR |    16     -     8     7     -     -    11    13     -     - |  288   3691
 CKIS |     -     -     -     -    32    33     -    21     -     - |  282  10691
 COCO |     9     -     7     -    26     -    13    12     -     - |  288    >>>
 CORD |     9     -     6     9     -     -    10     -     -     - |  288   6289
 CRO1 |    16     -     -    17     -     -    24     -     -     - |  280  12462
 DAEJ |     7     -     -     7     -     -    17     -     -     - |  288   3227
 DAKR |     -     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   7988
 DARW |    23     -    16    22     X     -    17    21     -     - |  288   3853
 DAV1 |    10     -     5     8    18     -     7     -     -     - |  288   6789
 DGAR |    15     -     -    17    30    29     -     -     -     - |  288  21034
 DGAV |     -     -     8    12     -     -    11    18     -     - |  288   7339
 DRAO |     9     -     5     9     -    36    15     -     -     - |  288   4772
 DUBO |    12     -     7     9    21     -     9     -     -     - |  288  16169
 FAIR |    17     -     -    12    25    23     -     -     -     - |  288   7885
 FALK |     -     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   8281
 FLIN |     9     -     4     7     -    55     -     -     -     - |  288   3685
 GLSV |    19     -     6     8    15    15    12     8     -     - |  288   2273
 GMSD |     -     -     5     8    23    41     -     -     -     - |  288   5172
 GODE |    10     -     -    10    19    46    11     -     -     - |  288     54
 GOLD |    11     -     7    18     -    33    17     -     -     - |  288   3151
 GOPE |     8     -     -     9     -    52     -     -     -     - |  288    729
 GRAS |    11     -     6     7     -    25    13     -     -     - |  288   3333
 GRAZ |     9     -     5     7     -    19     8     -     -     - |  288   4282
 GUAM |    26     -     -    31     -     -    20    24     -     - |  288   7384
 GUAT |    21     -    12    15     -     -    14     -     -     - |  288   2899
 GUUG |     -     -    11    22     -     -     -     -     -     - |  287   5290
 HARB |    13     -     8    12     -    28    21    10     -     - |  288   1581
 HERS |    10     -     6     -     -    27    17     -     -     - |  288     17
 HOFN |    11     -     4     7    21    21     7     -     -     - |  288   4276
 HOLB |    19     -     -     9    30     -     -     -     -     - |  288   4293
 HYDE |    15     -     7    12    20     -    12     -     -     - |  288   3086
 IISC |    13     -     -    14     -     -    12     9     -     - |  288  20169
 INVK |    12     -     -    12    17    22     -     -     -     - |  288   8385
 IRKJ |     -     -     4     8    16     -     -     -     -     - |  288     83
 ISPA |    19     -    12    18    30     -    10    15     -     - |  288  17934
 JPLM |     -     -     -     7    16     -    14     -     -     - |  288  10337
 KARR |    21     -    11    14    33    31     8     -     -     - |  288   7397
 KELY |     -     -     6     8    15     -     -    10     -     - |  288   7191
 KERG |    18     -     7    16     -     -     -     -     -     - |  288   4330
 KIRI |     -     -     4     -     -     X     -    12     -     - |  180   4296
 KIRU |    11     -     5     6    14    28    10     -     -     - |  288   3440
 KOKB |     9     -     -     -     -     -     -    15     -     - |  288     73
 KOKV |     -     -     7    15     -     -     -     -     -     - |  288     75
 KOUC |     -     -    11    22     -    44     -     -     -     - |  288   6633
 KOUG |     -     -     -     -    13     -     -     8     -     - |  288   1066
 KOUR |    11     -     8    18     -     -    13     -     -     - |  288     23
 KRGG |     -     -     -    13    22     -     -    10     -     - |  288   4329
 LAMA |     9     -     -    10     -    19    14     -     -     - |  288   2554
 LHAZ |     -     -     5     -    21     -     -     -     -     - |  122    >>>
 LPGS |    16     -    14     -    33     -    19     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    17     -    11    14    22     -     8    12     -     - |  288   3820
 MAG0 |     6     -     5     9     -    25    18     -     -     - |  287   5648
 MAL2 |    29     -     X    31     X     -    21     -     -     - |  288   6853
 MANA |     -     -     -     8     X    29     -    12     -     - |  288   5749
 MAS1 |    12     -     8     9    32    32     6     -     -     - |  288  10356
 MATE |    10     -     5     7     -     -     8     8     -     - |  288     65
 MAW1 |     6     -     6     9    20     -     9     9     -     - |  288   4654
 MCIL |     -     -     7    13    21     -    10     8     -     - |  288   4219
 MCM4 |     9     -     -    10     X     -    13     -     -     - |  288   7133
 MDVJ |    10     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288     25
 METG |     -     -     7     -    29     -     -     -     -     - |   37   2092
 METS |     8     -     -     9     -    19    12     -     -     - |  287  10503
 MGUE |     -     -     7     -    29     -     -     -     -     - |  288     21
 MKEA |     -     -     9    19     -    20    20     -     -     - |  153     54
 MOBS |     -     -     3     -    14    27     -     -     -     - |  288   3561
 MONP |    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3732
 MORP |     -     -     -     8     -     -     6    12     -     - |  288   3616
 NAIN |     -     -     -    12    26     -     -     -     -     - |  260   6570
 NANO |    11     -     5    11     -     -    14     -     -     - |  288   2696
 NICO |    17     -     9    13    29    32    11     -     -     - |  288   5313
 NIUM |     -     -     7    15     -     -     -     -     -     - |  288   8641
 NKLG |    23     -    13    19    31    58    14     -     -     - |  288  13010
 NNOR |     -     -     4     -    19    39     -     -     -     - |  288    347
 NOVM |     -     -     5     X     -     -     -    15     -     - |  161     27
 NRC1 |    10     -     -    11     -     -    10    11     -     - |  288     16
 NRIL |    14     -    20    28    16    93    19    11     -     - |  288   6215
 NRMD |    14     -     -    16     X     -     -     -     -     - |  270   7065
 NYA1 |    13     -     7     7     -     -    11     -     -     - |  288   6477
 OHI2 |     -     -     5     -     -     -    12    14     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -     5     -    20    31     -     -     -     - |  288     60
 ONSA |    10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1515
 OUS2 |     -     -     7     -    30     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PALM |     -     -     -     6    14    22     -     -     -     - |  288   7704
 PARC |     -     -     -    10    23    27     -     -     -     - |  288   9740
 PBRI |     -     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   3747
 PDEL |    11     -     6    12    21    19     7     7     -     - |  288   2425
 PERT |    13     -     6    13     -    49    12     -     -     - |  288   6107
 PETS |     -     -     -     4     -     -     7     6     -     - |  288   7788
 PIE1 |     -     -    11    21     -     -     -     -     -     - |  124    >>>
 PIMO |    27     -    15    19    39    50    15     -     -     - |  288   5432
 POHN |     -     -     -    21     X     -     -    30     -     - |  278   3955
 POL2 |     8     -     -     8     -     -     9     9     -     - |  288   6592
 POTS |    18     -    10     -     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |    12     -     -    13     -     -    18     -     -     - |  288     54
 PTBB |    14     -     7     -     -     -    19     -     -     - |  288     21
 QAQ1 |    14     -     7     8     -     -    21     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     - |  288   8726
 QUIN |    11     -     6     -     -    21     -     -     -     - |  288   7743
 RABT |     9     -     -     8    20     -     -     6     -     - |  288  12758
 RBAY |    13     -     -    14     -   133    10     -     -     - |  288   6054
 RECF |     -     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288  10040
 RESO |    10     -     -     9     -     -     8    12     -     - |  288   6337
 REUN |    23     -    10    17    27    27     8     -     -     - |  288   7962
 RIOP |    15     -     -    13     -     -    11     9     -     - |  288   7133
 SALU |     -     -    13    21     -     -     -    21     -     - |  288   7743
 SANT |    14     -     -    12     -    21     -    11     -     - |  288   1970
 SAVO |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   9149
 SCH2 |     9     -     6     7     -     -     5    10     -     - |  288   3454
 SCOR |     -     -     7    12    14     -     -    24     -     - |  288   6066
 SCRZ |     -     -     8     -    34     -     -     -     -     - |  280   5272
 SEY1 |    15     -     -    21     -    25    10    16     -     - |  288   7370
 SEYG |     -     -     7     -    32     -     -     -     -     - |  284   7126
 SFER |     -     -     3     6     -    20     -     -     -     - |  288     55
 SOFI |     -     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   5548
 STHL |    15     -     8    13     -     -    11    11     -     - |  288  21045
 STJO |    12     -     -    11     -    22    11    10     -     - |  288    157
 STK2 |     -     -     3     -    15     -     -     -     -     - |  288   6608
 SUTH |    11     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  288  14939
 SUTV |     -     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   5374
 SUWN |    18     -     7     7    24    26    21     -     -     - |  288   3645
 SYDN |    16     -     9     -     -    35    23     -     -     - |  285    901
 SYOG |    16     -     7     8     X    15    13     -     -     - |  288   4234
 TASH |     -     -     4     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     9    14     -    40    17    19     -     - |  288   9472
 THU2 |     -     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288  66487
 THU3 |     6     -     -     6     -     -     9     -     -     - |  288   6381
 TIDB |    13     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  244     38
 TIXI |     -     -    12     -    25     -    15    46     -     - |  288    >>>
 TLSE |    11     -     6    10    30    33    10     -     -     - |  288   1736
 TONG |     -     -     6     X    29   121     -     -     -     - |  280   7913
 TOW2 |    15     -    11     -    29     -    10     9     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    12     -     6     8    20     -     8    18     -     - |  288   4212
 TSKB |     7     -     -     8     -    22    12     -     -     - |  288   6733
 TUVA |     -     -     6     -    27   135     -     -     -     - |  233   5204
 TWTF |    19     -     9    11    35     -    14    13     -     - |  288     34
 UFPR |     -     -     6    13     -     -     -     -     -     - |  192   5972
 ULAB |     -     -     3     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |    12     -     6     -    15     -    13     -     -     - |  288    >>>
 USUD |    11     -     -    11     -     -    12     -     -     - |  288     44
 UZHL |     -     -     4     8     -    34     -     -     -     - |  288   1653
 VILL |    10     -     7     9    22    26     9     -     -     - |  288   2727
 WAB2 |     8     -     -     8     -    28    11     -     -     - |  288     17
 WHIT |    15     -     5     9     -     -     8    13     -     - |  288  15767
 WILL |     9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4450
 WIND |    17     -    10     -    22     -    18     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     7     -     -     8     -    30    12     -     -     - |  288     15
 WTZR |    11     -     5    10     -     -    19     -     -     - |  288     18
 XMIS |     -     -     7    12    26     -     -     -     -     - |  288   7902
 YAKT |    16     -     7    15     -    39    22     -     -     - |  288   5872
 YAR2 |    10     -     -    10     -     -    19     -     -     - |  288     73
 YELL |    16     -     -    10    15    32     7    29     -     - |  288     12
 YIBL |     -     -     -    16    36    36     -     -     -     - |  264   6417
 YKRO |    10     -     7    11     -    30     -     -     -     - |  288  20174
 YSSK |     6     -     -     6     -    20     -     6     -     - |  288   5966
 ZAMB |    27     -    14    21     -    49    12    15     -     - |  288  19198
 ZECK |    11     -     6     7     -    22    16     -     -     - |  288     24
 ZIMM |     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4231
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    24     7    15    27    49    16    18  1150     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1872-6  1:55:00 |       -7726
gfz |     16  | 1872-6  2:06:30 |         576
gfz |     32  | 1872-6  2:06:30 |        -730
gfz |     16  | 1872-6  2:07:30 |        -671
gfz |     32  | 1872-6  2:07:30 |         917
gfz |     32  | 1872-6  2:09:00 |        -735
gfz |     32  | 1872-6  2:25:00 |         502
gfz |      2  | 1872-6 11:52:00 |       -1133
gfz |     12  | 1872-6 11:52:00 |        -765
gfz |     12  | 1872-6 11:55:00 |         750
gfz |      2  | 1872-6 11:55:00 |        1110



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.82     5.15     2.03     2.03   | 2.19e-14  8.95e-15  1.55e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.48     5.15     5.14     5.14   | 3.11e-14  7.45e-15  1.56e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.33     5.15     1.53     1.53   | 4.97e-14  7.12e-15  3.75e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.70     5.15     5.14     5.14   | 2.99e-14  6.07e-15  3.07e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.45     5.15     0.94     0.94   | 5.54e-14  6.57e-15  2.13e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.49     5.15     5.14     5.14   | 2.47e-14  3.76e-15  1.74e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     3.51     5.15     0.20     0.20   | 3.61e-14  8.43e-15  5.19e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.60     5.15     4.99     4.99   | 3.48e-14  5.66e-15  1.44e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.28     5.14     3.55     3.55   | 3.31e-14  7.40e-15  2.03e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.21     5.13     0.97     0.97   | 3.25e-14  6.79e-15  2.02e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.86     5.12     5.14     5.14   | 2.95e-14  6.12e-15  1.54e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.06     4.85     5.14     5.14   | 3.63e-14  5.98e-15  6.13e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     2.84     4.18     0.84     0.84   | 6.01e-14  1.42e-14  5.35e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.78     3.99     1.92     1.92   | 7.72e-14  8.68e-15  6.48e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.73     3.86     0.61     0.61   | 4.52e-14  6.26e-15  1.23e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.71     3.82     0.75     0.75   | 5.02e-14  9.91e-15  2.67e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.62     3.57     1.69     1.69   | 4.19e-14  6.94e-15  1.25e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.52     3.30     0.48     0.48   | 5.99e-14  1.18e-14  2.24e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     2.46     3.13     1.97     1.97   | 4.65e-14  8.25e-15  5.00e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     2.30     2.74     0.99     0.99   | 4.99e-14  8.83e-15  8.90e-15 |
 PIE1 |   124   115     3   124     1.81     2.15     1.04     1.04   | 8.57e-06  6.84e-07         - |
 YAR2 |   288   285     2   288     1.76     1.61     0.50     0.50   | 4.84e-14  2.09e-14  7.74e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.48     1.13     4.47     4.47   | 9.70e-14  1.99e-14  4.94e-15 |
 MKEA |   153   153     0   153     0.97     0.93     0.52     0.52   | 3.95e-13  6.15e-14         - |
 TIDB |   244   241     1   244     1.14     0.80     2.00     2.00   | 2.72e-13  6.98e-14  2.24e-14 |
 USUD |   288   284     1   288     1.23     0.78     3.27     3.27   | 1.69e-13  1.57e-14  5.03e-15 |
 NOVM |   161   158     1   161     0.89     0.74     0.51     0.51   | 1.05e-13  1.20e-14         - |
 BRUX |   288   288     0   288     0.97     0.48     1.35     1.35   | 2.54e-14  7.81e-15  2.22e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     5.12     0.26     5.14     5.14   | 5.16e-14  1.68e-14  8.77e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.51     0.25     0.95     0.95   | 5.57e-14  2.70e-14  2.13e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.11     0.24     5.14     5.14   | 5.34e-14  1.66e-14  2.15e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.11     0.10     5.14     5.14   | 5.71e-14  2.31e-14  2.96e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.30     0.09     0.20     0.20   | 5.55e-14  2.27e-14  2.29e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.95     0.95   | 8.78e-13  6.49e-14  2.50e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.88     0.06     5.14     5.14   | 5.98e-14  1.74e-14  7.59e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.52     0.06     0.85     0.85   | 2.20e-13  6.74e-14  1.62e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.02     0.02   | 5.14e-13  1.46e-13  3.66e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.53     1.53   | 5.17e-13  5.83e-14  1.24e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.18     1.18   | 5.33e-13  6.55e-14  1.40e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.31     0.31   | 5.84e-13  6.09e-14  1.43e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.40     0.40   | 5.90e-13  6.14e-14  2.70e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.35     0.35   | 6.32e-13  7.21e-14  1.33e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.66     0.66   | 6.37e-13  7.30e-14  5.90e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.99     0.99   | 6.12e-13  6.46e-14  4.23e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.90     0.90   | 5.55e-13  7.03e-14  1.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.12     0.12   | 7.03e-13  8.36e-14  4.11e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.57     0.02     5.14     5.14   | 6.21e-14  1.46e-14  2.23e-15 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.34     1.34   | 7.08e-13  6.87e-14  3.68e-14 |
 G13  |   288   274     3   288     0.32     0.01     0.70     0.70   | 7.42e-13  1.23e-13  2.66e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.63     0.00     0.02     0.02   | 6.32e-14  2.44e-14  2.70e-14 |
 DAEJ |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  8.02e-13  4.34e-13 |
 G05  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  9.16e-14  5.67e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  2.48e-13  1.41e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  7.15e-14  6.59e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  9.90e-14  2.54e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  9.48e-14  2.18e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.10e-13  4.16e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  6.00e-14  1.09e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.71e-13  1.25e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.92e-13  8.13e-14  6.89e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-13  4.95e-13  1.47e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-13  3.12e-13  3.00e-13 |
 MATE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-14  5.62e-15  9.55e-15 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.51e-13  3.49e-14 |
 PDEL |   288   237    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  9.02e-13  2.18e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.34e-13  2.54e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.57e-13  1.43e-13  1.28e-13 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  8.89e-13  1.97e-13 |
 TWTF |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-14  1.26e-14  3.19e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  6.69e-13  8.86e-14 |
 YELL |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  4.33e-15  2.42e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-14  3.70e-15  9.73e-16 |
 GOLD |   288   281     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  6.98e-13  3.30e-13 |
 BRST |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  1.47e-12  2.66e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-14  9.10e-15  7.54e-15 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 UZHL |   288   243     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  6.55e-13  9.42e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-13  3.08e-13  8.25e-14 |
 METG |    37    32     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  8.10e-14         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.67e-21  2.42e-19  8.96e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      CHTI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
