
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2000   Day: 6   MJD: 58250                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2975     15     -90     542   1311   1311      0   3209   3209      0    0.00
 cod |   288     0  35827     31    -697     517     16     16     16    117    180     86   15.93
 emr |   288     0  23678     64   -1146     953     16     20     14     85    107     69   13.47
 esa |   288     0  31824    524    -755       9     10      8     10    115    187     68   28.20
 gfz |   288     0  40573   1034    -798    1281     15     15     15    142    174    133   15.81
 iga |    96     0   2975     28      69     259     28     28      0     79     79      0    0.00
 igc |   288     0   8548     40      66     667    119    119      0    440    440      0    0.00
 igu |    96     0   2975      0      72     258   1053   1053      0   2015   2015      0    0.00
 jpl |   288     0  26960    280  141693     724     10      9     10     81     99     70   26.58
 ngs |    96     0   2975     11     -29     399   1279   1279      0   2891   2891      0    0.00
 usn |   288     0  32689    308   -1423     839     36     43     33    112    162     88    0.00
 whu |   288     0  31571    487   -1186     848     22     31     17    108    153     85    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1233   248    18  -231   215   -92   593  -919   -40 -1090   157   -28 |
    2 | -2638  -163   -51   217  -129   -15  -125  -495   -30 -2720  -141    30 |
    3 |   801   135   180   -77   147   -25  -771  -544  -178  1058   345  -102 |
    5 | -1866   -28    38  -247   235   -90   190 -1404   120 -1906   123   141 |
    6 |   464    54   134   -93    22     9  -909  -858   -15   535   129  -164 |
    7 | -2285   -17    -2  -132   198    -9   127  -437    34 -2211    51    67 |
    8 |  3771  -114   141    56  -101    75   150  2061    -3  3399   -42  -287 |
    9 | -1031    56   182   -43    41     3  -359 -1172  -105  -903   164  -192 |
   10 |  1650    41  -185  -115   338   -95   194  -937   -19  1631    32   158 |
   11 |  3872   -36   -75    38    76   -15   102  2179   -26  4007   -96   140 |
   12 | -1348   263  -189  -139   215   -72    37   799   -43 -1222   -43   115 |
   13 |  3956   -86   -91    -3   237   -64    95  -104   -40  3528   -19   103 |
   14 |  2477  -243    51   135   -40    35   -63  -149     0  2542   -71     X |
   15 | -2117   -17   116  -217    50   -91   660    79   152 -2041   211    92 |
   16 |   703  -272   101   141  -202   190   -51  -701    83  1093  -181   -55 |
   17 | -2128   189    19  -236     X    25   696    41   129 -2107   134    90 |
   18 | -6803   -96    -7    21     X    64     - -5362    39 -6193   -24  -437 |
   19 | -3036   -62  -117   281  -128    15  -283  -425  -126 -2797  -181   238 |
   20 |  1518  -256   -28   234   -43    25   -48   802   -55  1734  -153   155 |
   21 |  1321  -252   -62   337   -48    -5    75  1349  -147  1804  -244    96 |
   22 | -1651  -315  -119   387  -153    43  -448   -13   -70 -1519  -274    92 |
   23 |   228   -63     3    51    57    47     9  1149   -52    68     -    55 |
   24 | -2753   280    -6  -281    43  -181    38   502   109 -1788   188  -122 |
   25 |   279   260  -156    26    52    80  -381   134  -136   542   -47    24 |
   26 |  1685   100    66   -38   -10    17    99  -513   -47  1657   148   -71 |
   27 |    -9   111    89   -64   207    67     5 -1065  -167    67   -11     5 |
   28 |  9953  -152   -86   209   -61    71  -127  5636   -52  7530  -188    -7 |
   29 | -3822   131   -20  -279   136   -65  1107 -1806   146 -3767   260   -25 |
   30 |  -369   302   -94   -28    78   100  -283  -827  -151  -500    -6   -93 |
   31 |  -549   165   113  -226    47   -17  -335  1033    56  -440   112  -148 |
   32 |  -136    58   130  -197   135     3   -86  1937    27  -157   128  -113 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    34   -41     -     -     -     -     -     -     -   -41  -229 |
 ALGO |     -   -13    15     -     -     -     -     -     -     -    16    13 |
 ALIC |     -     1     -   -68    13     -     -     -    64     -    38    64 |
 ASPA |     -    32     -     -   -32     -     -     -     -     -    17    24 |
 AUCK |     -    57     -    13   -80     -     -     -     -     -    32    67 |
 BADG |     -     -   -26     -     -     -     -     -    13     -  -102     - |
 BAKE |     -     -     -    44   -79     -     -     -     -     -    -2     4 |
 BJFS |     -    12   -31     -    15     -     -     -     -     -     -   169 |
 BJNM |     -   -50    59     -     X     -     -     -     -     -   368     - |
 BOGT |     -   -70     -    19   -62     -     -     -    59     -    30    18 |
 BOR1 |     -   -11    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -    86    59 |
 BRST |     -    55     -   -31     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 BRUX |     -   -50    61     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 BUCU |     -     -     -    36     -     -     -     -   -38     -     -   -22 |
 CAS1 |     -    30     -    40  -102     -     -     -     2     -    15     9 |
 CEBR |     -     -   -49    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -22   -54   130  -163     -     -     -     -     -     4    49 |
 CHAN |     -     -     -   -41   -29     -     -     -    59     -     -   -63 |
 CHPI |     -     -     -    26  -111     -     -     -    39     -   -44     - |
 CHTI |     -     8     -   -79  -121     -     -     -   148     -   -16    -3 |
 CHUR |     -    16   -22   -46    84     -     -     -     -     -   -14   -70 |
 COCO |     -   -20     -    75  -102     -     -     -    -7     -    30    34 |
 CORD |     -     1     -    13   -25     -     -     -     -     -    -3     - |
 CRO1 |     -     7    28     -   -31     -     -     -     -     -    81     - |
 CUSV |     -     -     -    50  -110     -     -     -    13     -     -     5 |
 DARW |     -    36     -    19  -107     -     -     -    23     -    87   -65 |
 DAV1 |     -   -23     -    11     4     -     -     -     -     -    14     - |
 DGAR |     -   -21     -   -54   -24     -     -     -    85     -    10   -17 |
 DRAO |     -   141   -35   -62    -1     -     -     -     -     -   -21     9 |
 DUBO |     -    92     -     -   -92     -     -     -     -     -   107     - |
 FAIR |     -    42     -   -67    25     -     -     -    31     -     8   -15 |
 FLIN |     -   -28     -     -    88     -     -     -   -36     -     -  -152 |
 FLRS |     -     -     -   -22     -     -     -     -    24     -   -49    10 |
 GLPS |     -     -     -   -19   -13     -     -     -    28     -     1    -5 |
 GLSV |     -    52     -     -   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -     1   -13     -     -     -     -    13     -    14     - |
 GOL2 |     -     -    18    -8     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 GOLD |     -   -59     -     -    59     -     -     -     -     -   -95    26 |
 GOPE |     -  -129     -     -   130     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    17     -     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -119     -     -   120     -     -     -     -     -     -   137 |
 GUAM |     -   -56     -   -38   -77     -     -     -   120     -   -33     - |
 GUAT |     -  -108     -    42    62     -     -     -     -     -   -92   -20 |
 HARB |     -   -83     -     -     -     -     -     -    50     -   -77    55 |
 HERS |     -  -145    10     -   138     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   137    19    58   -48     -     -     -  -125     -    55     - |
 HOFN |     -  -115     -   144  -131     -     -     -     -     -   -78   -30 |
 HOLB |     -   294     -     -     -     -     -     -  -176     -     -   189 |
 HRAO |     -    30   -69     -    28     -     -     -     -     -   147     - |
 IENG |     -   -45    50     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -85     -   141   -83     -     -     -   -50     -   -54     - |
 INEG |     -    -6     -     X     6     -     -     -     -     -     -   -31 |
 KARR |     -   -70     -   136  -198     -     -     -    21     -   -88     - |
 KELY |     -     -     -    52   -93     -     -     -     -     -   -54   -36 |
 KERG |     -   148     -     -   -86     -     -     -   -38     -    18    69 |
 KIRU |     -   -23     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    93     -  -121     -     -     -    25     -   127     - |
 KOKV |     -     -    62    -7   -42     -     -     -     -     -   135   -25 |
 KRGG |     -     -     -    39   -70     -     -     -     -     -  -204     - |
 LAMA |     -    23     -     -   -23     -     -     -     -     -     -    58 |
 LHAZ |     -     -     -  -134    88     -     -     -    84     -   168    80 |
 LPAL |     -     -     -    43     -     -     -     -   -45     -  -129    14 |
 LPGS |     -   -30     -   -19    62     -     -     -     -     -    33    50 |
 MAC1 |     -    36     -     7   -48     -     -     -     -     -   -76     - |
 MAG0 |     -     -     -     5    -9     -     -     -     -     -    -3    -3 |
 MAL2 |     -   -46     -     X    47     -     -     -     X     -     X  -139 |
 MAR6 |     -     -     3     -     -     -     -     -    -1     -     -  -222 |
 MATE |     -   -10     0     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   101     -   -47   -19     -     -     -     -     -   188    29 |
 MBAR |     -   -90     -    17    57     -     -     -     2     -     -   -13 |
 MCM4 |     -    59     -   -52   -53     -     -     -    51     -    59   -72 |
 MDVJ |     -   -69  -192     -   233     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -36    17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -  -129     -     -     -     -   137     -    48     - |
 MKEA |     -     -  -175     -   149     -     -     -     -     -   -45   189 |
 NAUR |     -     -     -    60     -     -     -     -   -64     -  -193     - |
 NICO |     -   -72     -  -111   117     -     -     -    86     -     -    54 |
 NIST |     -    39   -46     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -83     -   131  -130     -     -     -    -7     -   -84     4 |
 NLIB |     -     -    52     -  -168     -     -     -    77     -    98     - |
 NOT1 |     -     -    -6   -13     -     -     -     -    16     -     -   -36 |
 NOVM |     -     -  -187     -   159     -     -     -     -     -     -    24 |
 NRC1 |     -     5     5     -    -9     -     -     -     -     -   -14    43 |
 NTUS |     -   151     -  -111   202     -     -     -   -94     -     -     - |
 NYA1 |     -   -14    16     -     -     -     -     -     -     -  -195     - |
 NYA2 |     -     -     -    34   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    -7     -     -     7     -     -     -     -     -   -22   -24 |
 ONSA |     -    93   183     -  -250     -     -     -     -     -     -    -1 |
 OPMT |     -   -50     -     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   -17     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 PDEL |     -   -21     -     -    21     -     -     -     -     -    28    79 |
 PERT |     -   -35     -   171  -138     -     -     -   -78     -   -63    69 |
 PETS |     -     -     -     0    64     -     -     -   -38     -   -66     - |
 PIE1 |     -    11   -24    14   -16     -     -     -     -     -   -23     5 |
 PIMO |     -     -     -   -14  -113     -     -     -    82     -  -136     - |
 PNGM |     -     -     -    21     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    27     -     -     -   -16     -   -68     - |
 POTS |     -    35     -     -   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    87    -5     -   -83     -     -     -     -     -     -   -81 |
 PTBB |     -   -54   -35    51    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -33     -    19     -     -     -     -     -     -    26    15 |
 RBAY |     -   115     -    59  -201     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -46     -    89   -68     -     -     -   -23     -   -85    77 |
 REYK |     -     -     -     -   -42     -     -     -    25     -    -7   -67 |
 RIO2 |     -     -     -   -47    83     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     7     -     -    45     -     -     -   -31     -    25    26 |
 SCH2 |     -  -134     -   -16   101     -     -     -    36     -   -42   -15 |
 SEYG |     -     -     -   107     -     -     -     -  -114     -     -     - |
 SFER |     -     -   -45     -    45     -     -     -    -4     -     -   -39 |
 SHAO |     -     -     -     -  -121     -     -     -    72     -     -  -112 |
 SPT0 |     -     -   113     -   -96     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -75     -    33   -61     -     -     -    48     -     4     0 |
 STJO |     -   -69    32     -   -15     -     -     -    34     -    40    55 |
 SUTH |     -   -79     -    45     -     -     -     -     -     -     8     - |
 SUTM |     -     -     -     -    52     -     -     -   -31     -    31   -47 |
 SVTL |     -     -    32   -15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -     -   -78   139     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -42    20     -     -     -     -     -     -   -10    -1 |
 THU3 |     -     -    18     -   -85     -     -     -    42     -   -39     - |
 TID1 |     -    31   -37     -     -     -     -     -     -     -    -2     - |
 TIDB |     -     -    72   -34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -42     -    33   -18     -     -     -     -     -    -9     - |
 TLSE |     -    32     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -10     -    26   -50     -     -     -     8     -    29   -59 |
 TRO1 |     -    31     8     -     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 TSKB |     -     7     -     -    -7     -     -     -     -     -   -85     - |
 TWTF |     -   -30    49     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -60   108     -     -     -     -     -     -    50 |
 UNSA |     -     -     -   -77   137     -     -     -     -     -    24     4 |
 URUM |     -   109     -   -62     X     -     -     -     -     -     -   193 |
 VALD |     -     -     -    15     -     -     -     -   -16     -     -     - |
 VILL |     -  -109     -    52    18     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -16   -19     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     3   -11     -     6     -     -     -     -     -    51     - |
 WHIT |     -     7     -  -119   197     -     -     -     -     -   -72   -94 |
 WSRT |     -   115    59     -  -166     -     -     -     -     -     -    80 |
 WTZR |     -   -82    20     -    65     -     -     -     -     -     -  -132 |
 XMIS |     -     -     -    63  -225     -     -     -    67     -   -76   -18 |
 YAKT |     -     -     -    43   -15     -     -     -   -37     -   -20    -7 |
 YAR2 |     -   -19    23     -     -     -     -     -     -     -    71     - |
 YELL |     -    42   -46     -   -82     -     -     -    47     -   -34   -60 |
 ZAMB |     -  -108     -     8   -47     -     -     -    84     -     -   -15 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   764    14    17     9    22    30   128   502     9   859    31    31 |  288    263
    2 |   704    13    25     8    15    22    79   306     7   652    47    52 |  288    227
    3 |   734     8    20     7    12    22   103   428     8   624    36    15 |  288    149
    5 |   499     9    15     6    20    19    84   689     8   465    53    22 |  288    236
    6 |   982    20    20     8    15    23    62   493     9   974    43    37 |  288    381
    7 |   375    16    13     7    16    29   112   246     7   525    48    30 |  288    251
    8 |  2951    12    19     9    14    37   125  1171    10  3159    38    14 |  288   1202
    9 |   698    29    18    13    13    25   395   758     8   602    36    17 |  288    260
   10 |   656    20    46    13    14    25    72   594    13   614    45    22 |  288    229
   11 |   732     8    21     9    19    25    59   900     8   606    13    21 |  288    352
   12 |  1024    12    19     6    14    21    65   461     9   978    45    27 |  288    384
   13 |  1395    18    17    14    18    36    57   506    10  1161    54    55 |  288    351
   14 |   313     9    13     5    16    16   102   203    11   288    45     X |  288    174
   15 |   538    21    16     9    10    35   105   287    13   462    33    35 |  288    258
   16 |   799    15    17     9    15    25   128   723     9   618    23    34 |  288    369
   17 |   724    27    34     9     X    45   138   537    15   859    41    46 |  288    553
   18 |  1574    10    14     4     X    18     -  2978     8  1914    26    46 |  286    495
   19 |   534    23    26     7    18    43   109   306     6   405    81    32 |  288    282
   20 |   909    11    24    10     8    22    84   524     9   802    35    15 |  288    220
   21 |  1672    10    20     9     8    24    62  1025     8  1513    46    40 |  288    326
   22 |   375    13    12     6    14    32   159   265    10   310    47    24 |  288    277
   23 |   558    23    21     8    10    34    97   534    10   619     -    29 |  288    218
   24 |  2437    14    14     7    15    26    78  2375    10  3251    19    14 |  288   2119
   25 |   729    13    25    11    17    24    66   228    11   768    28    24 |  288    243
   26 |   523    12    14    11    15    24    58   327    11   416    28    16 |  288    321
   27 |   652     9    12     8    15    20    75   488     9   521    31    16 |  288    324
   28 |  4418    18    22     7    20    28    96  2881    13  3572    53    47 |  288    303
   29 |  1128    19    21    10    11    49   148   983    10   998    58    32 |  288    319
   30 |   698    22    10    10    16    26    86   710     8   732    69    32 |  288    305
   31 |   992    17    13     6    19    24    69   827    11   955    38    27 |  288    327
   32 |   280    10    18     6    18    27    71  1368     8   277    44    14 |  288    189
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     5     5     -     -     -     -     -     -     -    31    25 |  288    531
 ALGO |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -    49    12 |  288    171
 ALIC |     -    23     -     8    15     -     -     -     9     -    21    11 |  288   3736
 ASPA |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    62    26 |  288   7098
 AUCK |     -    30     -    16    20     -     -     -     -     -    29    27 |  288   3808
 BADG |     -     -    27     -     -     -     -     -    13     -    21     - |  288     18
 BAKE |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -    33     8 |  288   2866
 BJFS |     -    17    19     -    18     -     -     -     -     -     -    28 |  288   2398
 BJNM |     -    15    18     -     X     -     -     -     -     -    30     - |  166     70
 BOGT |     -    13     -     8    18     -     -     -    10     -    29    10 |  288   4650
 BOR1 |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1644
 BRMU |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     -    36    22 |  288   4346
 BRST |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     -    11 |  276   1548
 BRUX |     -    14    19     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 BUCU |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -     -    15 |  276   5281
 CAS1 |     -    13     -     6    15     -     -     -     8     -    19    12 |  288   2845
 CEBR |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    449
 CEDU |     -    19    17     8    11     -     -     -     -     -    19    11 |  288     95
 CHAN |     -     -     -     8    13     -     -     -    10     -     -    11 |  288   5538
 CHPI |     -     -     -     9    17     -     -     -     8     -    20     - |  288   2691
 CHTI |     -    11     -    10    18     -     -     -    12     -    50    17 |  288   4856
 CHUR |     -    16    10     9    12     -     -     -     -     -    25    20 |  288  17491
 COCO |     -    42     -    39    25     -     -     -    20     -    77    60 |  278   3376
 CORD |     -    28     -     9    18     -     -     -     -     -    21     - |  288   5051
 CRO1 |     -    19    17     -    17     -     -     -     -     -    29     - |  288   3697
 CUSV |     -     -     -     9    21     -     -     -    11     -     -    20 |  288   5339
 DARW |     -    12     -     8    16     -     -     -    12     -    19    12 |  288   1768
 DAV1 |     -    18     -     9    13     -     -     -     -     -    60     - |  288    >>>
 DGAR |     -    16     -    16    27     -     -     -    13     -    47    23 |  288   7032
 DRAO |     -    18    10     9     9     -     -     -     -     -    43    11 |  288     38
 DUBO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    26     - |  288  59354
 FAIR |     -    23     -     7    14     -     -     -    11     -    25    11 |  288   3740
 FLIN |     -    17     -     -    15     -     -     -    11     -     -    13 |  288   3101
 FLRS |     -     -     -     4     -     -     -     -     5     -    22    14 |  276   2626
 GLPS |     -     -     -     8    16     -     -     -     9     -    67     8 |  288   5487
 GLSV |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  286   1458
 GODZ |     -     -    20    11     -     -     -     -     7     -    18     - |  288  13743
 GOL2 |     -     -    15    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     38
 GOLD |     -    19     -     -    19     -     -     -     -     -    22    25 |  288   6907
 GOPE |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    748
 GRAS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3195
 GRAZ |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     -    18 |  288   2559
 GUAM |     -    15     -    12    20     -     -     -    10     -    33     - |  288   4527
 GUAT |     -    22     -    23    23     -     -     -     -     -    42    34 |  288   3289
 HARB |     -    13     -     -     -     -     -     -     8     -    23    16 |  288   1559
 HERS |     -    10    12     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 HOB2 |     -    17    16    10    17     -     -     -    13     -    36     - |  288   1782
 HOFN |     -    13     -     8    13     -     -     -     -     -    33    11 |  288   2247
 HOLB |     -    10     -     -     -     -     -     -     6     -     -    11 |  288   2096
 HRAO |     -    12    16     -    18     -     -     -     -     -    27     - |  288     50
 IENG |     -    17    14     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 IISC |     -    22     -    14    21     -     -     -    14     -    42     - |  288   2265
 INEG |     -    10     -     X    10     -     -     -     -     -     -    16 |  288   5211
 KARR |     -    17     -     8    14     -     -     -     9     -    38     - |  288   5080
 KELY |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -    28    13 |  288   2961
 KERG |     -    10     -     -    16     -     -     -    11     -    26    21 |  288   4472
 KIRU |     -    15     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    883
 KOKB |     -     -    21     -    19     -     -     -    12     -    28     - |  288    121
 KOKV |     -     -    21    10    14     -     -     -     -     -    33    17 |  288    140
 KRGG |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     -    18     - |  276   4408
 LAMA |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2856
 LHAZ |     -     -     -     8    16     -     -     -    10     -    15     9 |  288   4391
 LPAL |     -     -     -     4     -     -     -     -     4     -    16    15 |  276   3331
 LPGS |     -    18     -    11    15     -     -     -     -     -    19    16 |  288    >>>
 MAC1 |     -    26     -    14    15     -     -     -     -     -    46     - |  288    >>>
 MAG0 |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    25    11 |  288   8277
 MAL2 |     -    19     -     X    19     -     -     -     X     -     X    17 |  278   3919
 MAR6 |     -     -    13     -     -     -     -     -     6     -     -    18 |  288   1458
 MATE |     -    10    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 MAW1 |     -    11     -     9    14     -     -     -     -     -    21    10 |  288   1551
 MBAR |     -    17     -    12    21     -     -     -    10     -     -    17 |  288   4291
 MCM4 |     -    27     -    11    17     -     -     -    11     -    23    13 |  288   3758
 MDVJ |     -    13    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 MGUE |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     28
 MIZU |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -    20     - |  276    443
 MKEA |     -     -    13     -    11     -     -     -     -     -    45    20 |  288    203
 NAUR |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -    32     - |  276   4274
 NICO |     -    19     -    14    15     -     -     -    12     -     -    14 |  288   5681
 NIST |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 NKLG |     -    23     -    14    22     -     -     -    13     -    44    20 |  288   4179
 NLIB |     -     -    26     -    22     -     -     -    18     -    34     - |  288     50
 NOT1 |     -     -    21    12     -     -     -     -    12     -     -    18 |  288     38
 NOVM |     -     -    13     -    11     -     -     -     -     -     -    19 |  288     51
 NRC1 |     -    11     9     -     7     -     -     -     -     -    34    14 |  288     21
 NTUS |     -    33     -    16    19     -     -     -    17     -     -     - |  288   4659
 NYA1 |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  287   4852
 NYA2 |     -     -     -    12    21     -     -     -     -     -     -     - |  204    >>>
 OHI2 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    16    10 |  288     30
 ONSA |     -    10    13     -    13     -     -     -     -     -     -    15 |  288   1428
 OPMT |     -    22     -     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 PARK |     -     -    14     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  283   2871
 PDEL |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    42    13 |  288   2309
 PERT |     -    14     -     9    16     -     -     -     8     -    29    16 |  288   4579
 PETS |     -     -     -     9    16     -     -     -    14     -    23     - |  288  10595
 PIE1 |     -     9    11     8    13     -     -     -     -     -    17    11 |  288     19
 PIMO |     -     -     -    14    26     -     -     -    20     -    42     - |  288   4690
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4494
 POL2 |     -     -     -     -    16     -     -     -    10     -    22     - |  288   6035
 POTS |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     5     8     -     8     -     -     -     -     -     -     9 |  288    179
 PTBB |     -    13    13    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     76
 QAQ1 |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     -    19    20 |  288    >>>
 RBAY |     -    23     -    19    24     -     -     -     -     -     -     - |  288   4487
 REUN |     -    15     -    11    24     -     -     -     9     -    82    15 |  288   4313
 REYK |     -     -     -     -    16     -     -     -    10     -    21    13 |  288   2470
 RIO2 |     -     -     -     8    15     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 SANT |     -    15     -     -    14     -     -     -    10     -    37    13 |  288   2633
 SCH2 |     -    18     -     9    13     -     -     -    11     -    22     8 |  288   4215
 SEYG |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   3637
 SFER |     -     -    14     -    16     -     -     -     6     -     -    13 |  288     43
 SHAO |     -     -     -     -    19     -     -     -    11     -     -    20 |  288   7001
 SPT0 |     -     -    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1353
 STHL |     -    14     -    10    17     -     -     -     9     -    26    16 |  288   5571
 STJO |     -    13    18     -    14     -     -     -    15     -    24    22 |  288    154
 SUTH |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -    14     - |  288   3509
 SUTM |     -     -     -     -    19     -     -     -    11     -    19    14 |  288    >>>
 SVTL |     -     -    10     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  275    101
 TASH |     -     -     -     9    16     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 THU2 |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -    19     9 |  288  70783
 THU3 |     -     -    15     -    13     -     -     -     9     -    22     - |  288  16354
 TID1 |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     -    25     - |  288     31
 TIDB |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     42
 TIXI |     -    19     -     7    14     -     -     -     -     -    31     - |  288    >>>
 TLSE |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3733
 TOW2 |     -    17     -     8    14     -     -     -    11     -    20    17 |  288   1650
 TRO1 |     -    14    13     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4546
 TSKB |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -    18     - |  288   5442
 TWTF |     -    11     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 ULAB |     -     -     -     7    13     -     -     -     -     -     -    14 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    10    17     -     -     -     -     -    39    16 |  276    >>>
 URUM |     -    16     -     9     X     -     -     -     -     -     -    18 |  276    >>>
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     -     5     -     -     - |  276   3275
 VILL |     -    16     -    12    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2039
 WAB2 |     -    16    12     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 WES2 |     -    14    13     -    12     -     -     -     -     -    36     - |  288     66
 WHIT |     -    18     -     8    12     -     -     -     -     -    26    11 |  288  90182
 WSRT |     -    12    10     -    15     -     -     -     -     -     -    16 |  288     45
 WTZR |     -     9     9     -    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288     36
 XMIS |     -     -     -     9    18     -     -     -     9     -    29    14 |  288   6303
 YAKT |     -     -     -     6    15     -     -     -    11     -    71    12 |  288   7586
 YAR2 |     -    14    16     -     -     -     -     -     -     -    37     - |  288     78
 YELL |     -    13     7     -    13     -     -     -    11     -    18    16 |  288     26
 ZAMB |     -    14     -     8    20     -     -     -     7     -     -    12 |  288   5339
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1312    16    17    10    16    29   119  1053    11  1280    37    22 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 2000-6 13:05:00 |        2181
esa |   MAL2  | 2000-6  3:00:00 |        2069
gfz |     17  | 2000-6  4:00:00 |        -798



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKV |   288   288     0   288     2.30     4.30     4.30     4.30   | 3.62e-14  8.50e-15  5.01e-15 |
 HRAO |   288   284     1   288     2.75     4.29     0.25     0.25   | 5.12e-14  1.06e-14  5.03e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     2.83     4.29     4.30     4.30   | 4.56e-14  6.98e-15  1.41e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.17     4.29     2.87     2.87   | 3.41e-14  6.95e-15  8.10e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.23     4.29     4.30     4.30   | 3.67e-14  9.35e-15  4.48e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.52     4.29     4.30     4.30   | 4.34e-14  7.60e-15  2.21e-15 |
 YELL |   288   286     0   288     4.28     4.29     4.30     4.30   | 3.08e-14  6.59e-15  1.41e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.54     4.29     1.07     1.07   | 3.10e-14  1.25e-14  2.33e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.38     4.29     4.20     4.20   | 4.17e-14  7.93e-15  1.65e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.42     4.29     4.30     4.30   | 3.56e-14  5.52e-15  2.09e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.08     4.29     4.30     4.30   | 3.71e-14  8.16e-15  1.66e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.87     4.29     1.17     1.17   | 3.15e-14  1.53e-14  2.04e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.57     4.29     4.30     4.30   | 6.17e-14  1.42e-14  2.47e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     2.76     4.08     4.11     4.11   | 3.82e-14  5.80e-15  1.59e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.19     4.06     2.26     2.26   | 5.49e-14  7.36e-15  3.13e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.15     3.91     1.54     1.54   | 3.27e-14  9.99e-15  4.30e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.13     3.86     0.36     0.36   | 4.35e-14  9.92e-15  2.85e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.09     3.72     3.13     3.13   | 4.20e-14  1.45e-14  4.52e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.99     3.35     0.19     0.19   | 3.38e-14  8.11e-15  1.93e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   214     3.05     3.13     3.13     3.13   | 2.11e-14  4.77e-15  1.11e-15 |
 SVTL |   275   275     0   158     2.00     2.27     0.19     0.19   | 2.82e-14  2.21e-14  1.01e-14 |
 PIE1 |   288   285     1   288     1.60     2.16     0.43     0.43   | 5.74e-14  6.41e-15  1.08e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.52     1.97     2.59     2.59   | 7.01e-14  9.11e-15  2.42e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     1.48     1.86     0.34     0.34   | 3.31e-14  9.99e-15  2.82e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.29     1.40     0.24     0.24   | 2.02e-14  4.37e-15  4.22e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.20     1.22     2.30     2.30   | 9.39e-14  1.06e-14  7.02e-15 |
 CEBR |   288   285     1   171     0.89     1.15     0.29     0.29   | 3.60e-13  1.11e-13  6.16e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.10     1.03     0.55     0.55   | 1.24e-13  2.24e-14  4.49e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     1.02     0.89     0.39     0.39   | 6.91e-14  1.37e-14  6.27e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.89     0.67     0.62     0.62   | 1.09e-13  1.27e-14  2.19e-15 |
 BJNM |   166   166     0   166     0.57     0.50     0.69     0.69   | 4.89e-14  3.90e-14         - |
 TIDB |   276   276     0   158     0.54     0.46     2.16     2.16   | 1.18e-13  1.52e-14  4.26e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     0.73     0.45     3.65     3.65   | 6.82e-14  8.12e-15  2.91e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     0.63     0.33     0.08     0.08   | 4.43e-14  6.05e-15  1.44e-15 |
 G06  |   288   284     2   288     1.34     0.27     1.72     1.72   | 7.25e-14  2.31e-14  4.10e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.28     0.26     4.30     4.30   | 5.95e-14  2.47e-14  2.80e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.27     0.24     4.30     4.30   | 6.02e-14  1.77e-14  2.37e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.45     0.17     0.08     0.08   | 3.46e-14  1.62e-14  7.47e-15 |
 G09  |   288   287     0   288     1.71     0.14     0.27     0.27   | 5.91e-14  2.03e-14  3.09e-14 |
 WES2 |   288   288     0   288     0.39     0.13     0.08     0.08   | 4.38e-14  6.63e-15  5.61e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.82     0.10     0.19     0.19   | 6.28e-14  4.11e-14  3.03e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.27     0.06     4.27     4.27   | 7.71e-14  2.88e-14  3.29e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.27     0.05     2.94     2.94   | 6.56e-14  2.60e-14  3.85e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.04     0.04   | 3.29e-14  1.00e-14  2.86e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     0.20     0.03     0.01     0.01   | 4.76e-13  1.44e-13  1.73e-13 |
 G26  |   288   288     0   288     1.16     0.03     1.76     1.76   | 7.53e-14  2.89e-14  2.81e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.15     1.15   | 5.85e-13  6.58e-14  1.85e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.87     0.87   | 5.86e-13  6.19e-14  2.10e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.23     0.23   | 7.00e-13  6.76e-14  4.03e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.51     0.51   | 6.14e-13  5.83e-14  4.92e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.67     0.67   | 6.85e-13  6.69e-14  2.77e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.27     0.27   | 6.65e-13  6.40e-14  2.46e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.73     0.73   | 7.64e-13  5.91e-14  3.09e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.67     0.67   | 6.61e-13  6.85e-14  1.31e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.29     0.29   | 7.39e-13  8.97e-14  2.78e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.00     1.00   | 6.76e-13  6.32e-14  4.83e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.09     0.09   | 8.26e-13  8.15e-14  3.30e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     2.30     0.02     0.23     0.23   | 8.10e-14  2.59e-14  1.75e-14 |
 G13  |   288   287     1   288     0.21     0.01     0.09     0.09   | 6.74e-13  1.02e-13  3.89e-14 |
 G18  |   286   286     0   286     0.19     0.01     0.08     0.08   | 4.96e-13  1.50e-13  6.47e-14 |
 BOR1 |   285   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  6.45e-13  1.76e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  8.89e-13  2.43e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-14  7.86e-15  1.96e-15 |
 DARW |   288   271     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-12  3.95e-13  1.67e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-14  2.43e-14  1.00e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  8.08e-14  1.96e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  2.65e-13  9.14e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  8.10e-14  3.82e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  8.61e-14  4.45e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-13  9.60e-14  1.91e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  9.33e-14  3.54e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.90e-13  2.00e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  8.35e-14  1.65e-14 |
 GLSV |   286   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  5.42e-13  1.36e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  1.62e-13  1.17e-13 |
 HOFN |   288   242    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  9.41e-13  1.67e-13 |
 KELY |   288   254    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  1.27e-12  3.28e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-13  3.12e-13  6.70e-14 |
 NTUS |   288   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  6.99e-13  4.61e-13 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-14  5.15e-15  1.13e-15 |
 SANT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.02e-13  3.14e-13 |
 SPT0 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  2.01e-13  1.68e-13 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-14  1.51e-14  2.00e-14 |
 SUTH |   288   277     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  8.72e-13  2.64e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.41e-13  2.33e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-14  5.44e-15  1.27e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   278   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  4.05e-13  4.26e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  2.71e-13  1.40e-13 |
 TOW2 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  3.86e-13  6.40e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-13  5.09e-13  1.18e-13 |
 MAW1 |   286   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  4.82e-13  1.69e-13 |
 MIZU |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.79e-13  1.78e-13  4.96e-14 |
 REYK |   286   245    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-12  8.24e-13  1.79e-13 |
 SCH2 |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  9.90e-13  4.16e-13 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  6.48e-13  1.41e-13 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-13  1.31e-13  4.72e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  3.88e-13  1.59e-13 |
 NAUR |   276   272     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  4.65e-13  4.08e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.41e-21  1.64e-19  2.01e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      OHI2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
