
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2000   Day: 5   MJD: 58249                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 151092   1380    -803     470      9      7     11    102    112     84   23.73
 emr |  2880     0 104992    340  141558     930     13     13     14    141    148     93   13.59
 esa |  2880     0 127663    283   -2224    2582      8      6     11    216    250    101   24.78
 gfz |  2880     0 133824   4097    -540     561     10      9     12    156    165    136   19.42
 grg |  2880     0 114156   2019    -310     749      9      8     14    150    150    148   18.48
 jpl |  2880     0 107155      7  140183     712     37     40     21    183    177    212    0.00
 mit |  2880     0 110965    133     -38     593     35     35     34    292    317    149    0.00
 igr |   288     0  46317    129    1705     693     12     12     12     72     53     76    0.00
 ngs |    96     0   2976     46    -649     -44    806    806      0   2054   2054      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    57   206  -293   112    50    -7   168     4 -1053     - |
    2 |   -88  -150   290  -166     8   -97  -413   -11 -1553     - |
    3 |   -16   140  -245   224    11   153   564   155  1078     - |
    5 |   241   116  -249    86  -151    17  -149     1  -981     - |
    6 |    28    67  -210   -45   245   246   347    47    60     - |
    7 |    68    18  -224    61   135  -139   -44   -40 -2916     - |
    8 |   -38   -15    65  -100    79    79   388    35  2001     - |
    9 |     1   -95   -25   -11   114   129   407    61 -1168     - |
   10 |   -74   151  -202    73   178   164  -147   -55  1232     - |
   11 |   -55  -114    21    27    97  -153  -250   -16  3367     - |
   12 |    54    85   -97   106  -113    45  -499   -26 -1374     - |
   13 |   -23  -113   -12    66    59   -13  -335   -47  4966     - |
   14 |  -159   -21   198  -102    61   -83  -104   -39  3203     - |
   15 |   169   124  -281    81   -17   123  -488    13 -1771     - |
   16 |   -80  -112   243  -126    -9  -203   175    30  1368     - |
   17 |    98    59  -329   183    79   -95   -76   -18 -1075     - |
   18 |    95  -472   -25     X   259   244   106   110  -371     - |
   19 |  -102     2   478  -156  -347  -216   126    -7 -2379     - |
   20 |   -80  -187   435  -208  -124  -207   112    17  1254     - |
   21 |   -78  -139   429  -165  -199  -306    -1   -31  1015     - |
   22 |  -147  -154   516  -333   -41  -236   213   -41 -1229     - |
   23 |   -88   -84    26    29   110   -62  -450   -68 -1439     - |
   24 |    11   296  -312    49   136   508   353   -62  1142     - |
   25 |  -126    48   181   -54   -60    -3   248    -8   483     - |
   26 |    47   105     6   -55   -88     7   391   -21  1353     - |
   27 |    64   101    33   -19  -181   -98   225   -56   207     - |
   28 |   -87   -90   237  -156    25   -77  -320     0 -3608     - |
   29 |   282    32  -224   235  -332   143  -755    54 -2674     - |
   30 |  -106   122   -11   138   -84   -84    23    26   710     - |
   31 |   135   -30  -173   186  -115    75   139   -15 -1319     - |
   32 |    -4   102  -249    48   213   145    80     4   326     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |    81   -38     -   -72     -  -421   -77    -5     -     - |
 ALGO |    -7    62     -   -35     -     -     -    -9     -     - |
 ALIC |    59     -     7   -81     -     -     -    65     -     - |
 ALRT |   -66     -     -   -62   150  -196  -148     -     -     - |
 ANKR |   117     -  -110    -2     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -29     -    42   -18     X  -291  -242   -25     -     - |
 ASCG |   -59     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |  -108     -    87    21     -     -     -  -110     -     - |
 AUCK |    27     -     8   -43     -     -     -    25     -     - |
 BAKE |    -1     -     5  -131   132     -     -   -62     -     - |
 BAKO |    65     -    50  -141     -     -   -68     -     -     - |
 BARH |   -23     -    58   -45     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -124     -    97  -161   199     -     -  -177     -     - |
 BJNM |     X  -175     -   123     -     -     -   -57     -     - |
 BOGT |  -158     -    62   -91   215  -208   -16   -67     -     - |
 BOR1 |   -21     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    37     -    28   -81     -     -   255     -     -     - |
 BREW |     2    -3     -     -     -     -    47     -     -     - |
 BRMU |    -2     -    79   -98     -  -134   -19   -52     -     - |
 BRST |   -11     -    10     -     -     -     -   -29     -     - |
 BRUX |   -27     -     -  -166   209     -     -   -71     -     - |
 CAS1 |   -72     -   165  -133    11     -     -   -10     -     - |
 CCJ2 |  -176     -     -  -208   445     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -22     -    68   -61     -  -153     -    -3     -     - |
 CHPI |    23     -     -   -28     -     -   152    39     -     - |
 CHTI |   -14     -   -20   -45    91  -228     -   -33     -     - |
 CHUR |   343   295  -639   179     -    53     -   331     -     - |
 CNMR |    -3     -     -     4     -     -    77     -     -     - |
 COCO |   -21     -    66  -203   151  -210   -50   -23     -     - |
 CORD |     0     -    54   -69     -  -175   148    36     -     - |
 CRO1 |   -34    40     -   -62    80     -     -   -31     -     - |
 CUSV |     -     -    54   -69     -  -243     -   -28     -     - |
 DAEJ |  -143    24    93  -182   229     -  -135     -     -     - |
 DAKR |     -     -    74   -95     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    83    38     9  -144     4  -148     -    14     -     - |
 DAV1 |   -72     -     5     -    86     -     -   -45     -     - |
 DGAR |    26     -    52   -74   -30  -169   -18    28     -     - |
 DRAG |     -     -   -77     -   103  -176     -     -     -     - |
 DRAO |    42    21   -25   -34     -     -     -    19     -     - |
 DUBO |   -35     -    33     -     X     -     -   -67     -     - |
 DYNG |   -38     -     -     -    49     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -116     -   109     X     2     -     -   -10     -     - |
 FAIR |    38     X   136    78  -313     -     -    79     -     - |
 FLIN |    48     -    76  -155     -     -     -    44     -     - |
 FLRS |    62     -     -   -76     -     -     -   120     -     - |
 GLPS |   -76     -     7   -80   172  -288   -72   -40     -     - |
 GLSV |   141     -   -47  -112     X     -  -133    18     -     - |
 GMSD |   -94     -     -     -   120     -     -     -     -     - |
 GODE |   -96    66     -     X    75  -217     -     -     -     - |
 GOL2 |   -32    56     -     -     -     -     -    98     -     - |
 GOLD |   -69     -    97   -38     -     -     -     5     -     - |
 GOPE |    45     -     -   -56     -     -     -    72     -     - |
 GRAS |     X     -    78  -100     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -106     -   122   -25     -     -     -   -27     -     - |
 GUAM |   -26     -     -    32     -  -237     -    38     -     - |
 GUAT |   -84     -   187  -136     -     -  -138    34     -     - |
 GUUG |   -10     -    54   -57     -     -    82     -     -     - |
 HARB |   -19     -   158  -178     -     -     -    82     -     - |
 HERS |   -60    49   101   -90     -     -  -277   -37     -     - |
 HERT |    -8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -82   142     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |     0     -     -     0     -     -   169     -     -     - |
 HNPT |     0     -     -    -1     -     -   -52     -     -     - |
 HOB2 |    66   -21     9   -77     -  -265   229    15     -     - |
 HOFN |  -102     -   120  -160   138     -     -  -137     -     - |
 HOLB |    66     -     -    59  -147     -     -   -41     -     - |
 HRAO |    92     -     -  -112     -     -     -   -62     -     - |
 HYDE |   -65     -    74  -242   239     -     -   -46     -     - |
 IENG |    39    53     -   -85     -     -  -198   -23     -     - |
 IISC |    14     -     -   -17     -  -170     -   -21     -     - |
 INEG |    92     -   -97    12     -  -300     -   134     -     - |
 INVK |   -33     -     -   -92   139     -    39     -     -     - |
 IQAL |   -78     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    50     -   115    13  -232  -281     -     -     -     - |
 ISBA |   -79     -    76     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    82     -     -     -  -105     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -15     -    15     -     -  -254  -141     -     -     - |
 JOZE |   -23    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    77     -   -54     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -28     -    12  -257   290     -   -32   -24     -     - |
 KELY |   -39     -    23  -128   153  -113  -178    -9     -     - |
 KERG |    18    47    51  -120     -  -345   -67   -38     -     - |
 KIRU |    84     3     9   -36   -84     -     -    -8     -     - |
 KIT3 |    73     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -20   196     -  -113     -   -23     -    97     -     - |
 KOKV |    45     -    53  -123     -     -     -     1     -     - |
 KOUC |   -88     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |    45     -     -   -55     -     -     -   263     -     - |
 KZN2 |   -51     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 LAMA |    92     -     -  -112     -     -     -     3     -     - |
 LAUT |  -155     -   149     -     -     -   156     -     -     - |
 LHAZ |    50     -     X   -61     X     -     -   155     -     - |
 LMMF |  -224     -   130     -   113  -291     -    16     -     - |
 LPAL |  -101     -    97     -     -     -  -259    40     -     - |
 LPGS |   -76     -    35     -    51     -     -   -12     -     - |
 MAC1 |   -55     -   -56     -   145     -     -   -92     -     - |
 MAG0 |   -95     -     -   116     -     -    42     -     -     - |
 MAJU |   -44     -     -     -    57  -196     -     -     -     - |
 MAL2 |     X     -   -12     X    16     -     -  -130     -     - |
 MANA |   -91     -     -   -95   212  -212   -62     -     -     - |
 MAR6 |    34   -15   -24     -     -     -     -   -24     -     - |
 MATE |   121     -   -73   -55     -     -     -    52     -     - |
 MAUI |   152     -     -     -  -195     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -23     -   -22  -104   202  -141     -   -41     -     - |
 MBAR |   -16     -    49   -43     -     -   -66    53     -     - |
 MCIL |  -189     -   156   -98   136   -25     -     -     -     - |
 MCM4 |    39   -48    42  -116    50  -279     -    -2     -     - |
 MDVJ |    50     -   -35   -16     -     -     -    51     -     - |
 MEDI |   127  -221     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |   -17    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -67     -    68     -    -6     -     -   -39     -     - |
 MIZU |   -33     -     -    40     -  -194     -  -128     -     - |
 MKEA |   -96     -    69    28     -     -   204    48     -     - |
 MOBS |   -64     -    58     -     5     -    55     -     -     - |
 MONP |   -54     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -19     -     -    24     -    77   261     -     -     - |
 MQZG |    -9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -51     -    49     -     -     -   -18     -     -     - |
 NAIN |   -39     -     -   -34    85     -     -     -     -     - |
 NAUR |  -157     -   151     -     -     -     1    93     -     - |
 NICO |    28     -   -29     3     -     -  -205    45     -     - |
 NIST |    36    48     -   -78     -     -     -    21     -     - |
 NIUM |   -50     -     -    61     -   -50     -     -     -     - |
 NKLG |   -39     -   180  -182     -  -209  -112    33     -     - |
 NLIB |   -98    32     -   100     -     -  -228    23     -     - |
 NNOR |   -80   -20   -29     -   157     -    44     -     -     - |
 NOT1 |   100     -     -     -  -128  -211   -86    42     -     - |
 NOVM |   -93     -    76    16     -  -204     -   -61     -     - |
 NRC1 |     X   101     -   -70     -     -   -39    -1     -     - |
 NRIL |   -37     -     -  -121   175     -     -     -     -     - |
 NTUS |   136     -     -  -167     -  -266   -91  -200     -     - |
 NYA1 |    53     -    34  -109     -     -  -153   -31     -     - |
 NYA2 |    63     -     -     -   -81     -     -     -     -     - |
 NYAL |    15    13     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -86     -   124   -52     X     -   -39    -4     -     - |
 OHI3 |   -14     -    67     -   -72     -    34    -3     -     - |
 ONS1 |  -106     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 ONSA |     1    -2    73   -93     -     -     -  -125     -     - |
 OPMT |  -108   121     -    48     -     -     -    86     -     - |
 OUS2 |   -40     -   -25     -    85     -     -     -     -     - |
 PADO |   -34     -     -     -    44     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -174   183  -148   132     -     -     - |
 PARC |   -73     -     -   -37   132     -   255     -     -     - |
 PBRI |    -5     -   142  -175     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -27     -    39  -146   135  -197  -166   -54     -     - |
 PERT |  -108    69   133   -86     -     -     8    -4     -     - |
 PETS |   -35     -    94   -77     -  -140     -    68     -     - |
 PIE1 |   -44    31    44  -118    99     -   -34   -21     -     - |
 PIMO |   -79     -   -11  -118   240  -179  -110    -4     -     - |
 POL2 |    -9     -     -    11     -     -  -131    47     -     - |
 POLV |    34     -     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   100     -   -96     -     -     -     -   -19     -     - |
 POVE |    47     -    16   -79     -  -152     -     -     -     - |
 PRDS |    60    56     -  -112     -     -    -2    22     -     - |
 PTBB |  -126    19   136   -33     -     -     -    27     -     - |
 PTVL |   -87     -     -     -   112     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -3    -5     5     -     -     -     -   -46     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -73    77     -     -     -     -     - |
 QUIN |    22     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -42     -     -    42    10   -72  -100     -     -     - |
 RAMO |    -6     -     6     -     -     -     -   -96     -     - |
 RBAY |    83     -     -  -101     -  -305   105    50     -     - |
 REDU |   -93     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -54     -    52     X     -  -167   -72     0     -     - |
 REYK |    68     -     -   -83     -  -133  -289   132     -     - |
 RIO2 |   -59     -    13     -    59     -     -   -29     -     - |
 RIOP |   -45     -    50    -9     -     -     -     -     -     - |
 SALU |    17     -     -   -21     -  -309     -     -     -     - |
 SANT |    34     -     -   -41     -     -     -    29     -     - |
 SAVO |    -6     -     -     7     -  -157     -     -     -     - |
 SCH2 |   -86    76    78   -47     -  -114     -    51     -     - |
 SCRZ |    -3     -   -87     -   120     -     -     -     -     - |
 SEYG |   -64     -    61     -     -  -237     -    32     -     - |
 SFER |   -12    36   100  -139     -     -     -    -8     -     - |
 SHAO |  -151     -     -   110    79  -214  -116     -     -     - |
 SOFI |   -10     -   111  -128     -     -  -248     -     -     - |
 SPT0 |  -184     -     -   225     -     -     -   -81     -     - |
 STFU |    32     -     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 STHL |    -1     -    69   -87     -   -61     -    12     -     - |
 STJO |   -57    98     -     2     -  -215  -154   -27     -     - |
 STK2 |  -221     -    45     -   224     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    15     -     -   -11     -   110     -     -     - |
 SUTH |   -58     -   114     1   -80     -     -     7     -     - |
 SVTL |     -     -    21     -   -28     -     -    13     -     - |
 SYDN |    34     -   -32     -     -     -   137     -     -     - |
 TASH |    -6     -     -     -     8     -     -  -290     -     - |
 TEHN |    32     -   -32   -41    45     -     -     -     -     - |
 THTI |   -49     -   129  -103     -  -243    82     -     -     - |
 THU2 |   -17     -    74   -74     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -50    89     -    -1     -     -     -    40     -     - |
 TIDB |    49    74     -  -112     -     -     -    12     -     - |
 TIXI |     X     -    97     -  -130     -     -    42     -     - |
 TLSE |   -60     -   172  -146     -  -210  -209  -121     -     - |
 TNML |   -58   101     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 TONG |  -125     -   120     -     X     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -27     -   107   -36   -72  -229     -    36     -     - |
 TRO1 |   -84     -   151  -141    54  -281     -  -109     -     - |
 TSKB |     0   115     -   -80     -     -     -    -1     -     - |
 TUVA |  -242     -    86     -   166    -1   264     -     -     - |
 TWTF |    -9    32    45   -68     -     -   -33     -     -     - |
 UCAL |   -38     -     -     -    49     -     -     -     -     - |
 UFPR |    38     -     -   -46     -  -177     -     -     -     - |
 ULAB |   -12     -   101     -  -120     -     -    89     -     - |
 UNB3 |  -106     -     -     -   137     -     -     -     -     - |
 UNSA |    37     -   -61    32     -     -     -   -89     -     - |
 URUM |   110     -  -105     -     -     -     -    52     -     - |
 USUD |   -18    83     -   -36     -     -   101     -     -     - |
 VALD |   -50     -    48     -     -     -     -    44     -     - |
 VILL |   -43    64    32  -138   112     -     -   -69     -     - |
 VOIM |   -28     -     -     -    36     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    27     -     -   -33     -     -  -164    24     -     - |
 WARK |  -217     -     -     -   279     -     -     -     -     - |
 WES2 |   -13    76    64  -118     -     -   -79   -18     -     - |
 WHIT |    72    16    -4   -94     -  -296     -    69     -     - |
 WILL |    -6    73     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -66     -     -     -    84     -     -     -     -     - |
 WSRT |    51   161     -  -175     -     -  -194    -2     -     - |
 WTZR |   -24     -   164  -180     -     -  -284   -69     -     - |
 XMIS |  -156     -     -   -63   267     -     -    74     -     - |
 YAKT |   -89   117    84   -80     -  -130     -    40     -     - |
 YAR2 |    15    71     -   -68     -     -     -    69     -     - |
 YEL2 |   -62     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    31     8     -   -44     -     -   -68    -9     -     - |
 YSSK |    40     -     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |   -21     -    63   -55     -   -84   -18    30     -     - |
 ZECK |     0     -     -     0     -     -     -     -     -     - |
 ZIM2 |  -103     -    98     -     X     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    35     -     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    12     5     4    10    27    27    13   918     - | 2880    216
    2 |     9    12     5    12     8    43    37    12   555     - | 2880    168
    3 |     9    13     6     8     9    24    20    13   369     - | 2880    236
    5 |     6    12     7    12     8    25    27     7   517     - | 2880    279
    6 |     5    13     6    10     8    33    22    17   515     - | 2880    390
    7 |     7    17     7     9     9    53    37    10   933     - | 2880    281
    8 |     6    16     9    10    13    25    27    16  1334     - | 2880    898
    9 |     5    22     7    12     8    43    19    11   509     - | 2880    239
   10 |     5    14     5     6    11    21    25    12   331     - | 2880     87
   11 |     8    13     4     8     8    36    24     8   694     - | 2880    314
   12 |     5    13     5     7     9    44    46     9   522     - | 2880    368
   13 |     7    13     5     6     9    44    58     9  1087     - | 2880    370
   14 |     5    12     6     8     6    36    49    11   834     - | 2880    226
   15 |     5    17     5     7     7    56    58    15   390     - | 2880    240
   16 |     6    10     5    19    10    45    49    19   454     - | 2880    366
   17 |     5    14     6     8     9    60    38    10   717     - | 2880    324
   18 |    10    12     8     X     9    36    30    11  2349     - | 2880   1007
   19 |     5    22    12     7     8    46    28    11   376     - | 2880    221
   20 |     7    13     7     9     8    23    24    13   341     - | 2880    256
   21 |     7    11     6     9     9    46    46     9   539     - | 2880    358
   22 |     5     9     6     5     6    21    21    11   266     - | 2880    272
   23 |    10    13     9    10     8    60    47    19   974     - | 2880    189
   24 |     6    13     5     8     8    44    18     7  1563     - | 2880   1026
   25 |     8    12     7     5     9    37    25     9   418     - | 2880    237
   26 |    12    10     7     8     8    39    26    12   454     - | 2880    328
   27 |    10    14     7    19     7    31    32    19   387     - | 2880    351
   28 |     5    13     7     7     6    28    32     7  1454     - | 2880    870
   29 |     7    14     6     9     8    64    53    14   587     - | 2880    271
   30 |     7    15     7     8     9    37    38    11   515     - | 2880    381
   31 |    10    12     6     7     7    38    40    13   374     - | 2880    253
   32 |     5    10     5     6     6    35    22    10   326     - | 2880    185
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     9    13     -    10     -    24    23     8     -     - |  288    587
 ALGO |     4    12     -     7     -     -     -    10     -     - |  288    125
 ALIC |     6     -     8     8     -     -     -     4     -     - |  288   2962
 ALRT |     6     -     -     6     8     8    13     -     -     - |  288   4982
 ANKR |     8     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   5402
 ARTU |     8     -     7     8     X    59    28    21     -     - |  287   9217
 ASCG |    34     -    32     -     -     -     -     -     -     - |  258   4279
 ASPA |     9     -     9    11     -     -     -    15     -     - |  288   7426
 AUCK |    15     -    11    16     -     -     -    13     -     - |  288   3628
 BAKE |     8     -     9     8    15     -     -     8     -     - |  288   2695
 BAKO |    15     -    14    18     -     -    42     -     -     - |  287   5522
 BARH |    13     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   3031
 BJFS |    12     -     7    10     9     -     -    14     -     - |  288   3051
 BJNM |     X    23     -    16     -     -     -    20     -     - |  238     61
 BOGT |     7     -     9     9    10    12    29     8     -     - |  288   5818
 BOR1 |    13     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  171    >>>
 BRAZ |    10     -    12    13     -     -    48     -     -     - |  288   4234
 BREW |     5     8     -     -     -     -    34     -     -     - |  288     29
 BRMU |    12     -     9    13     -    15    35    11     -     - |  288   5402
 BRST |    11     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   1723
 BRUX |     5     -     -     8     7     -     -     7     -     - |  288     33
 CAS1 |     9     -     5    13     9     -     -     4     -     - |  288   2630
 CCJ2 |    10     -     -    11     9     -     -     -     -     - |  288   4038
 CEDU |     5     -     8    10     -     9     -     7     -     - |  288     55
 CHPI |     7     -     -     9     -     -    19    16     -     - |  288   2763
 CHTI |    17     -    11    14    12    20     -     7     -     - |  288   3337
 CHUR |    16    21    23    22     -    16     -    26     -     - |  288  16352
 CNMR |     9     -     -    11     -     -    51     -     -     - |  288  10036
 COCO |    11     -    14    20    19    23    41    11     -     - |  288   2891
 CORD |    10     -    10    11     -    11    16    15     -     - |  288   4784
 CRO1 |    11    13     -    14    10     -     -    13     -     - |  288   6870
 CUSV |     -     -    13    17     -    33     -    13     -     - |  278   7974
 DAEJ |    15    18    12    16    15     -   119     -     -     - |  288   2522
 DAKR |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   4220
 DARW |    15    12     9    17    24    12     -     6     -     - |  288   1448
 DAV1 |     7     -     6     -     8     -     -     8     -     - |  288    >>>
 DGAR |    16     -    15    21    20    19    54    10     -     - |  288   7847
 DRAG |     -     -    11     -    14    18     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     6    13     6     7     -     -     -    15     -     - |  288     41
 DUBO |    28     -    27     -     X     -     -     8     -     - |  281    >>>
 DYNG |    25     -     -     -    33     -     -     -     -     - |  284   2068
 FAA1 |    22     -    17     X    22     -     -    13     -     - |  288   6755
 FAIR |     9     X     8    11    13     -     -    25     -     - |  288   3408
 FLIN |     5     -     6     7     -     -     -     9     -     - |  288   2943
 FLRS |     6     -     -     7     -     -     -    14     -     - |  288   2489
 GLPS |    13     -    10     9    12    12    20     7     -     - |  288   5930
 GLSV |     5     -     4     7     X     -    21    11     -     - |  285   1652
 GMSD |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3592
 GODE |    10    17     -     X    13    26     -     -     -     - |  288    135
 GOL2 |     7    12     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    109
 GOLD |     8     -    10    10     -     -     -    23     -     - |  288   7598
 GOPE |     4     -     -     5     -     -     -    13     -     - |  288    583
 GRAS |     X     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   3029
 GRAZ |     5     -     5     7     -     -     -     7     -     - |  288   2711
 GUAM |    11     -     -    14     -    14     -    10     -     - |  288   6809
 GUAT |    13     -     8    12     -     -    26     9     -     - |  288   2982
 GUUG |    12     -    12    15     -     -    53     -     -     - |  288   6829
 HARB |    21     -    17     9     -     -     -    15     -     - |  287   1712
 HERS |     5    13     5    11     -     -    30    12     -     - |  288     57
 HERT |     4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   3707
 HLFX |    11    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  283 209165
 HNLC |     9     -     -    10     -     -    29     -     -     - |  288   3026
 HNPT |    12     -     -    15     -     -    31     -     -     - |  287   3141
 HOB2 |    12    19    11    15     -    12    31     6     -     - |  288   1413
 HOFN |     8     -     7     8    14     -     -    14     -     - |  288   2993
 HOLB |    11     -     -    11    15     -     -    11     -     - |  288   2099
 HRAO |     7     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  288     53
 HYDE |     9     -    13    14    21     -     -    11     -     - |  288   4356
 IENG |     8    20     -    12     -     -    16    12     -     - |  288     96
 IISC |    16     -     -    19     -    16     -     8     -     - |  282   2308
 INEG |    11     -     7    12     -    20     -    18     -     - |  288   5311
 INVK |     7     -     -     9     7     -    24     -     -     - |  288   3035
 IQAL |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2229
 IRKJ |    13     -     8     8    10    10     -     -     -     - |  288    125
 ISBA |    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6178
 JOG2 |    11     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     4     -     4     -     -    11    23     -     -     - |  288   5518
 JOZE |     5     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    18     -    13     -     -     -     -     -     - |  231   1998
 KARR |     7     -    10    12    13     -    25     7     -     - |  288   5833
 KELY |    17     -    11     9     8    28    26     8     -     - |  288   3530
 KERG |    14    13     8    21     -    16    24    10     -     - |  288   5555
 KIRU |    12    20     8    13    11     -     -     9     -     - |  288   1217
 KIT3 |    38     -    36     -     -     -     -     -     -     - |  222    >>>
 KOKB |     7    10     -    11     -    17     -    10     -     - |  288    124
 KOKV |     8     -     9    10     -     -     -     6     -     - |  288    142
 KOUC |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3470
 KRGG |     8     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288   4896
 KZN2 |    18     -     -     -    23     -     -     -     -     - |    4   2828
 LAMA |     6     -     -     7     -     -     -    13     -     - |  288   2722
 LAUT |    10     -    10     -     -     -    97     -     -     - |  276   4341
 LHAZ |    16     -     X    20     X     -     -    10     -     - |  214   6338
 LMMF |    15     -    12     -    15    16     -    13     -     - |  288   3093
 LPAL |     7     -     7     -     -     -    31     9     -     - |  288   3735
 LPGS |    19     -    19     -    20     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     9     -     9     -    13     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     9     -     -    11     -     -    13     -     -     - |  286   7035
 MAJU |    13     -     -     -    17    17     -     -     -     - |  288   3821
 MAL2 |     X     -    18     X    24     -     -    24     -     - |  255   5232
 MANA |    14     -     -    20    16    26    34     -     -     - |  288   8054
 MAR6 |     5    18    10     -     -     -     -    12     -     - |  288   2080
 MATE |     6     -     5     9     -     -     -    14     -     - |  288    141
 MAUI |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     9     -     7    11    14    22     -     6     -     - |  288   1756
 MBAR |    17     -    14    16     -     -    36     6     -     - |  288   5767
 MCIL |    12     -     8    14    10    12     -     -     -     - |  288   5670
 MCM4 |     5    13     6     9     9    19     -     4     -     - |  288   3062
 MDVJ |     9     -     7     8     -     -     -    13     -     - |  288     40
 MEDI |     8    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 METS |     4     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -    10     -     8     -     -     7     -     - |  288     31
 MIZU |    12     -     -    15     -    15     -    26     -     - |  288    813
 MKEA |    10     -    11    14     -     -    30    14     -     - |  288    397
 MOBS |    10     -    12     -    13     -    28     -     -     - |  288   1414
 MONP |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2788
 MORP |    10     -     -    13     -    11    24     -     -     - |  288   4274
 MQZG |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3511
 MTKA |     8     -     7     -     -     -    20     -     -     - |  288   7314
 NAIN |     6     -     -     9     8     -     -     -     -     - |  288   4638
 NAUR |    30     -    29     -     -     -    48    34     -     - |  178   3326
 NICO |    12     -     9     9     -     -    23    11     -     - |  288   4474
 NIST |     8    24     -    19     -     -     -    26     -     - |  283     32
 NIUM |    11     -     -    14     -    19     -     -     -     - |  288   5226
 NKLG |    14     -    17    13     -    21    28    12     -     - |  288   5028
 NLIB |    19    24     -    20     -     -    36    21     -     - |  288     44
 NNOR |     4     9     6     -     9     -    18     -     -     - |  288    327
 NOT1 |     5     -     -     -     6    13    21    10     -     - |  288     32
 NOVM |    12     -    10    10     -    15     -    23     -     - |  288     52
 NRC1 |     X    12     -     8     -     -    39    12     -     - |  288     21
 NRIL |     8     -     -    34    29     -     -     -     -     - |  263   6364
 NTUS |     6     -     -     7     -    20    26    12     -     - |   76   3581
 NYA1 |     5     -     6     7     -     -    21    11     -     - |  288   4464
 NYA2 |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6    16     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    422
 OHI2 |     5     -     6     8     X     -    25    11     -     - |  288     97
 OHI3 |     7     -     6     -    11     -    22    11     -     - |  288   4167
 ONS1 |    12     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1385
 ONSA |     8    16    11     9     -     -     -    10     -     - |  288   1844
 OPMT |     7    12     -    10     -     -     -    16     -     - |  288     31
 OUS2 |    10     -    11     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     7     8    12    20     -     -     - |  288   4350
 PARC |     7     -     -     8    10     -    23     -     -     - |  288   4415
 PBRI |    14     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288   1380
 PDEL |    12     -     9    13    17    12    25    13     -     - |  288   2635
 PERT |     8    12     7    13     -     -    31     6     -     - |  288   4647
 PETS |    20     -    17    14     -    18     -    13     -     - |  288   9574
 PIE1 |     6    12     8     9    12     -    25    10     -     - |  288     22
 PIMO |    13     -    14    22    17    19    25    10     -     - |  288   7165
 POL2 |     9     -     -    11     -     -    25    11     -     - |  288   7147
 POLV |     5     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4917
 POTS |     9     -     8     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 POVE |    15     -    11    14     -    19     -     -     -     - |  288   4373
 PRDS |     5    10     -     4     -     -    31     7     -     - |  288    125
 PTBB |     6    16     7     8     -     -     -     8     -     - |  288     64
 PTVL |    28     -     -     -    36     -     -     -     -     - |  205   3199
 QAQ1 |     6    13     6     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288   5147
 QUIN |    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4742
 RABT |    10     -     -    11    10    15    25     -     -     - |  288   8770
 RAMO |     7     -     6     -     -     -     -    17     -     - |  288    >>>
 RBAY |     7     -     -     9     -    16    25    10     -     - |  288   4416
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1211
 REUN |     7     -     7     X     -    25    23    10     -     - |  288   4583
 REYK |     8     -     -     9     -    16    24     9     -     - |  288   3245
 RIO2 |    13     -    16     -    12     -     -    11     -     - |  288    >>>
 RIOP |     7     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   4703
 SALU |     9     -     -    10     -    17     -     -     -     - |  288   3552
 SANT |     6     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   2113
 SAVO |     9     -     -    11     -    15     -     -     -     - |  288   3936
 SCH2 |     6    16     4     8     -    12     -     5     -     - |  288   2252
 SCRZ |    19     -    19     -    18     -     -     -     -     - |  288   5386
 SEYG |    18     -    17     -     -    25     -    16     -     - |  281   5366
 SFER |     9    10     7     9     -     -     -     5     -     - |  288     56
 SHAO |     9     -     -    16    12    16    30     -     -     - |  288   8786
 SOFI |    12     -     9    13     -     -    29     -     -     - |  288   6430
 SPT0 |     8     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  288   1906
 STFU |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  183  15116
 STHL |     8     -     7    11     -    12     -     6     -     - |  288   3243
 STJO |    14    16     -    20     -    40    41    15     -     - |  286    421
 STK2 |    13     -     9     -    12     -     -     -     -     - |  288   5540
 STR1 |     -    24     -     -    18     -    24     -     -     - |  288   1278
 SUTH |    13     -    12    17    15     -     -    10     -     - |  288   3056
 SVTL |     -     -     4     -     5     -     -     6     -     - |  288     59
 SYDN |    11     -    11     -     -     -    25     -     -     - |  288   1088
 TASH |    10     -     -     -    13     -     -    17     -     - |  288    >>>
 TEHN |     9     -     7    11    12     -     -     -     -     - |  288   6666
 THTI |    16     -    20    21     -    66    78     -     -     - |  288   7980
 THU2 |     4     -     5     5     -     -     -     -     -     - |  288  44228
 THU3 |     7    14     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   5912
 TIDB |     9    13     -    10     -     -     -    17     -     - |  288     32
 TIXI |     X     -     5     -     6     -     -     8     -     - |  260    >>>
 TLSE |    10     -     8     9     -    11    36    12     -     - |  288   5747
 TNML |     4     8     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   5370
 TONG |    10     -    10     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TOW2 |    13     -    11    16    20    13     -    10     -     - |  288   1985
 TRO1 |    10     -    10    15    15    29     -    16     -     - |  288   8143
 TSKB |    11    16     -    13     -     -     -    18     -     - |  288   5584
 TUVA |    26     -    25     -    25    31    57     -     -     - |  262   6830
 TWTF |     9    10     7     9     -     -    20     -     -     - |  288     38
 UCAL |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  241   1334
 UFPR |     9     -     -    11     -    17     -     -     -     - |  288   4522
 ULAB |    11     -    10     -     7     -     -    11     -     - |  288    >>>
 UNB3 |    13     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   1703
 UNSA |    15     -    17    14     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 URUM |    30     -    28     -     -     -     -     6     -     - |  219    >>>
 USUD |    13    19     -    13     -     -    18     -     -     - |  288     51
 VALD |     6     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   3385
 VILL |     9    11     8    13    14     -     -     6     -     - |  288   3403
 VOIM |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  284    >>>
 WAB2 |     5     -     -     6     -     -    14     9     -     - |  288     28
 WARK |    13     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   3689
 WES2 |    12    21    12    14     -     -    24    13     -     - |  288    116
 WHIT |     6    13     7     8     -    14     -    11     -     - |  288 154345
 WILL |     6     8     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4352
 WIND |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  260    >>>
 WSRT |     6    14     -     8     -     -    21    13     -     - |  288     32
 WTZR |     7     -     6     9     -     -    14     9     -     - |  288     33
 XMIS |    15     -     -    22    22     -     -    13     -     - |  288   5670
 YAKT |    11    14     7    11     -     9     -     5     -     - |  288   6655
 YAR2 |     7    11     -    13     -     -     -    16     -     - |  288     80
 YEL2 |     3     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 YELL |     8    10     -    10     -     -    45     7     -     - |  288     24
 YSSK |     9     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   9113
 ZAMB |    10     -     6    13     -    14    14     5     -     - |  288   6359
 ZECK |    17     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  216     30
 ZIM2 |     8     -     8     -     X     -     -     -     -     - |  288   5685
 ZIMM |     7     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6372
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     9    14     8    11    10    38    36    12   806     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2000-5  0:10:00 |   501471187
cod |   TIXG  | 2000-5  0:15:00 |   501420342
cod |   TIXG  | 2000-5  0:20:00 |  -498611799
cod |   TIXG  | 2000-5  0:25:00 |   501440030
cod |   TIXG  | 2000-5  0:30:00 |  -498516536
cod |   TIXG  | 2000-5  0:35:00 |   501582062
cod |   BJNM  | 2000-5  2:20:00 |       -3182
cod |   MAL2  | 2000-5  5:45:00 |        3076
cod |   LHAZ  | 2000-5 23:15:00 |        -586
esa |   CHUR  | 2000-5  4:25:00 |        1154
gfz |   FAA1  | 2000-5 12:00:00 |       18850
grg |   GLSV  | 2000-5  2:30:00 |        1359
grg |   GLSV  | 2000-5  2:40:00 |       -1409
grg |   GLSV  | 2000-5  2:45:00 |        1184
grg |   GLSV  | 2000-5  2:50:00 |        -648
grg |   GLSV  | 2000-5  3:00:00 |        -855
grg |   GLSV  | 2000-5  3:10:00 |         786



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 WTZR |   288   288     0   288     2.85     4.39     1.01     1.01   | 4.29e-14  5.50e-15  1.37e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.69     4.37     4.39     4.39   | 3.07e-14  5.96e-15  1.78e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.33     4.37     4.00     4.00   | 3.42e-14  5.44e-15  1.11e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.49     4.37     2.39     2.39   | 2.47e-14  6.05e-15  1.37e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.61     4.37     2.00     2.00   | 3.11e-14  8.79e-15  4.68e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.30     4.37     4.39     4.39   | 2.79e-14  6.01e-15  3.48e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.33     4.37     4.32     4.32   | 2.30e-14  4.21e-15  1.12e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.41     4.37     1.94     1.94   | 2.89e-14  7.00e-15  2.61e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.96     4.37     1.44     1.44   | 2.32e-14  6.42e-15  1.05e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.40     4.37     1.76     1.76   | 3.69e-14  5.93e-15  2.15e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.16     4.37     1.34     1.34   | 2.50e-14  4.61e-15  2.10e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.96     4.37     0.58     0.58   | 6.47e-14  8.39e-15  2.04e-14 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.84     4.35     1.08     1.08   | 3.80e-14  8.81e-15  4.22e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.81     4.30     4.39     4.39   | 3.78e-14  6.83e-15  2.23e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.79     4.26     0.32     0.32   | 2.65e-14  1.11e-14  5.06e-15 |
 NIST |   283   283     0   283     2.65     3.92     4.32     4.32   | 4.98e-14  9.01e-15  2.04e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.61     3.76     4.39     4.39   | 3.85e-14  7.30e-15  1.74e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.51     3.47     0.86     0.86   | 5.28e-14  9.37e-15  2.65e-15 |
 ZECK |   216   213     1   216     2.85     3.26     3.28     3.28   | 4.68e-14  7.69e-15         - |
 TWTF |   288   288     0   288     2.41     3.18     2.42     2.42   | 4.98e-14  8.52e-15  2.59e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.35     3.04     1.83     1.83   | 4.18e-14  6.59e-15  7.15e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     2.10     2.43     1.80     1.80   | 6.15e-14  1.46e-14  1.21e-14 |
 STJO |   286   286     1   286     2.01     2.24     0.54     0.54   | 5.07e-14  2.17e-14  8.75e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     1.90     1.98     1.28     1.28   | 2.25e-14  7.25e-15  5.87e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.51     1.26     0.27     0.27   | 9.18e-14  9.98e-15  3.52e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.44     1.15     0.93     0.93   | 8.43e-14  1.06e-14  5.22e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.36     1.01     4.39     4.39   | 9.90e-14  9.21e-15  3.03e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.22     0.82     4.39     4.39   | 8.34e-14  1.10e-14  5.98e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.13     0.71     2.81     2.81   | 1.02e-13  1.09e-14  3.46e-15 |
 NLIB |   288   288     1   288     1.12     0.69     0.49     0.49   | 1.06e-13  1.34e-14  2.92e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.78     0.33     0.32     0.32   | 3.71e-14  8.00e-15  1.38e-14 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.77     0.33     3.02     3.02   | 2.44e-14  6.64e-15  2.38e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.65     0.22     2.72     2.72   | 5.30e-14  1.82e-14  2.44e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.58     0.18     0.27     0.27   | 1.91e-14  4.82e-15  2.20e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.33     0.17     4.39     4.39   | 5.37e-14  2.46e-14  2.78e-14 |
 WES2 |   288   288     0   288     0.45     0.11     0.19     0.19   | 4.99e-14  1.27e-14  5.48e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.75     0.08     0.27     0.27   | 6.68e-14  2.45e-14  3.07e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.32     0.03     2.69     2.69   | 6.93e-14  1.89e-14  4.07e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.09     0.03     4.39     4.39   | 8.29e-14  2.33e-14  3.71e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.04     0.04   | 2.61e-14  4.54e-15  1.81e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.51     0.02     4.39     4.39   | 6.44e-14  1.99e-14  2.39e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.28     1.28   | 5.26e-13  5.76e-14  1.07e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.97     0.97   | 5.58e-13  5.39e-14  1.45e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.02     0.02   | 5.96e-13  1.63e-13  3.01e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.26     0.26   | 6.20e-13  6.47e-14  2.87e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.57     0.57   | 6.36e-13  6.35e-14  4.43e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.30     0.30   | 7.18e-13  7.67e-14  2.75e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.82     0.82   | 6.35e-13  6.30e-14  2.54e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.75     0.75   | 6.28e-13  7.28e-14  1.51e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.33     0.33   | 6.15e-13  7.20e-14  2.24e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.53     0.53   | 6.55e-13  7.27e-14  2.11e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.12     1.12   | 5.98e-13  7.46e-14  5.30e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.10     0.10   | 6.72e-13  7.29e-14  2.72e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.41     0.41   | 6.52e-14  4.02e-14  3.14e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.35     0.35   | 7.91e-14  2.65e-14  5.08e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.20     0.00     0.10     0.10   | 6.36e-13  9.42e-14  4.51e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.03     0.03   | 4.69e-13  1.25e-13  7.93e-14 |
 ALIC |   287   199    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-11  5.01e-12  1.10e-12 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   169   150    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-07  7.14e-09         - |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  9.25e-13  2.70e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  4.74e-13  1.70e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  8.02e-14  3.66e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  2.61e-13  5.48e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-14  2.21e-14  5.34e-15 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-13  6.92e-14  2.97e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  9.70e-14  3.05e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  1.06e-13  3.07e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  1.08e-13  3.70e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.62e-13  9.06e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  8.59e-14  1.98e-14 |
 GLSV |   285   264     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  4.70e-13  1.77e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-13  3.52e-13  7.78e-14 |
 HOB2 |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  2.35e-13  8.17e-14 |
 HOFN |   288   241    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  1.00e-12  2.49e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-13  1.92e-13  1.26e-13 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  8.54e-13  3.39e-13 |
 MAW1 |   288   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  5.67e-13  1.97e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  1.83e-13  7.31e-14 |
 MOBS |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  3.71e-13  9.58e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  1.86e-13  2.19e-14 |
 NTUS |    76    72     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  7.89e-13         - |
 NYAL |   288   264    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  1.96e-13  3.18e-14 |
 PDEL |   288   212    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-11  1.69e-12  4.29e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-14  5.17e-15  1.08e-15 |
 SANT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  5.75e-13  2.36e-13 |
 SCH2 |   288   264     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  9.58e-13  1.91e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  2.75e-13  6.30e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  1.89e-13  1.16e-13 |
 TIDB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-13  1.38e-14  2.60e-15 |
 TOW2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  4.22e-13  2.13e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  5.02e-13  2.77e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.25e-13  3.67e-13 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-14  1.06e-14  4.15e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.57e-14  5.22e-15  1.80e-15 |
 ALBH |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-14  1.34e-14  6.39e-14 |
 MEDI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-14  7.16e-15  1.74e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-14  2.34e-14  2.64e-14 |
 IISC |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 IRKJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-13  3.06e-14  1.50e-14 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BRST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.29e-13  1.57e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.94e-13  2.72e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-14  1.15e-14  6.12e-15 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 IQAL |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  9.54e-13  1.45e-13 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-14  1.75e-14  4.75e-15 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.56e-13  9.93e-14 |
 BJNM |   238   238     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-14  8.71e-15  2.98e-15 |
 CCJ2 |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  9.41e-13  5.12e-13 |
 UNB3 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.73e-13  1.34e-13 |
 NAUR |   178     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-13  1.99e-13  9.95e-14 |
 DYNG |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  6.26e-13  1.60e-13 |
 UCAL |   241   228     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.96e-13  1.14e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
