
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2008   Day: 2   MJD: 58302                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150929   4244   -1024     280      7      5      9     78     77     80   25.22
 emr |  2880     0  98429   3000  138612    -558     16     15     17    131    137     93    9.50
 esa |  2880     0 125275   1672   -3299    1352      9      9     11    222    257    102   19.00
 gfz |  2880     0 130820   8507    -385      72     12     10     15    184    187    178   13.40
 grg |  2880     0 113990   2425     -61    -134     11     10     14    170    173    159   13.92
 jpl |  2880     0 105088   2929  138878    -109      9      8     11    115    120     91   18.96
 mit |  2880     0 109630   5723    -434     189     32     31     35    494    405    765    0.00
 igr |   288     0  47190    440    4292    -692     11     12     11     67     54     69    0.00
 ngs |    96     0   2879     28    -642    -164    912    912      0   1987   1987      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X     X  -214     X    90   145  -192   -19  1832     - |
    2 |    -1   -81   312  -214   -27   -99    68    58 -3279     - |
    3 |    94    69  -384    76   285   -38    74     3  1291     - |
    5 |    67    56  -190    80   -63    63  -508    32 -1588     - |
    6 |    50     -  -105  -148   198     X  -118     0   -26     - |
    7 |   -34    21  -105   119   -51    93  -157    29 -1539     - |
    8 |    47  -109   102  -192   318  -208   317   -27   835     - |
    9 |    80    59   -47   -80   119  -121   333    18   -31     - |
   10 |   -69   -59  -154   131    81   124  -357   -86  -525     - |
   11 |  -122   -30    69    90    -4    48   -93   -53  2012     - |
   12 |    52   245  -102    39  -278    87  -475    -3 -1024     - |
   13 |   -15   -33    34   -24   -41    50  -358   -31  3245     - |
   14 |   -44  -123   147   -47  -150   116   -59    -9  1994     - |
   15 |    99    22  -277    86   -78   132  -603    19 -1294     - |
   16 |   -36  -218   141   -74   237  -105   489    13  2384     - |
   17 |    71   144  -197   107  -110    37  -297    64 -1248     - |
   19 |   -21   -18   500  -164  -282  -140   539   131 -1920     - |
   20 |   -88  -274   390   -49   -30   -81   632    25  1159     - |
   21 |   -78  -175   468   -37  -177  -122   603    49   971     - |
   22 |  -150  -169   545   -66    21  -231   869    51 -2954     - |
   23 |  -119   -26    43   108     4    49  -270   -33  -687     - |
   24 |   105   309  -317     X  -113   107   -14   -35  -272     - |
   25 |   107   203   -12   -27  -257   -23   364   -12    81     - |
   26 |   -45    20  -155    38   261   -13   136   -90    39     - |
   27 |    -2   -41   -20    96    68   -75    35   -58  -460     - |
   28 |   -86   -26   359  -215   -23   -63   -31    57  4534     - |
   29 |    42     9  -262   168  -255   271  -832     5 -2196     - |
   30 |    46   176    -5   -57   -39   -75   345    13    65     - |
   31 |    51   114  -267   218    -3    -9  -124   -42 -1114     - |
   32 |     3   -59  -307    40   301    83  -418   -72  -366     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    30     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |    81     -   -13  -134     -     -     -   -73     -     - |
 ALBH |    77     8     -  -151     -     -     -    30     -     - |
 ALGO |    25    12     -   -56     -     -     -   -29     -     - |
 ALIC |    70     -   -79   -59     -    28     -    49     -     - |
 ALRT |    15     -     -    12   -51     9  -132     -     -     - |
 ANKR |    37     -   -83    49     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -175     -     -     -   317     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -62    91     -     0     -    37   101    39     -     - |
 ARTU |     9     -    42   -37   -65    21     -     8     -     - |
 ASCG |  -100     -   133     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    95     -   -79   -67     -     -     -    86     -     - |
 AUCK |   -22     -    38   -13     -     -     -    56     -     - |
 BADG |   -99     -     -     -     -   132     -    73     -     - |
 BAKE |    35     -    36   -85   -41     8     X    -4     -     - |
 BAKO |    40     -    17   -99     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -46     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -171     -   226   -54    53     -     -   -87     -     - |
 BOGT |   -45     -     X     X     X    59   330    19     -     - |
 BOR1 |    23     -     -   -44     -     -     -    44     -     - |
 BRAZ |    83     -   -32  -111     -     -   210     -     -     - |
 BREW |    -5    12     -     -     -     -   -87     -     -     - |
 BRMU |     8     -    38  -122     -    39  -114     6     -     - |
 BRST |     3     -    -4     -     X     -     X   -40     -     - |
 BRUX |   -66     -     -  -127   242     -     -   -79     -     - |
 CAS1 |   -48     -   115  -131    -2    43   -56     9     -     - |
 CCJ2 |   -82     -     -   -96   240     -   -67     -     -     - |
 CEDU |     8     -    43   -75     -     -     -    -5     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -79     -    56     -     9     -     - |
 CHPG |  -115     -     -     -   208     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -14     -     -   -43     -    49     X    -6     -     - |
 CHTI |   -11     -    12     6  -130    95     -    58     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -203   195     1  -465     -     -     - |
 CHUR |    43   -29     -   -71     -     -     -    45     -     - |
 CKIS |  -193     -     -     -   349     -    49     -     -     - |
 CNMR |     5     -     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     X     -    92  -160    23     -  -126    14     -     - |
 CORD |   -52     -    74    -8     -     -     -    15     -     - |
 CRO1 |    15   -50    44    44   -77     -   -67   -36     -     - |
 CUSV |     -     -    83  -104     -    -9     -   -22     -     - |
 DAEJ |   -92   248   139  -119   -77     -     -     -     -     - |
 DARW |     2    33    36  -118     5    26     -     3     -     - |
 DAV1 |   -98     -   -36     -   226     -     -   -98     -     - |
 DGAR |   -25     -   -53  -150   207    41  -135   -54     -     - |
 DRAG |     -     -  -101     -   138     -     -     -     -     - |
 DRAO |    22     4    -1   -42     -     -     X    23     -     - |
 DUBO |   -40     -    27   -99   131     -     -   -64     -     - |
 DYNG |    23     -     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 EPRT |    32     -     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -     X     X    61   -44 -1977     -     -     - |
 FAIR |  -117    75    36    -3   116     -   131     3     -     - |
 FALK |     -     -     -   -85     -    60     -     -     -     - |
 FLIN |   -32     -    73   -44     -     -     X    41     -     - |
 FLRS |   -37     -     X     X     -    50     -    -4     -     - |
 FTNA |   -86     -     -     -   157     -     -     -     -     - |
 FUNC |   -39     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    46     -   -13  -153    10    52     -   -36     -     - |
 GMSD |     0     -     -     -     0     -   -21     -     -     - |
 GODE |   -63   -23     -     X   130     -     -     -     -     - |
 GODZ |   -72     -    49     -     -    47     -    26     -     - |
 GOL2 |    17   -44     -     -     -     -     -    70     -     - |
 GOLD |     5     -    47   -78     -     -  -119     -     -     - |
 GOPE |    32     -     -   -60     -     -     -   126     -     - |
 GRAS |    26     -    67  -144     -     -     -   -11     -     - |
 GRAZ |  -191     -   219    49     -     -     -   -79     -     - |
 GUAM |   -18     -     -    34     -     -   -30    35     -     - |
 GUUG |   -24     -    61   -42     -     -    38     -     -     - |
 HARB |   -66     -   104   -23     -     -     X   -79     -     - |
 HERS |  -136    51   174   -27     -     -  -231   -73     -     - |
 HERT |    -7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -28    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -31     -     -    59     -     -    50     -     -     - |
 HNPT |    -5     -     -     9     -     -   -95     -     -     - |
 HOB2 |    52    53   -29  -138     -    29     -     3     -     - |
 HOFN |   -85     -     6  -184   268    40  -288   -88     -     - |
 HOLB |   -12     -     -    -5    26     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -52     -     -     -    95     -     -     -     -     - |
 HRAO |    51     -     -   -96     -     -     -   -80     -     - |
 HYDE |    12     -    89  -149     X     -     -     3     -     - |
 IENG |    48    19     -  -104     -     -  -100     2     -     - |
 IISC |   -59     -     -    64     -    33     X     0     -     - |
 INEG |    69     -   -96     7     -     -   108    69     -     - |
 INVK |   -43     -     -  -102    31   106   -72     -     -     - |
 IQAL |   -69     -    92     -     -     -     -   103     -     - |
 IRKJ |   122     -   260  -332  -262     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -13     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -99     -   131     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -32     -     -     -    58     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -18     -    24     -     -     -  -140     -     -     - |
 JOZE |    -4    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |    85     -    98   -20     -  -196   151   -77     -     - |
 KIRI |   -94     -   125     -     -     -   -68     -     -     - |
 KIRU |    -2     -   -38   -54   106     -     X   -69     -     - |
 KIT3 |   180     -  -239     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -84   123     -  -164     -   164     -    53     -     - |
 KOKV |   -50     -    97   -44     -     -     -    15     -     - |
 KOUC |   -46     -    58     4     -     -    49     -     -     - |
 KOUG |    19     -     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 KOUR |   346     -  -460     X     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |   -46     -     -    -4    86     -     -   225     -     - |
 KZN2 |   -71     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 LAMA |    55     -     -  -104     -     -     -    22     -     - |
 LAUT |  -101     -   134     -     -     -     -    71     -     - |
 LHAZ |    21     -    40   -92     X     -     -    36     -     - |
 LMMF |  -108     -    88     -    99   -15     -    18     -     - |
 LPAL |   -49     -     -     -     -    66     -     -     -     - |
 LPGS |   -37     -    32     -    23     -     -    -3     -     - |
 MAC1 |   -45     -   -26     -    24    68     -   -19     -     - |
 MAG0 |    -3     -    -3   -40     -    35   -19   -16     -     - |
 MAJU |   -65     -     -     -   118     -   -55     -     -     - |
 MAL2 |   -99     -     X     X   190    19 -2865   -22     -     - |
 MANA |  -238     -   200  -190   335     -  -294   111     -     - |
 MAR6 |   -38   -50    76     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -127   -90   107   -90   232     - -2656   -82     -     - |
 MATE |    66   -66   -40   -21     -     -     -    58     -     - |
 MAUI |    41     -     -     -   -74     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -24     -   -66   -78   209     -   113   -83     -     - |
 MBAR |   -59     -    73     9     -     -   -50    11     -     - |
 MCM4 |    26    33   -18   -83  -105   104     -     2     -     - |
 MDO1 |   -17     7    19     -     -     -     -    15     -     - |
 MDVJ |    51     -   -22   -65     -     -  -194    63     -     - |
 MEDI |    96  -256     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    24     -     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 METS |    -9    24     -     -     -     -     -   -20     -     - |
 MGUE |   -30     -    84     -   -83    17     -    27     -     - |
 MIZU |    39     -     -   -74     -     - -1901     -     -     - |
 MKEA |  -114     -     8   203     -     -     -    97     -     - |
 MOBS |   -54     -   -28     -   136     -  -124     -     -     - |
 MONP |    15     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -20     -     -  -102     -    97   129     -     -     - |
 MQZG |    29     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 MRO1 |   -18     -     -     -    32     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -129     -   172     -     -     -  -106     -     -     - |
 NAIN |  -148     -     -   -97   364     -     -     -     -     - |
 NANO |    22     -     -   -41     -     -     -   -46     -     - |
 NAUR |     X     -    51     -     -   -51     -     0     -     - |
 NICO |   -11     -   -13    40     -     -     -    14     -     - |
 NIST |    11    28     -   -41     -     -     -    46     -     - |
 NIUM |  -143     -   149  -145     -   141    54     -     -     - |
 NKLG |  -182     -    92  -162   214   106   -99   -22     -     - |
 NNOR |     6   121   -28     -   -55     - -2635     -     -     - |
 NOT1 |     0     -     -     -    -1     -  -136  -132     -     - |
 NOVM |     X     -     X  -210     -   149     -     -     -     - |
 NRC1 |   -34     8     -    58     -     -     -    -4     -     - |
 NRIL |  -149     -    95     5   156   -15     -    32     -     - |
 NRMD |   -27     -     -     X    50     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -39     -     -   -49     -    85     -   -30     -     - |
 NYA1 |    19     -    46  -111     -     7  -152   -65     -     - |
 NYA2 |     1     -     -     -    -2     -     -  -134     -     - |
 NYAL |     5    95     -   -76     -     -  -147     -     -     - |
 OHI2 |   -20     -    98  -102     -     -     -   -11     -     - |
 OHI3 |     8     -    90     -   -60   -58     -     -     -     - |
 ONS1 |    -4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -20   -28   101   -88     -     -     -   -72     -     - |
 OPMT |   -44   143     -   -19     -     -     -    86     -     - |
 OUS2 |   -12     -    80     -   -88     -     -     -     -     - |
 PADO |   -61     -     -     -   111     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -209   201     -     -     -     -     - |
 PDEL |    -9     -    26  -197   171     -     -   -57     -     - |
 PERT |   -54   130   134  -127     -   -36    19    26     -     - |
 PETS |   -20     -     -    38     -     -     -   105     -     - |
 PIE1 |   -69   -38    30   -57   266     -     -   -59     -     - |
 PIMO |   -60     -    29   -79    66    58   -58     6     -     - |
 PNGM |     -     -    34     -     -   -34     -     -     -     - |
 POL2 |    52     -     -   -97     -     -  -140    16     -     - |
 POLV |    38     -   -85    49     -     -   -77     -     -     - |
 POTS |    67     -   -89     -     -     -     -   -36     -     - |
 POVE |   -30     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    23    39     -   -71     -     - -1467     5     -     - |
 PTBB |   -84    57    95   -18     -     -     -    40     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -78    92   -12     -     -     -     - |
 QUIN |   -19     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |  -189     -     -    34   310     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -80     -   -15     -     -   120     -   -76     -     - |
 RBAY |     7     -    80  -125     -     -   192     -     -     - |
 REDU |   -40     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -27     -    32     X   -91    69    78     5     -     - |
 REYK |    59     -     -  -111     -     -     -   150     -     - |
 RGDG |   -68     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     6     -    -8     -     -     -     -     4     -     - |
 RIOP |   -54     -   110   -55     -     -  -162     -     -     - |
 SALU |   -35     -     -  -282     -   245     -     -     -     - |
 SANT |     5     -     -   -10     -     -   103    62     -     - |
 SAVO |   101     -     -   158     -  -245     -     -     -     - |
 SCH2 |  -113    -9   107   -30     -    67     X    18     -     - |
 SCOR |    21     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -126     -    73     -   165   -27     -    41     -     - |
 SFER |   -26    14   122  -135     -     -   -84    32     -     - |
 SHAO |  -222     -     -   -39   274   121     -   100     -     - |
 SOFI |   -21     -    95   -95     -     -  -235     -     -     - |
 SPT0 |   -57     -     -   108     -     -     -    79     -     - |
 STFU |    72     -     -     -  -130     -     -     -     -     - |
 STHL |  -126     -    97   -24     -   106     -   -16     -     - |
 STJO |   -77   -55     -    47   219   -58 -2530   -42     -     - |
 STK2 |   -67     -   153     -   -89     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -84     -     -    57     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -90     -     -     X   163     -     X    46     -     - |
 SUTM |     7     -   -47     -     -    38     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -26     -   138   -75     -   -74     -     - |
 SYDN |    -7     -    10     -     -     -  -103    10     -     - |
 SYOG |   -96    85    56  -174    94    83    68  -138     -     - |
 TASH |   153     -     -     -  -278     -     -     -     -     - |
 THTI |    20    -1   112  -197     -     -   188     -     -     - |
 THU2 |    38     -     X   -72     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |    14    43     -   -56     -     -     -    22     -     - |
 TIDB |    31     -     -   -59     -     -  -749     -     -     - |
 TIXI |     X     -   170     -  -149   -64     -   100     -     - |
 TLSE |  -113     -   134  -193   219     -  -161  -126     -     - |
 TNML |   -48   128     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 TONG |   -41     -   102     -   -66     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    48     -     -   -90     X     -     -    61     -     - |
 TRO1 |   -73     -   111   -20     X     -     -   -76     -     - |
 TSKB |   -58   199     -   -33     -     -     -    11     -     - |
 TUVA |  -199     -    29     -   184   103    58     -     -     - |
 TWTF |   -58    -1   102   -36     -     - -2561   -22     -     - |
 UCAL |   -22     -     -     -    40     -     -     -     -     - |
 UFPR |    36     -     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -66     -    88     -     X     -     -    85     -     - |
 UNB3 |   -91     -     -     -   165     -     -     -     -     - |
 UNSA |  -106     -   141     -     -     -     -   247     -     - |
 URUM |   160     -  -212     -     -     -     -   -82     -     - |
 USUD |   -45     -     -    85     -     -     -   198     -     - |
 VALD |   -61     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -154    -5   165    45    13     -     X   -17     -     - |
 VOIM |   -18     -     -     -    32     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    24     -     -   -46     -     -     -    54     -     - |
 WARK |    -9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 WHIT |    18    35    -6   -51     -     -     -    71     -     - |
 WILL |   -41    41     -   -48     -    67     -     -     -     - |
 WIND |   -39     -    52     -     X     -     -   -51     -     - |
 WSRT |   -17   214     -  -120     -     -  -250   -25     -     - |
 WTZR |   -58     -   135  -169     -    62  -251   -56     -     - |
 WUH2 |    57     -     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -153     -     -   -11   256    23  -234   110     -     - |
 YAKT |  -102   118    85   -11     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -13    66     -   -23     -     -     -    29     -     - |
 YELL |   -16   -36    -8    15    50     -     -   -11     -     - |
 YSSK |   -58     -     -    18     -    64   -78    81     -     - |
 ZAMB |    -6     -    76  -116     -     -     -    59     -     - |
 ZECK |   -34     -    11   -36     -    59     -     1     -     - |
 ZIM2 |  -102     -   136     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    42     -     -   -79     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X     X    14     X    14     9    46    27   799     - | 2872    301
    2 |     7    19     8    17    10     8    31    14   371     - | 2880    253
    3 |     6    12    13     7    10     9    22    11   522     - | 2880    349
    5 |     6    17     5     7    11     8    38     9   451     - | 2880    347
    6 |     9     -    14    14    12     X    38    24   479     - | 2853    280
    7 |     5    14     9     7    10    11    34     9   415     - | 2880    317
    8 |     7    23    10     7    13    10    20     8  1866     - | 2880   1268
    9 |     5    21     8    20     9     9    27     8   341     - | 2880    140
   10 |     4    14    11    10     9     8    19    15   663     - | 2880    185
   11 |     5    16     7     8    10     9    39    17   627     - | 2880    333
   12 |     5    13     9     8    13     8    52     8   626     - | 2880    336
   13 |     5    16     9    10     9     8    22    11   563     - | 2880    223
   14 |     5    14     7     5     7     7    18     5   689     - | 2880    222
   15 |     6    17    10    18    13     7    14    11   312     - | 2880    182
   16 |     6    11     9    11    10     9    32    14   830     - | 2880    310
   17 |     4    13     8     7    10     8    29    10  2048     - | 2880    528
   19 |     4    16     8    20    11     6    31    12   291     - | 2880    255
   20 |     4    15     7     8    10     7    43    10   352     - | 2880    313
   21 |     5    13     8     8    10     9    27    13   759     - | 2880    348
   22 |     4    12     5     7     8     8    47    15   480     - | 2880    234
   23 |     4    14     6     5    11     6    17     6   488     - | 2880    132
   24 |     5    18     9     X    12     8    41    15  1969     - | 2880   2994
   25 |     8    26     8     9    13     8    14    13   278     - | 2880    285
   26 |     6    11    12     9    11     9    26    10   620     - | 2880    395
   27 |     8    14    11    11    13     9    29     9   515     - | 2880    422
   28 |     5    17     6     6    12     8    34    11  2465     - | 2880    412
   29 |     6    14    11     8    10     8    36     9   943     - | 2880    244
   30 |     5    12     8     9     9    12    26    14   392     - | 2880    316
   31 |     6    14    10    15     7    12    39    14   810     - | 2880    328
   32 |     6    18     6     7     9     7    21    13   476     - | 2880    185
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    10     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   2532
 ABPO |     9     -    10    10     -     -     -     8     -     - |  288   1982
 ALBH |     7    11     -    16     -     -     -    10     -     - |  288    217
 ALGO |     6    10     -    13     -     -     -     9     -     - |  288     61
 ALIC |     4     -     6    11     -     8     -     5     -     - |  288   2328
 ALRT |     5     -     -    10     7     8    19     -     -     - |  288   6477
 ANKR |     7     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3885
 AREG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   5185
 AREQ |     8    10     -    18     -     7    20     7     -     - |  288   3554
 ARTU |     9     -     9    13     8     9     -     6     -     - |  288   9793
 ASCG |    24     -    31     -     -     -     -     -     -     - |  281   3771
 ASPA |    11     -    10    16     -     -     -    14     -     - |  288   5298
 AUCK |     5     -     5     8     -     -     -     8     -     - |  288   3135
 BADG |     6     -     -     -     -     8     -    14     -     - |  288     26
 BAKE |     7     -    11    21    14    15     X    17     -     - |  288   3191
 BAKO |    12     -    12    20     -     -     -     -     -     - |  288   3826
 BARH |    11     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  282   3892
 BJFS |     8     -     8    12    12     -     -    13     -     - |  288   3831
 BOGT |    12     -     X     X     X    16    25    13     -     - |  287   4484
 BOR1 |     6     -     -    12     -     -     -    16     -     - |  288   1276
 BRAZ |     6     -     9     8     -     -    20     -     -     - |  288   3527
 BREW |     4    11     -     -     -     -    22     -     -     - |  288     28
 BRMU |     8     -     8    13     -     9    42    13     -     - |  288   7178
 BRST |     6     -     8     -     X     -     X     9     -     - |  288   8097
 BRUX |     6     -     -    10    10     -     -     6     -     - |  288     28
 CAS1 |     5     -     6     6     7    10    29     4     -     - |  288   4682
 CCJ2 |    10     -     -    21    16     -    49     -     -     - |  287   3764
 CEDU |     5     -     7    11     -     -     -     6     -     - |  288    114
 CHAN |     -     -     -    14     -    10     -    10     -     - |  288   5212
 CHPG |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4701
 CHPI |     6     -     -     8     -     9     X     8     -     - |  288   2642
 CHTI |     6     -     7    10    14     9     -     6     -     - |  288   3167
 CHUM |     -     -     -    15    11     7    28     -     -     - |  288   3171
 CHUR |    13    20     -    29     -     -     -    13     -     - |  246    >>>
 CKIS |     7     -     -     -    13     -    33     -     -     - |  288   4001
 CNMR |    13     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  273  10745
 COCO |     X     -    15    25    19     -    72    47     -     - |  288   1057
 CORD |     6     -     8     8     -     -     -    10     -     - |  288   3583
 CRO1 |    14    19    15    18    16     -    35    15     -     - |  284   3575
 CUSV |     -     -    11    15     -    13     -     5     -     - |  288   5176
 DAEJ |     8    28    12    14    12     -     -     -     -     - |  288   3699
 DARW |    11    13    13    15    32     8     -     8     -     - |  288   1562
 DAV1 |     4     -     4     -     6     -     -     7     -     - |  288    >>>
 DGAR |    12     -    12    16    16    10    24     7     -     - |  288   5245
 DRAG |     -     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     8     9     8    17     -     -     X     7     -     - |  288     59
 DUBO |     8     -     8    15    14     -     -     9     -     - |  288  83954
 DYNG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2301
 EPRT |     9     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  278   3765
 FAA1 |     X     -     X     X     9     7    31     -     -     - |   83   2722
 FAIR |     9    10     9    15    12     -    61     4     -     - |  288   4630
 FALK |     -     -     -     9     -     7     -     -     -     - |  288   2586
 FLIN |     8     -     8    17     -     -     X     6     -     - |  288   3513
 FLRS |    19     -     X     X     -    25     -    28     -     - |  287   2789
 FTNA |    18     -     -     -    32     -     -     -     -     - |  118   4495
 FUNC |     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2706
 GLPS |     8     -     9    13    13     9     -     8     -     - |  288   6027
 GMSD |    10     -     -     -    18     -    63     -     -     - |  282   4185
 GODE |     8    24     -     X    15     -     -     -     -     - |  288    146
 GODZ |     8     -    14     -     -    12     -    11     -     - |  288  30458
 GOL2 |     8    21     -     -     -     -     -    15     -     - |  288     79
 GOLD |     8     -    12    14     -     -    53     -     -     - |  288   2695
 GOPE |     6     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288    943
 GRAS |     9     -    10    13     -     -     -    13     -     - |  288   2970
 GRAZ |     9     -     7    14     -     -     -     7     -     - |  288   2966
 GUAM |     9     -     -    17     -     -    26    10     -     - |  288   4476
 GUUG |    13     -    13    20     -     -    44     -     -     - |  288   4916
 HARB |     5     -     8     7     -     -     X    11     -     - |  288   1218
 HERS |     7    16     7    15     -     -    28    11     -     - |  288     68
 HERT |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3629
 HLFX |     6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 197899
 HNLC |    10     -     -    20     -     -    52     -     -     - |  287   3004
 HNPT |     9     -     -    17     -     -    18     -     -     - |  288   3918
 HOB2 |     8    15    11    19     -    13     -     6     -     - |  288   1065
 HOFN |    11     -    10    12    15     7    20     8     -     - |  288   2355
 HOLB |     7     -     -    18    14     -     -     -     -     - |  288   2048
 HRAG |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  254    >>>
 HRAO |     4     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288     53
 HYDE |    10     -    10    14     X     -     -     8     -     - |  288   5197
 IENG |    11    31     -    17     -     -    27     7     -     - |  288    111
 IISC |     9     -     -    15     -    13     X     6     -     - |  288   3358
 INEG |     8     -     9    12     -     -    19    11     -     - |  288   5330
 INVK |     6     -     -    16     7     9    23     -     -     - |  288   3302
 IQAL |     4     -     6     -     -     -     -    11     -     - |  288   3132
 IRKJ |    20     -    17    21    30     -     -     -     -     - |  288  51554
 ISBA |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  149   3873
 JFNG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6671
 JOG2 |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 JOZ2 |     5     -     6     -     -     -    18     -     -     - |  288   4171
 JOZE |    12    31     -     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 KERG |    11     -    16    18     -    13    43     9     -     - |  288   4050
 KIRI |    22     -    30     -     -     -    54     -     -     - |  165   3914
 KIRU |     9     -     8    11    11     -     X     6     -     - |  288   1744
 KIT3 |    12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |   33    >>>
 KOKB |     9    14     -    21     -     9     -     9     -     - |  288    103
 KOKV |     9     -    13    20     -     -     -    10     -     - |  288    120
 KOUC |     7     -     8    12     -     -    34     -     -     - |  288   2983
 KOUG |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1484
 KOUR |     9     -    12     X     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |    12     -     -    29    14     -     -    25     -     - |  288   3555
 KZN2 |    14     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  253   2075
 LAMA |     6     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   2841
 LAUT |     8     -    11     -     -     -     -    29     -     - |  288   3823
 LHAZ |    10     -     9    11     X     -     -    23     -     - |  287   4755
 LMMF |    12     -    17     -    20    12     -    12     -     - |  288   3381
 LPAL |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   3446
 LPGS |     8     -    13     -     9     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     9     -     9     -    12    10     -     8     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    10     -    11     9     -     7    14    10     -     - |  288   6336
 MAJU |     9     -     -     -    15     -    39     -     -     - |  288   3108
 MAL2 |    17     -     X     X    26    19    33    12     -     - |  288   7309
 MANA |    13     -    10    18    18     -    24    15     -     - |  288   5747
 MAR6 |     9    24    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   1903
 MAS1 |     7    19    10    14    12     -    27     7     -     - |  288   2520
 MATE |     7     8     6    11     -     -     -    13     -     - |  288    215
 MAUI |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     5     7     7     -    28     5     -     - |  288   1549
 MBAR |     9     -    12    11     -     -    22     5     -     - |  288   4964
 MCM4 |     6    14     7     9    10     8     -     5     -     - |  288   4144
 MDO1 |     8    21     9     -     -     -     -     6     -     - |  288   5143
 MDVJ |     8     -     7    10     -     -    63    16     -     - |  288     49
 MEDI |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 METG |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  203   1644
 METS |     6    15     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MGUE |     5     -     8     -     8     8     -     8     -     - |  288     27
 MIZU |    10     -     -    19     -     -    29     -     -     - |  281    388
 MKEA |    11     -    15    16     -     -     -    14     -     - |  288     68
 MOBS |     7     -     9     -    12     -    27     -     -     - |  288   1309
 MONP |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  240   2185
 MORP |    10     -     -    21     -    11    42     -     -     - |  288   3123
 MQZG |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3287
 MRO1 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3524
 MTKA |     9     -    11     -     -     -    32     -     -     - |  288   9397
 NAIN |    16     -     -    23    20     -     -     -     -     - |  287   5944
 NANO |     8     -     -    15     -     -     -    11     -     - |  288   2172
 NAUR |     X     -    13     -     -    13     -     6     -     - |  277   3274
 NICO |     9     -    10    11     -     -     -     5     -     - |  288   3983
 NIST |     8    12     -    15     -     -     -    18     -     - |  287     32
 NIUM |    11     -    17    17     -    15    69     -     -     - |  288   4075
 NKLG |     7     -    10    12    14    10    29     6     -     - |  288   4740
 NNOR |     8    12    11     -    12     -    28     -     -     - |  288  66113
 NOT1 |     8     -     -     -    15     -    21    18     -     - |  288     36
 NOVM |     X     -     X    20     -    14     -     -     -     - |  276    631
 NRC1 |     9    14     -    16     -     -     -    12     -     - |  285     48
 NRIL |     8     -     8    12     9     7     -     5     -     - |  288   5473
 NRMD |    11     -     -     X    19     -     -     -     -     - |  257   2998
 NTUS |    10     -     -    17     -    10     -    10     -     - |  288   4430
 NYA1 |     5     -     7    11     -    11    15     9     -     - |  288   4282
 NYA2 |     5     -     -     -     9     -     -    14     -     - |  287    >>>
 NYAL |     5    12     -    12     -     -    25     -     -     - |  288    385
 OHI2 |     5     -     7    10     -     -     -    12     -     - |  288     31
 OHI3 |     6     -     9     -    11    12     -     -     -     - |  288   3884
 ONS1 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1219
 ONSA |     7    33     9    13     -     -     -    13     -     - |  288   1676
 OPMT |     6    22     -    15     -     -     -    11     -     - |  288     40
 OUS2 |     8     -    13     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  286    >>>
 PALM |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288   3575
 PDEL |    12     -    11    16    10     -     -    13     -     - |  288   2814
 PERT |     8    19    12    16     -    11    27     6     -     - |  288   3997
 PETS |     8     -     -    15     -     -     -    11     -     - |  288   8999
 PIE1 |     8    12     7    14    30     -     -     7     -     - |  288     23
 PIMO |    11     -    17    18    15    12    25     7     -     - |  288   4244
 PNGM |     -     -    15     -     -    15     -     -     -     - |  276   2349
 POL2 |     7     -     -    14     -     -    21    11     -     - |  288   4970
 POLV |     7     -     8    10     -     -    20     -     -     - |  288   3123
 POTS |     7     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 POVE |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   3365
 PRDS |     9    12     -    12     -     -    36     7     -     - |  288    386
 PTBB |     6    11     7    10     -     -     -     4     -     - |  288    111
 QIKI |     -     -     -    14    10     7     -     -     -     - |  288   9563
 QUIN |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4074
 RABT |     5     -     -    11    10     -     -     -     -     - |  288   5751
 RAMO |     6     -     8     -     -     7     -     7     -     - |  288    >>>
 RBAY |     5     -     7     9     -     -    21     -     -     - |  288   3850
 REDU |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    934
 REUN |    11     -    14     X    14    12    26     6     -     - |  288   3193
 REYK |     6     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   2865
 RGDG |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3625
 RIO2 |     9     -    11     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 RIOP |     7     -     7    13     -     -    22     -     -     - |  288   4394
 SALU |    10     -     -    14     -    13     -     -     -     - |  288   3567
 SANT |     6     -     -    11     -     -   110    12     -     - |  228   1595
 SAVO |    15     -     -    26     -    31     -     -     -     - |  288   3497
 SCH2 |    13    19    17    20     -    16     X     8     -     - |  288   3558
 SCOR |    15     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  282   2609
 SEYG |     7     -    10     -    11     8     -     8     -     - |  288   5393
 SFER |     5     8     8    11     -     -    16     5     -     - |  288   3333
 SHAO |    10     -     -    18    15    12     -    11     -     - |  288   6945
 SOFI |    11     -    11    13     -     -    28     -     -     - |  288   6743
 SPT0 |     7     -     -    13     -     -     -    15     -     - |  288   1697
 STFU |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  160  20984
 STHL |     8     -    12    22     -    14     -     8     -     - |  284   2812
 STJO |    10    13     -    24    20    11    24    11     -     - |  288    173
 STK2 |    13     -    15     -    20     -     -     -     -     - |  288   4335
 STR1 |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    946
 SUTH |    11     -     -     X    19     -     X    10     -     - |  287   2889
 SUTM |     8     -    11     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    13     -    16    10     -    13     -     - |  288    143
 SYDN |     7     -     9     -     -     -    36    10     -     - |  288    912
 SYOG |     8    11     9     8     9     9    18    12     -     - |  288   4366
 TASH |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  191    >>>
 THTI |    15    20    15    18     -     -    34     -     -     - |  288   4363
 THU2 |     4     -     X     8     -     -     -     -     -     - |  288  69568
 THU3 |     5     9     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   5853
 TIDB |    28     -     -    53     -     -    32     -     -     - |   71   4984
 TIXI |     X     -    16     -    17    16     -    18     -     - |  262    >>>
 TLSE |     9     -    11    15    22     -    29    11     -     - |  286   3608
 TNML |     8    21     -     -     -     -    24     -     -     - |  288   2859
 TONG |     6     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TOW2 |    11     -     -    21     X     -     -    17     -     - |  252   1449
 TRO1 |     6     -     7    11     X     -     -    12     -     - |  288   4890
 TSKB |    11    26     -    19     -     -     -    24     -     - |  288   4493
 TUVA |    16     -    24     -    26    18    68     -     -     - |  288   3983
 TWTF |    10    25    10    15     -     -    19    10     -     - |  288     44
 UCAL |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  162   1049
 UFPR |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2848
 ULAB |    10     -    13     -     X     -     -    10     -     - |  272    >>>
 UNB3 |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   1036
 UNSA |     8     -    11     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 URUM |     9     -    12     -     -     -     -    10     -     - |  132    >>>
 USUD |    11     -     -    22     -     -     -    26     -     - |  271     58
 VALD |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3556
 VILL |     6    11     8    12    10     -     X     6     -     - |  288   1844
 VOIM |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 WAB2 |     6     -     -    12     -     -     -     8     -     - |  288     43
 WARK |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  278   3636
 WHIT |     6    10     8    13     -     -     -     4     -     - |  288  96585
 WILL |     6    10     -    20     -    11     -     -     -     - |  288   4875
 WIND |    23     -    30     -     X     -     -     9     -     - |  258    >>>
 WSRT |     5    24     -    11     -     -    20    13     -     - |  288     42
 WTZR |     3     -     6    11     -     7    13     6     -     - |  288     39
 WUH2 |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  286    >>>
 XMIS |     9     -     -    15    11     7    21    11     -     - |  288   4822
 YAKT |     9    13     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   5525
 YAR2 |     7    10     -    16     -     -     -    16     -     - |  288     79
 YELL |    13     9    14    17    13     -     -     6     -     - |  288     37
 YSSK |    11     -     -    17     -    10    82     9     -     - |  288   7957
 ZAMB |    15     -    25    30     -     -     -    14     -     - |  235   4617
 ZECK |     8     -     9    11     -     9     -     3     -     - |  288     81
 ZIM2 |     8     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3388
 ZIMM |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2571
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16    10    13    12     9    32    12   912     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2008-2  0:10:00 |   471987691
cod |   TIXG  | 2008-2  0:15:00 |   472068204
cod |   TIXG  | 2008-2  0:20:00 |  -527949705
cod |   TIXG  | 2008-2  0:25:00 |  -528024253
cod |   TIXG  | 2008-2  0:30:00 |   471898482
cod |   TIXG  | 2008-2  0:35:00 |  -528167500
cod |   FAA1  | 2008-2  1:10:00 |        1457
cod |   FAA1  | 2008-2 23:30:00 |        4419
esa |   MAL2  | 2008-2  5:40:00 |       -8722
esa |   FAA1  | 2008-2  7:45:00 |        5891
esa |   NOVM  | 2008-2  9:20:00 |       -2418
esa |   FAA1  | 2008-2 18:15:00 |        -922
esa |   MAL2  | 2008-2 19:05:00 |         874
gfz |   MAL2  | 2008-2  5:40:00 |        2567
gfz |   FAA1  | 2008-2  7:45:00 |       -4647
gfz |   NOVM  | 2008-2  9:25:00 |       -1606
gfz |   IRKJ  | 2008-2  9:40:00 |         840
gfz |   FAA1  | 2008-2 18:15:00 |       -5375
gfz |   MAL2  | 2008-2 19:05:00 |        6989
gfz |   SUTH  | 2008-2 19:10:00 |        3294
grg |   FAA1  | 2008-2  0:10:00 |       -1223
grg |   FAA1  | 2008-2  0:15:00 |         561
grg |   ULAB  | 2008-2  0:20:00 |       -1307
grg |   FAA1  | 2008-2  0:25:00 |        3006
grg |   FAA1  | 2008-2  0:30:00 |       -1386
grg |   FAA1  | 2008-2  0:35:00 |       -1027
grg |   ULAB  | 2008-2  0:35:00 |        1967
grg |   ULAB  | 2008-2  0:40:00 |        -809
grg |   ULAB  | 2008-2  0:50:00 |       -1190
jpl |   NOVM  | 2008-2  9:25:00 |       -1710
jpl |   SAVO  | 2008-2 12:30:00 |         786



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   287     1   288     3.41     4.60     0.38     0.38   | 2.54e-14  7.09e-15  5.84e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.36     4.60     4.61     4.61   | 3.43e-14  6.27e-15  3.11e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.32     4.60     0.63     0.63   | 3.21e-14  7.30e-15  6.74e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.18     4.60     2.77     2.77   | 2.06e-14  6.36e-15  2.69e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.55     4.60     4.61     4.61   | 1.86e-14  5.14e-15  1.59e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     3.48     4.60     1.87     1.87   | 2.88e-14  9.23e-15  7.77e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.13     4.60     4.61     4.61   | 3.15e-14  7.04e-15  6.39e-15 |
 YELL |   288   277     4   288     4.58     4.60     4.05     4.05   | 6.12e-14  1.13e-14  3.43e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     3.67     4.60     4.61     4.61   | 3.76e-14  1.31e-14  6.94e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.58     4.60     1.97     1.97   | 3.41e-14  8.79e-15  3.69e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.08     4.60     1.52     1.52   | 2.29e-14  5.85e-15  3.57e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.80     4.60     1.90     1.90   | 2.68e-14  5.64e-15  2.06e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.82     4.21     0.96     0.96   | 4.41e-14  5.39e-15  2.69e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.78     4.08     4.61     4.61   | 4.16e-14  9.06e-15  1.93e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.67     3.76     4.61     4.61   | 4.09e-14  1.19e-14  2.70e-15 |
 MEDI |   288   283     1   288     2.61     3.61     0.97     0.97   | 6.09e-14  1.66e-14  2.65e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.57     3.49     4.60     4.60   | 4.31e-14  1.01e-14  1.99e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     2.43     3.13     1.57     1.57   | 5.08e-14  9.35e-15  1.11e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.31     2.83     2.21     2.21   | 6.81e-14  8.08e-15  4.83e-15 |
 DRAO |   288   286     1   288     2.15     2.44     0.72     0.72   | 7.37e-14  1.47e-14  6.86e-15 |
 STJO |   288   287     0   288     2.14     2.42     0.54     0.54   | 4.58e-14  1.34e-14  7.30e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.13     2.41     3.76     3.76   | 3.83e-14  8.42e-15  2.92e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.01     2.15     0.61     0.61   | 4.66e-14  1.01e-14  2.03e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.97     2.06     1.61     1.61   | 6.82e-14  1.30e-14  1.40e-14 |
 ALBH |   288   285     1   288     1.79     1.70     1.01     1.01   | 4.27e-14  9.59e-15  2.92e-14 |
 BREW |   288   285     1   288     1.60     1.36     4.61     4.61   | 4.04e-14  6.58e-15  2.29e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.59     1.33     0.28     0.28   | 8.16e-14  1.11e-14  2.78e-15 |
 NOVM |   276   273     1   276     1.47     1.20     1.04     1.04   | 4.85e-13  1.54e-13  7.18e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.25     0.82     4.61     4.61   | 1.15e-13  1.48e-14  3.75e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     1.04     0.57     4.14     4.14   | 2.83e-14  7.04e-15  2.13e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.88     0.41     0.40     0.40   | 2.46e-14  7.41e-15  5.86e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.76     0.23     2.73     2.73   | 5.82e-14  1.80e-14  6.73e-15 |
 IRKJ |   288   284     2   288     0.48     0.12     0.51     0.51   | 3.92e-11  1.20e-11  6.41e-12 |
 G09  |   288   285     1   288     1.85     0.09     0.27     0.27   | 6.52e-14  2.29e-14  9.26e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.06     0.06   | 4.79e-14  1.66e-14  3.34e-15 |
 G26  |   288   288     1   288     2.22     0.05     4.61     4.61   | 8.43e-14  3.69e-14  4.21e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.99     0.02     4.61     4.61   | 5.80e-14  1.67e-14  2.20e-14 |
 G06  |   285   280     2   285     4.49     0.02     1.25     1.25   | 3.07e-13  1.01e-13  4.75e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.49     0.02     1.54     1.54   | 9.41e-14  2.21e-14  2.03e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.23     1.23   | 5.56e-13  5.82e-14  1.24e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.99     0.99   | 6.33e-13  6.28e-14  3.22e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.25     0.25   | 6.04e-13  7.22e-14  2.96e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.57     0.57   | 6.55e-13  6.97e-14  3.72e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.76     0.76   | 5.76e-13  5.39e-14  1.49e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.29     0.29   | 6.49e-13  6.66e-14  3.92e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.81     0.81   | 6.38e-13  6.72e-14  1.60e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.52     0.52   | 6.89e-13  6.91e-14  2.33e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.32     0.32   | 6.45e-13  6.71e-14  3.12e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.13     1.13   | 6.56e-13  8.07e-14  4.61e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.60     0.01     0.43     0.43   | 6.39e-14  2.72e-14  5.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.10     0.10   | 7.05e-13  8.20e-14  3.04e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.57     0.01     0.36     0.36   | 7.03e-14  2.05e-14  3.92e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.13     0.13   | 8.66e-14  6.90e-14  4.36e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.23     0.00     0.11     0.11   | 5.77e-13  6.27e-14  2.50e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-13  6.27e-13  3.55e-13 |
 BJFS |   288   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  1.28e-12  3.65e-13 |
 BOR1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  7.02e-13  1.50e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  2.47e-13  6.48e-14 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  4.15e-13  1.14e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  8.49e-14  4.33e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  2.75e-13  8.30e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  7.14e-14  2.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  8.04e-14  4.35e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  9.07e-14  2.37e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  1.39e-13  3.38e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.13e-13  2.09e-13 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-14  2.47e-14  3.97e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.44e-13  6.90e-14  3.42e-14 |
 GODZ |   288   235    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-11  4.24e-12  3.56e-12 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-13  1.87e-13  6.51e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-13  3.84e-13  1.10e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  1.47e-13  8.66e-14 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-13  3.39e-13  7.79e-14 |
 KOUC |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  6.95e-13  1.49e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.11e-12  3.70e-13  1.02e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  1.04e-14  1.46e-14 |
 MAW1 |   288   254     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  6.56e-13  1.60e-13 |
 MIZU |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-13  9.49e-14  3.90e-14 |
 MOBS |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  3.55e-13  1.07e-13 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-29  2.93e-30  4.89e-31 |
 NNOR |   288   216    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-11  1.81e-11  3.84e-12 |
 NRC1 |   285   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-14  1.04e-14  3.08e-15 |
 NRMD |   257   251     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  7.75e-13  1.56e-13 |
 NYAL |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.64e-13  1.62e-13  2.87e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-13  3.08e-13  9.46e-14 |
 REYK |   288   244    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  9.76e-13  1.92e-13 |
 SANT |   228   228     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.50e-13  9.20e-14 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-13  3.17e-13  1.07e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.37e-13  9.04e-14 |
 SUTH |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  2.13e-13  7.99e-14 |
 TOW2 |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  2.95e-13  7.80e-14 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  3.36e-13  4.65e-13 |
 USUD |   271   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-13  2.75e-14  5.60e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.29e-13  2.32e-13 |
 YAR2 |   288   273     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-14  1.78e-14  7.96e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-14  4.97e-15  1.81e-15 |
 IISC |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  1.26e-12  2.40e-13 |
 POLV |   288   252    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  9.53e-13  2.58e-13 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  3.68e-13  2.08e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  2.45e-13  3.39e-13 |
 IENG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-14  1.98e-14  8.75e-15 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288   268    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  1.12e-12  2.85e-13 |
 MONP |   240   240     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  3.24e-13  1.33e-13 |
 SCOR |   282   231    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.05e-12  1.27e-12  3.27e-13 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.63e-14  1.10e-14  3.46e-15 |
 SVTL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-14  1.28e-14  3.45e-15 |
 STHL |   282   257    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  8.24e-13  1.98e-13 |
 UNB3 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  4.33e-13  6.95e-14 |
 NAUR |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-13  4.38e-13  1.31e-13 |
 METG |   203   189     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  9.35e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-13  1.73e-13  6.93e-14 |
 DYNG |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  8.68e-13  2.73e-13 |
 KZN2 |   253   221    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  9.50e-13  1.54e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  5.56e-13  1.28e-13 |
 UCAL |   162   157     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  4.79e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.29e-21  1.62e-19  1.75e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
