
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2013   Day: 5   MJD: 58340                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152137   4049    -818     253      7      5      9     84     79     89   23.72
 emr |  2880     0 103092    344  138694   -1082     17     17     15    111    114     87    8.88
 esa |  2880     0 129338   3538   -2304     413      8      6     10    164    187     96   22.04
 gfz |  2880     0 131914   3705     405   -1283     14     14     14    107     99    122   10.69
 grg |  2880     0 117657    536     -10     -97     10      9     15    140    138    145   14.29
 jpl |  2880     0 106599    469  139047   -1058      8      7     10    112    117     84   20.38
 mit |  2880     0 111434   1778    -206       7     99    107     51   1017    550   2058    0.00
 igr |   288     0  47500     36    2218   -1283     10     14      9     69     55     72    0.00
 ngs |    96     0   2976     27    -529    -184   1032   1032      0   2089   2089      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    80   170  -209    85     0    14  -225   -49 -1998     - |
    2 |  -118   -20   276  -185    -1   -54   309     4 -2979     - |
    3 |    26   -29  -307    42   337    55  -369    -6   888     - |
    5 |   -22    93  -109     5    30    79  -481    -3 -1845     - |
    6 |    14    63   -56   -12   185  -108  -493   -33   208     - |
    7 |    -5   -45   -60   106     4    31  -376     4 -1178     - |
    8 |   -98   -12   194   -45   184  -197   501    18  3977     - |
    9 |   -51   -88   -10    16   338  -137   192    -8  -391     - |
   10 |    72    35  -150    51  -104   110  -307   -19   271     - |
   11 |   -14   -83    37    54   -32     8   -64    18  2162     - |
   12 |    66   111  -109   -33  -163   125  -624   -40 -2002     - |
   13 |    -6   -90    10    30   -44    51  -477    14  1542     - |
   14 |   -66   -32   113   -31  -103    58   165    30  2813     - |
   15 |   -37   117  -136   -22    -8   156  -605   -74 -2037     - |
   16 |   -80   -91   156   -14    97   -96   752    43   821     - |
   17 |   112    49  -163   111   -58     7  -277    11  -800     - |
   18 |   -27  -375    73     X   117    35  -254    62  -294     - |
   19 |  -101    68   365  -172  -167   -99   739    35 -3140     - |
   20 |   -83  -110   269  -101   -51   -58   891    46   813     - |
   21 |     X    76     X    -3   -77    22   779   120   748     - |
   22 |   -97   -47   438   -80   -31  -276  1464   108 -2019     - |
   23 |    15  -131    47    52   -32   -17  -262    50 -1084     - |
   24 |    11   258  -260    12  -117   233  -360   -91  3485     - |
   25 |    50    78   -53   -94  -124   101   436   -63  -115     - |
   26 |    -7   -50   -70   -90   150    49   274   -68   -13     - |
   27 |    58    16    18    -2  -164    22   221   -42  -995     - |
   28 |  -124   -36   236   -59   149  -168    91     7  2243     - |
   29 |    82   -40  -276   114  -107   235  -959   -52  2489     - |
   30 |    71    74    27    19   -23  -138   245     1    -2     - |
   31 |   210    98  -138   149  -236   -51  -424    11 -1206     - |
   32 |    66   -26  -156   105    52    12  -501   -34  -109     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    42     -    23  -141     -     -     -  -104     -     - |
 ADIS |   125     -   118     -  -389     -     -   146     -     - |
 ALBH |    43    -2     -   -93     -     -     X    12     -     - |
 ALGO |    15    -3     -   -31     -     -     -    -2     -     - |
 ALIC |    18     -    -4   -30     -     -   242    20     -     - |
 ALRT |  -144     -     -  -101   277    26   -35     -     -     - |
 ANKR |   -12     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -188     -     -     -   312     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -68   112     -   -77     -    71     -    10     -     - |
 ARTU |   -46     -    89   -23   -71    19     -     7     -     - |
 ASCG |   -88     -    95     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -35     -    52   -29     -     -    91   -87     -     - |
 AUCK |   -35     -    28    18     -     -     -   -18     -     - |
 BADG |   -43     -     -     -     -    50     -    36     -     - |
 BAKE |    -3     -    28  -129    59     -     X    56     -     - |
 BARH |   -50     -    54     -     -     -  -129     -     -     - |
 BJFS |  -164     -   115  -205   237     -  -115  -205     -     - |
 BOGT |  -163     -    97    15    15    66    82    11     -     - |
 BOR1 |  -109     -     -   243     -     -     -   -74     -     - |
 BRAZ |    32     -     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     1    -3     -     -     -     -    71     -     -     - |
 BRMU |   -36     -    50   -84     -    31    24   -43     -     - |
 BRST |     0     -    13     -   -24     - -5638   -13     -     - |
 BRUX |    38     -     -   -48   -28     -     -    11     -     - |
 CAS1 |   -67     -   163  -124   130  -125     9   -61     -     - |
 CCJ2 |    81     -     -   -15   -28   -67   172     -     -     - |
 CEDU |  -107     -   -55  -200     -   289     -  -124     -     - |
 CHAN |     -     -     -  -111     -    58     -    21     -     - |
 CHPG |   -70     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -36     -    38   -91     -    47 -4700   -22     -     - |
 CHTI |  -108     -   -22   -39    26   151     -    -7     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -412   221    61     -     -     -     - |
 CHUR |    29   -25    36  -125     -     3     X    43     -     - |
 CKIS |  -138     -     -     -   229     -   153     -     -     - |
 CNMR |   -52     -     -   -52     -    88   -54     -     -     - |
 COCO |   -74     -   111   -93    21     -   -83     2     -     - |
 CORD |   -67     -    78   -13     -     -   147    -7     -     - |
 CRO1 |   -63    43    79   -47    -8     -    35   -74     -     - |
 CUSV |     -     -    33   -97     -    15     -   -23     -     - |
 DAEJ |   -98     -   156  -134    21     -   -83     -     -     - |
 DAKR |     -     -    12   -25     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -75     -    33  -151   215     - -5853   -44     -     - |
 DAV1 |   -13     -    88     -  -114     -     -   -41     -     - |
 DGAR |    -5     -    21  -172    -8    77   -44   -33     -     - |
 DRAG |     -     -  -159     -   245     -     -     -     -     - |
 DRAO |    66    45   -32  -117     -     -     -    22     -     - |
 DUBO |   -34     -     X   -57    99     -     -   -73     -     - |
 DYNG |   -33     -     -     -    55     -     -     -     -     - |
 EPRT |    22     -     -   -48     -     -     -   -47     -     - |
 FAIR |  -161   106    47   -31   152     -     -   -11     -     - |
 FLIN |  -144     -   132   -97   108     -     -    13     -     - |
 FLRS |   -20     -    50  -146     -    46     -    15     -     - |
 FTNA |   -66     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 FUNC |   -71     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -13     -   -11  -106    62    39     -   -33     -     - |
 GLSV |     X     -    34   -70     X     -  -231     -     -     - |
 GMSD |   -61     -     -     -   102     -     -     -     -     - |
 GODE |    13   111     -  -535   260     -   -40     -     -     - |
 GODZ |    -7     -     7     -     -     -     -   -38     -     - |
 GOL2 |   -24    63     -     -     -     -     -    89     -     - |
 GOPE |   -30     -     -    67     -     -     -    -7     -     - |
 GRAS |   -42     -    98  -109     -     -     -   -39     -     - |
 GRAZ |  -146     -   153     8     -     -     -   -98     -     - |
 GUAM |    17     -     -   -37     -     -     -    39     -     - |
 GUAT |   -98     -   159  -113     -     -     -   -29     -     - |
 GUUG |   -38     -    29    24     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -119    66   127   -51     -     - -5330   -29     -     - |
 HERS |  -160     -   197   -52     -     -     -   -42     -     - |
 HERT |   -15     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -18    49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    10     -     -   -23     -     -   218     -     -     - |
 HNPT |     4     -     -    -9     -     -    25     -     -     - |
 HOB2 |    38   -64    25   -82     -     -     -     2     -     - |
 HOFN |  -118     -   109  -118    -8    87     -  -130     -     - |
 HOLB |   -14     -     -    25     4     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -40     -     -  -186   207     -    23   -41     -     - |
 HYDE |   -52     -    91  -128    43     -     -    15     -     - |
 IENG |   -13   116     -   -67     -     -   -95    -5     -     - |
 IISC |   -76     -     -    28     -    74     -    24     -     - |
 INEG |    61     -   -79    30     -     -     -   128     -     - |
 INVK |  -155     -    78  -129   234     -    12  -104     -     - |
 IQAL |  -106     -   114     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    14     -    71   -78   -75     -     -   -50     -     - |
 ISBA |   -14     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -102     -   110     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -33     -     -     -    55     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -34     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -33    88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |    34     -     -     -     -   -40 -5208     -     -     - |
 KERG |    -6    43   125   -71     -  -110   131  -107     -     - |
 KIRI |     X     -    41     -     -   -44     -     -     -     - |
 KIRU |   -51     -     8   -98   144     - -3177   -47     -     - |
 KIT3 |   122     -  -132     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -112    66     -   -80     -   141     -    36     -     - |
 KOKV |   -53     -    91   -70     -     -     -    -9     -     - |
 KOUC |   -68     -    98   -52     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -68     -   -18   -50   227   -31     -   -56     -     - |
 KRGG |   -97     -     -   -72   215     -     -   132     -     - |
 KZN2 |   -44     -     -     -    74     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -76     -    82     -     -     X     -     -     -     - |
 LHAZ |  -102     -    49   -80   154     -     -     -     -     - |
 LMMF |  -386     -   277     -   281     -     -   187     -     - |
 LPAL |   -33     -     -     -     -    38     -     -     -     - |
 LPGS |     5     -    42     -   -72     -     -    20     -     - |
 MAC1 |    18     -    -1     -   -29     -     -   -31     -     - |
 MAL2 |     X     -     X     X    69   -48     -     -     -     - |
 MANA |  -187     -     -    38   283     -    87     -     -     - |
 MAR6 |  -183     -    55     -     -   157     -     -     -     - |
 MAS1 |   -68     1   158     8  -138     - -2597    20     -     - |
 MATE |    55    23   -62   -13     -     -     -    17     -     - |
 MAUI |  -119     -     -     -   197     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    11     -   -29  -131   124     -    15   -63     -     - |
 MBAR |   -60     -    69    -9     -     -   -43    -4     -     - |
 MCM4 |    25   -38   -84  -238   252    26     -   -76     -     - |
 MDO1 |     6    15   -13     -     -     -     -   -34     -     - |
 MDVJ |    26     -    15   -90     -     -     -    94     -     - |
 MEDI |    85  -228     -     -     -     -    74   -10     -     - |
 METG |   -45     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 METS |   -38   100     -     -     -     -     -    16     -     - |
 MIZU |    44     -     -   -97     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -88     -   138   -89     -     -     -     1     -     - |
 MOBS |   -27     -    79     -   -68    -6  -114     -     -     - |
 MONP |   -99     -   106     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    17     -     -   -98     -    32   234     -     -     - |
 MQZG |   -12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 MRO1 |   -40     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -105     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -95     -     -   -32   182     -     -     -     -     - |
 NANO |    11     -     -   -24     -     -     -   -29     -     - |
 NAUR |  -174     -   187     -     -     -   218   121     -     - |
 NICO |   -33     -    -5   -41     -    65     -    12     -     - |
 NIST |   -32   132     -   -38     -     -     -   -35     -     - |
 NIUM |  -141     -   139  -127     -    80   170     -     -     - |
 NKLG |  -201     -    89  -215   156   141  -197   -72     -     - |
 NNOR |    15     4     2     -   -30     - -2870     -     -     - |
 NOT1 |   -25     -     -     -    41     -   -64   -52     -     - |
 NOVM |  -209     -   159    76     -    31     -   -24     -     - |
 NRC1 |     5    47     -   -49     -     - -3238     1     -     - |
 NRIL |   -67     -   122   -95   -49    30   -29    36     -     - |
 NTUS |    46     -     -  -124     -    11     -   -48     -     - |
 NYA1 |   -53     -    88   -64     -     -     -   -78     -     - |
 NYA2 |    -9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -48    45     -   -80     -    78  -151     -     -     - |
 OHI2 |   -85     -   155  -131     -     -     -   -67     -     - |
 OHI3 |  -108     -   143     -   112  -108  -196   -97     -     - |
 ONS1 |  -175     -     -     -   290     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -75    51   131  -143     -     -     -   -91     -     - |
 OPMT |   -72   207     -   -13     -     -     -    97     -     - |
 OUS2 |   -15     -    42     -   -39     -     -     -     -     - |
 PADO |   -67     -     -     -   111     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   166  -124     -     -     -     -     - |
 PBRI |   -67     -   134  -127     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -50     -    66  -167   106     -    10   -64     -     - |
 PERT |   -95   122   203   -55     -  -134   166   -13     -     - |
 PETS |   -33     -     -    81     -    -4     8    58     -     - |
 PIE1 |   -22    66    22  -128    95     -     -   -18     -     - |
 PIMO |  -100     -    13   -41   177     -     -   -18     -     - |
 PNGM |     -     -   103     -     -  -111     -   -23     -     - |
 POLV |   -50     -     -   -35     -    77     -   -24     -     - |
 POVE |    12     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    -3    14     -    -4     -     - -1716    42     -     - |
 PTBB |  -131   128   123   -69     -     -  1321    51     -     - |
 QAQ1 |   -24     6    23     -     -     -     -   -43     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -141    58    32     -     -     -     - |
 QUIN |   -26     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -71     -     -    45    84     -     -   105     -     - |
 RAMO |   -67     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   -57     -   116  -114     -     -   166     -     -     - |
 REDU |   -75     -    81     -     -     - -2762     -     -     - |
 REUN |   -52     -    45   -90    84     -    27   -87     -     - |
 REYK |    30     -     -   -67     -     -     -   114     -     - |
 RIO2 |   -32     -    35     -     -     -     -    21     -     - |
 RIOP |   -71     -    92   -32     -     -     -     -     -     - |
 SALU |    44     -     -   -97     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    24     -     -   -54     -     -     -    38     -     - |
 SAVO |     1     -     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -144    -3   122   -24     -    50     X    66     -     - |
 SCOR |   -91     -    21   -47   159     -     -   -48     -     - |
 SCRZ |    61     -   -36     -   -45     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -153     -   117     -    92   -13     -    48     -     - |
 SHAO |  -139     -     -   -19    59   131     -    77     -     - |
 SOFI |  -125     -   184  -104     -     -  -249     -     -     - |
 SOLO |     -     -    66     -     -   -71     -     -     -     - |
 SPT0 |    11     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 STFU |   -95     -     -     -   157     -     -     -     -     - |
 STHL |   -22     -    48   -79     -    14     -   -39     -     - |
 STJO |    10    74     -   -79    -6    -2 -2473   -39     -     - |
 STK2 |  -170     -   101     -   123     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -140     -     -    87     - -5947     -     -     - |
 SUTH |  -165     -   114   -60    81    44     X   -34     -     - |
 SVTL |     -     -    39     -   -60     -     -   -83     -     - |
 SYDN |    80     -   -86     -     -     -    56    23     -     - |
 SYOG |  -167    34   124  -128    98    44  -137  -185     -     - |
 TASH |    63     -     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 THTG |   -96     -     -     -   159     -     -     -     -     - |
 THTI |   -27     -   151  -157     -   -52   298   -30     -     - |
 THU2 |   -20     -    59   -78     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -24     -     -    52     -     -     -    59     -     - |
 TIDB |    37    10     -   -90     -     -     -    24     -     - |
 TIXI |     X     -    77     -  -118     -     -   -32     -     - |
 TLSE |  -179    88    83  -167   232     -     -  -205     -     - |
 TONG |  -162     -    90     -   136     - -4999     -     -     - |
 TOW2 |   -24     -   101   -77   -91    22     -    34     -     - |
 TRO1 |  -199     -   144  -205   262     -     -  -157     -     - |
 TUVA |  -159     -   124     -    73     -     1     -     -     - |
 TWTF |   -51   -24    70   -91    58     - -2478   -37     -     - |
 UCAL |   -94     -     -     -   157     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -24     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |  -114     -    84     -    61     -     -    62     -     - |
 UNB3 |  -119     -     -     -   197     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -47     -    50     -     -     -     -    97     -     - |
 URUM |    99     -  -106     -     -     -     -    -1     -     - |
 USUD |   -15     -     -    33     -     -     -   196     -     - |
 VALD |   -41     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -108    18    84   -57    81     - -3163   -60     -     - |
 VOIM |   -41     -     -     -    67     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -9     -     -    21     -     - -5358    50     -     - |
 WARK |  -131     -     -     -   217     -     -     -     -     - |
 WHIT |    27    38    38   -70     -   -51     X   109     -     - |
 WILL |   -53   124     -    14     -     -   107     -     -     - |
 WIND |   -53     -    57     -     X     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -51   137     -     -     -     -     -  -137     -     - |
 WTZR |   -98     -   154  -162     -    32  -310   -98     -     - |
 WUH2 |    20     -     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -94     -   132  -153   -40    76  -113     6     -     - |
 YAKT |  -179     X    88     X     -   103     -    86     -     - |
 YAR2 |     4    96     -   -88     -     -     -    71     -     - |
 YEL2 |  -130     -   140     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     8     4     -   -73    38     - -2585    -6     -     - |
 YSSK |   -88     -     -     7     -    98    73    65     -     - |
 ZAMB |   -24     -    48   -27     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |   -72     -    82    -9     -     -  -168   -43     -     - |
 ZIM2 |  -105     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    16     4     9     6     6   194     7   978     - | 2880    285
    2 |     5    18     7    10     6     7    88    11   535     - | 2880    324
    3 |     4    17     7     7     9     6   106    15   552     - | 2880    257
    5 |     7    21     8    38    11     8   181    26   555     - | 2880    434
    6 |     6    17     5     7     7     9   203    11   616     - | 2880    419
    7 |     5    16     8    10     8     7    50    11   866     - | 2880    355
    8 |     5    16     5     7     8     6    30     7  2176     - | 2880   1172
    9 |     6    18     8    11     8     6    70    10   289     - | 2880    239
   10 |     6    16     8    13     7     6    43     9   493     - | 2880    206
   11 |     6    20     4    11     6     6    41     8   761     - | 2880    287
   12 |     7    15     9     9    28     9    76    20   675     - | 2880    426
   13 |     5    25     7    20     7     7    31    11   277     - | 2880    268
   14 |     4    16     4     8     9     5    38    11   610     - | 2880    207
   15 |     9    26     6     9     8    12    54    16   582     - | 2880    191
   16 |     6    16     7    18     8    10    54    28   441     - | 2880    365
   17 |     7    21     5    21     8     7   152    16  1688     - | 2880    283
   18 |     5    14     8     X     7    14   120    17  2222     - | 2880   1183
   19 |     5    20     5    20     8     7   188    18   547     - | 2880    214
   20 |     5    17     6    10     7     6    95    11   631     - | 2880    285
   21 |     X    20     X    15     8     6    79    10   461     - | 2879    373
   22 |     5    15     7     9     8     7   127    24   391     - | 2880    301
   23 |     6    17     5    15     9     7    56    13   354     - | 2880    164
   24 |     5    13     8     9     8     7   151    18  1515     - | 2880   1160
   25 |     6    15     7    17     9     7    23    13   439     - | 2880    265
   26 |     7    19     8    13     9     9    31    14   751     - | 2880    205
   27 |     4    16     5    10     8     8    31     7   535     - | 2880    388
   28 |     6    20     4    18     9     9    58    16  1299     - | 2880    590
   29 |     5    20     5    14     6     7    48    16  2803     - | 2880    452
   30 |     6    12    11    10     8     7    26    10   483     - | 2880    167
   31 |     5    14     5    11     8     7   141    13  1343     - | 2880    294
   32 |     5    15     5     8    10     7   214     7   484     - | 2880    190
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     5     -     8    12     -     -     -     6     -     - |  288   2469
 ADIS |    12     -    12     -    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 ALBH |     9    15     -    19     -     -     X     8     -     - |  288    173
 ALGO |     8    11     -    11     -     -     -     8     -     - |  288     95
 ALIC |     6     -     6     9     -     -    51     5     -     - |  288   2738
 ALRT |     7     -     -     9     9     8    46     -     -     - |  288  13928
 ANKR |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  226   2823
 AREG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3767
 AREQ |     6    17     -     8     -     7     -     4     -     - |  288   2750
 ARTU |     9     -    12    15    12    11     -     8     -     - |  288  10831
 ASCG |    32     -    35     -     -     -     -     -     -     - |  221   3500
 ASPA |    11     -    12    16     -     -    36    10     -     - |  288   6432
 AUCK |     5     -     5    10     -     -     -     6     -     - |  288   3315
 BADG |     5     -     -     -     -     6     -     7     -     - |  288     22
 BAKE |     7     -     6    16    19     -     X     6     -     - |  288   3466
 BARH |     9     -     9     -     -     -    42     -     -     - |  288   3248
 BJFS |    17     -    15    18    21     -    90    12     -     - |  288   3663
 BOGT |    11     -    10    15    12     7    28     7     -     - |  288   5229
 BOR1 |     8     -     -    18     -     -     -    12     -     - |  238    >>>
 BRAZ |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   3979
 BREW |     4    11     -     -     -     -    58     -     -     - |  288     28
 BRMU |    11     -    14    29     -    16    74    14     -     - |  288   4883
 BRST |     9     -    12     -    29     -    44     9     -     - |  288   2149
 BRUX |     7     -     -    10    12     -     -     8     -     - |  288     22
 CAS1 |     4     -     5     8    10     7    37     4     -     - |  288   2273
 CCJ2 |     8     -     -    14    16    10    29     -     -     - |  288   5666
 CEDU |    10     -    11    14     -    10     -     8     -     - |  288     36
 CHAN |     -     -     -    12     -     6     -     9     -     - |  288   5929
 CHPG |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3304
 CHPI |    12     -    15    20     -    11    42     6     -     - |  288   2286
 CHTI |     9     -     9    14    18    10     -     6     -     - |  288   3347
 CHUM |     -     -     -    15    12     7     -     -     -     - |  288   2752
 CHUR |    10    14    10    14     -     8     X     8     -     - |  288  26919
 CKIS |     9     -     -     -    15     -    29     -     -     - |  283   4911
 CNMR |     9     -     -    17     -    10    69     -     -     - |  288   9275
 COCO |    13     -    14    17    21     -    56     8     -     - |  288   1752
 CORD |     7     -     9    13     -     -    34    14     -     - |  288   4104
 CRO1 |    10    16    13    19    15     -    31    14     -     - |  288   4826
 CUSV |     -     -     7    15     -     7     -     5     -     - |  288   6897
 DAEJ |    15     -    15    18    19     -    73     -     -     - |  288   3697
 DAKR |     -     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   4612
 DARW |    12     -    11    16    33     -    30     8     -     - |  288   1580
 DAV1 |     7     -     7     -     8     -     -     7     -     - |  288    >>>
 DGAR |    21     -    19    21    25    14    68     9     -     - |  288   7824
 DRAG |     -     -    14     -    22     -     -     -     -     - |  149    >>>
 DRAO |     8    14     8    16     -     -     -     9     -     - |  288     64
 DUBO |    11     -     X    15    17     -     -    13     -     - |  288  47080
 DYNG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1215
 EPRT |     9     -     -    21     -     -     -    14     -     - |  282   3537
 FAIR |     6    14     7    16     9     -     -     5     -     - |  288   4361
 FLIN |    10     -     8    14    16     -     -     7     -     - |  288   3751
 FLRS |     6     -     6    13     -     7     -     6     -     - |  288   3100
 FTNA |    16     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  131   2608
 FUNC |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2716
 GLPS |     7     -     9    14    11     7     -     5     -     - |  288   5667
 GLSV |     X     -     4     8     X     -    65     -     -     - |  285   1423
 GMSD |    17     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  279   4163
 GODE |    11    13     -    26    14     -    32     -     -     - |  288     57
 GODZ |     6     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   5053
 GOL2 |     7    18     -     -     -     -     -    11     -     - |  286     73
 GOPE |     7     -     -    16     -     -     -     8     -     - |  288   1222
 GRAS |     6     -     5    10     -     -     -     6     -     - |  288   2760
 GRAZ |    11     -    11    16     -     -     -    12     -     - |  288   3295
 GUAM |     7     -     -    15     -     -     -    10     -     - |  284   6362
 GUAT |    10     -     8    17     -     -     -    12     -     - |  276   3289
 GUUG |    11     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   7437
 HARB |     8    25     8    15     -     -    65     6     -     - |  288   1611
 HERS |    12     -    10    17     -     -     -    12     -     - |  288     35
 HERT |    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4405
 HLFX |     8    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  286 280829
 HNLC |     7     -     -    16     -     -    64     -     -     - |  288   3597
 HNPT |     7     -     -    16     -     -    69     -     -     - |  288   3864
 HOB2 |     7    11     6    11     -     -     -     6     -     - |  288   1672
 HOFN |     7     -     8     8    17     8     -     8     -     - |  288   2936
 HOLB |     9     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288   1552
 HRAO |     8     -     -    18     9     -    38     8     -     - |  288     38
 HYDE |     7     -     9    14    14     -     -     9     -     - |  288   4445
 IENG |     9    22     -    13     -     -    66     7     -     - |  288     56
 IISC |     6     -     -    15     -     7     -     6     -     - |  288   2563
 INEG |     8     -     8    14     -     -     -    12     -     - |  288   3941
 INVK |     5     -     6    15     9     -    26     6     -     - |  288   4031
 IQAL |     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   3037
 IRKJ |     6     -     8     8    10     -     -    10     -     - |  288    136
 ISBA |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4155
 JFNG |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4354
 JOG2 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4979
 JOZE |     9    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 KAT1 |     4     -     -     -     -     5    61     -     -     - |  180     76
 KERG |     6    11     8    16     -     9    53     9     -     - |  288   2609
 KIRI |     X     -    10     -     -    11     -     -     -     - |  288   5625
 KIRU |     6     -     9    12    13     -    37     7     -     - |  288   2043
 KIT3 |    34     -    36     -     -     -     -     -     -     - |  280    >>>
 KOKB |     8    16     -    18     -     6     -     8     -     - |  288     90
 KOKV |     8     -     7    16     -     -     -    10     -     - |  288    105
 KOUC |    12     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   3650
 KOUR |    14     -    17    23    19    16     -     7     -     - |  288     29
 KRGG |     5     -     -    16    12     -     -    10     -     - |  288   2956
 KZN2 |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  219   1908
 LAUT |    10     -    11     -     -     X     -     -     -     - |  288   3711
 LHAZ |     6     -     9    11    12     -     -     -     -     - |  288   5140
 LMMF |    15     -    18     -    20     -     -    17     -     - |  285   3012
 LPAL |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3704
 LPGS |     7     -    10     -     8     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    15     -    15     -    17     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAL2 |     X     -     X     X    20    14     -     -     -     - |  264   5485
 MANA |    15     -     -    23    24     -    60     -     -     - |  288   6249
 MAR6 |    18     -    21     -     -    20     -     -     -     - |  288   1909
 MAS1 |     9    15     8    14    17     -    68     6     -     - |  288   2289
 MATE |     8    13     7    14     -     -     -     7     -     - |  288    125
 MAUI |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAW1 |     5     -     6     8    10     -    38     4     -     - |  288   1716
 MBAR |     7     -     8    14     -     -    52     4     -     - |  288   5651
 MCM4 |     5    13     8    11    11    12     -     3     -     - |  288   4441
 MDO1 |     9    16    10     -     -     -     -    10     -     - |  288   3838
 MDVJ |     5     -     5     8     -     -     -     7     -     - |  288     41
 MEDI |     6    17     -     -     -     -    46    14     -     - |  287     26
 METG |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1134
 METS |     3     9     -     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MIZU |    11     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  283    686
 MKEA |    15     -    15    20     -     -     -    16     -     - |  288    105
 MOBS |     7     -     7     -    11     6    26     -     -     - |  288   1271
 MONP |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1177
 MORP |     8     -     -    15     -     9    64     -     -     - |  288   3637
 MQZG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3560
 MRO1 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1918
 MTKA |    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3819
 NAIN |     7     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  288   5944
 NANO |     6     -     -    13     -     -     -     8     -     - |  288   1868
 NAUR |    25     -    27     -     -     -    75    27     -     - |  110   2403
 NICO |    12     -    12    13     -    10     -     9     -     - |  288   3084
 NIST |     8    14     -    13     -     -     -    10     -     - |  288     17
 NIUM |     7     -     9    16     -     8    71     -     -     - |  288   4684
 NKLG |     8     -     8    13    13     7    57     6     -     - |  288   3710
 NNOR |     5    11     6     -    12     -    61     -     -     - |  288    279
 NOT1 |     4     -     -     -     7     -    67     9     -     - |  288     15
 NOVM |    10     -    10    14     -    10     -    15     -     - |  288     57
 NRC1 |    10    14     -    16     -     -    26     8     -     - |  288     19
 NRIL |     8     -     9    11    11     9    63     6     -     - |  288   6428
 NTUS |     7     -     -    15     -    11     -     5     -     - |  288   5172
 NYA1 |     5     -     5     7     -     -     -     5     -     - |  288   4973
 NYA2 |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     5    10     -    11     -     8    25     -     -     - |  288    471
 OHI2 |     8     -     8    11     -     -     -     9     -     - |  288     88
 OHI3 |    10     -    12     -    13    15    78    13     -     - |  288   3005
 ONS1 |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1082
 ONSA |    13    22    14    17     -     -     -     9     -     - |  288   1490
 OPMT |     5     7     -    14     -     -     -     8     -     - |  288     45
 OUS2 |     8     -    12     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  282  10627
 PALM |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     - |  288   3048
 PBRI |    13     -    12    22     -     -     -     -     -     - |  288   1447
 PDEL |     7     -     9    15    11     -    50    12     -     - |  288   2537
 PERT |     5    15     6    11     -     8    53     4     -     - |  288   2161
 PETS |     8     -     -    18     -    12    60     8     -     - |  288   7766
 PIE1 |    11    18     9    17    15     -     -    10     -     - |  288     20
 PIMO |    13     -    12    20    16     -     -     6     -     - |  288   5991
 PNGM |     -     -     6     -     -     6     -     7     -     - |  288   5686
 POLV |     5     -     -    11     -     6     -     7     -     - |  288   2846
 POVE |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   3620
 PRDS |    10    19     -    12     -     -    44     9     -     - |  288    101
 PTBB |    10    11    11    13     -     -    32     6     -     - |  288     51
 QAQ1 |     4    13     5     -     -     -     -     4     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    18    13     8     -     -     -     - |  288   5548
 QUIN |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  266   2532
 RABT |    10     -     -    17    14     -     -    11     -     - |  288   6320
 RAMO |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |    12     -    11    18     -     -    58     -     -     - |  287   3900
 REDU |     6     -     6     -     -     -    42     -     -     - |  288   1863
 REUN |     7     -    11    11    11     -    33     5     -     - |  288   4298
 REYK |     5     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  288   2757
 RIO2 |     9     -    10     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 RIOP |     7     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   5190
 SALU |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4524
 SANT |     5     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   1526
 SAVO |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   4541
 SCH2 |     8    11     4    13     -     6     X     5     -     - |  288   3089
 SCOR |     5     -     6     9    12     -     -     8     -     - |  288   3002
 SCRZ |     5     -     7     -     9     -     -     -     -     - |  288   3910
 SEYG |     8     -    13     -    14     9     -     6     -     - |  288   4122
 SHAO |    13     -     -    18    14    16     -    11     -     - |  288   7394
 SOFI |     5     -     6    14     -     -    42     -     -     - |  288   5174
 SOLO |     -     -    28     -     -    31     -     -     -     - |  202   4163
 SPT0 |    10     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  254    >>>
 STFU |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |   93  19555
 STHL |     9     -     7    10     -     8     -     4     -     - |  288   4214
 STJO |    12    15     -    23    17    13    69    12     -     - |  288    230
 STK2 |    15     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  288   4698
 STR1 |     -    16     -     -    10     -    27     -     -     - |  288    877
 SUTH |     5     -     7    10     6     5     X     5     -     - |  288   2849
 SVTL |     -     -     8     -    13     -     -    12     -     - |  285     93
 SYDN |     6     -     6     -     -     -    35     9     -     - |  288    932
 SYOG |     6    12     7     9     9     8    33     7     -     - |  288   4091
 TASH |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTG |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   4953
 THTI |    13     -    17    24     -    16    51    12     -     - |  288   4838
 THU2 |     6     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   9143
 THU3 |     4     -     -    10     -     -     -     5     -     - |  285   6082
 TIDB |     4    10     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   4769
 TIXI |     X     -     9     -    14     -     -     9     -     - |  262    >>>
 TLSE |     5    22     8     8     9     -     -     7     -     - |  288    985
 TONG |    11     -     9     -    19     -    45     -     -     - |  288   1785
 TOW2 |     9     -     8    13    14     9     -     8     -     - |  288   1360
 TRO1 |    10     -     8    11    13     -     -    10     -     - |  288   9403
 TUVA |    11     -    12     -    20     -    67     -     -     - |  288   5589
 TWTF |    12    15    11    16    14     -    44    12     -     - |  288     33
 UCAL |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287    989
 UFPR |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2930
 ULAB |     9     -    13     -    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNB3 |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  283   1262
 UNSA |     9     -     9     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 URUM |    11     -    12     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USUD |    12     -     -    26     -     -     -    23     -     - |  257     50
 VALD |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3194
 VILL |    10    20    10    17    14     -    48     9     -     - |  288   1499
 VOIM |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     5     -     -    11     -     -    33     5     -     - |  288     25
 WARK |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3596
 WHIT |     7    14     6    19     -     6     X     5     -     - |  288  97774
 WILL |     8    13     -    13     -     -    37     -     -     - |  288   4060
 WIND |     6     -     7     -     X     -     -     -     -     - |   74    >>>
 WSRT |     5    14     -     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 WTZR |     8     -     7    14     -     9    57     8     -     - |  288     16
 WUH2 |    14     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  279    >>>
 XMIS |     8     -    10    16    16     8    31     6     -     - |  288   5458
 YAKT |    11     X    14     X     -    11     -    10     -     - |  283   5850
 YAR2 |     4    16     -     8     -     -     -     8     -     - |  288    108
 YEL2 |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 YELL |    10    14     -    17    12     -    67     6     -     - |  288     22
 YSSK |     9     -     -    16     -     7    73    10     -     - |  288   6284
 ZAMB |    11     -     9    24     -     -     -     -     -     - |  269   5574
 ZECK |     5     -     7    10     -     -    29     6     -     - |  288     27
 ZIM2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3929
 ZIMM |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3304
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    17     8    15    11     8   100    10  1033     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2013-5  0:10:00 |  -530208334
cod |   TIXG  | 2013-5  0:15:00 |   469827973
cod |   TIXG  | 2013-5  0:20:00 |   469825949
cod |   TIXG  | 2013-5  0:25:00 | -1530227432
cod |   TIXG  | 2013-5  0:30:00 |   469679259
cod |   TIXG  | 2013-5  0:35:00 |   469561245
gfz |   MAL2  | 2013-5  8:30:00 |        8662
gfz |   MAL2  | 2013-5 17:35:00 |       14569
grg |   GLSV  | 2013-5  0:45:00 |        1824
grg |   GLSV  | 2013-5  0:55:00 |       -1411
grg |   GLSV  | 2013-5  1:20:00 |         570
grg |   GLSV  | 2013-5  1:25:00 |        -825
grg |   GLSV  | 2013-5  1:30:00 |        1571
grg |   GLSV  | 2013-5  1:35:00 |       -2510
grg |   WIND  | 2013-5  6:25:00 |       -1168
grg |   WIND  | 2013-5  6:40:00 |        3268
grg |   WIND  | 2013-5 17:40:00 |        2906



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   286     1   288     3.61     4.26     0.39     0.39   | 3.85e-14  8.69e-15  3.59e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.97     4.26     4.26     4.26   | 2.78e-14  5.13e-15  3.07e-15 |
 MKEA |   288   286     1   288     3.27     4.26     0.62     0.62   | 4.66e-14  1.57e-14  7.62e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.24     4.26     2.73     2.73   | 2.32e-14  7.37e-15  3.74e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.88     4.26     4.26     4.26   | 2.61e-14  9.80e-15  2.20e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.08     4.26     1.59     1.59   | 5.71e-14  8.28e-15  8.71e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.89     4.26     4.26     4.26   | 4.67e-14  9.82e-15  3.02e-15 |
 YELL |   288   280     3   288     4.28     4.26     3.37     3.37   | 3.72e-14  1.19e-14  2.97e-15 |
 ZECK |   288   287     1   288     3.22     4.26     4.25     4.25   | 2.80e-14  8.34e-15  4.04e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.24     4.26     1.72     1.72   | 4.77e-14  1.31e-14  3.12e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.62     4.23     0.92     0.92   | 2.94e-14  1.05e-14  6.34e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.58     4.22     4.26     4.26   | 4.51e-14  1.07e-14  3.61e-15 |
 SVTL |   285   282     1   285     2.97     4.21     1.32     1.32   | 4.27e-14  1.08e-14  6.46e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     2.55     4.17     1.57     1.57   | 3.78e-14  1.28e-14  4.01e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.50     4.06     4.26     4.26   | 3.71e-14  7.65e-15  2.21e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.38     3.68     4.26     4.26   | 4.58e-14  7.34e-15  1.90e-15 |
 MEDI |   287   287     0   287     2.36     3.65     0.85     0.85   | 4.67e-14  1.23e-14  2.39e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.19     3.13     4.26     4.26   | 3.64e-14  1.45e-14  3.50e-15 |
 BADG |   288   286     1   288     2.19     3.12     3.75     3.75   | 4.37e-14  5.06e-15  3.15e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.16     3.03     1.96     1.96   | 5.19e-14  1.20e-14  4.52e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.03     2.70     0.49     0.49   | 5.46e-14  3.23e-14  2.06e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.02     2.66     1.08     1.08   | 3.57e-14  1.13e-14  2.00e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.01     2.64     0.59     0.59   | 5.01e-14  1.54e-14  3.31e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.92     2.41     4.26     4.26   | 2.28e-14  7.11e-15  2.66e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.67     1.83     0.55     0.55   | 7.17e-14  2.02e-14  9.47e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.55     1.57     0.91     0.91   | 5.08e-14  7.97e-15  6.29e-15 |
 GOL2 |   286   283     1   286     1.45     1.38     0.25     0.25   | 9.42e-14  1.08e-14  5.26e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.20     0.93     4.26     4.26   | 8.98e-14  1.22e-14  5.81e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.13     0.83     0.42     0.42   | 3.87e-14  1.17e-14  5.29e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.10     0.80     0.47     0.47   | 2.15e-14  5.12e-15  3.41e-15 |
 USUD |   257   257     0   257     0.93     0.63     3.76     3.76   | 1.25e-13  2.44e-14  5.08e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.68     0.26     2.48     2.48   | 5.35e-14  1.75e-14  9.64e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.59     0.23     0.54     0.54   | 5.36e-14  1.37e-14  1.80e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.27     0.19     4.26     4.26   | 5.90e-14  3.75e-14  2.90e-14 |
 YEL2 |   288   282     2   288     0.47     0.15     1.43     1.43   | 3.48e-14  1.24e-14  2.86e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.46     0.14     0.08     0.08   | 2.77e-14  9.24e-15  2.66e-15 |
 G09  |   288   284     2   288     1.79     0.10     0.25     0.25   | 6.56e-14  2.06e-14  2.41e-14 |
 G26  |   288   288     1   288     2.96     0.07     4.26     4.26   | 7.01e-14  5.09e-14  1.18e-14 |
 MIZU |   283   283     0   283     0.31     0.06     0.35     0.35   | 3.29e-13  9.18e-14  7.37e-14 |
 KAT1 |   180   180     0   180     0.21     0.05     0.05     0.05   | 1.06e-13  1.04e-14         - |
 G06  |   288   288     0   288     4.27     0.03     2.23     2.23   | 5.72e-14  2.02e-14  6.33e-14 |
 G03  |   288   288     0   214     1.01     0.03     3.14     3.14   | 5.73e-14  4.07e-14  2.25e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.72     0.02     1.53     1.53   | 9.70e-14  2.83e-14  1.65e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.13     1.13   | 5.41e-13  5.12e-14  1.68e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.92     0.92   | 5.72e-13  6.16e-14  2.83e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.23     0.23   | 5.88e-13  6.17e-14  2.01e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.51     0.51   | 6.80e-13  8.45e-14  3.66e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.70     0.70   | 5.78e-13  6.63e-14  1.35e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.75     0.75   | 6.16e-13  5.28e-14  2.77e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.27     0.27   | 5.70e-13  6.87e-14  4.66e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.30     0.30   | 6.66e-13  6.37e-14  2.32e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.99     0.01     0.42     0.42   | 6.47e-14  2.70e-14  5.05e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.27     0.01     0.47     0.47   | 6.83e-13  8.90e-14  2.38e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.92     0.01     0.37     0.37   | 6.93e-14  2.24e-14  1.72e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.03     1.03   | 7.64e-13  8.15e-14  5.05e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.09     0.09   | 7.60e-13  8.60e-14  4.64e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.14     0.14   | 1.04e-13  3.81e-14  2.94e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.12     0.12   | 5.65e-13  6.22e-14  3.62e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.21     0.00     0.03     0.03   | 4.92e-13  1.20e-13  1.68e-13 |
 G28  |   288   286     0    34     0.02     0.00     0.04     0.04   | 6.67e-13  8.81e-14  6.30e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-13  6.60e-13  2.63e-13 |
 AUCK |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  1.34e-12  2.37e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   238   221    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-09  2.74e-10  9.03e-11 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  6.00e-13  1.79e-13 |
 COCO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  3.58e-13  1.56e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  3.76e-13  1.83e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  9.69e-14  3.83e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  2.41e-13  1.04e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-13  6.81e-14  3.22e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  8.95e-14  3.50e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  8.95e-14  2.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  9.39e-14  3.70e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.37e-13  1.50e-13 |
 GLSV |   285   267     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  4.61e-13  1.21e-13 |
 GODE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-14  1.09e-14  7.70e-15 |
 GOPE |   288   142    82     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-11  1.46e-12  3.36e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-13  3.43e-13  8.10e-14 |
 HOB2 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  4.95e-13  1.43e-13 |
 KERG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  5.61e-13  2.51e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-13  2.87e-13  1.30e-13 |
 KOUC |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  8.03e-13  2.52e-13 |
 MAR6 |   288   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  2.57e-13  1.37e-13 |
 MAW1 |   288   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  5.66e-13  1.73e-13 |
 MOBS |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.10e-13  1.35e-13 |
 NANO |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  4.16e-13  1.45e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  1.36e-13  2.14e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-14  8.44e-15  2.12e-15 |
 NYAL |   288   245    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  1.73e-13  3.43e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.17e-13  1.33e-13  1.21e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QUIN |   266   243     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  1.22e-12  2.99e-13 |
 SANT |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  4.46e-13  1.75e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   254   250     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-08  9.23e-09  3.07e-09 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  3.05e-13  9.58e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  2.29e-13  4.67e-14 |
 TLSE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.89e-13  8.15e-14 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  3.91e-13  1.35e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  4.76e-13  1.06e-12 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.49e-13  1.02e-13 |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-14  8.99e-15  2.74e-15 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-14  1.82e-14  1.15e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-14  4.54e-15  1.82e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 THU2 |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  6.04e-13  8.86e-13 |
 HOLB |   288   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.73e-13  1.33e-13 |
 BRST |   287    92   131     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-11  8.13e-12  1.84e-12 |
 MORP |   288   267    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  1.21e-12  2.92e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-28  1.17e-29  1.95e-30 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  2.21e-13  1.36e-13 |
 IQAL |   276   257     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  1.01e-12  2.85e-13 |
 CHTI |   288   271     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  1.52e-12  1.91e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  2.49e-13  1.67e-13 |
 BRUX |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  9.94e-15  2.69e-15 |
 UNB3 |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  5.47e-13  9.89e-14 |
 NAUR |   110     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 TONG |   288   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  5.11e-13  1.17e-13 |
 METG |   286   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  4.67e-13  9.60e-14 |
 REDU |   288   281     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.10e-13  9.93e-14 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  6.25e-13  1.33e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  5.47e-13  9.66e-14 |
 UCAL |   287   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  4.31e-13  6.82e-14 |
 MRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  5.93e-13  1.62e-13 |
 LAUT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  6.87e-13  3.02e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.40e-21  1.95e-19  6.29e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
