
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2015   Day: 3   MJD: 58352                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 151634   4639   -1468     490      7      6      8     85     89     78   21.84
 emr |  2880     0 104378    749  141489    -610     16     16     15    112    116     83    8.23
 esa |  2880     0 128388    216   -1833   -1153      8      7      9    192    223     86   19.76
 gfz |  2880     0 131135   3682    -352    -380     10      9     12     98     93    109   13.34
 grg |  2880     0 117949   1413     191    -444      9      8     12    163    173    125   14.90
 jpl |  2880     0 100999    852  140031    -606      6      6      9    108    111     89   21.92
 mit |  2880     0 111804   4341    -237      94     47     50     36    389    421    148    0.00
 igr |   288     0  46072     75     150    -832     10     14      9     66     51     68    0.00
 ngs |    96     0   2976      9   -1426     386    992    992      0   2359   2359      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    10   116  -246   100  -105   179   -43   -24  -773     - |
    2 |   -49   -19   280  -112  -176    -9   168    85 -1745     - |
    3 |   124   -77  -366    50   322     -   161   -28  2136     - |
    5 |   -28    74  -159   -10   150    47  -565    11 -1019     - |
    6 |    71    35  -109   -23   262  -150  -140   -40   536     - |
    7 |    57    -9  -170    28    65    38  -413    20 -1283     - |
    8 |  -105  -114   147   -14   301  -181   474   -49  -784     - |
    9 |    22   -83   -72   -24   171   -27   126     4 -1457     - |
   10 |     X    46  -127   101    51     -  -184   -76  -231     - |
   11 |   -90   -92    -5    -3    74    80  -163    -5  2604     - |
   12 |    13   130  -126    18   -87   100  -420   -33  -500     - |
   13 |   -53   -98    20    88    22     3  -520   -24  1311     - |
   14 |   -74   -76   134   -51   -12    20   -18    18  1817     - |
   15 |   -32    82  -174    39   116    56  -659     6 -1249     - |
   16 |   -88   -42   132   -63   160   -86   469    14  1249     - |
   17 |   104   103  -246   147  -261   167  -154    76  -565     - |
   18 |     1  -415    -2     X     3   155   -77    53 -5738     - |
   19 |   -71    57   385  -136  -377    42   372    72 -1910     - |
   20 |  -104  -110   350  -103   110  -183   589    16  2288     - |
   21 |  -108    36   390   -87   -19  -192   508     3  1933     - |
   22 |  -124   -20   542  -114  -195  -156  1058   -53 -1849     - |
   23 |   -23  -101    -8   -86    41    92  -475    42  -205     - |
   24 |    58   198  -273   -28     2   130    -8   -65  3528     - |
   25 |    76   116    89   -96  -162   -31   497   -27   588     - |
   26 |   175    31   -95   -45    38   -99   237    13  -495     - |
   27 |   -36    42     7    40     0   -10   157   -55  -781     - |
   28 |  -125   -37   285   -60  -122     1   -36    31  6374     - |
   29 |   173    28  -222   104  -295   155  -913    38 -1944     - |
   30 |    49    40     0    26  -180    42   291     7   865     - |
   31 |   131   174  -166   191  -151   -60   -18    -2 -2242     - |
   32 |    70   -16  -211   125   256  -123  -315   -29  -113     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |    44     -     -     -   -65     -     -   177     -     - |
 ALBH |    89   -29     -  -128     -     -     X    83     -     - |
 ALGO |    12   102     -   -82     -     -     -    51     -     - |
 ALIC |    20     -    -9   -29     -     6     -    65     -     - |
 ALRT |    38     -     -    51  -103     1   -88    37     -     - |
 ANKR |    12     -   -32    28     -     -  -195    41     -     - |
 AREG |  -149     -     -     -   219     -     X     -     -     - |
 AREQ |   -61   162     -     -     -     X     -     -     -     - |
 ARTU |   -65     -    18  -137    75    81  -190   -11     -     - |
 ASCG |   -91     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    44     -   -13   -53     -     -   152    33     -     - |
 AUCK |   -66     -    57    23     -     -     -    59     -     - |
 BADG |   -39     -     -     -     -    39     -    20     -     - |
 BAKE |    66     -    60  -117   -73     -     X   114     -     - |
 BAKO |    47     -     -   -77     -     -   -61     -     -     - |
 BARH |   -46     -    51     -     -     -  -214     -     -     - |
 BJFS |   -86     -   172  -115     -     -  -182     -     -     - |
 BOR1 |   131     -     -  -214     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -31     -    56   -32     -     -   209     -     -     - |
 BRMU |   -20     -    56  -112     -    37   -49    12     -     - |
 BRST |   -16     -   -29     -    61     -     X   -66     -     - |
 BRUX |    24     -     -   -97    51     -     -   -11     -     - |
 CAS1 |   -56     -    84  -192    75    46   -10   -37     -     - |
 CCJ2 |   -20     -     -   -77   120   -15   136     -     -     - |
 CEDU |   -13     -    74   -88     -     -     -    -7     -     - |
 CHPG |  -130     -     -     -   190     -     -     -     -     - |
 CHPI |    -2     -     -   -65     -    41     X    -4     -     - |
 CHTI |  -122     -   -20   -67     2   179     -    11     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -102   210   -80     -     -     -     - |
 CHUR |    -4    35    18  -138     -    60     X    38     -     - |
 CKIS |  -152     -     -     -   222     -    61     -     -     - |
 CNMR |   -17     -     -    42     -    -8    53     -     -     - |
 COCO |   -47     -    71  -148   106     -   -88    22     -     - |
 CORD |   -22     -    82   -86     -     -     -   -20     -     - |
 CRO1 |   -67    48     -   -30   100     -    10   -59     -     - |
 CUSV |     -     -    40   -59     -     -     -     9     -     - |
 DAEJ |    30     -    58  -245   102     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    12   -18     -     -   269     -     -     - |
 DARW |    35     -   -45  -180   -82   169     -    17     -     - |
 DAV1 |   -10     -    48     -   -49     -     -    -5     -     - |
 DGAR |   -46     -     1  -151   195     4  -121   -43     -     - |
 DRAG |     -     -   -42     -    56     -     -     -     -     - |
 DRAO |    43    38   -13   -75     -     -     -    18     -     - |
 DUBO |   -28     -   100  -116    13     -     -   -18     -     - |
 DYNG |   -36     -     -     -    53     -     -     -     -     - |
 EPRT |     2     -     -    -3     -     -   -84     -     -     - |
 FAA1 |  -203     -   184    55     -     3     X    85     -     - |
 FAIR |  -137    95    72    13    40     -     -    30     -     - |
 FLIN |    23     -   129  -105  -111     -     -    73     -     - |
 FLRS |    57     -     -  -127     -    20     -    78     -     - |
 FTNA |   -74     -     -     -   108     -     -     -     -     - |
 FUNC |   -72     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -66     -    14  -162   132    62   -36    -8     -     - |
 GLSV |    40     -     3   -53     X     -  -243     -     -     - |
 GMSD |  -114     -     -     -   167     -  -111     -     -     - |
 GODE |   -87    40     -     X   104     -     -     -     -     - |
 GODZ |   -67     -    74     -     -     -     -    63     -     - |
 GOL2 |   -10    27     -     -     -     -     -   107     -     - |
 GOPE |    44     -     -   -73     -     -     -     2     -     - |
 GRAS |     0     -    94  -139     -     -     -    -3     -     - |
 GRAZ |  -179     X   172    38     -     -     -  -113     -     - |
 GUAM |    52     -     -   -85     -     -     -    73     -     - |
 GUAT |   -65     -   153  -111     -     -     -    82     -     - |
 GUUG |    84     -   -46   -68     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -85     9   106   -23     -     -     -   -37     -     - |
 HERT |   -13     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -48   126     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    59     -     -   -96     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -37     -     -    60     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    71   -52    15  -107     -     -     X    30     -     - |
 HOFN |  -124     -    93  -108   154     -  -332    -9     -     - |
 HOLB |    27     -     -     4   -44     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -77     -     -     -   113     -     -     -     -     - |
 HRAO |    65     -     -   -77   -26     -   110    30     -     - |
 HYDE |   -59     -    57  -177   168     -     -     -     -     - |
 IENG |    56     6     -   -96     -     -     -    -6     -     - |
 IISC |   -72     -     -   -54     -   104     -    30     -     - |
 INEG |    37     -   -55    21     -     -     -   136     -     - |
 INVK |  -155     -    93  -105   199     -   -62   -60     -     - |
 IRKJ |    33     -    65     4  -138     -     -    17     -     - |
 ISBA |   -21     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -80     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -33     -     -     -    48     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -38     -    42     -     -     -  -272     -     -     - |
 JPLM |     -    95     -   -59     -     -     -   -16     -     - |
 KERG |    51   -16   -14  -166     -    69    -8  -130     -     - |
 KIRI |     X     -     5     -     -    -5     -     -     -     - |
 KIRU |     9    57    69     4  -140     -     -     5     -     - |
 KIT3 |   115     -  -127     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -105    70     -  -201     -   201     -    42     -     - |
 KOKV |    85     -    -8  -127     -     -     -   -19     -     - |
 KOUC |     5     -    26   -55     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     5     -    27   -18   -86    40     -    18     -     - |
 KRGG |  -119     -     -     X   174     -     -     -     -     - |
 KZN2 |   -79     -     -     -   115     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -135     -   149     -     -     X    72    24     -     - |
 LHAZ |  -125     -    76   -83   157     -  -280    68     -     - |
 LMMF |   -59     -   147     -  -109     -     -    77     -     - |
 LPAL |     4     -     -     -     -    -4     -     -     -     - |
 LPGS |   -45     -    10     -    52     -     -   -29     -     - |
 MAC1 |     2     -   -38     -    46     -     -   -13     -     - |
 MAG0 |    15     -    31   -71     -     -   135    14     -     - |
 MANA |   -77     -     -   -59   163     -    21     -     -     - |
 MAR6 |   -42   -43   -50     -     -   103     -     -     -     - |
 MAS1 |   -53    35   107   -32   -55     -     -   -26     -     - |
 MATE |    69    12   -33   -71     -     -     -    68     -     - |
 MAUI |   -59     -     -     -    87     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    60     -   -46   -66    32     -   118   -15     -     - |
 MCM4 |    45    -1    -8  -198   -85   141     -    47     -     - |
 MDO1 |   -71    83    43     -     -     -     -    52     -     - |
 MDVJ |    32     -    13   -71     -     -  -303   118     -     - |
 MEDI |    80  -212     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -24     -     -     -    35     -     -     -     -     - |
 METS |   -26    68     -     -     -     -     -     7     -     - |
 MGUE |     X     -  -169     -   224     -     -     -     -     - |
 MIZU |    28     -     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -13     -    43   -41     -     -     -    31     -     - |
 MOBS |   -29     -   -19     -   129   -42   -95     -     -     - |
 MONP |   -27     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    29     -     -   -48     -     -     -    34     -     - |
 MQZG |     8     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 MRO1 |  -212     -     -     -   311     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -125     -   138     -     -     -  -132     -     -     - |
 NAIN |   -84     -     -   -29    57    63     -     -     -     - |
 NANO |    57     -     -   -93     -     -     -    -6     -     - |
 NICO |    -4     -   -15   -41     -    42     -    68     -     - |
 NIST |   -42   139     -   -17     -     -     -    24     -     - |
 NIUM |   -79     -    49  -195     -   154   195    79     -     - |
 NKLG |   -72     -     8  -244   -28   232   -27   -54     -     - |
 NNOR |   -19    33     0     -    10     -     -     -     -     - |
 NOT1 |    21     -     -     -   -30     -  -137   -27     -     - |
 NOVM |   -77     -    12   -57     -   100     -   -90     -     - |
 NRC1 |    -3    76     -   -42     -     -     X    31     -     - |
 NRIL |   -35     -   148   -56  -147    36     -    68     -     - |
 NRMD |   -32     -     -   -62   102     -     -     -     -     - |
 NTUS |    56     -     -  -123     -    18   -13    58     -     - |
 NYA1 |   -47     -    93   -62     -     -     -   -86     -     - |
 NYA2 |     5     -     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -30    79     -     -     -     X     -     -     -     - |
 OHI2 |   -56     -   114   -77     -     -     X    -7     -     - |
 OHI3 |     3     -    70     -   -99     -     -   -16     -     - |
 ONS1 |  -201     -     -     -   295     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -22    54   124  -182     -     -     -  -121     -     - |
 OPMT |   -86   122     -    -8     -    45  -101    79     -     - |
 OUS2 |    44     -    51     -  -129     -     -     -     -     - |
 PADO |   -71     -     -     -   104     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -147   132     -    -5     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -27     -    16   234     -     -     - |
 PBRI |   -76     -   158  -113     -     2     -   176     -     - |
 PDEL |   -21     -    75  -110    31     -     -   -46     -     - |
 PERT |  -117    86    92   -86     -    55     4   -16     -     - |
 PETS |   -80     -     -  -105     -   144    30     -     -     - |
 PIE1 |   -61    52    75   -90    54     -     -    -4     -     - |
 PIMO |   -11     -   -43  -219   269     -  -131   -16     -     - |
 PNGM |     -     -    80     -     -   -72    29   -25     -     - |
 POHN |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 POLV |   -30     -     -   -13     -    37     -     -     -     - |
 POVE |    50     -     -   -82     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    58    54     -  -128     -     -     -    14     -     - |
 PTBB |  -122    84   135   -52     -     -     -    80     -     - |
 QAQ1 |    10    -6    -9     -     -     -     -   -20     -     - |
 QIKI |     -     -    59  -193    73    14     -     -     -     - |
 QUIN |   -42     -    46     -     -     -    12     -     -     - |
 RABT |   -73     -     -    69    45     -  -166     -     -     - |
 RAMO |   -24     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |    15     -    77  -139     -     -     -    20     -     - |
 REDU |   -33     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    21     -    54   -90   -22     -    -5   -28     -     - |
 REYK |    84     -     -  -104     -   -20     -     -     -     - |
 RGDG |  -143     -     -     -   209     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -67     -    74     -     -     -     -    80     -     - |
 RIOP |   -70     -   180    18     -  -103   -59    20     -     - |
 ROTH |   105     -     -     -     -  -104     -     -     -     - |
 SALU |    47     -     -   -77     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |   -22     -     -    36     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -96   105   110   -70     -     -     -    89     -     - |
 SCOR |   -76     -    13   -94   178     -     -   -25     -     - |
 SCRZ |    36     -   -41     -     2     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -177     -     7     -   155    67     -   -18     -     - |
 SFER |     1    37   182   -84     -  -128  -208   -22     -     - |
 SGOC |    53     -     -     -   -77     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -260     -     -   -24   235   113     -    65     -     - |
 SOFI |  -133     -   219   -68     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    87     -     -   -79    75   -67     -     - |
 SPT0 |     0     -     -     0     -     -     -   -42     -     - |
 STFU |    21     -     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 STHL |   -21     -    39   -58     -    21     -   -44     -     - |
 STJO |    11    91     -   -75     X     -     -     2     -     - |
 STK2 |   -77     -    93     -   -11     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -110     -    52   -83   167     -     X   -65     -     - |
 SUTM |     2     -     -     -     -    -2     -   -13     -     - |
 SVTL |     -     -    18     -   -24     -     -    28     -     - |
 SYDN |    20     -   -23     -     -     -   -14     -     -     - |
 SYOG |  -138    -2   137  -135     X    97    23  -164     -     - |
 TASH |    89     -     -     -  -130     -     -  -200     -     - |
 TEHN |  -109     -    64  -113     -   120     -     -     -     - |
 THTI |   -50    15   144  -142     -     -   148     -     -     - |
 THU2 |     1     -    57   -87     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |    29   147     -  -139     -     -     -    23     -     - |
 TIXI |     X     -    50     -   -67     -     -    13     -     - |
 TLSE |   -91   128   123  -176    58     -  -194  -139     -     - |
 TONG |   -51     -    39     -    25     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -73     -    95   -72   101   -37   -44    38     -     - |
 TRO1 |  -159     -   153  -164   178     -     -  -149     -     - |
 TUVA |  -146     -   161     -     X     -    99     -     -     - |
 TWTF |   -71   -43    53  -119   166     -     X   -44     -     - |
 UCAL |   -58     -     -     -    85     -     -     -     -     - |
 UFPR |    -5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     X     -    56     -   -74     -     -     -     -     - |
 UNB3 |    -6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |
 UNSA |    44     -   -48     -     -     -     -   -12     -     - |
 URUM |   111     -  -122     -     -     -     -     7     -     - |
 USUD |   -19    37     -    11     -     -   -13    96     -     - |
 VALD |  -124     -   137     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    12   117    20   -90   -28     -     -   -39     -     - |
 VOIM |    68     -     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    29     -     -   -47     -     -     X    54     -     - |
 WARK |  -109     -     -     -   159     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -39    -3    35   -62     -    46     X    87     -     - |
 WILL |   -29   139     -   -37     -     -     8     -     -     - |
 WIND |   -52     -    58     -     X     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -33    89     -     -     -     -     -   -75     -     - |
 WTZR |   -55     -   154  -139     -     -  -260    -1     -     - |
 WUH2 |   113     -     -     -  -165     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -153     -    71  -195   200    71  -217   -44     -     - |
 YAKT |  -154    56    88   -76     -   100   -85    37     -     - |
 YAR2 |    19    42     -   -57     -     -     -   113     -     - |
 YELL |     0    42     -     3   -27     -     X    40     -     - |
 YSSK |   -63     -     -  -169     -   166     -   113     -     - |
 ZAMB |    41     -    62   -67     -   -56   -16     8     -     - |
 ZECK |   -10     -     -    17     -     -     -    41     -     - |
 ZIM2 |  -140     -   155     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    28     -     -   -45     -     -  -191     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    15     7     7     6     7    31    10   523     - | 2880    382
    2 |     4    18     5    10     7     7    52    11   363     - | 2880    254
    3 |     9    12     9    11    11     -    29    16   588     - | 2879    332
    5 |     7    16     8    14     9     6    55    30   553     - | 2880    495
    6 |     8    15     8     7     7     7    45    13   267     - | 2880    319
    7 |     4    14     6     9    10     6    37     7   852     - | 2880    236
    8 |     5    19     7     7     8     6    21     8  2423     - | 2880   1814
    9 |     5    17     8     7    10     7    25    11   743     - | 2880    172
   10 |     X    18     9    13     8     -    35    18   561     - | 2879    373
   11 |     5    15     5    10     7     6    25    11   514     - | 2880    328
   12 |     6    16     8     7     8     6    73    19   441     - | 2880    438
   13 |     5    14     6     8     9     6    36    11   675     - | 2880    290
   14 |     6    13     5     9     9     8    45     9   546     - | 2880    380
   15 |     8    21     6    11     9     7    44    16   350     - | 2880    226
   16 |     4    14     9     8     7     7    72    26   527     - | 2880    340
   17 |     8    24     6     9     7     7    41    21   611     - | 2880    370
   18 |     6    14     5     X     6     7    33    13  1481     - | 2880    993
   19 |     7    23     7     5     7     6    59    21   619     - | 2880    179
   20 |     6    18     8    15     9     6    36    11   620     - | 2880    257
   21 |     5    20     7    13     8     5    93     9   334     - | 2880    310
   22 |     6    12     5     8     7     6    59    27   418     - | 2880    312
   23 |     6    14     6    13     8     6    71    12   574     - | 2880    320
   24 |     8    20     6    13     9     6    20     8  3798     - | 2880   1607
   25 |     5    18     7    10     9     7    20    13   388     - | 2880    195
   26 |     7    15     9     7     7     6    26    12   362     - | 2880    357
   27 |     5    18     9     9     8     6    24     9   393     - | 2880    325
   28 |     6    15     7    11     9     7    55    13  1432     - | 2880    222
   29 |     6    14     6     5     7     5   127    16   617     - | 2880    296
   30 |     4    17     6    10    11     6    16     7   300     - | 2880    140
   31 |     6    12     7     9     8     7    35    14   660     - | 2880    178
   32 |     7    16    10    11     9     6    28     6   376     - | 2880    139
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     8     -     -     -    12     -     -    18     -     - |  215    >>>
 ALBH |     6     9     -     8     -     -     X    11     -     - |  288    156
 ALGO |    13    18     -    17     -     -     -    11     -     - |  287    185
 ALIC |     6     -     7    11     -     8     -     5     -     - |  288   3097
 ALRT |     5     -     -     7     6     4    23     7     -     - |  288  13385
 ANKR |     7     -     6     9     -     -    59     6     -     - |  288   4254
 AREG |     4     -     -     -     6     -     X     -     -     - |  149   1909
 AREQ |    11    29     -     -     -     X     -     -     -     - |  279    >>>
 ARTU |    10     -    10    14    12     9    27     7     -     - |  288  11005
 ASCG |    26     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  288   3082
 ASPA |    10     -    12    15     -     -    56     8     -     - |  288   7166
 AUCK |     8     -     8    12     -     -     -     6     -     - |  288   3027
 BADG |     8     -     -     -     -     8     -     9     -     - |  288     79
 BAKE |     5     -     7    10    11     -     X     6     -     - |  288   3438
 BAKO |     8     -     -    14     -     -    22     -     -     - |  288   3794
 BARH |    14     -    15     -     -     -    38     -     -     - |  274   3073
 BJFS |     7     -     7     9     -     -    22     -     -     - |  288   2704
 BOR1 |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  157   1745
 BRAZ |     5     -     7     9     -     -    21     -     -     - |  288   2503
 BRMU |    10     -     9    17     -    10    20     7     -     - |  288   4165
 BRST |     7     -     8     -    13     -     X     5     -     - |  288   1989
 BRUX |     7     -     -     9     8     -     -     9     -     - |  288     23
 CAS1 |     4     -     6     9    10     7    25     5     -     - |  288   2112
 CCJ2 |    10     -     -    17    16     9    23     -     -     - |  288   3974
 CEDU |    10     -     9    13     -     -     -     7     -     - |  288    216
 CHPG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2515
 CHPI |     8     -     -    11     -     7     X     6     -     - |  288   2162
 CHTI |     5     -     7    14    12     9     -     4     -     - |  288   3228
 CHUM |     -     -     -    13     9     8     -     -     -     - |  288   3962
 CHUR |     8    12     9    12     -     9     X     5     -     - |  284  39181
 CKIS |     6     -     -     -    10     -    21     -     -     - |  288   4838
 CNMR |    11     -     -    17     -    10    42     -     -     - |  288   5879
 COCO |    14     -    12    17    17     -    25     6     -     - |  288   1336
 CORD |     6     -     7     8     -     -     -     9     -     - |  288   3827
 CRO1 |    11    20     -    18    17     -    29    11     -     - |  288   5101
 CUSV |     -     -    12    17     -     -     -    11     -     - |  288   6267
 DAEJ |    16     -    18    21    22     -     -     -     -     - |  288   2875
 DAKR |     -     -     8    12     -     -    56     -     -     - |  288   4118
 DARW |    12     -    12    16    26    11     -     9     -     - |  288   1576
 DAV1 |     4     -     7     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 DGAR |     8     -    10    11    18     9    19     6     -     - |  288   6263
 DRAG |     -     -     9     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     5     8     8     9     -     -     -     5     -     - |  288     59
 DUBO |     6     -     7     8     8     -     -     6     -     - |  288  80186
 DYNG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1368
 EPRT |    11     -     -    18     -     -    42     -     -     - |  277   3312
 FAA1 |    10     -    10    12     -    10     X     6     -     - |  288   5925
 FAIR |     5    12     8    10     8     -     -     6     -     - |  288   3875
 FLIN |    11     -    10    12    10     -     -    11     -     - |  288   3624
 FLRS |     7     -     -    17     -     9     -     9     -     - |  288   2685
 FTNA |    13     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  195   3521
 FUNC |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3133
 GLPS |     6     -    10    10    15     8    16     7     -     - |  288   4505
 GLSV |     8     -     6    12     X     -    64     -     -     - |  285   1520
 GMSD |     8     -     -     -    12     -    38     -     -     - |  288   3058
 GODE |    12    22     -     X    15     -     -     -     -     - |  288     40
 GODZ |     9     -    10     -     -     -     -    15     -     - |  286   2766
 GOL2 |     6    17     -     -     -     -     -    12     -     - |  288     52
 GOPE |     4     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288   1433
 GRAS |     8     -     7    12     -     -     -     9     -     - |  288   3131
 GRAZ |     6     X     6     8     -     -     -     9     -     - |  288   2624
 GUAM |     7     -     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   4492
 GUAT |    11     -    11    13     -     -     -    10     -     - |  288   3297
 GUUG |    10     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   5420
 HARB |     7    19     8    10     -     -     -     7     -     - |  288   1112
 HERT |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3333
 HLFX |     7    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  267 239937
 HNLC |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   3584
 HNPT |    11     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  273   3312
 HOB2 |     5     8     6     7     -     -     X     5     -     - |  288   1361
 HOFN |    11     -     7     8    15     -    22     5     -     - |  288   2857
 HOLB |    10     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   2159
 HRAG |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288     52
 HRAO |     7     -     -    10    10     -    24    11     -     - |  288     41
 HYDE |     8     -     9    12    10     -     -     -     -     - |  288   3855
 IENG |     9    17     -    11     -     -     -     6     -     - |  288     47
 IISC |     7     -     -    15     -     9     -     7     -     - |  288   2686
 INEG |     8     -     9    12     -     -     -     9     -     - |  288   3919
 INVK |     6     -     8    10    10     -    18     8     -     - |  288   3915
 IRKJ |     9     -     8    10    11     -     -    11     -     - |  288    133
 ISBA |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288  19510
 JFNG |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   7217
 JOG2 |    24     -     -     -    36     -     -     -     -     - |  204    >>>
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -    21     -     -     - |  288   5356
 JPLM |     -    10     -     6     -     -     -    15     -     - |  174   1223
 KERG |     9     9    10    14     -     7    27    10     -     - |  288   3407
 KIRI |     X     -    10     -     -     9     -     -     -     - |  286   6927
 KIRU |     7    11     7     8     7     -     -     5     -     - |  288   1444
 KIT3 |    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    10    16     -    13     -     6     -     6     -     - |  288    160
 KOKV |    11     -    10    14     -     -     -    10     -     - |  288    168
 KOUC |     7     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   3239
 KOUR |     9     -    12    16    16     8     -     6     -     - |  288     20
 KRGG |     8     -     -     X    11     -     -     -     -     - |  287   3218
 KZN2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  216   2233
 LAUT |     7     -     8     -     -     X    89    32     -     - |  285   5073
 LHAZ |     8     -     9    11    11     -    24     8     -     - |  288   3794
 LMMF |    10     -    13     -    13     -     -    11     -     - |  288   3289
 LPAL |     7     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3408
 LPGS |     6     -    12     -    11     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     5     -     6     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     8     -     7     9     -     -    45     9     -     - |  284   6075
 MANA |    13     -     -    20    19     -    33     -     -     - |  288   5854
 MAR6 |     6    21    11     -     -     7     -     -     -     - |  288   2297
 MAS1 |     7    12     8    12    12     -     -     6     -     - |  288   2776
 MATE |    10    14     9    13     -     -     -     9     -     - |  288     97
 MAUI |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     3     -     6     8    10     -    26     6     -     - |  288   1887
 MCM4 |     6     7     8    11    11    10     -     5     -     - |  288   3361
 MDO1 |     8    16     8     -     -     -     -     6     -     - |  288   4139
 MDVJ |     9     -     6    12     -     -    78     5     -     - |  288     31
 MEDI |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 METG |    22     -     -     -    32     -     -     -     -     - |  278   1230
 METS |     4     9     -     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MGUE |     X     -     8     -    11     -     -     -     -     - |  288     17
 MIZU |     7     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    308
 MKEA |    10     -    11    14     -     -     -    11     -     - |  288     78
 MOBS |     7     -     6     -    11     6    17     -     -     - |  288   1373
 MONP |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  193    796
 MORP |    13     -     -    21     -     -     -    18     -     - |  277   3294
 MQZG |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3361
 MRO1 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1960
 MTKA |    10     -    11     -     -     -    34     -     -     - |  288   7030
 NAIN |     8     -     -    10     9     6     -     -     -     - |  288   6812
 NANO |     5     -     -     9     -     -     -     6     -     - |  288   2135
 NICO |     9     -    10    11     -     8     -     9     -     - |  288   4770
 NIST |     7     8     -    12     -     -     -    19     -     - |  287     19
 NIUM |     8     -    11    12     -     9    56     8     -     - |  288   5568
 NKLG |     7     -    10    11     8     6    34     4     -     - |  288   4865
 NNOR |     7     8     7     -     9     -     -     -     -     - |  288    335
 NOT1 |     6     -     -     -     9     -    51    13     -     - |  288     26
 NOVM |     7     -    13    15     -    15     -    13     -     - |  288     30
 NRC1 |    12    16     -    17     -     -     X    10     -     - |  288     35
 NRIL |    13     -     8    14     8     7     -     9     -     - |  288   4914
 NRMD |     6     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  263   3312
 NTUS |    12     -     -    23     -    14    30     9     -     - |  288   4408
 NYA1 |     4     -     5     6     -     -     -     5     -     - |  288   4909
 NYA2 |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     9    23     -     -     -     X     -     -     -     - |  282    >>>
 OHI2 |     5     -     7    12     -     -     X     5     -     - |  283     52
 OHI3 |     6     -     7     -    12     -     -    12     -     - |  280   8796
 ONS1 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  286   1684
 ONSA |     6    15     8     9     -     -     -     8     -     - |  288   1785
 OPMT |     6    11     -    11     -     5    33     8     -     - |  288     21
 OUS2 |     6     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1859
 PALM |     -     -     -     9     8     -    26     -     -     - |  288   4435
 PARC |     -     -     -    10     -     6    22     -     -     - |  288   4536
 PBRI |    15     -    14    20     -    12     -    12     -     - |  288    757
 PDEL |     7     -     8    15    13     -     -     8     -     - |  288   2741
 PERT |     7    21     9    10     -     8    17     4     -     - |  288   1919
 PETS |     9     -     -    18     -    13    71     -     -     - |  288   7666
 PIE1 |    13    15    14    16    16     -     -     9     -     - |  284    >>>
 PIMO |    11     -    13    20    14     -    25     7     -     - |  288   4986
 PNGM |     -     -     9     -     -     8    26     6     -     - |  288   5286
 POHN |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    0      0
 POLV |     8     -     -    12     -     8     -     -     -     - |  288   3125
 POVE |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3290
 PRDS |     7    14     -     5     -     -     -     6     -     - |  288     59
 PTBB |     4    10     5     8     -     -     -     4     -     - |  288     98
 QAQ1 |     8     9     9     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     7     9    11     5     -     -     -     - |  288   5769
 QUIN |     5     -     6     -     -     -    22     -     -     - |  288   3134
 RABT |     6     -     -    11     9     -    57     -     -     - |  288   7175
 RAMO |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     6     -     8    10     -     -     -     9     -     - |  288   3536
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1194
 REUN |     8     -    11    13    12     -    24     9     -     - |  288   3783
 REYK |     5     -     -     9     -     6     -     -     -     - |  288   2565
 RGDG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2315
 RIO2 |    11     -    12     -     -     -     -    13     -     - |  276    >>>
 RIOP |     8     -     9    13     -     7    22    10     -     - |  288   4715
 ROTH |     8     -     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   3266
 SALU |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   3032
 SAVO |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2761
 SCH2 |     7     9     8     9     -     -     -     6     -     - |  288   3427
 SCOR |     6     -    13    11     6     -     -     7     -     - |  288   2898
 SCRZ |     8     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288   3779
 SEYG |     6     -    11     -    17     9     -     6     -     - |  288   5645
 SFER |    10    10    11    14     -     7    33     6     -     - |  288   4124
 SGOC |     3     -     -     -     4     -     -     -     -     - |  126    >>>
 SHAO |     8     -     -    21    14    11     -    11     -     - |  288   6782
 SOFI |    12     -    17    17     -     -     -     -     -     - |  272   6397
 SOLO |     -     -    27     -     -    24    27     6     -     - |  247   4264
 SPT0 |     6     -     -    10     -     -     -    13     -     - |  288   1840
 STFU |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  231  19808
 STHL |     8     -     8    14     -     6     -     7     -     - |  288   4017
 STJO |     6    10     -     9     X     -     -     6     -     - |  288    305
 STK2 |    13     -    13     -    22     -     -     -     -     - |  288   4186
 STR1 |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1817
 SUTH |     6     -     9     7     8     -     X     7     -     - |  288   2915
 SUTM |     7     -     -     -     -     7     -     8     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    16     -    21     -     -    14     -     - |  287  52366
 SYDN |     5     -     5     -     -     -    23     -     -     - |  288   1022
 SYOG |     6    11     7     9     X    10    17     6     -     - |  288   3644
 TASH |     5     -     -     -     7     -     -    13     -     - |  288    >>>
 TEHN |     9     -    11    14     -    11     -     -     -     - |  288   4270
 THTI |     9    15    12    17     -     -    44     -     -     - |  288   4453
 THU2 |     9     -    17    11     -     -     -     -     -     - |  283   8752
 THU3 |     4     9     -     5     -     -     -     5     -     - |  288   8096
 TIXI |     X     -     8     -    10     -     -    10     -     - |  275    >>>
 TLSE |     7    13     7    13    11     -    41     9     -     - |  288   1306
 TONG |     8     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288   1829
 TOW2 |     5     -     5    10    11     6    29     4     -     - |  288   1636
 TRO1 |     5     -     5     7     9     -     -     5     -     - |  288   2911
 TUVA |     7     -     8     -     X     -    25     -     -     - |  288   6596
 TWTF |    11    15    11    19    14     -     X    12     -     - |  288     36
 UCAL |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  287   1535
 UFPR |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2795
 ULAB |     X     -    11     -    15     -     -     -     -     - |  284    >>>
 UNB3 |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  277   1428
 UNSA |     9     -    10     -     -     -     -    15     -     - |  276    >>>
 URUM |     9     -    10     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 USUD |    12    28     -    21     -     -    40    20     -     - |  288     68
 VALD |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3271
 VILL |     7    13     8    12    12     -     -     6     -     - |  288   1832
 VOIM |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     9     -     -    14     -     -     X     9     -     - |  288     25
 WARK |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   3523
 WHIT |     8    12     9    12     -    10     X     6     -     - |  288  57739
 WILL |     5    14     -    10     -     -    17     -     -     - |  288   3168
 WIND |     9     -    10     -     X     -     -     -     -     - |  229    >>>
 WSRT |     8    20     -     -     -     -     -    11     -     - |  286    >>>
 WTZR |     6     -     7     9     -     -    22     7     -     - |  288     15
 WUH2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     8     -    11    16    13     8    32     8     -     - |  288   4722
 YAKT |    10    11    11    16     -     8    21     7     -     - |  288   5494
 YAR2 |     8    21     -     7     -     -     -     7     -     - |  288     84
 YELL |     9    24     -    12    11     -     X     9     -     - |  288     22
 YSSK |     9     -     -    17     -    12     -    11     -     - |  288   8283
 ZAMB |     7     -    10    11     -     7    24     5     -     - |  288   4786
 ZECK |    12     -     -    20     -     -     -    11     -     - |  202     68
 ZIM2 |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   4510
 ZIMM |     8     -     -    13     -     -    33     -     -     - |  288   3720
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     8    11    10     7    48    10   992     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2015-3  0:10:00 |   484715015
cod |   TIXG  | 2015-3  0:15:00 |  -515261611
cod |   TIXG  | 2015-3  0:20:00 |  -515274912
cod |   TIXG  | 2015-3  0:25:00 |   484774808
cod |   TIXG  | 2015-3  0:30:00 |  -515242589
cod |   TIXG  | 2015-3  0:35:00 |   484710314
grg |   GLSV  | 2015-3  3:55:00 |        -561
grg |   GLSV  | 2015-3  9:55:00 |        1064
grg |   GLSV  | 2015-3 16:30:00 |       -2541
grg |   GLSV  | 2015-3 16:35:00 |        1421
grg |   GLSV  | 2015-3 16:40:00 |       -2096
grg |   GLSV  | 2015-3 16:45:00 |        3376



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   285     1   288     3.53     4.16     0.50     0.50   | 3.29e-14  9.30e-15  4.78e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.17     4.16     0.79     0.79   | 3.11e-14  6.42e-15  2.87e-15 |
 NRC1 |   288   280     2   288     3.28     4.16     3.35     3.35   | 5.09e-14  1.90e-14  4.75e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     3.00     4.16     2.01     2.01   | 2.82e-14  6.46e-15  8.45e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.80     4.16     4.16     4.16   | 3.46e-14  4.94e-15  8.15e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.12     4.16     4.07     4.07   | 3.42e-14  6.05e-15  1.83e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.74     4.16     1.76     1.76   | 2.14e-14  5.61e-15  2.62e-15 |
 MGUE |   288   287     1   288     3.69     4.16     2.29     2.29   | 2.92e-14  6.37e-15  2.88e-15 |
 SVTL |   287   281     2   287     2.78     4.13     1.62     1.62   | 3.95e-11  1.21e-11  6.14e-12 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.83     4.13     4.16     4.16   | 4.59e-14  6.47e-15  2.13e-15 |
 PIE1 |   284   281     1   284     3.55     4.09     4.10     4.10   | 5.69e-08  1.75e-08  3.93e-09 |
 KOKV |   288   286     1   288     2.57     4.08     1.17     1.17   | 4.40e-14  8.42e-15  4.68e-15 |
 OHI2 |   283   280     1   283     4.03     4.07     3.35     3.35   | 5.54e-08  3.11e-09  9.95e-10 |
 CEDU |   288   283     3   288     2.53     3.99     2.03     2.03   | 4.39e-14  1.31e-14  2.52e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.52     3.98     4.16     4.16   | 3.51e-14  6.02e-15  2.62e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.52     3.96     1.07     1.07   | 4.15e-14  6.51e-15  3.17e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     2.35     3.46     4.16     4.16   | 4.98e-14  1.18e-14  3.13e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.29     3.29     1.07     1.07   | 5.63e-14  1.12e-14  2.74e-15 |
 ZECK |   202   197     2   202     2.18     2.87     2.91     2.91   | 3.19e-13  4.36e-14         - |
 TWTF |   288   285     1   288     2.08     2.70     2.46     2.46   | 5.96e-14  1.24e-14  4.75e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     2.08     2.70     4.16     4.16   | 4.92e-14  1.97e-14  6.44e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.04     2.59     1.41     1.41   | 2.92e-14  9.05e-15  1.47e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.99     2.49     0.76     0.76   | 3.82e-14  9.36e-15  2.54e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.99     2.47     0.62     0.62   | 3.99e-14  1.27e-14  2.40e-14 |
 GODE |   288   282     2   288     1.76     1.94     1.78     1.78   | 7.61e-14  1.37e-14  5.70e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.59     1.59     0.68     0.68   | 6.87e-14  1.34e-14  2.13e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.49     1.40     1.14     1.14   | 9.19e-14  9.93e-15  4.43e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.42     1.26     0.31     0.31   | 7.83e-14  1.13e-14  7.82e-15 |
 BADG |   288   288     0    93     0.69     0.92     1.34     1.34   | 4.20e-14  7.04e-15  7.78e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.17     0.86     4.16     4.16   | 9.16e-14  9.98e-15  4.54e-15 |
 ALGO |   287   284     1   287     1.17     0.85     0.65     0.65   | 2.32e-13  1.77e-14  9.83e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.12     0.79     0.53     0.53   | 4.17e-14  1.11e-14  6.06e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.02     0.66     3.07     3.07   | 1.17e-13  1.24e-14  7.20e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.62     0.24     0.74     0.74   | 5.62e-14  1.65e-14  1.48e-14 |
 G32  |   288   286     2   288     1.62     0.23     3.13     3.13   | 6.46e-14  2.16e-14  8.17e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.12     0.17     4.16     4.16   | 5.47e-14  2.47e-14  1.82e-14 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.49     0.15     0.35     0.35   | 4.56e-14  2.13e-14  1.05e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.49     0.15     0.11     0.11   | 3.18e-14  9.25e-15  2.13e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.38     0.09     0.13     0.13   | 2.18e-14  5.49e-15  5.74e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     1.73     0.09     0.32     0.32   | 7.22e-14  3.12e-14  1.70e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     3.38     0.07     4.16     4.16   | 6.92e-14  2.84e-14  3.90e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.38     0.38   | 3.59e-13  8.87e-14  3.76e-14 |
 G03  |   288   288     0   173     0.85     0.02     2.49     2.49   | 7.50e-14  4.78e-14  3.77e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.78     0.02     1.97     1.97   | 1.01e-13  5.05e-14  4.53e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.42     1.42   | 5.38e-13  5.71e-14  4.81e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.16     1.16   | 6.19e-13  7.83e-14  1.18e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.30     0.30   | 5.30e-13  6.29e-14  1.95e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.64     0.64   | 7.44e-13  8.30e-14  3.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.89     0.89   | 6.68e-13  5.94e-14  4.33e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.95     0.95   | 5.79e-13  5.87e-14  2.53e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.34     0.34   | 6.13e-13  6.66e-14  1.88e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.18     0.01     0.55     0.55   | 6.29e-14  2.57e-14  4.25e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.38     0.38   | 6.70e-13  7.15e-14  1.38e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.59     0.59   | 6.50e-13  7.32e-14  3.54e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.08     0.01     0.48     0.48   | 7.89e-14  2.42e-14  1.32e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.48     1.48   | 7.48e-13  7.07e-14  6.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 6.92e-13  7.60e-14  4.33e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.29     0.29   | 6.80e-13  7.52e-14  2.24e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.19     0.19   | 9.96e-14  3.20e-14  4.32e-14 |
 G13  |   288   285     2   288     0.25     0.00     0.15     0.15   | 6.14e-13  1.32e-13  3.76e-14 |
 G06  |   288   269     8    45     0.64     0.00     0.32     0.32   | 1.40e-13  3.71e-14  3.95e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.21     0.00     0.04     0.04   | 4.53e-13  1.30e-13  1.35e-13 |
 AREQ |   279   275     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-08  1.81e-08  1.02e-08 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   157   154     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  6.85e-13         - |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  6.10e-13  1.49e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  4.07e-13  1.18e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  3.97e-13  9.13e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  9.85e-14  5.45e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  2.75e-13  2.40e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.86e-13  7.95e-14  3.44e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  9.68e-14  3.98e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  9.99e-14  2.36e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-13  8.07e-14  3.19e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.03e-13  1.93e-13 |
 GLSV |   285   260     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  4.83e-13  1.25e-13 |
 GOPE |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  5.68e-13  1.30e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-13  4.45e-13  1.29e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  1.21e-13  7.40e-14 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.29e-13  2.94e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  2.33e-13  9.50e-14 |
 KOUC |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  8.24e-13  1.99e-13 |
 MAR6 |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  2.95e-13  8.38e-14 |
 MAW1 |   288   266     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  5.05e-13  1.24e-13 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  2.95e-13  7.31e-14 |
 NANO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  4.20e-13  1.33e-13 |
 NIST |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.35e-14  8.43e-15  1.91e-15 |
 NNOR |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.52e-13  2.81e-14 |
 NRMD |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  8.09e-13  2.34e-13 |
 NYAL |   281   242    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-07  3.88e-08  1.64e-08 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.15e-13  1.44e-13  5.79e-14 |
 PERT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  6.79e-13  1.32e-13 |
 QUIN |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  9.66e-13  2.36e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.77e-13  1.50e-13  6.37e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  2.56e-13  1.50e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  2.27e-13  9.84e-14 |
 TLSE |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  5.54e-13  1.18e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  3.59e-13  9.15e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  2.77e-13  6.31e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.90e-13  1.57e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-14  4.01e-15  2.31e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HOLB |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.74e-13  1.34e-13 |
 BRST |   286   148    85     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.57e-11  6.66e-12  8.75e-13 |
 PADO |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.11e-13  1.89e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   193   193     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.68e-13         - |
 CHTI |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  1.33e-12  2.30e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  2.66e-13  6.34e-14 |
 UNB3 |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  5.41e-13  1.44e-13 |
 KRGG |   287   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  6.11e-13  2.86e-13 |
 TONG |   288   260     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  4.99e-13  1.27e-13 |
 METG |   278   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  4.16e-13  9.52e-14 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-13  1.72e-13  1.14e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  6.00e-13  1.45e-13 |
 ONS1 |   286   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  5.80e-13  1.49e-13 |
 UCAL |   287   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  4.45e-13  1.83e-13 |
 WARK |   287   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  1.57e-12  2.80e-13 |
 MRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  6.12e-13  1.22e-13 |
 LAUT |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  8.52e-13  3.48e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.49e-22  6.15e-20  1.77e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
