
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2079   Day: 3   MJD: 58800                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 149327    659    -415    -171      6      5      8     92    100     78   25.18
 emr |  2880     0 100433   3309  142333     862     17     17     15    109    110    103    9.23
 esa |  2880     0 126601    608   -1073     606      9      8      9     80     76     89   20.14
 gfz |  2880     0 127775    496    -197     130     11     11     12    106    112     91   14.79
 grg |  2880     0 107739  11585      55     -42     12     11     15    120    113    143   13.43
 jpl |  2880     0 104794     34  214072     918     10      9     11     63     62     65   17.23
 mit |  2880     0 113125   1284      96     -25     62     67     32   1846   1052   3450    0.00
 igr |   288     0  46132      9    5739    1293     11     14     10     59     41     62    0.00
 ngs |    96     0   2879      0    -424     -24    731    731      0   2214   2214      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    84   144  -157   -73    13    36  -913   -34  -770     - |
    2 |  -192    92    97    80    27    28  1107   -19 -1122     - |
    3 |    51  -165   -63  -205   215    95  -929    11   683     - |
    4 |    69     -   -86     -     -     -  2669    79     -     - |
    5 |  -129    58    48    47   156   -59 -1197     1 -1066     - |
    6 |    89  -122   -14  -174    33    75 -1065   -36  -403     - |
    7 |   -45   -17    -2    36    96   -29  -596    38   344     - |
    8 |    43  -106    -4  -177    22   134   130    15 -3683     - |
    9 |    58  -261    48  -102   -24   106  -150    50   522     - |
   10 |   129   -63    11   -48  -216    42  -992    -6   707     - |
   11 |    60    14   -34    96  -104   -56   207   -20  3683     - |
   12 |   -23   155    57    48  -145   -45  -959    40 -1775     - |
   13 |    -6  -121    95   -34     X    -9  -775   -49  2524     - |
   14 |   -48    14   101    42  -111    -4   311   -38  3574     - |
   15 |  -126    75    29    26   128   -13 -1231    26 -1056     - |
   16 |   -67   -34    66    37    14    -4   878    18  2403     - |
   17 |    20    33   -80   106    53   -86  -623   -10 -2348     - |
   18 |   -29     X    32   -39     X    37  -260     - -3855     - |
   19 |  -143   218    24   249   -31  -125  1710   -40 -1909     - |
   20 |   -48   -48    78    85   -99     8  1450    23  2843     - |
   21 |   -83    14    30   107     X   -14  1353    37  1435     - |
   22 |   -97    89    59    79    71   -98  1964   -10 -2811     - |
   23 |     9    -1    11    60  -119    15   -19   -24 -1304     - |
   25 |   148    82  -110   -83   -14   -50   540   -87   944     - |
   26 |   113    27   -50   -72  -147    55   -47     7   145     - |
   27 |    64    53   -70   -27   -73    40    20     6  -774     - |
   28 |  -233   -35   156    27   259   -48   294   -32  4269     - |
   29 |   -33    89   -61    68     2    11 -1297     7 -2415     - |
   30 |   115     -  -113    12   -13   -36   153     9   474     - |
   31 |   117    13  -102   -46     X   -19  -289    -1   739     - |
   32 |   134  -200     5  -126     2    12 -1566    41   -40     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |  -104     -     -    34    70    73     -   -16     -     - |
 ABPO |    26     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -23   111     -   -29     -     -     -    65     -     - |
 ALGO |    11    71     -   -62     -     -     -    85     -     - |
 ALIC |   -65     -    81     0     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |    47     -   -80    29     -     -     -     -     -     - |
 AREG |    65     -     -     -  -122     - -4171   128     -     - |
 AREQ |   -48    18    89   -17     -   -30 -3148    22     -     - |
 ARTU |    -8     -   113     -  -155     -     -    64     -     - |
 ASCG |   -64     -    62     -     -    -1     -    -4     -     - |
 ASPA |   -36     -    14    43     -     -     -     1     -     - |
 AUCK |  -121     -    80    99     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |  -102     -    85   -62   128     3 -6797   -11     -     - |
 BARH |   -66     -    53    39     -     -  -287     -     -     - |
 BJFS |  -203     -   135     7   172     -  -365   -69     -     - |
 BOGT |   -83     -    19   -68   206     -  -441    -5     -     - |
 BOR1 |   -28    96     -   -12     -     -     -   -23     -     - |
 BRAZ |   -24     -    60   -41     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -41     -    54    -4     -     -     -    12     -     - |
 BRMU |   -22     -    25   -26     -    24  -163   -18     -     - |
 BRST |  -113     -    26     -   174     -     -     5     -     - |
 BRUX |     5     -     -   -90     5    65     -   -12     -     - |
 CAS1 |   -83     -   162    -3     -   -66  -135     -     -     - |
 CCJ2 |   -29     -   160    54  -132   -90   -74    51     -     - |
 CEBR |     -   -93    43     -     -     -     -   -31     -     - |
 CEDU |   -78    13    76   -51     -    63     -   -30     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -58     -    50     -   -43     -     - |
 CHPG |   -38     -     -     -    71     -     -   -21     -     - |
 CHPI |   -23     -     -   -72     -    95 -4894    37     -     - |
 CHTI |   -61     -     -    66    42     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -72   145    71   -65     -     - -6697   -31     -     - |
 CNMR |   -17     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 CORD |     6     -     -   -11     -     - -1935    44     -     - |
 CPVG |  -153     -    64     -   192     -     -   -42     -     - |
 CRO1 |   -57    12    62     7     -     - -1938    -5     -     - |
 CUSV |     -     -     -     7     -    -6     -   -12     -     - |
 CZTG |     -     -   -24     -     -    28     -     -     -     - |
 DAEJ |  -121    96     -  -105   277     -  -298     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -    12     -   -10     -     -     -     - |
 DARW |     4     -    67  -101     -     - -5858     -     -     - |
 DAV1 |  -117     -    55    51    81     -  -164     -     -     - |
 DGAR |   -52     -    -9  -161   157   104 -6215   -24     -     - |
 DJIG |     -     -    18     -    39   -52     -    -3     -     - |
 DRAO |   -15   141    11   -78     -     - -7003    24     -     - |
 DUBO |    40     -     2  -116    29    17     -    34     -     - |
 FAA1 |  -171     -   132    28    93     - -5561   -22     -     - |
 FAIR |   -73   259     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -43     -    37     -    -5     -     - |
 FLIN |     3     -   133    -2  -201     - -6796    34     -     - |
 GAMB |     -     -   129     -     -  -150     -   -67     -     - |
 GLPS |   -39     -    49     -     -     -     -    23     -     - |
 GLSV |  -111     -    18   -28   212     -     -   -42     -     - |
 GMSD |  -124     -    32     -   192     -  -291   -70     -     - |
 GODE |   -99   -16     -   -23   223     -     -   -39     -     - |
 GODZ |   -18    49     -     -     -     -  -235     -     -     - |
 GOL2 |   -40   110     -     -     -     -     -    29     -     - |
 GOLD |   -44     -    49     9     -     -     -    36     -     - |
 GOPE |  -152     -     -   258     -     -  -314   103     -     - |
 GRAS |   -24     -    78   -66     -     -  -308     -     -     - |
 GRAZ |  -232     -   208   111     -     - -5762  -104     -     - |
 GUAM |     4     -     -    -7     -     - -2016    81     -     - |
 GUAT |   -42     -     -     7     -    55     -    99     -     - |
 GUUG |   -32     -   123  -113     -     -   -73     -     -     - |
 HARB |  -133     -   126   -11    72     - -6210   -36     -     - |
 HERS |  -129    77   148   -30     -     -     -  -107     -     - |
 HERT |   -20     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -33    89     -     -     -     - -5772     -     -     - |
 HNPT |   -53     -     -    91     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    16   -43    51    21     -   -77 -4742     -     -     - |
 HOFN |   -92     -    71   -19    35    40  -391   -83     -     - |
 HOLB |    -6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -93     -     -     -   174     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -10     -     -    51     -   -28     -    57     -     - |
 HYDE |     2     -     3   -35    29     -     -     -     -     - |
 IENG |   -11  -136     -   104     -     -  -343    32     -     - |
 IISC |  -121     -     -    78     -   109     -    16     -     - |
 INEG |   -49     -   -60    88     -    66     -    61     -     - |
 INVK |  -102     -     -    10   180     -  -244     -     -     - |
 IQAL |   -98     -   137     -     -   -18     -    25     -     - |
 IRKJ |   -53     -   -45    12   154     -  -289   -10     -     - |
 IRKM |   -24     -     -     -     -    35     -   -93     -     - |
 JFNG |   -46     -     -     -     -    67     -   104     -     - |
 JOG2 |   -96     -     -     -   179     -     -   -63     -     - |
 JOZ2 |   -32     -    40     -     -     -  -529     -     -     - |
 JOZE |   -34   104     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    64     -   -40     -     -     -   -59     -     - |
 KARR |  -120     -   158   -12     -     -   -97     -     -     - |
 KERG |   -48   -11   115     2     -   -60  -223     2     -     - |
 KIRI |     X     -    97     -     -  -114   -75     -     -     - |
 KIRU |   137   -64     -    14  -228     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -46   155     -   -18     -     -     -    40     -     - |
 KOKV |    25     -    29   -69     -   -12     -   -83     -     - |
 KOUG |    -7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -22    65     0    -3     -     -     -    67     -     - |
 KRGG |  -138     -     -   234     -     -     -    80     -     - |
 KZN2 |  -103     -     -     -   194     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -27     -   114   -20   -99     -     -     -     -     - |
 LPAL |   -10     -     -     -     -    14     -     -     -     - |
 LPGS |    57     -     4     -  -112     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -47     -    15    -9   -66   109     -     -     -     - |
 MAG0 |    13     -     -   -15     -    -5  -108   -27     -     - |
 MAL2 |   -47     -    52   -83     -    78 -5881     5     -     - |
 MANA |     2     -     -    -3     -     -  -105     -     -     - |
 MAR6 |   -66    55    82     -     -   -28 -7480     -     -     - |
 MAS1 |  -151    71   162    82   -98     - -4264    16     -     - |
 MATE |     1    45   -19    -4     -     -     -   -60     -     - |
 MAUI |     8     -     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    18     -   -32   -75     -    74 -5117     -     -     - |
 MAYG |  -142     -   178     -     -     -     -   -85     -     - |
 MBAR |     -     -    20   -27     -     -     -   -14     -     - |
 MCM4 |    31   -38   -57  -185     -   201     -  -115     -     - |
 MDVJ |    48     -   -37     3     -   -29  -198    31     -     - |
 MEDI |    99  -269     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -64     -     -     -   120     -     -     -     -     - |
 METS |   -15    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -49     -    49     -    18     -     -    26     -     - |
 MKEA |    96     -   -27  -128     -     - -2461    10     -     - |
 MONP |  -158     -   198     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    -3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     2     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -141     -   176     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -13     -   -13    39     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -107     -   165   110  -166    -2  -505   -61     -     - |
 NIST |   -67   149     -    21     -     -     -    -8     -     - |
 NIUM |   -67     -     -   114     -     -    60     -     -     - |
 NKLG |   -65     -   -10   -87   211    19 -5127   -59     -     - |
 NLIB |   130     0     -  -222     -     - -6231   -17     -     - |
 NNOR |    53  -105   -18     -     0     - -4273   111     -     - |
 NOVM |  -154     -     X   101     -   138     -    72     -     - |
 NRC1 |   -32   132     -   -28     -     -     -    21     -     - |
 NRIL |   -14     -    -9   -66    74    30  -164   -52     -     - |
 NTUS |    58     -   -35   -52     -     -  -204   -43     -     - |
 NYA1 |   -86     -   107     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    39     -     -     -   -74     -     -   -87     -     - |
 NYAL |    -4    89     -     -     -   -42  -361  -168     -     - |
 OHI2 |  -107     -    88    63     -     - -3773    35     -     - |
 OHI3 |  -112     -    24     -   105    54  -193   -58     -     - |
 ONS1 |   -34     -     -     -    65     -     -    21     -     - |
 ONSA |  -113    62   106    10     -     -     -   -77     -     - |
 OPMT |   -48    32     -    61     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -34     -   -16     -    87     -     -    -4     -     - |
 OWMG |     -     -    23     -     -   -26     -   -50     -     - |
 PADO |   -17     -     -     -    31     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    14   -15     - -4554     -     -     - |
 PARK |   -27     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -22     -    77   -34   -29    -6  -186   -20     -     - |
 PERT |   -61    79    73   -65     -    18  -149     -     -     - |
 PETS |    28     -     -   -48     -     -  -160   -34     -     - |
 PIE1 |   -28   101     -     X     -   -13     -   -33     -     - |
 PIMO |  -104     -   -12   -89   311     -     -  -139     -     - |
 PNGM |     -     -    41     -     -   -48     -     -     -     - |
 POL2 |   -25     -     -    25     -    15     -   -35     -     - |
 POLV |   -27     -     -    46     -     -  -292     -     -     - |
 POTS |    89     -  -112     -     -     -     -    -3     -     - |
 POVE |  -126     -    84   100     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    33    87     -  -111     -     - -1069    59     -     - |
 PTBB |   -35     X     X    60     -     - -5243     -     -     - |
 PTVL |   -83     -   114     -     -   -12     -     -     -     - |
 QAQ1 |    59    49    15  -139     -   -11  -292   -53     -     - |
 QUIN |   -23     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -10     -     -    14     3     - -2104     -     -     - |
 RAMO |     3     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -50     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -97     -   121     -     -     -  -154   -10     -     - |
 REYK |    40     -     -    19   -96     -     -    40     -     - |
 RGDG |   -87     -    83     -    39     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -79     -     -   134     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -11     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   102     -     -  -174     -     - -2499    37     -     - |
 SAVO |   -55     -    39    42     -     1     -     -     -     - |
 SCH2 |   -70   106    52   -19     -     -     -    24     -     - |
 SCOR |   -59     -    60   -25    47     -     -   -15     -     - |
 SCRZ |    79     -     -     -  -148     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -110     -   137     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     3     -     -     -    -6     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -49     -   109   -65     -     -     -    18     -     - |
 SOLO |     -     -    30     -     -   -35     -     -     -     - |
 SPT0 |   -52    88     -    34     -     - -6611    14     -     - |
 SSIA |    12     -     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 STFU |   -55     -     -     -   104     -     -     -     -     - |
 STHL |   -77     -    76   -22     -    43     -   -19     -     - |
 STJO |   -14     -     -   -40    84    -6     -   -20     -     - |
 STK2 |   -86     -     -     -   103    44     -     -     -     - |
 SUTH |   -63     -     -   -37   159     -     -   -39     -     - |
 SUTM |    31     -     -     -   -57     -     -    -5     -     - |
 SUWN |   -60   123     -    30     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -117   -15   109    60     -     -     -    38     -     - |
 THTI |    39    25   -30  -102     -    53   -53     -     -     - |
 TIDB |   -19    51     -     3     -     -  -151    42     -     - |
 TIXI |     X     -    -3     -     5     -     -   -70     -     - |
 TLSE |  -199    49   138   -63   201     -     -  -127     -     - |
 TONG |  -138     -   209     -     -   -43 -5315     -     -     - |
 TOW2 |   -73     -    74   -81     -    90 -4208     -     -     - |
 TRO1 |  -153     -    20     -   257     -     -  -224     -     - |
 TSKB |   -44   121     -     -     -     -  -119     -     -     - |
 TWTF |     2    51     -    37   -80     - -2778    15     -     - |
 UFPR |   -38     -    37    14     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    59     -   -46     -   -41     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -183     -     -     -   342     -     -     -     -     - |
 UNSA |    33     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   138     -  -173     -     -     -     -   -34     -     - |
 USN7 |   -22   186     -   -79     -     -     -    32     -     - |
 USUD |   -28   116     -   -25     -     -     -    -7     -     - |
 VALD |   -71     -    89     -     -     -     -    79     -     - |
 VILL |   -93     -    98  -103   140     -     -   -58     -     - |
 VOIM |   -61     -   107     -   -47     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    18     -     -   -31     -     - -5623   -10     -     - |
 WARK |   -24     -     -     -    44     -     -   124     -     - |
 WHIT |   -76   157    73   -68     -     - -5888   -24     -     - |
 WILL |   -42   108     -   -23     -    24     -     -     -     - |
 WIND |     3     -   -82     -   117     -     -   -53     -     - |
 WSRT |   -15    85     -   -27     -     - -5297   -25     -     - |
 WTZR |   -83     -   133   -40     -     -     -   -42     -     - |
 WUH2 |    81     -     -     -  -152     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -198     -   106   -52   309   -30     -     -     -     - |
 YAKT |   -66     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -12    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -    80     -     -     -   -43  -599     -     -     - |
 YEL2 |   -73     -    91     -     -     -     -   -16     -     - |
 YELL |   -43    69     -   -86   128     - -2507    -6     -     - |
 YKRO |   -18     -    22    26     -   -21 -1650     8     -     - |
 YSSK |   -47     -    59     -     -     -     -  -138     -     - |
 ZAMB |    45     -    54  -151     -     - -1943   -22     -     - |
 ZECK |   -18     -     5    24     -     -  -473     8     -     - |
 ZIM2 |  -114     -   143     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -18     -     -    30     -     -  -549     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    20     6    14     9    12    28    18   352     - | 2880    266
    2 |     5    20    10    10    11    11    67    24   504     - | 2880    217
    3 |     6    18     7     7     9     7    39     9   760     - | 2880    309
    4 |     4     -     5     -     -     -    64    28     -     - | 2879    169
    5 |     4    14     5     7    10     9    22     7   478     - | 2880    341
    6 |     5    18     9     7    12    14    43    12   388     - | 2880    403
    7 |     4    16     8     9    14     9    86    16   829     - | 2880    307
    8 |     5    20    11    14    11     9    61    12  1977     - | 2880   1376
    9 |     4    14     8     9    10    10    29    12   506     - | 2880    242
   10 |     4    16     9     6    11     6    21    10   279     - | 2880    181
   11 |     7    18     8    16    11    14    19    10   701     - | 2880    253
   12 |     5    21    11     6    15     7    60    10   410     - | 2880    368
   13 |     6    15     7    20     X     9    55    15   656     - | 2880    373
   14 |     4    11     7     9     8    11    59     9   796     - | 2880    159
   15 |     7    16     6     7    10     8   102    17   487     - | 2880    238
   16 |     4    19     8     9     9     9   103    17   438     - | 2880    344
   17 |     4    20     7     9    12     9    73    13   886     - | 2880    340
   18 |     5     X    15    22     X    14    26     -  1327     - | 2864    771
   19 |     5    16     7    11    13     9    78    17   290     - | 2880    254
   20 |     5    17     6     7     9     6   170    10   790     - | 2880    205
   21 |     9    15     8    11     X    12    94    13   593     - | 2880    404
   22 |     5    13     5     8     7     7    28     7   403     - | 2880    276
   23 |     6    12     7     9     9    10    83    12   294     - | 2880    257
   25 |     5    20    16    20    12     9    34    11   327     - | 2880    247
   26 |     4    21     9     6     9    11    37    12   353     - | 2880    302
   27 |     5    17    10     9    11     9    44    22   468     - | 2880    304
   28 |     6    17     8     5    13     7    72    14  1569     - | 2880    855
   29 |     9    20    11     8    14    10    66    15   627     - | 2880    350
   30 |     5     -     9    12    14     9    75    17   504     - | 2880    384
   31 |     5    20    11     8     X    10    79    12   481     - | 2880    343
   32 |     4    15     7    11     9    10    40    11   398     - | 2880    187
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    19     -     -    27    16    19     -    18     -     - |  288   2249
 ABPO |     9     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  283   2196
 ALBH |     5    11     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   1005
 ALGO |     5     8     -    10     -     -     -    11     -     - |  288    211
 ALIC |     5     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   3352
 ANKR |     8     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   6780
 AREG |     7     -     -     -    13     -    26    11     -     - |  288   3462
 AREQ |     7    15     7    13     -     8    30    10     -     - |  288   3347
 ARTU |     5     -     6     -     8     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ASCG |    36     -    23     -     -    21     -    24     -     - |  288   4367
 ASPA |    13     -    13    15     -     -     -    11     -     - |  288   4419
 AUCK |    14     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  288   3604
 BAKE |     4     -     7     9     8     9    18     7     -     - |  288   2491
 BARH |     9     -     7    13     -     -    25     -     -     - |  288   2928
 BJFS |     4     -     6     8    10     -    26    15     -     - |  288   2646
 BOGT |     8     -     9    12    18     -    23    10     -     - |  288   4387
 BOR1 |     6    17     -     9     -     -     -    13     -     - |  288   2428
 BRAZ |     6     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   4677
 BRFT |    10     -     9    14     -     -     -     8     -     - |  288   2617
 BRMU |    18     -    22    22     -    15    43    21     -     - |  288   4444
 BRST |     6     -    12     -    21     -     -     9     -     - |  288   1425
 BRUX |     5     -     -     7     9     4     -     7     -     - |  288     19
 CAS1 |     4     -     6     8     -     9    25     -     -     - |  288   2655
 CCJ2 |    10     -    12    12    17    11    24     9     -     - |  288   5927
 CEBR |     -    20     9     -     -     -     -    12     -     - |  283     33
 CEDU |     5    21     6     7     -     5     -     9     -     - |  288     52
 CHAN |     -     -     -     6     -     5     -     6     -     - |  288   4917
 CHPG |     7     -     -     -    12     -     -    10     -     - |  275   5188
 CHPI |     6     -     -    12     -     8    23     7     -     - |  288   2699
 CHTI |     7     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  288   2769
 CHUR |     5     9     6     8     -     -    34     4     -     - |  288  16570
 CNMR |     9     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   5028
 CORD |    10     -     -    17     -     -    26    25     -     - |  286   4798
 CPVG |     7     -    10     -    13     -     -     6     -     - |  284   4045
 CRO1 |    11    14     9    18     -     -    36     8     -     - |  288   4707
 CUSV |     -     -     -    11     -    10     -     6     -     - |  288   5276
 CZTG |     -     -     7     -     -     9     -     -     -     - |   17   1217
 DAEJ |    10    28     -    16    16     -    82     -     -     - |  288   3335
 DAKR |     -     -     -     7     -     6     -     -     -     - |  288   4587
 DARW |    17     -    16    18     -     -    45     -     -     - |  288   1686
 DAV1 |     4     -     6     7    12     -    19     -     -     - |  288   1701
 DGAR |    11     -    13    19    21    14    27     7     -     - |  288   1837
 DJIG |     -     -     7     -     9     6     -     8     -     - |  288   6423
 DRAO |     4     8     8     9     -     -    30     8     -     - |  288   1017
 DUBO |     7     -     8    14     9     7     -     9     -     - |  288  10660
 FAA1 |    10     -    15    12    17     -    22     9     -     - |  288  13404
 FAIR |    13    25     -    21     -     -     -     -     -     - |  281   4827
 FALK |     -     -     -    13     -    11     -    11     -     - |  288   2568
 FLIN |     5     -     6     8     7     -    15     6     -     - |  288   3007
 GAMB |     -     -    12     -     -    14     -    13     -     - |  288   6632
 GLPS |     5     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 GLSV |     5     -     7     9     9     -     -     7     -     - |  288   4137
 GMSD |    11     -    14     -    21     -    41    12     -     - |  286   2412
 GODE |     5     9     -    10     7     -     -    11     -     - |  288     56
 GODZ |     4    11     -     -     -     -    17     -     -     - |  288  48995
 GOL2 |     5    15     -     -     -     -     -    11     -     - |  288    140
 GOLD |     5     -    10    13     -     -     -    10     -     - |  288     65
 GOPE |     5     -     -     9     -     -    19     6     -     - |  288     26
 GRAS |     5     -     5     7     -     -    16     -     -     - |  288   5154
 GRAZ |     6     -     5    10     -     -    24     7     -     - |  288   2161
 GUAM |    13     -     -    22     -     -   112    18     -     - |  279   4988
 GUAT |     6     -     -    16     -    12     -     9     -     - |  288   2787
 GUUG |    16     -    16    19     -     -    48     -     -     - |  288   3601
 HARB |    18     -    17    20    22     -    46    10     -     - |  288   1916
 HERS |     6    20     6     9     -     -     -     5     -     - |  288     25
 HERT |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3377
 HLFX |     3     9     -     -     -     -    29     -     -     - |  288  12280
 HNPT |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3230
 HOB2 |    13    16    15    18     -    11    34     -     -     - |  288   1302
 HOFN |     6     -     7    10    18     9    26     6     -     - |  288   2867
 HOLB |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   1251
 HRAG |    11     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  283     49
 HRAO |    16     -     -    24     -    22     -    15     -     - |  288     61
 HYDE |     7     -     8    11    13     -     -     -     -     - |  288   4216
 IENG |     7    24     -     8     -     -    16     6     -     - |  288     51
 IISC |     7     -     -    12     -    13     -     9     -     - |  288   2361
 INEG |    10     -    12    15     -    10     -     9     -     - |  288   6555
 INVK |     4     -     -     8     6     -    19     -     -     - |  288   4045
 IQAL |     6     -     6     -     -    12     -     9     -     - |  288   2234
 IRKJ |     4     -     6     8    10     -    22    11     -     - |  288     77
 IRKM |     4     -     -     -     -     5     -     7     -     - |  288     26
 JFNG |     7     -     -     -     -    10     -    10     -     - |  288   6246
 JOG2 |    10     -     -     -    19     -     -    17     -     - |  287    >>>
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -    23     -     -     - |  288   2429
 JOZE |     8    17     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1719
 JPLM |     -    12     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   5434
 KARR |     8     -    10     9     -     -    27     -     -     - |  288   3182
 KERG |     7    12     7    12     -     9    39    10     -     - |  288   3738
 KIRI |     X     -    10     -     -    12    37     -     -     - |  288   2475
 KIRU |     4     9     -     9     8     -     -     -     -     - |  288   1703
 KOKB |     6    16     -    10     -     -     -     9     -     - |  288    140
 KOKV |     7     -     9    10     -    10     -     9     -     - |  288    170
 KOUG |    26     -     -     -    48     -     -     -     -     - |  112    >>>
 KOUR |     8    12     9    15     -     -     -     8     -     - |  288     22
 KRGG |     5     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   4248
 KZN2 |    15     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  269   3715
 LHAZ |     5     -     7     8    14     -     -     -     -     - |  288   7554
 LPAL |     4     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  287   4079
 LPGS |    14     -    15     -    25     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     7     -     8     7    18     7     -     -     -     - |  288   2310
 MAG0 |    12     -     -    18     -    30    21    10     -     - |  288   7546
 MAL2 |    11     -    11    17     -    13    33     7     -     - |  288   8790
 MANA |    11     -     -    20     -     -    36     -     -     - |  262   8606
 MAR6 |     4    19     5     -     -     7    25     -     -     - |  288   1919
 MAS1 |     7    12     5    11    10     -    26     6     -     - |  288  10375
 MATE |     9    15    10    14     -     -     -     6     -     - |  288    135
 MAUI |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     7     7     -    12    23     -     -     - |  288   1563
 MAYG |     4     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   3682
 MBAR |     -     -     8    11     -     -     -    11     -     - |  288   3051
 MCM4 |     7    13     7     8     -    11     -    10     -     - |  288   4394
 MDVJ |     7     -     8    11     -     9    47     9     -     - |  288     18
 MEDI |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 METG |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1430
 METS |     5    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    11     -     9     -    17     -     -    12     -     - |  288     42
 MKEA |     6     -    11    14     -     -    25    16     -     - |  288     61
 MONP |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2896
 MORP |     7     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3319
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3403
 MTKA |    12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  286   3423
 NANO |     6     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   1290
 NICO |     6     -     7    11    12     7    27     8     -     - |  288   4427
 NIST |     7    12     -    15     -     -     -    13     -     - |  288     20
 NIUM |    10     -     -    17     -     -    35     -     -     - |  286   1865
 NKLG |    10     -    11    16    17     9    31     7     -     - |  288   2398
 NLIB |     8    35     -    18     -     -    20     9     -     - |  288     30
 NNOR |     7    23     8     -     7     -    19    10     -     - |  288    192
 NOVM |    11     -     X    10     -    14     -    10     -     - |  288     37
 NRC1 |     4     8     -    10     -     -     -     7     -     - |  288     16
 NRIL |     6     -     7    10     7     4    15     6     -     - |  288   8829
 NTUS |    14     -    13    19     -     -    56    10     -     - |  288   4412
 NYA1 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4494
 NYA2 |     4     -     -     -     7     -     -     9     -     - |  288    >>>
 NYAL |     4     9     -     -     -     5    23    11     -     - |  288    262
 OHI2 |     5     -     8    10     -     -    24     9     -     - |  288     17
 OHI3 |     6     -     8     -    13    14    30     9     -     - |  288     22
 ONS1 |     4     -     -     -     8     -     -    20     -     - |  288   1263
 ONSA |     5    13     5     6     -     -     -     7     -     - |  288     17
 OPMT |     6    13     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     26
 OUS2 |     7     -    10     -    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     8     -     -     9     -     9     -     - |  288   2240
 PADO |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1760
 PALM |     -     -     -    11    12     -    29     -     -     - |  288   4623
 PARK |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2663
 PDEL |    14     -    14    18    18    11    41     9     -     - |  288   2429
 PERT |     6    12     6     9     -     7    15     -     -     - |  288   2680
 PETS |     6     -     -    10     -     -    20     7     -     - |  288   8566
 PIE1 |    20    12     -     X     -    24     -     6     -     - |  284    >>>
 PIMO |    12     -    11    13    18     -     -    10     -     - |  288   5541
 PNGM |     -     -    10     -     -    11     -     -     -     - |  288   3258
 POL2 |     4     -     -     5     -     6     -     5     -     - |  288   6621
 POLV |     5     -     -     8     -     -    28     -     -     - |  288   2515
 POTS |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   2821
 PRDS |     7    36     -    13     -     -    27    11     -     - |  288     53
 PTBB |     4     X     X     6     -     -    17     -     -     - |  288     19
 PTVL |     9     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288   3015
 QAQ1 |     6     8     5    12     -     7    19     6     -     - |  288   2070
 QUIN |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4018
 RABT |     6     -     -    10    14     -    27     -     -     - |  288   3684
 RAMO |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1078
 REUN |     7     -     9     -     -     -    86     6     -     - |  288   4462
 REYK |    12     -     -    12    24     -     -    12     -     - |  288   2626
 RGDG |     7     -     7     -    15     -     -     -     -     - |  288   4493
 RIOP |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   5266
 SALU |     9     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   3828
 SANT |     7     -     -    11     -     -    36     9     -     - |  288   1919
 SAVO |    16     -    15    20     -    19     -     -     -     - |  285   4474
 SCH2 |     4     8     4     8     -     -     -     4     -     - |  288   2194
 SCOR |     6     -     6    13    10     -     -     6     -     - |  288   1818
 SCRZ |    12     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   4553
 SEYG |    20     -    26     -     -     -     -     -     -     - |  207  10218
 SGOC |    12     -     -     -    23     -     -     -     -     - |   79    >>>
 SOFI |     9     -    10    14     -     -     -    10     -     - |  288   5787
 SOLO |     -     -    11     -     -    13     -     -     -     - |  288   3433
 SPT0 |     4    10     -     7     -     -    16     8     -     - |  288     11
 SSIA |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   7701
 STFU |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  216   6096
 STHL |     8     -     9    14     -     7     -     7     -     - |  288   4412
 STJO |    16     -     -    24    28    20     -    16     -     - |  288    223
 STK2 |    12     -     -     -    17    10     -     -     -     - |  288   4279
 SUTH |     8     -     -    10    13     -     -    11     -     - |  288   2382
 SUTM |     6     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  288    >>>
 SUWN |    11    19     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   1702
 SYOG |     6    14     5     7     -     -     -     9     -     - |  288   4194
 THTI |    12    12    13    15     -    16    23     -     -     - |  288   4511
 TIDB |     6    15     -    11     -     -    31    12     -     - |  288     40
 TIXI |     X     -     5     -     8     -     -     8     -     - |  275    >>>
 TLSE |     7    13     7    10     9     -     -     7     -     - |  288   1582
 TONG |     9     -    13     -     -    11    33     -     -     - |  288   2110
 TOW2 |     8     -    10    11     -     9    26     -     -     - |  288   1654
 TRO1 |     3     -     6     -    10     -     -     8     -     - |  288   7395
 TSKB |     4    11     -     -     -     -    25     -     -     - |  288   5331
 TWTF |    11    10     -    14    16     -    22     8     -     - |  288     30
 UFPR |     7     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   4970
 ULAB |     5     -     6     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    553
 UNSA |    26     -    32     -     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 URUM |     5     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |     7    11     -    10     -     -     -     9     -     - |  288     23
 USUD |    12    26     -    17     -     -     -    20     -     - |  288     38
 VALD |     3     -     4     -     -     -     -     9     -     - |  288   2109
 VILL |    14     -     9    11    16     -     -     6     -     - |  288   7586
 VOIM |    11     -    14     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     6     -     -    15     8     -     - |  288     25
 WARK |    11     -     -     -    20     -     -    17     -     - |  285   3612
 WHIT |     3    11     6     7     -     -    22     5     -     - |  288   9366
 WILL |     4     8     -     7     -     5     -     -     -     - |  288   3942
 WIND |     7     -     7     -    15     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WSRT |     5    11     -     6     -     -    21     9     -     - |  288   1788
 WTZR |     4     -     6     7     -     -     -     6     -     - |  288     19
 WUH2 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  285    >>>
 XMIS |     7     -    10    11    13    10     -     -     -     - |  288   2723
 YAKT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     4    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  252    159
 YEBE |     -    16     -     -     -     9    30     -     -     - |  288   3231
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288     28
 YELL |     3     8     -     7     6     -    21     8     -     - |  288     24
 YKRO |    12     -    12    17     -    16    29    10     -     - |  288   3993
 YSSK |     5     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    10     -     8    16     -     -    29    11     -     - |  288   4425
 ZECK |     4     -     7    10     -     -    21     7     -     - |  288     63
 ZIM2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1942
 ZIMM |     4     -     -     7     -     -    22     -     -     - |  288   1683
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    17     9    12    12    10    62    11   731     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2079-3  0:10:00 |   498127242
cod |   TIXG  | 2079-3  0:15:00 |  -501788252
cod |   TIXG  | 2079-3  0:20:00 |  -501776156
cod |   TIXG  | 2079-3  0:25:00 |   498211856
cod |   TIXG  | 2079-3  0:30:00 |  -501776529
cod |   TIXG  | 2079-3  0:35:00 |   498230781
esa |   ANKR  | 2079-3  9:00:00 |        -707
esa |   ANKR  | 2079-3  9:05:00 |         716



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 CEDU |   288   288     0   288     2.09     3.77     3.06     3.06   | 2.32e-14  6.51e-15  3.46e-15 |
 HRAO |   288   277     5   288     2.64     3.77     0.61     0.61   | 6.70e-14  2.04e-14  4.08e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.49     3.77     3.76     3.76   | 3.93e-14  5.92e-15  1.29e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     2.41     3.77     3.76     3.76   | 3.64e-14  8.16e-15  2.95e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.06     3.77     3.76     3.76   | 3.78e-14  3.78e-15  2.29e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.75     3.77     3.76     3.76   | 2.31e-14  5.98e-15  1.70e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.22     3.77     3.76     3.76   | 3.75e-14  6.34e-15  2.40e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.78     3.77     3.76     3.76   | 2.91e-14  5.56e-15  2.63e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.15     3.77     1.23     1.23   | 2.50e-14  3.70e-15  2.15e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.22     3.77     1.30     1.30   | 4.65e-14  5.74e-15  1.66e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.53     3.77     3.76     3.76   | 5.20e-14  9.46e-15  3.11e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.25     3.77     1.40     1.40   | 4.95e-14  9.03e-15  2.69e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.06     3.77     3.76     3.76   | 2.43e-14  5.37e-15  2.64e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.83     3.77     2.58     2.58   | 2.29e-14  6.02e-15  2.32e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.06     3.77     2.44     2.44   | 2.12e-14  5.49e-15  1.27e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     3.51     3.77     2.84     2.84   | 4.04e-14  1.38e-14  2.91e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.12     3.77     1.12     1.12   | 3.62e-14  8.31e-15  3.41e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     2.06     3.77     3.76     3.76   | 4.69e-14  8.82e-15  4.41e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.88     3.75     2.58     2.58   | 2.96e-14  7.61e-15  7.51e-15 |
 PIE1 |   284   281     1   284     3.09     3.71     3.71     3.71   | 1.39e-07  4.28e-08  1.32e-08 |
 HRAG |   283   280     1   283     1.93     3.64     0.83     0.83   | 5.53e-14  1.73e-14  4.42e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.66     2.75     1.04     1.04   | 5.27e-14  7.39e-15  3.18e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.56     2.45     0.93     0.93   | 2.70e-14  7.82e-15  5.92e-15 |
 YAR2 |   252   252     0   252     1.36     2.11     1.16     1.16   | 2.19e-14  8.41e-15  1.14e-14 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.45     2.10     2.12     2.12   | 7.70e-14  1.01e-14  7.63e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.42     2.02     1.18     1.18   | 7.84e-14  8.15e-15  1.46e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.36     1.86     0.40     0.40   | 7.43e-14  1.41e-14  3.39e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.36     1.86     1.29     1.29   | 6.88e-14  9.57e-15  2.18e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.14     1.30     0.47     0.47   | 2.07e-14  1.40e-14  4.82e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.80     0.65     0.80     0.80   | 2.21e-14  5.54e-15  2.23e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.77     0.59     0.57     0.57   | 4.57e-14  8.01e-15  3.21e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.66     0.44     0.34     0.34   | 3.41e-14  7.99e-15  7.81e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.59     0.34     0.24     0.24   | 2.14e-14  9.07e-15  2.48e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.42     0.30     3.38     3.38   | 6.18e-14  1.71e-14  2.19e-14 |
 TIDB |   288   288     1   288     0.50     0.25     0.25     0.25   | 1.29e-13  1.34e-14  5.11e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.48     0.23     0.51     0.51   | 3.44e-14  1.08e-14  2.94e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.74     0.23     3.76     3.76   | 5.67e-14  2.05e-14  2.20e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.47     0.22     0.18     0.18   | 1.02e-13  3.54e-14  7.05e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.43     0.19     0.11     0.11   | 3.28e-14  9.02e-15  5.22e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.39     0.15     0.43     0.43   | 2.83e-14  7.30e-15  3.77e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.38     0.15     0.06     0.06   | 2.80e-14  4.86e-15  2.23e-15 |
 CEBR |   283   280     1   283     0.36     0.13     1.10     1.10   | 6.20e-14  1.80e-14  4.98e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     3.74     0.12     3.76     3.76   | 6.49e-14  1.87e-14  2.86e-14 |
 G09  |   288   284     1   288     1.49     0.12     0.35     0.35   | 6.55e-14  2.25e-14  3.73e-14 |
 G26  |   288   287     1   288     3.74     0.06     3.76     3.76   | 7.74e-14  3.00e-14  1.79e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.19     0.04     0.17     0.17   | 2.56e-14  8.05e-15  2.28e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.74     0.03     1.55     1.55   | 5.26e-14  2.30e-14  2.08e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.74     0.03     1.27     1.27   | 6.98e-14  3.80e-14  3.88e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.63     1.63   | 5.59e-13  7.00e-14  1.49e-14 |
 HOB2 |   288   287     0   288     0.15     0.02     0.01     0.01   | 5.90e-13  1.55e-13  1.71e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.26     1.26   | 6.03e-13  7.62e-14  1.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.33     0.33   | 6.55e-13  7.67e-14  3.43e-14 |
 G06  |   288   287     1   288     1.65     0.02     0.64     0.64   | 8.15e-14  2.90e-14  3.90e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.98     0.98   | 9.13e-14  2.83e-14  1.07e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.70     0.70   | 6.19e-13  5.72e-14  5.13e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.38     0.38   | 7.22e-13  7.72e-14  3.97e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.43     0.43   | 6.67e-13  7.09e-14  3.22e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.66     0.66   | 6.27e-13  6.06e-14  2.28e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.93     0.93   | 6.78e-13  6.15e-14  1.69e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.99     0.99   | 6.90e-13  6.34e-14  2.44e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.49     1.49   | 7.76e-13  7.00e-14  4.03e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.12     0.12   | 7.73e-13  8.57e-14  4.08e-14 |
 G04  |   287   287     0   287     0.26     0.01     0.15     0.15   | 8.12e-14  2.38e-14  2.12e-14 |
 G13  |   288   273     6   288     0.20     0.01     0.26     0.26   | 8.65e-13  1.46e-13  3.35e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.10     0.10   | 9.57e-14  2.37e-14  3.37e-14 |
 G18  |   286   286     0   286     0.19     0.00     0.04     0.04   | 5.39e-13  1.42e-13  1.58e-13 |
 G28  |   288   288     0    86     0.04     0.00     0.14     0.14   | 7.25e-13  8.10e-14  4.72e-14 |
 ABPO |   283   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  8.19e-13  1.13e-13 |
 ALGO |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-14  5.36e-15  1.28e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-13  7.87e-13  4.06e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BJFS |   288   247    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  1.25e-12  2.85e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  5.58e-13  1.51e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.33e-13  2.72e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  4.03e-13  2.37e-13 |
 DAV1 |   286   224    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-12  8.24e-13  1.81e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-13  1.77e-13  8.47e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  9.40e-14  4.76e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.82e-13  1.78e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  7.73e-14  3.53e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.62e-14  3.14e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  9.51e-14  1.95e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.50e-13  1.01e-13  4.17e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.86e-13  3.15e-13 |
 GMSD |   286   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  8.20e-13  1.90e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-14  7.18e-15  2.94e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GRAZ |   288   203    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-12  6.83e-13  2.23e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-13  5.66e-13  1.04e-13 |
 HOFN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.44e-13  2.13e-13 |
 JOZE |   288   264     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  4.78e-13  1.83e-13 |
 JPLM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-13  1.45e-13  3.54e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  6.12e-13  2.73e-13 |
 KERG |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  6.22e-13  2.89e-13 |
 KIRU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-13  3.98e-13  1.54e-13 |
 MAC1 |   288   252     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  4.17e-13  2.49e-13 |
 MAR6 |   288   268     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  5.50e-13  1.48e-13 |
 MATE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-14  9.99e-15  1.19e-14 |
 MAW1 |   286   153    77     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-11  5.18e-12  7.90e-13 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  3.37e-13  1.06e-13 |
 NIUM |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  9.95e-14  1.72e-14 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.96e-13  1.46e-13  1.48e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  5.05e-13  1.15e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUTH |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  6.45e-13  1.17e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  5.43e-13  1.86e-13 |
 TOW2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  3.81e-13  2.05e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  2.79e-13  7.93e-13 |
 WSRT |   288   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  5.43e-13  1.43e-13 |
 XMIS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  5.40e-13  3.00e-13 |
 ZIMM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  7.75e-13  2.12e-13 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-14  3.96e-15  1.69e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.69e-13  8.29e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  3.65e-13  1.13e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  3.85e-13  1.29e-13 |
 PADO |   288   225    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-11  4.08e-12  8.17e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  4.20e-13  1.63e-13 |
 SCOR |   288   250    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-12  7.06e-13  1.35e-13 |
 UFPR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SAVO |   285   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  7.69e-13  3.43e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  5.49e-13  1.63e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  2.21e-13  3.62e-14 |
 KRGG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  5.11e-13  3.01e-13 |
 SEYG |   207     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28         - |
 KOUG |   112   109     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-07  7.75e-08         - |
 METG |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  3.68e-13  7.84e-14 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.54e-13  2.74e-13  9.38e-14 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  4.80e-13  4.56e-13 |
 PARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  7.40e-13  3.42e-13 |
 YEL2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-14  8.99e-15  3.37e-15 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  7.88e-13  4.05e-13 |
 CHPG |   275     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KZN2 |   269   258     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  9.86e-13  2.79e-13 |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  8.87e-13  4.89e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  3.58e-13  9.08e-14 |
 ASCG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  9.14e-13  3.39e-13 |
 WARK |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  7.36e-13  2.53e-13 |
 PTVL |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  7.19e-13  3.22e-13 |
 SOLO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  7.39e-13  4.47e-13 |
 CZTG |    17    17     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12         -         - |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  7.10e-13  2.47e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.18e-22  6.54e-20  2.29e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
