
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2108   Day: 6   MJD: 59006                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152722    324    -345    -353      6      5      8    109    121     87   24.43
 emr |  2880     0 108618    618  178574     490     18     18     18    144    151    101    7.33
 esa |  2880     0 126600    498   -2023    1056      7      6      9     89     84    101   22.69
 gfz |  2880     0 133248   9641      12    -139     12     11     13    154    153    157   12.28
 grg |  2880     0 116750   7092      83     -44     10      8     14    130    124    148   14.71
 jpl |  2880     0 110248     56    6034     134      9      9     10     68     67     75   18.56
 mit |  2880     0 117028    784    9440    7510     39     41     32   5181    920  11158    0.00
 igr |   288     0  46417   3912   11378  -11852     16     16     16   1721   1714   1723    0.00
 ngs |    96     0   2976     22    -524     -63    837    837      0   1923   1923      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -37     -     -     -    90   -10 -1794     -     -     - |
    2 |  -120   235    63   -14   -61    46  1159    31 -1824     - |
    3 |    50  -224   -40   -28    55    46  -872     0  -312     - |
    4 |    27  -199   -60     X     -   117  -218    16 -2397     - |
    5 |   -13    56    -3    81    34   -81 -1072    10 -1414     - |
    6 |    34  -236   131   -72   -46   -22  -908   -54   284     - |
    7 |    14    46   -56    30    67   -42  -585    39  1154     - |
    8 |   -67  -126    59  -113   175     2   193   -62 -3378     - |
    9 |    -7  -183    33   -34    21    47   133    17  -122     - |
   10 |   195  -138   -62  -142   142  -146  -398   -40   453     - |
   11 |   -94    83   -49   -30   194    17   206     9  3411     - |
   12 |    40   -19    51   -86   -14   -40  -770     1 -1782     - |
   13 |    19   -82     2   -14   134   -91  -538    -6  2752     - |
   14 |  -226   174    61   103    60    39   305   -28  2351     - |
   15 |    32   102   -88    51    -7    -4 -1026    18  -970     - |
   16 |  -118   112    10    61     X    58   990    10  1075     - |
   17 |    49   123   -77    92  -150    40  -560    35  -731     - |
   18 |     1  -228   -26     X   164    -6  -412   -19 -1194     - |
   19 |  -112   316    34   104  -164    42  1586    38 -1361     - |
   20 |  -152    78    52   124    37    -5  1505   -21  1509     - |
   21 |  -181   106   132     X     X    35  1526   -11   580     - |
   22 |  -210    48    59    -3   100   108  2077   -13 -1892     - |
   23 |     8    29   -17  -113    64    24   968    19  -185     - |
   24 |   220    17   -87    -9  -278    37  -685    44   522     - |
   25 |    63   -80   -58   -50   -15    65   359   -68 -1021     - |
   26 |   162  -127    50   -20  -180   -68   109    15    96     - |
   27 |    87    55   -36    12  -174    38    78   -22    53     - |
   28 |  -165   138   113     0    73   -33   284   -12  4895     - |
   29 |    -2    70   -32    11    61   -42 -1204    -5 -1254     - |
   30 |   236    48   -98    14  -186   -71   649    67   622     - |
   31 |   151    25   -89    33  -158     4  -610    23 -1081     - |
   32 |   118  -217    31    15   -19  -103  -606   -19   587     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    31     -     -    25   -73     -  7571    25     -     - |
 ABPO |   -10     -     -   -46     -    44     -     -     -     - |
 ADIS |   -96     -     -     -   159     -     -     X     -     - |
 AIRA |    53     -     -     -     -   -70     -     -     -     - |
 AJAC |   -40     -     -     -     -    52     -     -     -     - |
 ALBH |   -22    32     -    25     -     -  1720    57     -     - |
 ALGO |     2   100     -   -65     -     - -9204    89     -     - |
 ALIC |   -92     -    80     3    26     -  8207    49     -     - |
 ANKR |    -5     -   -11    31     -     -     X     -     -     - |
 AREG |   258     -  -278     -     X     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -19    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -11     -    22     -   -17     -     -   -45     -     - |
 ASCG |   -54     -   104     -     -   -56-12641     1     -     - |
 ASPA |    68     -   -74     -     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |  -130     -    64   140     -     - 16860     -     -     - |
 BADG |   -74     -     -     -     -    97     -    10     -     - |
 BAKE |   -64     -    18   -24    99     - -3956    10     -     - |
 BARH |   -63     -    53    28     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -    43     -     -   -52     -     -     -     - |
 BJFS |  -120     -   158   -23  -109    67 10227     -     -     - |
 BJNM |    -9    31     -     X     -     - 14775     -     -     - |
 BOGT |   -14     -    90   -44     -   -65     -   -73     -     - |
 BOR1 |   -32   101     -     4     -     -     -    -2     -     - |
 BRAZ |   -13     -   -48   115     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -11    35     -     -     -     - -2149     -     -     - |
 BRFT |    35     -    50     0  -117   -16     -    -8     -     - |
 BRMU |     2     -    27   -13     -   -26     -   -11     -     - |
 BRST |  -195     -    65     -   240     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -15     -     -   -52    68     - -9523     -     -     - |
 BUCU |     -     -    15     -     -   -19     -     -     -     - |
 CAS1 |   -47     -    50     -     -     -     -   -45     -     - |
 CCJ2 |   -54     -   177  -133   -73     - 17213     X     -     - |
 CEBR |     -   -46    15     -     -     -     -   -63     -     - |
 CEDU |    36    13    14  -104     -     -     -   -12     -     - |
 CHAN |     -     8     -    -5     -     - 18244    33     -     - |
 CHPG |  -147     -     -     -   244     -  3177     X     -     - |
 CHPI |   -43     -     -    31     -    36 -2317    13     -     - |
 CHTI |   -61     -     -    76    52   -12 15350   -64     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -16     -    11 -7760     -     -     - |
 CHUR |   -36    45    53   -44     -    -6 -4732     X     -     - |
 CKIS |  -264     -    91     -   299     - 17457   -37     -     - |
 CNMR |   -66     -     -   132     -     -  5738   159     -     - |
 CORD |    15     -     -   -30     -     -  4084     X     -     - |
 CPVG |  -119     -     X     -   197     --13988     -     -     - |
 CRO1 |     1    53     9   -20   -25     - -1452    11     -     - |
 CUSV |     -     -    44   -93     -     8 -7851   -26     -     - |
 CZTG |     -     -    79     -     -   -97  1658     -     -     - |
 DAEJ |   -91    76     -   -42   163     - 14567     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -     7     -    -5-12742     -     -     - |
 DARW |   -76     -    37  -168   165    64     -   -52     -     - |
 DAV1 |   -46     -    70   -33    -5     -     -   -50     -     - |
 DGAR |  -117     -    51   -94   151    34     -   -92     -     - |
 DJIG |     -     -   -17     -   139   -89-17235     -     -     - |
 DRAO |    -4    60   -13    -4     -     -     -    70     -     - |
 DUBO |    49     -    50   -35  -129     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -189     -   182    70   -31     -     -    28     -     - |
 FAIR |   -67   163     -   -85   -53   122  4152    -1     -     - |
 FALK |     -     -    32   -59     -     -     -     X     -     - |
 FLIN |   -81     -    45   -69   125     -     -   -40     -     - |
 FLRS |    10     -     -   -19     -     -     -     X     -     - |
 GAMB |     -     -   108     -     -  -132     -     X     -     - |
 GLPS |    19     -   -21  -118   106    -6  4043     2     -     - |
 GLSV |   -70     -   -21    27   126     -     -     X     -     - |
 GMSD |   -52     -    39     -    26     -     -     -     -     - |
 GODE |   -86     -     -   297  -102     --13253    13     -     - |
 GODZ |   -26     -     -     -     -    34     -     -     -     - |
 GOL2 |   -15    49     -     -     -     -     -     X     -     - |
 GOLD |   -13     -    37   -43     -     -  3946     -     -     - |
 GOPE |   -74     -     -   147     -     -     -   124     -     - |
 GRAS |   -69     -    73     2     -     --19721     -     -     - |
 GRAZ |  -160     -   126    85     -     - -5591  -135     -     - |
 GUAM |   -21     -     -    42     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |   -74     -    93   -24     -     - 19497    11     -     - |
 GUUG |    16     -    45   -47     -   -46 13584     -     -     - |
 HARB |  -106    30    29   -77   179     --16608  -110     -     - |
 HERS |  -124   -21   133    13     -     -     -  -119     -     - |
 HERT |   -36     -    38     -     -     -  2164     -     -     - |
 HLFX |    -9    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    23     3   -46   -54    76     -  -377    69     -     - |
 HOFN |  -104     -    70    -9    72     -  2967   -39     -     - |
 HOLB |   -13     -     -    46   -40    19     -     -     -     - |
 HRAG |   -21     -     -     -    35     -     -     -     -     - |
 HRAO |    62   -77     -   -78     -     --17280   -29     -     - |
 IENG |    32  -224     -    70     -     -  2993    44     -     - |
 IISC |  -140     -   163    -1     -   -15     -   -16     -     - |
 INVK |   -74     -     -    47    83     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -71     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -95   227    43    19     X     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -48     -    51     -     -     --13061     -     -     - |
 JFNG |  -184     -   198     -     -     - 11939     -     -     - |
 JOG2 |   -33     -     -    65     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -96     -   103     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -18    62     -     0     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    42     -   -25     -     -     -   -21     -     - |
 KERG |    89    16    21  -152     -   -48 -6965  -120     -     - |
 KIRU |    41   -55    49   -22   -98     -     -    27     -     - |
 KOKB |   -45     X     -   -19     -    72  8251    39     -     - |
 KOKV |   -37     -    44    -8     -     - 13902   -57     -     - |
 KOUG |   -83     -     -     -   138     -     -    33     -     - |
 KOUR |     7     -     4   -23     -     -     -   -17     -     - |
 KRGG |  -190     -     -    12   305     - -8581   -92     -     - |
 LAUT |   -78     -    47     -     -    45 14411     0     -     - |
 LHAZ |  -191     -     -     -   317     -     -    65     -     - |
 LMMF |   -67     -     -     -     -    88     -     -     -     - |
 LPGS |   -25   -32   -87    18   177     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -100     -    11   -26    50    96     -   -14     -     - |
 MAG0 |    30     -     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -10     -    12     -   -32    24     -   -32     -     - |
 MAL2 |  -145     -   150   106   -81     -     -   -32     -     - |
 MANA |  -127     -     -   -28   234     -     -     -     -     - |
 MAR6 |  -129     -   139     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -140    12    83    34    71     -     -   -71     -     - |
 MATE |   -22   -63    17    50     -     - -2713    87     -     - |
 MAUI |   -84     -     -     -   140     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -29     -    38   -99    72     -     -   -76     -     - |
 MAYG |  -122     -    66     -   100     -     -   -85     -     - |
 MCM4 |   -55    33     -   -21     -    73  1833   -12     -     - |
 MDO1 |   -29    96     -     -     -     -     -    61     -     - |
 MDVJ |    45     8   -37   -42     -    11     -   110     -     - |
 MEDI |    93  -311     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -29     -     -     -    48     -     -     -     -     - |
 METS |   -16    55     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -129     -    62     -   120     -     -   -53     -     - |
 MIZU |    39  -214     -    50     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -71     -    87   -20     -     -     -    10     -     - |
 MOBS |   -41     -   -17     -    95     -     -     -     -     - |
 MONP |   -71     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |  -102     -     -   204     -     --11902     -     -     - |
 MQZG |   -26     -    28     -     -     -  9701     -     -     - |
 MTKA |  -238     -   256     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -25     -    10    30     -     -  2787     -     -     - |
 NICO |  -130     -   121     8    23     -     -   -97     -     - |
 NIST |     0    -1     -     -     -     -  9615     -     -     - |
 NIUM |  -109     -     -    47     -   113     -   224     -     - |
 NKLG |   -45     -     7  -114    91    55-16041   -46     -     - |
 NLIB |   -65     -     -   -20   125     -     -    10     -     - |
 NNOR |  -114   -30    -9     -   219     -     -     -     -     - |
 NOVM |  -229    21    63    36     -   193     -     -     -     - |
 NRC1 |   -22    15     -    35     -     -     -    59     -     - |
 NRIL |   -99     -    65   -25   109   -20  8971    13     -     - |
 NTUS |    41     -     -   -81     -     -     -   -14     -     - |
 NYA1 |   -36     -    61   -41     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |   123     -     -   -31  -178     -     -     3     -     - |
 NYAL |   -20    40     -    73     -   -39  4903     -     -     - |
 OHI2 |  -127     -   126    20     -     -     -     3     -     - |
 OHI3 |   -73     -   184     -  -182    15     -    -9     -     - |
 ONS1 |   -81     -     -     -   135     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -107    38    90    23     -     -     -   -95     -     - |
 OPMT |     8    63     -   -53     -     -  5347     -     -     - |
 OUS2 |   -27     -    56    33   -70     -     -    18     -     - |
 PADO |  -130     -     -     -   217     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   345  -288     - -7134     -     -     - |
 PARC |  -216     -   -43    16   207   163     -     -     -     - |
 PARK |   -37   122     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -53     -    18   -36    34    44  8884     -     -     - |
 PERT |   -87   -18   136    24   -75     - -2877    43     -     - |
 PETS |   -75     -     -    81     -    44 20380    76     -     - |
 PIMO |    30     -     -  -116    39     -     -     7     -     - |
 PNGM |     -     -    56     -     -   -68     -   -56     -     - |
 POL2 |   -32     -    43   -15     -     -     -     3     -     - |
 POLV |   -36     -     -    72     -     - -1023     -     -     - |
 POTS |    87     -  -101    13     -     -     -    72     -     - |
 PRDS |    17    36     -   -55     -     -  4518   -27     -     - |
 PTBB |   -45    39     X    67     -     - -1716     -     -     - |
 QAQ1 |   -11     4    16     -     -    -6     -   -36     -     - |
 QUIN |   -48     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -56     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -43     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -66     -    71     X     -     -  1483   -31     -     - |
 REYK |   -96     -     -   -61   211     -     -   -18     -     - |
 RGDG |  -258     -     -     -   428     -     -     -     -     - |
 RIO2 |    29     -     -   -58     -     -     -    64     -     - |
 SALU |   -24     -     -    48     -     -  2092     -     -     - |
 SANT |    71     -     -   -77     -   -42  5635   100     -     - |
 SAVO |   -24     -    -6    58     -     - -2617     -     -     - |
 SCH2 |   -59    89    15   -56     -    60-10450    -7     -     - |
 SCOR |   -39     -    32     1    15     -     -   -52     -     - |
 SCRZ |     0     -     -     -    70   -55 20113     -     -     - |
 SCUB |   111     -  -132    22     -     -     -    16     -     - |
 SEYG |   -88     -   151     -   -58   -23     -     X     -     - |
 SFER |   -46     6    53    17   -22     -     -     X     -     - |
 SGOC |    75     -     -   -99   -45     -     -     -     -     - |
 SOFI |  -114     -   123     X     -     -  2798     -     -     - |
 SOLO |     -     -    98     -     -  -120 15074   -51     -     - |
 SPT0 |   -42     5     -    81     -     -     -    22     -     - |
 STFU |   -16     -     -     -    26     -     -     -     -     - |
 STHL |  -105     -   105   -49     -    42-17432   -44     -     - |
 STJO |     0   100     -    26  -100    22 -4512    15     -     - |
 STK2 |   -36     -     -     -   -24    67     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -99     -     -    49     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -43     -     -   -43   150   -34-27158   -48     -     - |
 SUTM |    -4    35     -   104   -97     -     -  -115     -     - |
 SVTL |     -   -67    22     -     X     -     -     X     -     - |
 SYDN |   -12     -     -     -     -    16  6313     -     -     - |
 SYOG |  -261  -116   177   -92   305    -7  7596   -67     -     - |
 TASH |   169     -     -     -  -280     -     -     -     -     - |
 THTI |   -29     1    76   -27     -   -38 16410     -     -     - |
 TIDB |   -99     -     -   198     -     -     -     X     -     - |
 TIXI |     X     -     4     -    -6     -     -     -     -     - |
 TLSE |  -141    82   126   -46    37     --19640  -131     -     - |
 TOW2 |    54     -    68  -109  -105     -     -    43     -     - |
 TRO1 |  -159     -   137   -10    62     -     -  -207     -     - |
 TSKB |   -26    36     -    32     -     - 19795   119     -     - |
 TWTF |    22   118     -   -18   -77     - 10012    40     -     - |
 UCAL |   -73     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -69     -    51    44     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    33     -  -126    60    90     -     -   107     -     - |
 UNB3 |    22     -     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -90     -    97     X     -     -     -     X     -     - |
 USN7 |  -109     -   117     -     -     -     -     X     -     - |
 USUD |     2    54     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -23     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    87  -163    83    19  -207     -     -    -4     -     - |
 VOIM |    67     -     -   237  -318     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -5     -     -     9     -     - -4142   -10     -     - |
 WARK |    14     -     -     -   -23     -     -    97     -     - |
 WHIT |   -67    67    56   -11     -     -     -   -14     -     - |
 WILL |   -72   100     -    84     -     -  7859     -     -     - |
 WIND |   -20     -   -66    -3   138     -     -   -62     -     - |
 WSRT |     6     5     -   -15     -     -     -    14     -     - |
 WTZR |  -137     -   174   -49     -     -     -   -60     -     - |
 WUH2 |    86     -     -    52  -187     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -147     -   157   -40   190  -120-11354   -62     -     - |
 YAKT |   -50     4    27   -64     -    74     -   -12     -     - |
 YAR2 |    34   167     -    76     -  -161     -  -112     -     - |
 YARR |  -183     -     -     -   303     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -92     -    99     -     -     -     -    68     -     - |
 YELL |   -41    34     -   -86   123     -  -889    -3     -     - |
 YSSK |   -14     -    15     -     -     -     -   -76     -     - |
 ZAMB |    16     -    22   -85     -     8 -7944   -30     -     - |
 ZECK |   -60    62    41     6     -     -     -    -9     -     - |
 ZIM2 |  -141     -   151     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -41     -     -    82     -     --20455     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7     -     -     -    12    10   124     -     -     - | 2877   5834
    2 |     6    18     7    10     9     8    44    16   539     - | 2880    268
    3 |     5    18     7    11     8    10    24    10   412     - | 2880    201
    4 |     5    18     4     X     -     9    61     7   480     - | 2880    135
    5 |     6    18     6     9    10     9    25    10   519     - | 2880    448
    6 |     7    18    12    14    10     8    35    30   339     - | 2880    255
    7 |     6    19     7     9    10    10    23    13   793     - | 2880    413
    8 |     7    20     7    12     6    11    28     6  2184     - | 2880    888
    9 |     5    19     5    25     8     9    27     8   320     - | 2880    222
   10 |     5    16     8    10     8     6    20    11   336     - | 2880    285
   11 |     5    17     7     9     8    11    25    11   460     - | 2880    389
   12 |     5    16    10     9     8    10    39    11   450     - | 2880    318
   13 |     6    20     7     9     8     8    20    10   590     - | 2880    198
   14 |     5    23     6     8     6    10    19     5   407     - | 2880    183
   15 |     7    18     5     9     8     8    36     7   251     - | 2880    232
   16 |     7    15     8     9     X     9    19    18   419     - | 2880    355
   17 |     5    19     5    13     8     6    25    15   556     - | 2880    379
   18 |     8    16     7     X    11    11   120    65   251     - | 2880    207
   19 |     5    18     8    11     8     9    29     8   305     - | 2880    232
   20 |     5    17     6     7     8     7    22    14   429     - | 2880    325
   21 |     5    14     6     X     X     7    20    22   865     - | 2880    457
   22 |     6    17     5    12     6    10    29    10   577     - | 2880    339
   23 |     5    21     6    14     9     9    23    18   191     - | 2880    166
   24 |     6    19     5    12     8    11    28     9  2049     - | 2880   1069
   25 |     5    19     5     6     8     9    45    15   363     - | 2880    253
   26 |     5    19     8    21    10     9    29    12   358     - | 2880    237
   27 |     6    18     8     7     8    10    29     9   443     - | 2880    204
   28 |     5    19     9    11     9    10    25     8  2677     - | 2880    520
   29 |     6    17     5     8     7     8    26    12   926     - | 2880    309
   30 |     5    20     5     7     9     9    24    17   606     - | 2880    289
   31 |     5    18     5    16     8    10    26     9   306     - | 2880    268
   32 |     5    20     7     9     7     8    23     9   380     - | 2880    127
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     -    24    22     -    51    22     -     - |  286   1766
 ABPO |     6     -     -    15     -     8     -     -     -     - |  288   2257
 ADIS |     5     -     -     -     9     -     -     X     -     - |  191    >>>
 AIRA |    13     -     -     -     -    17     -     -     -     - |  288   6211
 AJAC |     4     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   2632
 ALBH |     6    11     -    10     -     -    29    39     -     - |  288   6493
 ALGO |     5     8     -    11     -     -    28    10     -     - |  288     62
 ALIC |     5     -     6    10     8     -    20     6     -     - |  288   3286
 ANKR |     7     -     9    14     -     -     X     -     -     - |  288   6492
 AREG |    25     -    26     -     X     -     -     -     -     - |   18   1139
 AREQ |     9    31     -     -     -     -     -     -     -     - |  201    >>>
 ARTU |     5     -     7     -     9     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ASCG |     7     -     9     -     -     8    24     7     -     - |  288   3150
 ASPA |    15     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   4700
 AUCK |    14     -    12    18     -     -    30     -     -     - |  288   1918
 BADG |     6     -     -     -     -     8     -     9     -     - |  288     63
 BAKE |     6     -     8     8    13     -    36     8     -     - |  288   2490
 BARH |    18     -    15    19     -     -     -     -     -     - |  288   2707
 BHR4 |     -     -     7     -     -     8     -     -     -     - |  287    500
 BJFS |    11     -    10    11    12     9    38     -     -     - |  288   3292
 BJNM |     5    16     -     X     -     -    21     -     -     - |   89     48
 BOGT |    13     -    12    19     -    18     -    10     -     - |  288   3897
 BOR1 |     6    13     -    12     -     -     -    12     -     - |  288   3322
 BRAZ |     8     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   3831
 BREW |     8    28     -     -     -     -    32     -     -     - |  275     17
 BRFT |    17     -    10    16    20    17     -     7     -     - |  288   2735
 BRMU |    12     -    10    16     -    11     -     8     -     - |  288   5031
 BRST |    15     -    11     -    33     -     -     -     -     - |  288   1303
 BRUX |     7     -     -    10    10     -    34     -     -     - |  288     23
 BUCU |     -     -     7     -     -     8     -     -     -     - |  288   5766
 CAS1 |     4     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     9     -    12    21    17     -    39     X     -     - |  288   5406
 CEBR |     -    19     6     -     -     -     -    32     -     - |  288     23
 CEDU |     7    14     7     8     -     -     -     4     -     - |  288   1662
 CHAN |     -    29     -    17     -     -    34    19     -     - |  285   5269
 CHPG |    10     -     -     -    16     -    31     X     -     - |  280   2775
 CHPI |     7     -     -    13     -    12    26     8     -     - |  288   2669
 CHTI |     8     -     -    16    11     7    24     7     -     - |  288   1675
 CHUM |     -     -     -    13     -     9    34     -     -     - |  288  18244
 CHUR |     6    10     7    10     -    11    36     X     -     - |  288  28170
 CKIS |    10     -    13     -    18     -    37     6     -     - |  288   2312
 CNMR |    10     -     -    20     -     -    37    19     -     - |  288   4189
 CORD |     4     -     -     8     -     -    30     X     -     - |  288   3859
 CPVG |     6     -     X     -    10     -    40     -     -     - |   75   2232
 CRO1 |    15    23    13    18    16     -    37    17     -     - |  288   3065
 CUSV |     -     -    11    16     -    11    27     6     -     - |  288   4269
 CZTG |     -     -     7     -     -     9    34     -     -     - |  288   3727
 DAEJ |    13    19     -    15    20     -    27     -     -     - |  288   1969
 DAKR |     -     -     -    11     -     7    31     -     -     - |  288   3982
 DARW |     8     -    10    14    27    11     -     9     -     - |  288   1572
 DAV1 |     4     -     7     7    10     -     -     6     -     - |  288   1430
 DGAR |    14     -    17    20    21    13     -     7     -     - |  288   2352
 DJIG |     -     -    11     -    13     8    28     -     -     - |  288   3375
 DRAO |     5    13     8    10     -     -     -    11     -     - |  288   7900
 DUBO |     8     -     7    11    15     -     -     -     -     - |  288  31166
 FAA1 |    13     -    13    18    19     -     -    14     -     - |  288   7955
 FAIR |     6    10     -    14    13     6    36    10     -     - |  288   2339
 FALK |     -     -     6    11     -     -     -     X     -     - |  288   2800
 FLIN |     5     -     6     9    12     -     -     9     -     - |  288  12982
 FLRS |     4     -     -     8     -     -     -     X     -     - |  288   3875
 GAMB |     -     -    13     -     -    16     -     X     -     - |  270   3944
 GLPS |     8     -     7    14    14    10    23     7     -     - |  288   3736
 GLSV |     5     -     8     9    11     -     -     X     -     - |  288   4453
 GMSD |    10     -     7     -    16     -     -     -     -     - |  288   1238
 GODE |    12     -     -    20    19     -    47    19     -     - |  288    137
 GODZ |    10     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  287   4367
 GOL2 |     6    21     -     -     -     -     -     X     -     - |  288     47
 GOLD |     8     -     9    13     -     -    44     -     -     - |  288     45
 GOPE |     5     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288     32
 GRAS |     7     -     6     8     -     -    28     -     -     - |  288   2844
 GRAZ |     5     -     6     9     -     -    33     7     -     - |  288   2705
 GUAM |     9     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   4195
 GUAT |    11     -     9    16     -     -    32     7     -     - |  288   2860
 GUUG |    17     -    15    22     -    14    37     -     -     - |  288   4984
 HARB |     7    15     7    11     9     -    23     4     -     - |  288   3292
 HERS |     7    15     7    10     -     -     -     8     -     - |  288     30
 HERT |     6     -     6     -     -     -    27     -     -     - |  288   3018
 HLFX |    10    32     -     -     -     -     -     -     -     - |  219 270623
 HOB2 |     6    25     7    15    10     -    23     8     -     - |  288   1448
 HOFN |     6     -     7     9    14     -    36     8     -     - |  288   2370
 HOLB |     9     -     -    10    19     6     -     -     -     - |  288   1550
 HRAG |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  287     41
 HRAO |     6    10     -    12     -     -    21    20     -     - |  288     47
 IENG |     6    25     -    12     -     -    26     8     -     - |  288     39
 IISC |    11     -    11    19     -    13     -     7     -     - |  288   2513
 INVK |     6     -     -    10     8     -     -     -     -     - |  288   2828
 IQAL |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2733
 IRKJ |    20    19    17    18     X     -     -     -     -     - |  284    >>>
 ISBA |     6     -     7     -     -     -    30     -     -     - |  288   7953
 JFNG |     7     -     8     -     -     -    32     -     -     - |  288   1870
 JOG2 |    11     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  281   5143
 JOZ2 |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3458
 JOZE |     6    10     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2415
 JPLM |     -    12     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   3056
 KERG |     7    16     8    16     -     8    21    12     -     - |  288   3648
 KIRU |     8    19     8    11    11     -     -     6     -     - |  288   2060
 KOKB |     6     X     -    14     -     7    23     9     -     - |  288     90
 KOKV |    11     -    11    12     -     -    29    19     -     - |  288    101
 KOUG |     9     -     -     -    15     -     -    10     -     - |  288   1065
 KOUR |    11     -     7    19     -     -     -     7     -     - |  288     42
 KRGG |     6     -     -    12     8     -    27     6     -     - |  288   4163
 LAUT |     6     -     8     -     -    10    23     5     -     - |  288   1744
 LHAZ |     6     -     -     -     9     -     -    18     -     - |  122   3140
 LMMF |     9     -     -     -     -    12     -     -     -     - |  288   4165
 LPGS |    10    16    14    22    15     -     -     -     -     - |  288   4991
 MAC1 |     7     -     8    12    11    10     -     4     -     - |  288   1960
 MAG0 |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6688
 MAJU |    14     -    14     -    17    12     -    13     -     - |  288   2899
 MAL2 |    14     -    14    19    23     -     -     9     -     - |  288   9349
 MANA |    13     -     -    17    20     -     -     -     -     - |  288   5248
 MAR6 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1580
 MAS1 |     7     8     9    13    14     -     -     5     -     - |  288   2510
 MATE |     8    10     8    14     -     -    27    13     -     - |  288     63
 MAUI |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     8     7     9     -     -     7     -     - |  288   1330
 MAYG |     8     -    12     -    14     -     -     7     -     - |  288   3345
 MCM4 |     6    11     -    17     -    11    19    11     -     - |  288   3905
 MDO1 |     3    11     -     -     -     -     -    12     -     - |  288   2474
 MDVJ |    12    10    12    17     -    12     -    59     -     - |  288     56
 MEDI |     6    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 METG |    13     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  208   1120
 METS |     6    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 MGUE |     6     -     7     -     9     -     -    10     -     - |  288     26
 MIZU |     4    20     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   6415
 MKEA |     7     -    10    14     -     -     -     7     -     - |  288   2515
 MOBS |     5     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288   1449
 MONP |    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3202
 MORP |    10     -     -    19     -     -    28     -     -     - |  283   3388
 MQZG |     5     -     6     -     -     -    23     -     -     - |  288   2263
 MTKA |    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   2836
 NANO |     6     -     6     7     -     -    29     -     -     - |  288   1493
 NICO |     8     -     9    15    13     -     -    11     -     - |  288   5888
 NIST |     9    30     -     -     -     -    33     -     -     - |  228     29
 NIUM |    10     -     -    20     -     9     -    88     -     - |  278   2626
 NKLG |    10     -    14    15    15     8    32     6     -     - |  288   3003
 NLIB |    11     -     -    22    18     -     -    15     -     - |  288     35
 NNOR |     8    19     9     -    12     -     -     -     -     - |  288    209
 NOVM |     7    23    10    13     -    10     -     -     -     - |  288     41
 NRC1 |     7    13     -    17     -     -     -    11     -     - |  288     29
 NRIL |     6     -     7     9     8     7    25     7     -     - |  288   6244
 NTUS |     7     -     -    14     -     -     -    46     -     - |  288   2800
 NYA1 |     4     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   5886
 NYA2 |     7     -     -    19    10     -     -    13     -     - |  288   4247
 NYAL |     4     8     -    10     -     6    24     -     -     - |  288    455
 OHI2 |     5     -     5     7     -     -     -     8     -     - |  288    318
 OHI3 |     5     -     8     -    11    15     -     9     -     - |  288    322
 ONS1 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1213
 ONSA |     5     9     7     8     -     -     -     8     -     - |  288     33
 OPMT |     8    21     -    14     -     -    32     -     -     - |  288     38
 OUS2 |     6     -     9    13    13     -     -     9     -     - |  288   3834
 PADO |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287   2507
 PALM |     -     -     -     9     8     -    33     -     -     - |  288   2818
 PARC |    11     -    10    14    14    12     -     -     -     - |  288   1747
 PARK |     5    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2607
 PDEL |     7     -     8    10    12     7    28     -     -     - |  288   3457
 PERT |     6    24     6    12    10     -    25     8     -     - |  288   2645
 PETS |     8     -     -    16     -     9    29    56     -     - |  282   6726
 PIMO |    13     -     -    24    15     -     -    64     -     - |  288  11634
 PNGM |     -     -     6     -     -     7     -     6     -     - |  288   3685
 POL2 |     4     -     5     9     -     -     -     7     -     - |  288   6375
 POLV |     6     -     -    13     -     -    29     -     -     - |  288   4500
 POTS |     9     -     7    11     -     -     -     8     -     - |  288   3631
 PRDS |     6    12     -    10     -     -    29    12     -     - |  288    120
 PTBB |     7    14     X    13     -     -    33     -     -     - |  288     35
 QAQ1 |     7     9     8     -     -     7     -     7     -     - |  288   2460
 QUIN |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4327
 RAMO |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2038
 REUN |    11     -    12     X     -     -    27     7     -     - |  288   4063
 REYK |     8     -     -    15    23     -     -    12     -     - |  288   2383
 RGDG |    13     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   1676
 RIO2 |     5     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   3183
 SALU |     8     -     -    17     -     -    32     -     -     - |  288   3835
 SANT |     5     -     -    12     -     7    25     7     -     - |  288   1559
 SAVO |    12     -    13    15     -     -    33     -     -     - |  288   3339
 SCH2 |     5     7     4    15     -     8    39     6     -     - |  288   3179
 SCOR |     5     -     4     7     9     -     -    11     -     - |  288   1883
 SCRZ |     8     -     -     -    13     9    26     -     -     - |  288   5796
 SCUB |     9     -     9    12     -     -     -     8     -     - |  288   3729
 SEYG |    11     -    17     -    16    13     -     X     -     - |  288   3693
 SFER |     7    12     9    10    14     -     -     X     -     - |  288     31
 SGOC |    11     -     -    23    18     -     -     -     -     - |  287   5261
 SOFI |    17     -    18     X     -     -    98     -     -     - |  282   6193
 SOLO |     -     -     8     -     -     9    26     7     -     - |  288   3248
 SPT0 |     6     9     -    12     -     -     -    12     -     - |  288     29
 STFU |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  15460
 STHL |     8     -     9    14     -     8    26     5     -     - |  288   3128
 STJO |    10    10     -    19    17     9    37     8     -     - |  288    260
 STK2 |     6     -     -     -    10     9     -     -     -     - |  288   5186
 STR1 |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1027
 SUTH |     6     -     -    12    10     7    27     4     -     - |  288   2734
 SUTM |     8    36     -    11    12     -     -    19     -     - |  288   4205
 SVTL |     -    19     6     -     X     -     -     X     -     - |  286     83
 SYDN |     4     -     -     -     -     6    24     -     -     - |  288   1595
 SYOG |     6    11     9     8    10     7    20     5     -     - |  288   1643
 TASH |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  144   3808
 THTI |    13    19    13    24     -    11    40     -     -     - |  288   3467
 TIDB |     4     -     -     8     -     -     -     X     -     - |  288     40
 TIXI |     X     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  278    >>>
 TLSE |     6    15     8    10    11     -    33     7     -     - |  288   1289
 TOW2 |     7     -     9    11    13     -     -     4     -     - |  288   1348
 TRO1 |     5     -     6     7    10     -     -    12     -     - |  288  12321
 TSKB |     9    30     -    15     -     -    36    15     -     - |  288   5960
 TWTF |    11    28     -    17    14     -    24    15     -     - |  288     58
 UCAL |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  286   2449
 UFPR |     9     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  288   3334
 ULAB |     8     -     7    10    14     -     -     9     -     - |  288   6208
 UNB3 |    10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   1115
 UNSA |    11     -    12     X     -     -     -     X     -     - |  186   6068
 USN7 |    14     -    15     -     -     -     -     X     -     - |  219    >>>
 USUD |     7    17     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     35
 VALD |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2703
 VILL |    12    18    12    14    12     -     -    11     -     - |  288   2098
 VOIM |     9     -     -    15    16     -     -     -     -     - |  288   3615
 WAB2 |     3     -     -     7     -     -    32    11     -     - |  288     34
 WARK |    11     -     -     -    18     -     -     9     -     - |  288   1794
 WHIT |     8    15    11    18     -     -     -    12     -     - |  288 160728
 WILL |     4    11     -     8     -     -    30     -     -     - |  288   4750
 WIND |     6     -     8    14    10     -     -     4     -     - |  288   3624
 WSRT |     5     9     -    10     -     -     -    11     -     - |  288   2081
 WTZR |     6     -     6    10     -     -     -     5     -     - |  288     27
 WUH2 |    11     -     -    17    16     -     -     -     -     - |  288   6258
 XMIS |    16     -    16    23    16    17    45     6     -     - |  288   3161
 YAKT |     9    35    10    11     -     9     -     9     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     7    19     -    10     -     8     -     9     -     - |  288   1516
 YARR |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1113
 YEL2 |     5     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288     51
 YELL |     6    15     -     8    11     -    31    14     -     - |  288     40
 YSSK |     5     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     7     -     9    12     -     7    24     3     -     - |  288   3147
 ZECK |     4    26    10     9     -     -     -     7     -     - |  288     29
 ZIM2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3901
 ZIMM |     3     -     -     6     -     -    32     -     -     - |  288   4255
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    18     8    12    10     9    40    16   838     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2108-6  0:10:00 |  -531605328
cod |   TIXG  | 2108-6  0:15:00 |  -531572550
cod |   TIXG  | 2108-6  0:20:00 |   468412002
cod |   TIXG  | 2108-6  0:25:00 |   468488869
cod |   TIXG  | 2108-6  0:30:00 |  -531534910
cod |   TIXG  | 2108-6  0:35:00 |   468387827
cod |   AREG  | 2108-6 14:55:00 |        2414
grg |   SVTL  | 2108-6  5:05:00 |        -695
grg |   SVTL  | 2108-6 10:05:00 |        -873
grg |   SVTL  | 2108-6 18:05:00 |       -1018



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.88     3.94     3.18     3.18   | 7.68e-14  9.67e-15  1.97e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.63     3.94     0.72     0.72   | 2.61e-14  6.79e-15  3.77e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.94     3.94     3.92     3.92   | 3.34e-14  8.95e-15  3.92e-15 |
 NRC1 |   288   282     3   288     3.79     3.94     3.92     3.92   | 3.86e-14  1.45e-14  1.78e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.83     3.94     2.68     2.68   | 2.45e-14  5.60e-15  2.41e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.00     3.94     2.60     2.60   | 5.22e-14  1.01e-14  6.20e-15 |
 PTBB |   288   285     0   288     3.09     3.94     3.92     3.92   | 4.01e-14  1.09e-14  2.30e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.57     3.94     2.42     2.42   | 3.08e-14  9.60e-15  2.90e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.24     3.94     3.90     3.90   | 2.53e-14  6.85e-15  2.77e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.58     3.94     1.03     1.03   | 3.38e-14  9.42e-15  1.82e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.56     3.94     3.09     3.09   | 2.61e-14  9.12e-15  2.39e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.86     3.94     3.10     3.10   | 2.87e-14  7.73e-15  1.64e-15 |
 MGUE |   288   286     0   288     3.30     3.94     2.56     2.56   | 2.90e-14  3.31e-15  8.94e-16 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.30     3.94     2.18     2.18   | 2.43e-14  7.69e-15  1.45e-15 |
 HRAG |   287   287     0   287     2.59     3.92     1.12     1.12   | 2.05e-14  6.84e-15  4.76e-15 |
 BADG |   288   284     1   288     2.44     3.92     3.92     3.92   | 4.73e-14  1.31e-14  7.01e-15 |
 USUD |   288   283     2   288     2.41     3.91     3.92     3.92   | 6.46e-14  1.37e-14  3.23e-15 |
 BREW |   275   275     0   275     3.56     3.75     3.74     3.74   | 2.19e-14  7.18e-15  2.74e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.33     3.73     3.92     3.92   | 7.27e-14  1.10e-14  2.44e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.29     3.62     1.29     1.29   | 4.31e-14  7.78e-15  1.40e-15 |
 NIST |   228   223     2   228     1.88     2.98     3.09     3.09   | 6.08e-14  1.78e-14  3.53e-15 |
 IRKJ |   284   280     2   284     1.79     2.25     2.50     2.50   | 1.63e-09  5.01e-10  2.08e-10 |
 MATE |   288   288     0   288     1.68     1.96     0.90     0.90   | 7.76e-14  8.19e-15  4.48e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.58     1.72     1.11     1.11   | 4.36e-14  1.66e-14  3.22e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.54     1.65     0.36     0.36   | 2.96e-14  7.71e-15  2.56e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.51     1.59     0.75     0.75   | 4.48e-14  8.07e-15  1.35e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.39     1.34     1.42     1.42   | 5.23e-14  1.01e-14  4.80e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.36     1.27     1.33     1.33   | 6.36e-14  1.26e-14  4.11e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.32     1.20     0.36     0.36   | 9.41e-14  1.24e-14  4.07e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.17     0.96     1.04     1.04   | 8.05e-14  1.25e-14  4.59e-15 |
 BJNM |    89    89     0    89     0.59     0.81     1.21     1.21   | 1.02e-13  2.09e-14         - |
 STJO |   288   288     0   288     0.98     0.67     0.33     0.33   | 4.68e-14  2.67e-14  2.20e-14 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.92     0.59     0.44     0.44   | 9.99e-14  1.15e-14  2.66e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.92     0.58     0.22     0.22   | 3.58e-14  1.08e-14  6.76e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.86     0.51     0.68     0.68   | 3.81e-14  6.19e-15  1.88e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.79     0.43     0.66     0.66   | 2.76e-14  6.67e-15  3.09e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.54     0.20     0.43     0.43   | 2.79e-14  8.31e-15  4.74e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     1.38     0.19     3.00     3.00   | 6.04e-14  1.77e-14  5.72e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.49     0.17     0.24     0.24   | 8.47e-14  9.05e-15  4.77e-15 |
 G04  |   288   286     1   288     3.91     0.15     3.92     3.92   | 7.23e-14  2.18e-14  3.26e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.42     0.12     0.16     0.16   | 2.06e-14  5.96e-15  4.79e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.38     0.10     0.40     0.40   | 4.18e-14  1.14e-14  2.94e-15 |
 G10  |   288   270     6   288     3.91     0.09     3.92     3.92   | 1.06e-13  3.53e-14  3.74e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.50     0.08     0.32     0.32   | 6.49e-14  2.03e-14  1.50e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.17     0.17   | 3.91e-14  9.94e-15  1.49e-15 |
 USN7 |   216    29   130     6     0.04     0.05     0.01     0.01   | 8.33e-05  9.19e-06         - |
 BHR4 |   287   287     0   287     0.19     0.02     0.27     0.27   | 4.04e-13  1.08e-13  4.91e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.95     0.02     2.55     2.55   | 8.01e-14  3.10e-14  2.55e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.64     0.01     1.92     1.92   | 8.16e-14  2.61e-14  1.59e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.34     1.34   | 6.21e-13  6.74e-14  1.22e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.10     1.10   | 5.70e-13  6.75e-14  2.36e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.28     0.28   | 6.44e-13  6.42e-14  2.95e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.85     0.85   | 6.83e-13  5.83e-14  1.40e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.37     0.37   | 7.25e-13  7.02e-14  2.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.88     0.88   | 7.17e-13  6.40e-14  2.36e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.58     0.58   | 7.67e-13  7.52e-14  4.56e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.32     0.32   | 7.43e-13  6.73e-14  5.21e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.30     1.30   | 7.77e-13  8.26e-14  3.84e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.55     0.55   | 7.53e-13  7.61e-14  4.82e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.11     0.11   | 7.40e-13  8.64e-14  3.82e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.26     0.26   | 8.51e-13  7.20e-14  2.76e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.96     0.96   | 7.19e-14  2.42e-14  3.40e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.02     0.01     0.16     0.16   | 5.26e-14  2.02e-14  2.57e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.00     0.05     0.05   | 7.34e-14  2.61e-14  1.45e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.05     0.05   | 6.02e-13  5.61e-14  2.41e-14 |
 G01  |   285   277     8     6     0.06     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-12  7.57e-13  2.88e-13 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREQ |   201   198     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.36e-08  1.60e-08         - |
 AUCK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  5.68e-13  1.70e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  6.86e-13  4.59e-13 |
 BRFT |   286   245    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-12  1.16e-12  1.71e-13 |
 CEDU |   277   110    98     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.55e-11  5.49e-12  9.59e-13 |
 CHUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  7.90e-13  1.22e-13 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  3.67e-13  1.40e-13 |
 DAV1 |   288   246    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-12  6.46e-13  1.35e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DRAO |   288   273     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-12  1.66e-12  1.02e-12 |
 FLIN |   288   253    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-12  1.90e-12  1.63e-12 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  8.12e-14  6.01e-14 |
 G06  |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-14  3.68e-14  2.96e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.83e-13  9.51e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  8.47e-14  1.41e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  9.27e-14  3.80e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  9.06e-14  3.11e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  1.46e-13  3.69e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.73e-13  6.71e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-14  2.39e-14  3.16e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  5.88e-13  6.02e-13 |
 GMSD |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  5.68e-13  9.53e-14 |
 GODE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.46e-14  1.79e-14  4.87e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  1.67e-13  6.59e-14 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  7.12e-13  4.75e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-13  2.63e-13  3.00e-13 |
 MAC1 |    99    53    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-11  9.11e-13         - |
 MAR6 |   288   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  4.50e-13  1.53e-13 |
 MAW1 |   288   243    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-11  2.58e-12  5.81e-13 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  3.10e-13  7.17e-14 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  3.25e-13  1.83e-13 |
 NIUM |   278   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  6.56e-13  1.74e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.10e-13  1.63e-14 |
 NTUS |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  7.58e-13  1.89e-13 |
 NYAL |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.90e-13  4.22e-14 |
 PERT |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  6.24e-13  1.62e-13 |
 QAQ1 |   288   249     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  8.05e-13  2.36e-13 |
 REYK |   288   251    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  7.97e-13  2.08e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  5.19e-13  1.44e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.96e-13  1.20e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  2.71e-13  1.74e-13 |
 SYOG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  5.21e-13  1.52e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  5.12e-13  8.54e-14 |
 TOW2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  3.33e-13  1.03e-13 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  3.67e-13  2.68e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.77e-13  2.99e-13 |
 WSRT |   288   254    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  7.42e-13  2.45e-13 |
 XMIS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  6.15e-13  2.65e-13 |
 YAR2 |   288   227    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  5.26e-13  1.00e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  5.84e-15  1.78e-15 |
 ALBH |   288   272     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  1.33e-12  8.55e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  2.75e-13  1.77e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.41e-13  8.60e-14 |
 HLFX |   219   216     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.12e-10  1.95e-10  1.12e-10 |
 PALM |   288   269     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  1.27e-12  1.46e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  2.63e-13  2.37e-13 |
 SCOR |   286   194    61     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-11  3.08e-12  4.70e-13 |
 UFPR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  3.87e-13  1.63e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 LMMF |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  6.42e-13  2.75e-13 |
 SVTL |   286   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-14  1.60e-14  7.92e-15 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.48e-13  1.41e-13 |
 VALD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 ABMF |   286   265     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  5.84e-13  2.22e-13 |
 YARR |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  4.09e-13  8.39e-14 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MQZG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.88e-13  2.09e-13 |
 FALK |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   287   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  4.93e-13  1.02e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SEYG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  8.38e-13  5.18e-13 |
 NLIB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-14  9.56e-15  1.80e-15 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-13  2.93e-13  8.66e-14 |
 JFNG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  6.46e-13  1.86e-13 |
 METG |   208   204     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  4.88e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-13  3.67e-13  2.88e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.33e-13  3.82e-13 |
 PARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  6.71e-13  1.76e-13 |
 AREG |    18    15     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-09         -         - |
 CHPG |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  4.46e-13  1.06e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-13  3.94e-13  1.56e-13 |
 UCAL |   286   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  4.07e-13  3.37e-13 |
 ASCG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  7.16e-13  4.48e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.42e-13  1.59e-13 |
 CPVG |    75    54    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-12  1.85e-12         - |
 LAUT |   288   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  5.06e-13  1.42e-13 |
 SOLO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  7.57e-13  1.98e-13 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.97e-22  1.61e-20  4.82e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      GOPE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
