
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2191   Day: 2   MJD: 59583                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     88     -28    -159    615    615      0   1704   1704      0    0.00
 cod |   288     0  30484    103    -376    -608     14     20     11    146    199    116   15.49
 emr |   288     0  21819     22      87   -1486     18     22     14    103    107    100   13.38
 esa |   288     0  33191    408   -1140     463     14     17     13    102     80    109   16.19
 gfz |   288     0  35949   1221     185      18     13     13     13    102    101    103   19.80
 iga |    96     0   3072      8      95    -640     46     46      0    120    120      0    0.00
 igc |   288     0   8352      3     440    -180    123    123      0    510    510      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     102    -645   1999   1999      0   4017   4017      0    0.00
 jpl |   288     0  28135    575     254     248     11     10     11     80     80     80   24.88
 ngs |    96     0   3072    102     149    -554    513    513      0   1486   1486      0    0.00
 usn |   288     0  13526     90   -1441    -726    220    186    263    361    282    453    0.00
 whu |   288     0   8925     20     240     123     20     20      0     85     85      0   10.25

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1519   115    -9     4   -81    11   -31  1331    14  1562   165   -43 |
    2 |   144  -166   146    71    12   167  -140  1030   -73   284    38   103 |
    3 |  -987   197   -23   -25   -58   -95 -1173 -2233    -8  -366    84   -99 |
    4 | -2661     4  -222     6     -  -168    86     -   154 -2703  -319   -99 |
    5 |   -94   -62    87   -56     X    46   248  2082    -5  -216   248    79 |
    6 |   748   120   -72    12  -110  -114  -665  1498   104   831   -31  -145 |
    7 | -1433    -1    47   -40    -4   -46   414  -303     9  -979  -176   -13 |
    8 |  1414   128    44    -2   -77    49  -889 10080     9   492   -16  -122 |
    9 |   586    67   -16    46    17  -118   330  1277   -73   620  -440    -9 |
   10 |  2551   401   -29   -63   -42    86   401   182  -171  2240   447    29 |
   11 |   -74   185  -205     5   -11  -174     - -9494     -  -195  -238     - |
   12 |  1363   112    23    12  -121    77  -195   778    -9  1033    81   -12 |
   13 |   686   121   -17   116   -67   -44   697   304   -83   882  -263   -13 |
   14 | -2609    64  -145   -39   102  -194  -190  1961    11 -2938  -221   -69 |
   15 |   971  -118    85   -10    55    23   690  1413   -35   700   142    62 |
   16 |  1207  -162    96   -98    52    74   269  1643    31  1152   -42   100 |
   17 |  2685    74    13  -183    66   -15  -300   740   -37  2405   339   123 |
   18 | -2585    25  -210   -39   100  -173  -176  -422    49 -2485   -92   -13 |
   19 |   851  -188   171   -71    87    51   462  1331   -71   530   269   176 |
   20 |  -643  -187   204    20    -3     6   191   460   -42  -148  -289    95 |
   21 | -1120  -251   -28     2   119    99    20  -214    63  -932    64    30 |
   22 |  -392  -335   -19    18   220   145     -   270     -  -546    74    10 |
   23 | -1010    78  -111   -80     X   -91  -462  1287    84 -1250   -63   -51 |
   24 |   708   314    57   -24   -78     9   646 -1786  -142   651    41   -15 |
   25 |  1004   327   140  -159   -95   131   -81  1095   -95   831    72   -13 |
   26 |   938   331   -39   -73   -24   -13  -385   275  -112   694    40     1 |
   27 |   786   138    55   -87   -42    94  -477-10299   -15   819    99   -24 |
   28 | -6906  -317   -14    93   142   285     - -6386     - -5847   199    83 |
   29 | -1245  -124    53   -57    45    34  -245    62    33 -1337   157    40 |
   30 |   352   228    59  -124  -132   -26   291  1555    47   304  -341   -85 |
   31 |  -518   294    17   -83   -66     4   316   829   -76  -476    40   -24 |
   32 |   634   133   -49    25     8  -102   348  -353   -43   508  -183   -86 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    89  -103     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    60    32     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -  -110     -   106     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    38   -87    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -23   -96     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 ASCG |     -     -     -   164   -81     -     -     -   -42     -     -     - |
 BADG |     -     -    -2     -     2     -     -     -     X     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    11     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 BOR1 |     -   -33    39     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -     -   -36     -     -     -    28     -     -     - |
 BRUX |     -    15    62     -   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -43    27     -     -     -     7     -     -     - |
 CAS1 |     -    78     -     -   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -89    49     -     -     -    14     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -61    36     -     -     -     -     9     -     -     - |
 CEDU |     -     -    18   243     -     -     -     -  -136     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -    54     -     -     -   -43     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -8   102     -     -     -   -77     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -    23   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -     -    -3     -     2     -     -     -     -     -   142     - |
 COCO |     -     -     -    83     -     -     -     -   -54     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -   114  -101     -     -     -     6     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -80     -    46     -     -     -     6     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -20    90     -     -     -   -58     -     -     - |
 CUT0 |     -   -87     -     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 CZTG |     -     -     -   124   -73     -     -     -   -22     -     -     - |
 DAEJ |     -   -54     -     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -35     -     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 DAV1 |     -   -39     -     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 DJIG |     -     -     -    12   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   213   116     -  -245     -     -     -     -     - -1041     - |
 DYNG |     -   -36     -    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -  -202     -   194     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   167     -     -  -131     -     -     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -38     -     -     -     -    25     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    89   -22     -     -     -   -40     -     -     - |
 GCGO |     -     -     -   -60     -     -     -     -    39     -     -     - |
 GLPS |     -    27     -   -16    68     -     -     -   -60     -     -     - |
 GLSV |     -   -30     -    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    32   -37     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -     2    -2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -160     -    64    63     -     -     -     8     -     -     - |
 HERS |     -     -    92     -   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   395   446  -291  -116     -     -     -  -220     -     -     - |
 HOFN |     -  -140     -     -     -     -     -     -    87     -     -     - |
 HOLB |     -    76     -   -99     -     -     -     -    17     -     -     - |
 IENG |     -   -14    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |     -     -     -   165  -135     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -69     -    72     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 KAT1 |     -     -   -13     X     9     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -    12     -     -     -    -9     -   342     - |
 KIRU |     -     9    41   -47     3     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -293     -     -     -   233     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -67     -   -81     -     -     -   101     -  -341     - |
 KOKV |     -     -    39    15   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    17     -    51   -34     -     -     -   -17     -     -     - |
 KRGG |     -  -202     -   193     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   -29     X     -     -     -    19     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -324   186     -     -     -    63     -   217     - |
 LPGS |     -     -     -  -143   117     -     -     -     -     -   165     - |
 MAC1 |     -  -126     -    21    87     -     -     -    -4     -     -     - |
 MADR |     -     -     -  -125   102     -     -     -     -     -    46     - |
 MAL2 |     -  -174     -   117    45     -     -     -    -3     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -   -15     -     -     -    12     -     -     - |
 MAS1 |     -  -100     -   124   -41     -     -     -    14     -    67     - |
 MATE |     -     -  -148     -   100     -     -     -     -     -   -60     - |
 MAW1 |     -   -15     -    42   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -388     -   144   -14     -     -     -   162     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    17   -43     -     -     -    23     -     -     - |
 MCM4 |     -     9     -    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    -2     -    55     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 MDVJ |     -    53     -     -   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -   -10   -73    70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -     -   193     -     -     -  -154     -     -     - |
 MKEA |     -     -  -100     -   105     -     -     -   -29     -     -     - |
 NIST |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -90     -    41    -8     -     -     -    35     -    52     - |
 NLIB |     -     -    34     -   -74     -     -     -    41     -     -     - |
 NRC1 |     -    27   -70     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   150     -   -58   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -58     -   124    90     -     -     -  -107     -     -     - |
 ONSA |     -     5   -65     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -  -103     -    37    49     -     -     -     1     -     -     - |
 PERT |     -     -     -     8     -     -     -     -    -5     -   -60     - |
 PIE1 |     -     -   -53     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -     -   -32     -     -     -     -    21     -     -     - |
 POTS |     -    37     -     -   -29     -     -     -     -     -   215     - |
 PRDS |     -   115   -65     -     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -   -87    71     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    97     -   -29  -131     -     -     -    62     -   370     - |
 REUN |     -     -     -     -   -65     -     -     -    52     -     -     - |
 REYK |     -   -96     -    92     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -  -242     -     -     -     -     -     -   151     -     -     - |
 RIO2 |     -   228     -     -  -178     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -  -106  -175     -     -     -   208     -     -     - |
 SANT |     -   -63     -     -    68     -     -     -   -15     -     -     - |
 SCH2 |     -   -72     -    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -115   137     -     -     -   -34     -     -     - |
 SEYG |     -  -120     -    73     -     -     -     -    27     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -  -248    81     -     -     -   103     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    43     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 SPT0 |     -   -26    30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STFU |     -    79     -     -     -     -     -     -   -49     -     -     - |
 STHL |     -   -64     -   -37    78     -     -     -     0     -     -     - |
 STJO |     -   -22   -41     -    77     -     -     -   -25     -   595     - |
 SUTH |     -  -112     -     -   -75     -     -     -   130     -   -41     - |
 SUTM |     -     -     -  -101    83     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   186  -154     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    28     -     -     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -    -6     5     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   -29     -     -     -    23     -   -24     - |
 THU2 |     -     -    -3   -40    33     -     -     -     -     -   174     - |
 TID1 |     -    14   -16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -  -162    29    87     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     -     -    90   -53     -     -     -    -2     -     -     - |
 TUVA |     -   -54     -    41    84     -     -     -   -60     -     -     - |
 TWTF |     -    -3    71     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   105     -  -160    48     -     -     -     -     -    45     - |
 UNB3 |     -  -123     -   117     -     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   217  -178     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -   -55    45     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -66     -    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -   -63    51     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -23    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -     5   117   -99     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    73     -   -36     -     -     -     -   -22     -  -864     - |
 WIND |     -  -157     -   -99   204     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    16     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -125   -86    98    79     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -   -53    61     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     -     -     -     -    11     -     -     -    -9     -     -     - |
 YAKT |     -     -     -   136  -111     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -    -6     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -   -46     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 YKRO |     -   -62     -   -24   -60     -     -     -   102     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -35    29     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -  -136     -   -75    -9     -     -     -   133     -     -     - |
 ZECK |     -    29     1    -4   -20     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   443    23    27    16    17    53    62   894     9   315   134    25 |  288    240
    2 |   265    19    14    21    10    41    75   522     9   312   250    18 |  288    228
    3 |   610    33    20    15    17    45   233  1342     9   691   152    30 |  288    563
    4 |   298    28    16    16     -    41   272     -     9   366   180    29 |  288    183
    5 |   903    18    14    14     X    61    78  1038    12   817   141    18 |  288    581
    6 |   243    13    14    16    11    35    94  1111     8   232   197    21 |  288    218
    7 |   528    14    14    13    11    29    87   198    12   631   148    18 |  288    330
    8 |  1766    18    40    18    14    30    70  5437    14  1223   112    21 |  288   1770
    9 |   137    18    21    15    10    64    78   886     8   194   138    22 |  288    116
   10 |   277    18    15    22    12    73   105   319     9   341   216    21 |  288    302
   11 |   670    13    24    21     9    42     -  5414     -   629   216     - |  288    809
   12 |   555    13    21    17    11    35    77   768    11   479   179    20 |  288    398
   13 |   599    10    26    15    15    34   265   323    11   431   115    19 |  288    295
   14 |   349    23    13    13    15    48   113  1241     8   254   280    20 |  288    212
   15 |   218    10    12    23    15    43    51   632    11   351   148    16 |  288    251
   16 |   725    34    27    20    16    38    92  1011    16   579    98    23 |  288    478
   17 |   615    18    23    17    14    46   268   546     8   457   247    16 |  288    342
   18 |   340    25    33    17    15    52    69   187    13   265   189    16 |  288    216
   19 |   559    18    31    21    13    56    75   529    10   420   304    17 |  288    224
   20 |   446    10    23    17    14    62   132   555    12   442   175    22 |  288    334
   21 |   533    18    20    19    20    64    87   374    11   432   182    23 |  288    344
   22 |   808    29    22    18    17    99     -   321     -   635   312    19 |  288    364
   23 |   439    28    10    15     X    36    75   720    11   253   194    25 |  288    170
   24 |   269    14    23    15    18    40    67   986     6   316   174    15 |  288    178
   25 |   729    12    12    16    11    23    78   613     9   358   147    18 |  288    194
   26 |   633    39    22    19    14    26    64   359    13   265    98    15 |  288    206
   27 |   629    17    26    17    12    31    66  6492    15   365   102    19 |  288    961
   28 |  1991    15    24    26    14    24     -  3178     -  1564   123     9 |  288    341
   29 |   675    19    21    16    15    28    76   334    12  1062   205    23 |  288    258
   30 |   265    13    15    16    13    50   113   749     8   194   141    19 |  288     90
   31 |   274    27    29    20    11    32    63   735     9   451   168    16 |  288    258
   32 |   494    21    25    15    12    17    60   110     9   250   205    26 |  288     98
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   1639
 ALGO |     -    10    18     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     66
 ALIC |     -    11     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2631
 AREG |     -     7    13    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4837
 AREQ |     -    17    11     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  264   4161
 ASCG |     -     -     -    15    18     -     -     -     9     -     -     - |  288   6757
 BADG |     -     -    12     -     8     -     -     -     X     -     -     - |  288     30
 BOGT |     -     -     -    14     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   7954
 BOR1 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3866
 BRFT |     -     -     -     -    17     -     -     -    14     -     -     - |  275   2566
 BRUX |     -     8    10     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 BSHM |     -     -     -    10    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   2824
 CAS1 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    17    15     -     -     -    13     -     -     - |  288   3184
 CEBR |     -     -    17    12     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     31
 CEDU |     -     -    14    14     -     -     -     -     8     -     -     - |  284   2275
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288     61
 CHPI |     -     -     -    15    14     -     -     -    13     -     -     - |  288   2345
 CHTI |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5220
 CHUR |     -     -     8     -     6     -     -     -     -     -   205     - |  281   3213
 COCO |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   4060
 CPVG |     -     -     -    10    13     -     -     -     8     -     -     - |  288   9081
 CRO1 |     -     -    19     -    12     -     -     -     7     -     -     - |  288     32
 CUSV |     -     -     -    11    10     -     -     -     8     -     -     - |  288   7297
 CUT0 |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CZTG |     -     -     -    25    28     -     -     -    36     -     -     - |  288   3254
 DAEJ |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1971
 DARW |     -    12     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3484
 DAV1 |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   2122
 DJIG |     -     -     -    20    16     -     -     -     -     -     -     - |  238   3473
 DRAO |     -    10    14     -     8     -     -     -     -     -   718     - |  288   1832
 DYNG |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2569
 FAA1 |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  19127
 FAIR |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2171
 FALK |     -     -     -    11     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1989
 GAMB |     -     -     -    21    22     -     -     -    23     -     -     - |  288   6491
 GCGO |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3748
 GLPS |     -     9     -     7    10     -     -     -     6     -     -     - |  288   8067
 GLSV |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3872
 GODE |     -    10    11     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  288     50
 GOL2 |     -     -    19    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     65
 HARB |     -    17     -    18    20     -     -     -    15     -     -     - |  288   2390
 HERS |     -     -    14     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   2326
 HOB2 |     -    12    15    13    13     -     -     -    11     -     -     - |  288    111
 HOFN |     -    10     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2816
 HOLB |     -     9     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1825
 IENG |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 JFNG |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2232
 KARR |     -    10     -    11     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2323
 KAT1 |     -     -    14     X    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   3755
 KERG |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -   142     - |  288   3189
 KIRU |     -     8    12     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1429
 KIT3 |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288   5683
 KOKB |     -     -    23     -    14     -     -     -    13     -   272     - |  288     56
 KOKV |     -     -    23    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    101
 KOUR |     -    12     -    16    13     -     -     -    13     -     -     - |  288     38
 KRGG |     -     6     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2780
 LAUT |     -     -     -    15     X     -     -     -    10     -     -     - |  288   2830
 LHAZ |     -     -     -    10    10     -     -     -     9     -   112     - |  288   5429
 LPGS |     -     -     -    16    13     -     -     -     -     -   185     - |  285    >>>
 MAC1 |     -    14     -    10    14     -     -     -    11     -     -     - |  288   1869
 MADR |     -     -     -    15    12     -     -     -     -     -   135     - |  288     34
 MAL2 |     -    17     -    14    17     -     -     -    12     -     -     - |  288  14981
 MANA |     -     -     -     -    18     -     -     -    14     -     -     - |  288   6173
 MAS1 |     -     8     -    10    13     -     -     -    10     -   174     - |  288   5033
 MATE |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    94     - |  288     76
 MAW1 |     -    10     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2588
 MAYG |     -    12     -    13    20     -     -     -    13     -     -     - |  288   6005
 MBAR |     -     -     -    14    16     -     -     -    11     -     -     - |  288   6954
 MCM4 |     -    13     -    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4569
 MDO1 |     -    10     -     8     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1492
 MDVJ |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 MGUE |     -    10    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 MIZU |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   2032
 MKEA |     -     -    21     -    12     -     -     -    13     -     -     - |  288    330
 NIST |     -    19    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     27
 NKLG |     -    13     -    11    18     -     -     -    11     -   144     - |  288   6373
 NLIB |     -     -    15     -     9     -     -     -     8     -     -     - |  288     29
 NRC1 |     -     9    13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 NYA2 |     -     8     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2454
 OHI2 |     -    11     -    13    13     -     -     -    13     -     -     - |  288    334
 ONSA |     -    10    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 OUS2 |     -    14     -    10    14     -     -     -     9     -     -     - |  288   1074
 PERT |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -    87     - |  288   2773
 PIE1 |     -     -     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   5248
 POTS |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    88     - |  288    >>>
 PRDS |     -     6    19     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     36
 PTGG |     -     -     -    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3204
 QAQ1 |     -    11     -    10    11     -     -     -    14     -   238     - |  288   7602
 REUN |     -     -     -     -    29     -     -     -    23     -     -     - |  288   3804
 REYK |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2555
 RGDG |     -    11     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3849
 RIO2 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4438
 SAMO |     -     -     -    22    22     -     -     -    16     -     -     - |  288   7461
 SANT |     -    14     -     -    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   2319
 SCH2 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4200
 SCUB |     -     -     -    15     8     -     -     -     9     -     -     - |  288   6364
 SEYG |     -    13     -    15     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4288
 SGOC |     -     -     -    21    14     -     -     -    10     -     -     - |  243   4782
 SOLO |     -     -     -    22     -     -     -     -    14     -     -     - |  287   5510
 SPT0 |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 STFU |     -     7     -     -     -     -     -     -     4     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     -     9     -    10    12     -     -     -     8     -     -     - |  288   7843
 STJO |     -     7    12     -     9     -     -     -    11     -   249     - |  288   4801
 SUTH |     -    13     -     -    11     -     -     -    10     -   151     - |  288   2219
 SUTM |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  275     56
 SYDN |     -    14     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1218
 SYOG |     -     -     -    25    20     -     -     -     -     -     -     - |  228   4159
 THTI |     -     -     -     -    21     -     -     -    17     -    89     - |  288  11373
 THU2 |     -     -     9     7     6     -     -     -     -     -   123     - |  288   2285
 TID1 |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 TIDB |     -     -    20    12    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 TOW2 |     -     -     -    28    21     -     -     -    18     -     -     - |  288   2979
 TUVA |     -    15     -    22    19     -     -     -    12     -     -     - |  288  93418
 TWTF |     -    10    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 ULAB |     -     8     -     8     8     -     -     -     -     -    50     - |  288    >>>
 UNB3 |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3664
 UNSA |     -     -     -    22    18     -     -     -     -     -     -     - |  249   4618
 URUM |     -     -     -    19    16     -     -     -     -     -     -     - |  209    >>>
 VILL |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1886
 VOIM |     -     -     -    17    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 WARK |     -     -    16    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4051
 WHIT |     -     9     -     6     -     -     -     -     7     -   681     - |  288   1883
 WIND |     -    10     -    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2675
 WTZR |     -     9     8     7    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 WTZZ |     -    20    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     25
 WUH2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 YAKT |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 YELL |     -     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 YKRO |     -    14     -    12    15     -     -     -    10     -     -     - |  288   8924
 YSSK |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 ZAMB |     -    13     -    15    19     -     -     -    13     -     -     - |  274   5141
 ZECK |     -    11    16    11    10     -     -     -     X     -     -     - |  288     44
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   616    15    18    15    13    47   123  2000    11   514   221    20 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ZECK |   288   288     0   288     2.34     4.36     4.30     4.30   | 1.97e-14  4.23e-15  1.65e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.74     4.36     1.24     1.24   | 1.91e-14  4.81e-15  1.20e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.94     4.36     0.26     0.26   | 2.15e-14  6.02e-15  2.26e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.46     4.36     1.23     1.23   | 2.12e-14  5.76e-15  2.10e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.89     4.36     0.20     0.20   | 2.03e-14  4.96e-15  1.16e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.99     4.36     0.89     0.89   | 2.08e-14  6.17e-15  1.80e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.41     4.36     4.37     4.37   | 4.62e-14  8.59e-15  2.09e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.77     4.36     2.55     2.55   | 2.02e-14  4.52e-15  2.08e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.54     4.36     1.55     1.55   | 2.02e-14  6.66e-15  1.39e-15 |
 CEBR |   288   287     1   288     2.85     4.36     1.65     1.65   | 2.73e-14  9.71e-15  1.03e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.51     4.36     0.60     0.60   | 2.13e-14  4.70e-15  2.86e-15 |
 WTZZ |   287   287     0   287     2.89     4.35     2.40     2.40   | 2.46e-14  5.66e-15  3.09e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.48     4.33     0.39     0.39   | 2.72e-14  7.58e-15  3.15e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     2.28     4.27     0.97     0.97   | 2.39e-14  8.98e-15  1.89e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.22     4.02     2.25     2.25   | 4.27e-14  6.75e-15  2.54e-15 |
 NRC1 |   288   287     0   288     2.22     4.01     4.37     4.37   | 2.61e-14  4.65e-15  6.35e-16 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.09     3.57     4.37     4.37   | 2.73e-14  5.42e-15  2.12e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.05     3.43     4.37     4.37   | 6.13e-14  5.82e-15  1.29e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.03     3.38     4.36     4.36   | 6.47e-14  5.65e-15  1.51e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.69     2.34     4.37     4.37   | 3.75e-14  5.77e-15  1.91e-15 |
 SVTL |   275   275     0   275     1.57     2.12     0.52     0.52   | 3.78e-14  1.07e-14  5.41e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.61     2.11     1.06     1.06   | 4.06e-14  5.22e-15  1.16e-15 |
 MADR |   288   286     1   288     1.55     1.98     1.14     1.14   | 3.47e-14  1.14e-14  2.49e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.45     1.73     0.42     0.42   | 3.52e-14  9.46e-15  4.28e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.39     1.59     1.07     1.07   | 5.06e-14  9.49e-15  5.31e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.37     1.53     0.34     0.34   | 5.23e-14  1.25e-14  2.60e-15 |
 TWTF |   288   282     2   288     1.32     1.43     1.22     1.22   | 5.54e-14  1.29e-14  3.59e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.24     1.25     0.19     0.19   | 3.20e-14  4.86e-15  5.51e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.17     1.12     0.53     0.53   | 5.77e-14  7.15e-15  1.24e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.11     1.01     0.48     0.48   | 4.13e-14  1.07e-14  1.44e-15 |
 GOL2 |   287   285     1   287     1.00     0.82     2.12     2.12   | 7.86e-14  9.00e-15  5.16e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.51     0.21     0.15     0.15   | 6.42e-14  8.16e-15  4.42e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.97     0.14     4.37     4.37   | 6.66e-14  2.64e-14  2.47e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.37     0.13     4.37     4.37   | 5.55e-14  1.78e-14  5.30e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     0.96     0.12     1.24     1.24   | 5.88e-14  1.79e-14  1.62e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.37     0.12     4.37     4.37   | 4.61e-14  1.94e-14  2.53e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.37     0.11     4.37     4.37   | 7.10e-14  2.44e-14  3.15e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     4.37     0.11     4.37     4.37   | 5.81e-14  2.05e-14  8.39e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.37     0.11     4.37     4.37   | 5.93e-14  1.43e-14  6.06e-15 |
 G14  |   288   288     0   288     0.80     0.11     3.12     3.12   | 7.35e-14  2.06e-14  2.67e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.13     0.08     0.26     0.26   | 6.16e-14  1.90e-14  1.58e-14 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.28     0.07     0.01     0.01   | 1.07e-13  1.30e-14  1.99e-15 |
 G01  |   288   288     1   288     4.37     0.07     4.37     4.37   | 5.62e-14  2.61e-14  2.88e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.44     0.06     0.18     0.18   | 6.24e-14  2.49e-14  3.65e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.42     0.05     0.20     0.20   | 8.73e-14  1.60e-14  7.17e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.22     0.04     0.02     0.02   | 3.12e-14  6.93e-15  2.62e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.26     0.01     4.37     4.37   | 8.27e-14  3.49e-14  1.76e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.46     0.01     1.03     1.03   | 6.55e-14  5.02e-14  3.41e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.58     0.58   | 5.78e-13  7.27e-14  2.49e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.50     0.50   | 8.00e-13  8.60e-14  3.90e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.15     0.15   | 6.50e-13  6.11e-14  2.93e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.33     0.33   | 6.72e-13  7.80e-14  5.78e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.47     0.47   | 6.47e-13  6.54e-14  3.27e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.68     0.68   | 7.32e-13  8.27e-14  4.80e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.17     0.17   | 7.81e-13  6.57e-14  3.30e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.06     0.06   | 7.22e-13  6.85e-14  1.94e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.11     0.00     0.06     0.06   | 6.48e-13  6.67e-14  2.83e-14 |
 ALBH |   284   273     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  7.40e-13  1.58e-13 |
 BRFT |   275   240     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  8.07e-13  2.12e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 DRAO |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  9.40e-13  1.71e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.50e-13  1.09e-13  6.71e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.96e-13  2.36e-13 |
 G10  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.51e-14  3.61e-14  3.35e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-13  3.16e-14  2.84e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  8.60e-14  4.28e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  7.35e-14  2.08e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  1.16e-13  2.69e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  1.11e-13  4.26e-14 |
 G28  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.28e-13  7.49e-14  2.37e-14 |
 GLSV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.30e-13  4.58e-13 |
 GODE |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-14  5.55e-15  7.92e-15 |
 KIRU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-13  2.65e-13  1.77e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  6.20e-13  1.05e-13 |
 OHI2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-14  1.10e-14  7.85e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.08e-13  1.49e-13 |
 WHIT |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  7.11e-13  7.43e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.94e-14  3.92e-15  2.63e-15 |
 COCO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  7.65e-13  1.68e-13 |
 HARB |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-13  4.82e-13  1.30e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-28  1.17e-29  1.95e-30 |
 MIZU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REYK |   288   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-11  2.51e-12  6.66e-13 |
 OUS2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.91e-13  9.71e-14 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  3.62e-13  1.77e-13 |
 THU2 |   288   218    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.08e-12  1.22e-12  1.89e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  3.06e-13  4.76e-14 |
 CHTI |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  7.83e-13  6.20e-13 |
 FALK |   286   222    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-11  1.53e-12  4.01e-13 |
 BSHM |   288   249    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  9.70e-13  2.13e-13 |
 KRGG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  5.10e-13  1.96e-13 |
 NYA2 |   288   279     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  9.37e-13  2.19e-13 |
 KAT1 |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SOLO |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAYG |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.59e-13  1.72e-13 |
 JFNG |   288   262    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  9.66e-13  1.52e-13 |
 DJIG |   238   192    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.42e-12  1.08e-12  1.65e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.64e-21  3.08e-19  1.09e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAS1      MAS1      FAIR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
